; generated by Component: ARM Compiler 5.06 update 1 (build 61) Tool: ArmCC [4d35ad]
; commandline ArmCC [--list --debug -c --asm --interleave -o.\obj\core_cm3.o --asm_dir=.\Obj\ --list_dir=.\Obj\ --depend=.\obj\core_cm3.d --cpu=Cortex-M3 --apcs=interwork -O0 --diag_suppress=9931 -I. -I.\Core_CM3 -ID:\work\arm\lpc1769_eth_bootloader\RTE -I"C:\Program Files\Keil\ARM\PACK\Keil\LPC1700_DFP\2.2.0\Device\Include" -I"C:\Program Files\Keil\ARM\CMSIS\Include" -D__UVISION_VERSION=517 -DLPC175x_6x --omf_browse=.\obj\core_cm3.crf Core_CM3\core_cm3.c]
                          THUMB

;*** Start embedded assembler ***

#line 1 "Core_CM3\\core_cm3.c"
	AREA ||.emb_text||, CODE
	THUMB
	EXPORT |__get_PSP|
#line 58
|__get_PSP| PROC
#line 59

 mrs r0, psp
 bx lr
	ENDP
	AREA ||.emb_text||, CODE
	THUMB
	EXPORT |__set_PSP|
#line 73
|__set_PSP| PROC
#line 74

 msr psp, r0
 bx lr
	ENDP
	AREA ||.emb_text||, CODE
	THUMB
	EXPORT |__get_MSP|
#line 88
|__get_MSP| PROC
#line 89

 mrs r0, msp
 bx lr
	ENDP
	AREA ||.emb_text||, CODE
	THUMB
	EXPORT |__set_MSP|
#line 103
|__set_MSP| PROC
#line 104

 msr msp, r0
 bx lr
	ENDP
	AREA ||.emb_text||, CODE
	THUMB
	EXPORT |__REV16|
#line 117
|__REV16| PROC
#line 118

 rev16 r0, r0
 bx lr
	ENDP
	AREA ||.emb_text||, CODE
	THUMB
	EXPORT |__REVSH|
#line 131
|__REVSH| PROC
#line 132

 revsh r0, r0
 bx lr
	ENDP

;*** End   embedded assembler ***
