| LPCOpen Platform v1.03 LPCOpen Platform for NXP LPC Microcontrollers

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files
- Related Pages

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- j
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- v
- w
- x
- y

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Groups Pages

### - b -

- Babble : EHCI.h
- BackPointer : EHCI.h
- bAlternateSetting : StdDescriptors.h
- baseclk_info : app_clock_apis.c
- baSourceID : MIDIClassCommon.h
- baSourcePin : MIDIClassCommon.h
- bAssocJackID : MIDIClassCommon.h
- bAssocTerminal : AudioClassCommon.h
- BaudRateBPS : CDCClassCommon.h
- bBitResolution : AudioClassCommon.h
- bcdADC : AudioClassCommon.h
- bcdCDC : CDCClassCommon.h
- bcdDevice : StdDescriptors.h
- bcdHID : HIDClassCommon.h
- bcdMSC : MIDIClassCommon.h
- bcdUSB : StdDescriptors.h
- bConfigurationValue : StdDescriptors.h
- bControlSize : AudioClassCommon.h
- bCountryCode : HIDClassCommon.h
- bDelay : AudioClassCommon.h
- bDescriptorSubtype : AudioClassCommon.h , MIDIClassCommon.h
- bDescriptorSubType : CDCClassCommon.h
- bDescriptorType : AudioClassCommon.h , CDCClassCommon.h , HIDClassCommon.h , MIDIClassCommon.h , StdDescriptors.h
- bDescriptorType2 : HIDClassCommon.h
- bDeviceClass : StdDescriptors.h
- bDeviceProtocol : StdDescriptors.h
- bDeviceSubClass : StdDescriptors.h
- bEndpointAddress : AudioClassCommon.h , StdDescriptors.h
- bFirstInterface : StdDescriptors.h
- bFormatType : AudioClassCommon.h
- bFunctionClass : StdDescriptors.h
- bFunctionLength : CDCClassCommon.h
- bFunctionProtocol : StdDescriptors.h
- bFunctionSubClass : StdDescriptors.h
- bInCollection : AudioClassCommon.h
- bInterfaceClass : StdDescriptors.h
- bInterfaceCount : StdDescriptors.h
- bInterfaceNumber : StdDescriptors.h
- bInterfaceNumbers : AudioClassCommon.h
- bInterfaceProtocol : StdDescriptors.h
- bInterfaceSubClass : StdDescriptors.h
- bInterval : AudioClassCommon.h , StdDescriptors.h
- BitResolution : AudioClassCommon.h
- bJackID : MIDIClassCommon.h
- bJackType : MIDIClassCommon.h
- bLength : AudioClassCommon.h , HIDClassCommon.h , MIDIClassCommon.h , StdDescriptors.h
- BlockAddress : DataflashManager.h
- bLockDelayUnits : AudioClassCommon.h
- bmaControls : AudioClassCommon.h
- bMasterInterface : CDCClassCommon.h
- bmAttributes : AudioClassCommon.h , StdDescriptors.h
- bMaxPacketSize0 : StdDescriptors.h
- bMaxPower : StdDescriptors.h
- bmCapabilities : CDCClassCommon.h
- bmRequestType : StdRequestType.h
- bNrChannels : AudioClassCommon.h
- bNrInputPins : MIDIClassCommon.h
- bNumConfigurations : StdDescriptors.h
- bNumDescriptors : HIDClassCommon.h
- bNumEmbMIDIJack : MIDIClassCommon.h
- bNumEndpoints : StdDescriptors.h
- bNumInterfaces : StdDescriptors.h
- BOOTROM_API_TABLE : aes_18xx_43xx.c , otp_18xx_43xx.c
- bRefresh : AudioClassCommon.h
- bRequest : StdRequestType.h
- bReserved : StdDescriptors.h
- bSampleFrequencyType : AudioClassCommon.h
- bSlaveInterface0 : CDCClassCommon.h
- bSourceID : AudioClassCommon.h
- bString : StdDescriptors.h
- bSubFrameSize : AudioClassCommon.h
- bSynchAddress : AudioClassCommon.h
- bTerminalID : AudioClassCommon.h
- bTerminalLink : AudioClassCommon.h
- Buff : sdmmc.c
- buff_ptr : fs_mem.c
- buff_sz : fs_mem.c
- buffer : i2c.c , MassStorageHost.c , i2c.c , eeprom.c , i2c.c , eeprom.c , sdmmc.c
- Buffer : i2c.c
- buffer : norflash.c , eeprom.c , nandflash.c , i2c.c
- BufferEnd : OHCI.h
- BufferError : EHCI.h
- BufferPage0 : OHCI.h
- BufferPointer : EHCI.h
- BufferRounding : OHCI.h
- bUnitID : AudioClassCommon.h
- Burst_Mode_Flag : adc.c
- Button : HIDClassCommon.h
- byte : uart_rom.c
- Byte1 : AudioClassCommon.h
- Byte2 : AudioClassCommon.h
- Byte3 : AudioClassCommon.h
- bytes : crc.c
- BytesPerSector : fatutil.c , fatutil.h