| LPCOpen Platform v1.03 LPCOpen Platform for NXP LPC Microcontrollers

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files
- Related Pages

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- v
- w
- x

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Groups Pages

### - s -

- SCT_EVT_0 : sct_8xx.h
- SCT_EVT_1 : sct_8xx.h
- SCT_EVT_2 : sct_8xx.h
- SCT_EVT_3 : sct_8xx.h
- SCT_EVT_4 : sct_8xx.h
- SCT_MATCH_0 : sct_8xx.h
- SCT_MATCH_1 : sct_8xx.h
- SCT_MATCH_2 : sct_8xx.h
- SCT_MATCH_3 : sct_8xx.h
- SCT_MATCH_4 : sct_8xx.h
- SD_CLEAR_CARD_DET : lpc_sdmmc.h
- SD_INVALID_APP_CMD : lpc_sdmmc.h
- SD_SEND_SCR : lpc_sdmmc.h
- SD_SEND_STATUS : lpc_sdmmc.h
- SD_SEND_WR_BLOCKS : lpc_sdmmc.h
- SD_SENDOP_COND : lpc_sdmmc.h
- SD_SET_BUS_WIDTH : lpc_sdmmc.h
- SD_SET_ERASE_COUNT : lpc_sdmmc.h
- SDC_BLOCK_SIZE_1 : sdc_001.h
- SDC_BLOCK_SIZE_1024 : sdc_001.h
- SDC_BLOCK_SIZE_128 : sdc_001.h
- SDC_BLOCK_SIZE_16 : sdc_001.h
- SDC_BLOCK_SIZE_2 : sdc_001.h
- SDC_BLOCK_SIZE_2048 : sdc_001.h
- SDC_BLOCK_SIZE_256 : sdc_001.h
- SDC_BLOCK_SIZE_32 : sdc_001.h
- SDC_BLOCK_SIZE_4 : sdc_001.h
- SDC_BLOCK_SIZE_512 : sdc_001.h
- SDC_BLOCK_SIZE_64 : sdc_001.h
- SDC_BLOCK_SIZE_8 : sdc_001.h
- SDC_CLOCK_DIVIDER_BYPASS : sdc_001.h
- SDC_CLOCK_ENABLE : sdc_001.h
- SDC_CLOCK_POWER_SAVE : sdc_001.h
- SDC_CLOCK_WIDEBUS_MODE : sdc_001.h
- SDC_LONG_RESPONSE : sdc_001.h
- SDC_NO_RESPONSE : sdc_001.h
- SDC_POWER_OFF : sdc_001.h
- SDC_POWER_ON : sdc_001.h
- SDC_POWER_UP : sdc_001.h
- SDC_RET_BAD_PARAMETERS : sdc_17xx_40xx.h
- SDC_RET_BUS_NOT_IDLE : sdc_17xx_40xx.h
- SDC_RET_CMD_FAILED : sdc_17xx_40xx.h
- SDC_RET_ERR_STATE : sdc_17xx_40xx.h
- SDC_RET_FAILED : sdc_17xx_40xx.h
- SDC_RET_NOT_READY : sdc_17xx_40xx.h
- SDC_RET_OK : sdc_17xx_40xx.h
- SDC_RET_TIMEOUT : sdc_17xx_40xx.h
- SDC_SHORT_RESPONSE : sdc_001.h
- SDC_TRANSFER_DIR_FROMCARD : sdc_001.h
- SDC_TRANSFER_DIR_TOCARD : sdc_001.h
- SDC_TRANSFER_MODE_BLOCK : sdc_001.h
- SDC_TRANSFER_MODE_STREAM : sdc_001.h
- SDMMC_DATA_ST : lpc_sdmmc.h
- SDMMC_DIS_ST : lpc_sdmmc.h
- SDMMC_IDENT_ST : lpc_sdmmc.h
- SDMMC_IDLE_ST : lpc_sdmmc.h
- SDMMC_PRG_ST : lpc_sdmmc.h
- SDMMC_RCV_ST : lpc_sdmmc.h
- SDMMC_READY_ST : lpc_sdmmc.h
- SDMMC_RESPONSE_NONE : lpc_sdmmc.h
- SDMMC_RESPONSE_R1 : lpc_sdmmc.h
- SDMMC_RESPONSE_R1B : lpc_sdmmc.h
- SDMMC_RESPONSE_R2 : lpc_sdmmc.h
- SDMMC_RESPONSE_R3 : lpc_sdmmc.h
- SDMMC_RESPONSE_R4 : lpc_sdmmc.h
- SDMMC_RESPONSE_R5 : lpc_sdmmc.h
- SDMMC_RESPONSE_R6 : lpc_sdmmc.h
- SDMMC_STBY_ST : lpc_sdmmc.h
- SDMMC_TRAN_ST : lpc_sdmmc.h
- SECTOR_NOT_BLANK : flash_001.h
- SECTOR_NOT_PREPARED_FOR_WRITE_OPERATION : flash_001.h
- SET : lpc_types.h
- SETUP_TRANSFER : HCD.h
- SI_CSCP_BulkOnlyProtocol : StillImageClassCommon.h
- SI_CSCP_StillImageClass : StillImageClassCommon.h
- SI_CSCP_StillImageSubclass : StillImageClassCommon.h
- SI_ENUMERROR_InvalidConfigDescriptor : StillImageClassHost.h
- SI_ENUMERROR_NoCompatibleInterfaceFound : StillImageClassHost.h
- SI_ENUMERROR_NoError : StillImageClassHost.h
- SI_ENUMERROR_PipeConfigurationFailed : StillImageClassHost.h
- SITD_TYPE : EHCI.h
- SLAVE_RECEIVE : i2cd_8xx.h
- SLAVE_SEND : i2cd_8xx.h
- SPI_BITS_10 : spi_001.h
- SPI_BITS_11 : spi_001.h
- SPI_BITS_12 : spi_001.h
- SPI_BITS_13 : spi_001.h
- SPI_BITS_14 : spi_001.h
- SPI_BITS_15 : spi_001.h
- SPI_BITS_16 : spi_001.h
- SPI_BITS_8 : spi_001.h
- SPI_BITS_9 : spi_001.h
- SPI_CLOCK_CPHA0_CPOL0 : spi_001.h , spi_002.h
- SPI_CLOCK_CPHA0_CPOL1 : spi_001.h , spi_002.h
- SPI_CLOCK_CPHA1_CPOL0 : spi_001.h , spi_002.h
- SPI_CLOCK_CPHA1_CPOL1 : spi_001.h , spi_002.h
- SPI_CLOCK_MODE0 : spi_001.h , spi_002.h
- SPI_CLOCK_MODE1 : spi_001.h , spi_002.h
- SPI_CLOCK_MODE2 : spi_001.h , spi_002.h
- SPI_CLOCK_MODE3 : spi_001.h , spi_002.h
- SPI_DATA_LSB_FIRST : spi_001.h , spi_002.h
- SPI_DATA_MSB_FIRST : spi_001.h , spi_002.h
- SPI_MODE_MASTER : spi_001.h , spi_002.h
- SPI_MODE_SLAVE : spi_001.h , spi_002.h
- SPI_SSEL_ACTIVE_HI : spi_002.h
- SPI_SSEL_ACTIVE_LO : spi_002.h
- SRC_ADDR_ERROR : flash_001.h
- SRC_ADDR_NOT_MAPPED : flash_001.h
- SSP_BITS_10 : ssp_11xx.h , ssp_13xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h
- SSP_BITS_11 : ssp_18xx_43xx.h , ssp_11xx.h , ssp_13xx.h , ssp_17xx_40xx.h
- SSP_BITS_12 : ssp_11xx.h , ssp_13xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h
- SSP_BITS_13 : ssp_11xx.h , ssp_13xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h
- SSP_BITS_14 : ssp_11xx.h , ssp_13xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h
- SSP_BITS_15 : ssp_11xx.h , ssp_13xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h
- SSP_BITS_16 : ssp_11xx.h , ssp_13xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h
- SSP_BITS_4 : ssp_11xx.h , ssp_13xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h
- SSP_BITS_5 : ssp_11xx.h , ssp_13xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h
- SSP_BITS_6 : ssp_11xx.h , ssp_13xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h
- SSP_BITS_7 : ssp_11xx.h , ssp_13xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h
- SSP_BITS_8 : ssp_11xx.h , ssp_13xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h
- SSP_BITS_9 : ssp_11xx.h , ssp_13xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h
- SSP_CLOCK_CPHA0_CPOL0 : ssp_11xx.h , ssp_13xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h
- SSP_CLOCK_CPHA0_CPOL1 : ssp_11xx.h , ssp_13xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h
- SSP_CLOCK_CPHA1_CPOL0 : ssp_11xx.h , ssp_13xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h
- SSP_CLOCK_CPHA1_CPOL1 : ssp_11xx.h , ssp_13xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h
- SSP_CLOCK_MODE0 : ssp_11xx.h , ssp_13xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h
- SSP_CLOCK_MODE1 : ssp_11xx.h , ssp_13xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h
- SSP_CLOCK_MODE2 : ssp_11xx.h , ssp_13xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h
- SSP_CLOCK_MODE3 : ssp_11xx.h , ssp_13xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h
- SSP_DMA_BITMASK : ssp_001.h
- SSP_DMA_RX : ssp_001.h
- SSP_DMA_TX : ssp_001.h
- SSP_FRAMEFORMAT_MICROWIRE : ssp_11xx.h , ssp_13xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h
- SSP_FRAMEFORMAT_SPI : ssp_11xx.h , ssp_13xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h
- SSP_INT_CLEAR_BITMASK : ssp_001.h
- SSP_INT_MASK_BITMASK : ssp_001.h
- SSP_MASK_INT_STAT_BITMASK : ssp_001.h
- SSP_MODE_MASTER : ssp_11xx.h , ssp_13xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h
- SSP_MODE_SLAVE : ssp_11xx.h , ssp_13xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h
- SSP_RAW_INT_STAT_BITMASK : ssp_001.h
- SSP_RORIC : ssp_001.h
- SSP_RORIM : ssp_001.h
- SSP_RORMIS : ssp_001.h
- SSP_RORRIS : ssp_001.h
- SSP_RTIC : ssp_001.h
- SSP_RTIM : ssp_001.h
- SSP_RTMIS : ssp_001.h
- SSP_RTRIS : ssp_001.h
- SSP_RXIM : ssp_001.h
- SSP_RXMIS : ssp_001.h
- SSP_RXRIS : ssp_001.h
- SSP_STAT_BSY : ssp_001.h
- SSP_STAT_RFF : ssp_001.h
- SSP_STAT_RNE : ssp_001.h
- SSP_STAT_TFE : ssp_001.h
- SSP_STAT_TNF : ssp_001.h
- SSP_TXIM : ssp_001.h
- SSP_TXMIS : ssp_001.h
- SSP_TXRIS : ssp_001.h
- SUCCESS : lpc_types.h
- SWCLK : swm_8xx.h
- SWDIO : swm_8xx.h
- SWM_ACMP_O_O : swm_8xx.h
- SWM_CLKOUT_O : swm_8xx.h
- SWM_CTIN_0_I : swm_8xx.h
- SWM_CTIN_1_I : swm_8xx.h
- SWM_CTIN_2_I : swm_8xx.h
- SWM_CTIN_3_I : swm_8xx.h
- SWM_CTOUT_0_O : swm_8xx.h
- SWM_CTOUT_1_O : swm_8xx.h
- SWM_CTOUT_2_O : swm_8xx.h
- SWM_CTOUT_3_O : swm_8xx.h
- SWM_GPIO_INT_BMAT_O : swm_8xx.h
- SWM_I2C_SCL_IO : swm_8xx.h
- SWM_I2C_SDA_IO : swm_8xx.h
- SWM_SPI0_MISO_IO : swm_8xx.h
- SWM_SPI0_MOSI_IO : swm_8xx.h
- SWM_SPI0_SCK_IO : swm_8xx.h
- SWM_SPI0_SSEL_IO : swm_8xx.h
- SWM_SPI1_MISO_IO : swm_8xx.h
- SWM_SPI1_MOSI_IO : swm_8xx.h
- SWM_SPI1_SCK_IO : swm_8xx.h
- SWM_SPI1_SSEL_IO : swm_8xx.h
- SWM_U0_CTS_I : swm_8xx.h
- SWM_U0_RTS_O : swm_8xx.h
- SWM_U0_RXD_I : swm_8xx.h
- SWM_U0_SCLK_IO : swm_8xx.h
- SWM_U0_TXD_O : swm_8xx.h
- SWM_U1_CTS_I : swm_8xx.h
- SWM_U1_RTS_O : swm_8xx.h
- SWM_U1_RXD_I : swm_8xx.h
- SWM_U1_SCLK_IO : swm_8xx.h
- SWM_U1_TXD_O : swm_8xx.h
- SWM_U2_CTS_I : swm_8xx.h
- SWM_U2_RTS_O : swm_8xx.h
- SWM_U2_RXD_I : swm_8xx.h
- SWM_U2_SCLK_IO : swm_8xx.h
- SWM_U2_TXD_O : swm_8xx.h
- SYSCTL_BODINTVAL_2_22V : sysctl_13xx.h
- SYSCTL_BODINTVAL_2_52V : sysctl_13xx.h
- SYSCTL_BODINTVAL_2_80V : sysctl_13xx.h
- SYSCTL_BODINTVAL_LVL0 : syscon_8xx.h
- SYSCTL_BODINTVAL_LVL1 : syscon_8xx.h
- SYSCTL_BODINTVAL_LVL2 : syscon_8xx.h
- SYSCTL_BODINTVAL_LVL3 : syscon_8xx.h
- SYSCTL_BODINTVAL_RESERVED1 : sysctl_11xx.h , sysctl_13xx.h
- SYSCTL_BODRSTLVL_0 : syscon_8xx.h
- SYSCTL_BODRSTLVL_1 : syscon_8xx.h
- SYSCTL_BODRSTLVL_1_46V : sysctl_13xx.h
- SYSCTL_BODRSTLVL_2 : syscon_8xx.h
- SYSCTL_BODRSTLVL_2_06V : sysctl_13xx.h , sysctl_11xx.h
- SYSCTL_BODRSTLVL_2_35V : sysctl_11xx.h , sysctl_13xx.h
- SYSCTL_BODRSTLVL_2_63V : sysctl_13xx.h , sysctl_11xx.h
- SYSCTL_BODRSTLVL_3 : syscon_8xx.h
- SYSCTL_BODRSTLVL_RESERVED1 : sysctl_11xx.h
- SYSCTL_CCLKSRC_MAINPLL : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CCLKSRC_SYSCLK : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLKOUTSRC_CPU : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLKOUTSRC_IRC : clock_11xx.h , clock_17xx_40xx.h , clock_8xx.h , clock_13xx.h
- SYSCTL_CLKOUTSRC_LFOSC : clock_11xx.h
- SYSCTL_CLKOUTSRC_MAINOSC : clock_17xx_40xx.h , clock_11xx.h
- SYSCTL_CLKOUTSRC_MAINSYSCLK : clock_11xx.h , clock_13xx.h , clock_8xx.h
- SYSCTL_CLKOUTSRC_RESERVED3 : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLKOUTSRC_RTC : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLKOUTSRC_SPIFI : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLKOUTSRC_SYSOSC : clock_13xx.h , clock_8xx.h
- SYSCTL_CLKOUTSRC_USB : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLKOUTSRC_WATCHDOGOSC : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLKOUTSRC_WDTOSC : clock_13xx.h , clock_8xx.h , clock_11xx.h
- SYSCTL_CLOCK_ACOMP : clock_8xx.h
- SYSCTL_CLOCK_ADC : clock_13xx.h , clock_17xx_40xx.h , clock_11xx.h
- SYSCTL_CLOCK_CAN1 : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_CAN2 : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_CRC : clock_8xx.h
- SYSCTL_CLOCK_CT16B0 : clock_11xx.h , clock_13xx.h
- SYSCTL_CLOCK_CT16B1 : clock_11xx.h , clock_13xx.h
- SYSCTL_CLOCK_CT32B0 : clock_11xx.h , clock_13xx.h
- SYSCTL_CLOCK_CT32B1 : clock_11xx.h , clock_13xx.h
- SYSCTL_CLOCK_EMC : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_ENET : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_FLASH : clock_8xx.h
- SYSCTL_CLOCK_FLASHARRAY : clock_11xx.h , clock_13xx.h
- SYSCTL_CLOCK_FLASHREG : clock_11xx.h , clock_13xx.h , clock_8xx.h
- SYSCTL_CLOCK_GPDMA : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_GPIO : clock_8xx.h , clock_13xx.h , clock_11xx.h , clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_GROUP0INT : clock_11xx.h
- SYSCTL_CLOCK_GROUP1INT : clock_11xx.h
- SYSCTL_CLOCK_I2C : clock_11xx.h , clock_8xx.h , clock_13xx.h
- SYSCTL_CLOCK_I2C0 : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_I2C1 : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_I2C2 : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_I2S : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_IOCON : clock_11xx.h , clock_13xx.h , clock_8xx.h
- SYSCTL_CLOCK_LCD : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_MCPWM : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_MRT : clock_8xx.h
- SYSCTL_CLOCK_P0INT : clock_11xx.h
- SYSCTL_CLOCK_P1INT : clock_11xx.h
- SYSCTL_CLOCK_PINT : clock_11xx.h
- SYSCTL_CLOCK_PWM0 : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_PWM1 : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_QEI : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_RAM : clock_11xx.h , clock_13xx.h , clock_8xx.h
- SYSCTL_CLOCK_RESERVED14 : clock_11xx.h
- SYSCTL_CLOCK_RESERVED17 : clock_11xx.h , clock_13xx.h
- SYSCTL_CLOCK_RESERVED20 : clock_11xx.h
- SYSCTL_CLOCK_RESERVED21 : clock_11xx.h
- SYSCTL_CLOCK_RESERVED22 : clock_11xx.h
- SYSCTL_CLOCK_RESERVED25 : clock_11xx.h
- SYSCTL_CLOCK_RESERVED26 : clock_11xx.h
- SYSCTL_CLOCK_RESERVED27 : clock_11xx.h
- SYSCTL_CLOCK_ROM : clock_13xx.h , clock_8xx.h , clock_11xx.h
- SYSCTL_CLOCK_RSVD32 : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_RSVD33 : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_RSVD34 : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_RSVD35 : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_RTC : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_SCT : clock_8xx.h
- SYSCTL_CLOCK_SDC : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_SPI0 : clock_8xx.h
- SYSCTL_CLOCK_SPI1 : clock_8xx.h
- SYSCTL_CLOCK_SPIFI : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_SSP0 : clock_11xx.h , clock_13xx.h , clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_SSP1 : clock_13xx.h , clock_17xx_40xx.h , clock_11xx.h
- SYSCTL_CLOCK_SSP2 : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_SWM : clock_8xx.h
- SYSCTL_CLOCK_SYS : clock_11xx.h , clock_8xx.h , clock_13xx.h
- SYSCTL_CLOCK_TIMER0 : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_TIMER1 : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_TIMER2 : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_TIMER3 : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_UART0 : clock_11xx.h , clock_13xx.h , clock_17xx_40xx.h , clock_8xx.h
- SYSCTL_CLOCK_UART1 : clock_8xx.h , clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_UART2 : clock_8xx.h , clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_UART3 : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_UART4 : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_USB : clock_13xx.h , clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_CLOCK_WDT : clock_11xx.h , clock_13xx.h
- SYSCTL_CLOCK_WKT : clock_8xx.h
- SYSCTL_CLOCK_WWDT : clock_8xx.h
- SYSCTL_EMC_DIV1 : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_EMC_DIV2 : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_MAIN_PLL : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_MAINCLKSRC_IRC : clock_8xx.h , clock_13xx.h , clock_11xx.h
- SYSCTL_MAINCLKSRC_LFOSC : clock_11xx.h
- SYSCTL_MAINCLKSRC_PLLIN : clock_13xx.h , clock_8xx.h , clock_11xx.h
- SYSCTL_MAINCLKSRC_PLLOUT : clock_8xx.h , clock_13xx.h , clock_11xx.h
- SYSCTL_MAINCLKSRC_WDTOSC : clock_11xx.h , clock_8xx.h , clock_13xx.h
- SYSCTL_PLLCLKSRC_EXT_CLKIN : clock_8xx.h
- SYSCTL_PLLCLKSRC_IRC : clock_8xx.h , clock_13xx.h , clock_11xx.h , clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_PLLCLKSRC_MAINOSC : clock_17xx_40xx.h , clock_11xx.h
- SYSCTL_PLLCLKSRC_RESERVED : clock_8xx.h
- SYSCTL_PLLCLKSRC_RESERVED1 : clock_11xx.h , clock_17xx_40xx.h , clock_13xx.h
- SYSCTL_PLLCLKSRC_RESERVED2 : clock_11xx.h , clock_17xx_40xx.h , clock_13xx.h
- SYSCTL_PLLCLKSRC_SYSOSC : clock_13xx.h , clock_8xx.h
- SYSCTL_RESET_ADC : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_CAN1 : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_CAN2 : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_CANACC : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_DAC : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_EMC : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_ENET : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_GPDMA : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_GPIO : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_I2C0 : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_I2C1 : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_I2C2 : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_I2S : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_IOCON : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_LCD : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_MCPWM : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_PCSDC : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_PWM0 : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_PWM1 : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_QEI : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_RTC : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_SPIFI : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_SSP0 : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_SSP1 : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_SSP2 : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_TIMER0 : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_TIMER1 : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_TIMER2 : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_TIMER3 : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_UART0 : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_UART1 : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_UART2 : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_UART3 : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_UART4 : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RESET_USB : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_SPIFICLKSRC_MAINPLL : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_SPIFICLKSRC_RESERVED : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_SPIFICLKSRC_SYSCLK : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_SPIFICLKSRC_USBPLL : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_USB_PLL : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_USBCLKSRC_MAINPLL : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_USBCLKSRC_MAINSYSCLK : clock_13xx.h
- SYSCTL_USBCLKSRC_PLLOUT : clock_13xx.h
- SYSCTL_USBCLKSRC_RESERVED : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_USBCLKSRC_SYSCLK : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_USBCLKSRC_USBPLL : clock_17xx_40xx.h