| LPCOpen Platform v1.03 LPCOpen Platform for NXP LPC Microcontrollers

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files
- Related Pages

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- j
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- v
- w
- x
- y

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Groups Pages

### - u -

- u32Milliseconds : dfuutil_programming_dfu_ops.c
- uart : uart_rom.c
- uart_interrupt_menu : uart.c
- uart_interrupt_menu1 : uart.c
- uart_interrupt_menu2 : uart.c
- uart_interrupt_menu3 : uart.c
- uart_interrupt_menu4 : uart.c
- uartABComplete : uart.c
- uartDMA_menu : uart.c
- uartPolling_menu1 : uart.c
- uartPolling_menu2 : uart.c
- uartPolling_menu3 : uart.c
- uartPolling_menu4 : uart.c
- uartPolling_menu5 : uart.c
- UDA_decimator_regs_dat : uda1380.c
- UDA_interfil_regs_dat : uda1380.c
- UDA_sys_regs_dat : uda1380.c
- uFrameCMask : EHCI.h
- uFrameCProgMask : EHCI.h
- uFrameSMask : EHCI.h
- uint32_t : EHCI.h
- umem : uart_rom.c
- UnicodeString : StdDescriptors.h
- UnitID : AudioClassCommon.h
- USB_ControlRequest : USBTask.h
- USB_CurrentMode : USBController.c , USBController.h
- usb_data_buffer : EndpointCommon.h
- usb_data_buffer_IN : EndpointCommon.h
- usb_data_buffer_IN_index : EndpointCommon.h
- usb_data_buffer_index : EndpointCommon.h
- usb_data_buffer_OUT : EndpointCommon.h
- usb_data_buffer_OUT_index : EndpointCommon.h
- usb_data_buffer_OUT_size : EndpointCommon.h
- usb_data_buffer_size : EndpointCommon.h
- USB_Device_ConfigurationNumber : DeviceStandardReq.c , DeviceStandardReq.h
- USB_Device_ControlEndpointSize : Endpoint_LPC17xx.h , Endpoint_LPC11Uxx.h , Endpoint_LPC18xx.h
- USB_Device_CurrentlySelfPowered : DeviceStandardReq.c , DeviceStandardReq.h
- USB_Device_RemoteWakeupEnabled : DeviceStandardReq.c , DeviceStandardReq.h
- USB_DeviceDescriptor : dfuutil_programming_dfu_ops.c
- USB_DeviceQualifier : dfuutil_programming_dfu_ops.c
- USB_DeviceState : USBTask.h
- USB_FsConfigDescriptor : dfuutil_programming_dfu_ops.c
- USB_Host_ConfigurationNumber : HostStandardReq.c , HostStandardReq.h
- USB_Host_ControlPipeSize : Host.h , Host.c
- USB_HostState : USBTask.h
- USB_HsConfigDescriptor : dfuutil_programming_dfu_ops.c
- USB_IsInitialized : USBTask.h , USBTask.c
- USB_Options : USBController.h
- USB_REG_BASE_ADDR : HAL_LPC18xx.h
- USB_StringDescriptor : dfuutil_programming_dfu_ops.c
- usbBuff : dfuutil_programming_dfu_ops.c
- UsbHandle : usbd_rom_api.h
- usbPLLSetup : sysinit_ngx_xplorer_18304330.c , sysinit_keil_mcb_18574357.c , sysinit_hitex_eva_18504350.c
- USBPortNum : HAL.h
- USBSpecification : StdDescriptors.h
- usbStrIn : dfuutil_programming_dfu_ops.c
- usbStrOut : dfuutil_programming_dfu_ops.c