| LPCOpen Platform v1.03 LPCOpen Platform for NXP LPC Microcontrollers

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files
- Related Pages

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- j
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- v
- w
- x
- y
- z

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Groups Pages

### - i -

- I2C0_FAST_MODE_PLUS : scu_18xx_43xx.h
- I2C0_STANDARD_FAST_MODE : scu_18xx_43xx.h
- I2C_BITRATE : i2c.c
- I2C_BYTE_RECV : i2c_001.h
- I2C_BYTE_SENT : i2c_001.h
- I2C_CheckError : i2c_001.h
- I2C_CON_AA : i2c_001.h
- I2C_CON_FLAGS : i2c_001.c
- I2C_CON_I2EN : i2c_001.h
- I2C_CON_SI : i2c_001.h
- I2C_CON_STA : i2c_001.h
- I2C_CON_STO : i2c_001.h
- I2C_EEPROM_BUS : i2c.c
- I2C_ERR : i2c_001.h
- I2C_GetClk : i2c_17xx_40xx.c
- I2C_I2ADR_BITMASK : i2c_001.h
- I2C_I2ADR_GC : i2c_001.h
- I2C_I2CONCLR_AAC : i2c_001.h
- I2C_I2CONCLR_I2ENC : i2c_001.h
- I2C_I2CONCLR_SIC : i2c_001.h
- I2C_I2CONCLR_STAC : i2c_001.h
- I2C_I2CONCLR_STOC : i2c_001.h
- I2C_I2CONSET_AA : i2c_001.h
- I2C_I2CONSET_I2EN : i2c_001.h
- I2C_I2CONSET_SI : i2c_001.h
- I2C_I2CONSET_STA : i2c_001.h
- I2C_I2CONSET_STO : i2c_001.h
- I2C_I2DAT_BITMASK : i2c_001.h
- I2C_I2DAT_IDLE_CHAR : i2c_001.h
- I2C_I2MASK_MASK : i2c_001.h
- I2C_I2MMCTRL_BITMASK : i2c_001.h
- I2C_I2MMCTRL_ENA_SCL : i2c_001.h
- I2C_I2MMCTRL_MATCH_ALL : i2c_001.h
- I2C_I2MMCTRL_MM_ENA : i2c_001.h
- I2C_I2SCLH_BITMASK : i2c_001.h
- I2C_I2SCLL_BITMASK : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_BUS_ERROR : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_M_RX_ARB_LOST : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_M_RX_DAT_ACK : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_M_RX_DAT_NACK : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_M_RX_RESTART : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_M_RX_SLAR_ACK : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_M_RX_SLAR_NACK : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_M_RX_START : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_M_TX_ARB_LOST : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_M_TX_DAT_ACK : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_M_TX_DAT_NACK : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_M_TX_RESTART : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_M_TX_SLAW_ACK : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_M_TX_SLAW_NACK : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_M_TX_START : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_NO_INF : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_S_RX_ARB_LOST_M_GENCALL : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_S_RX_ARB_LOST_M_SLA : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_S_RX_GENCALL_ACK : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_S_RX_PRE_GENCALL_DAT_ACK : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_S_RX_PRE_GENCALL_DAT_NACK : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_S_RX_PRE_SLA_DAT_ACK : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_S_RX_PRE_SLA_DAT_NACK : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_S_RX_SLAW_ACK : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_S_RX_STA_STO_SLVREC_SLVTRX : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_S_TX_ARB_LOST_M_SLA : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_S_TX_DAT_ACK : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_S_TX_DAT_NACK : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_S_TX_LAST_DAT_ACK : i2c_001.h
- I2C_I2STAT_S_TX_SLAR_ACK : i2c_001.h
- I2C_IOX_BUS : i2c.c
- I2C_LAST_BYTE_RECV : i2c_001.h
- I2C_MASTER_MODE : i2c.c
- I2C_MONITOR_CFG_MATCHALL : i2c_001.h
- I2C_MONITOR_CFG_SCL_OUTPUT : i2c_001.h
- I2C_NAK_RECV : i2c_001.h
- I2C_OK : i2c_001.h
- I2C_RECV_END : i2c_001.h
- I2C_ROM_MEM_SIZE : i2c.c
- I2C_SEND_END : i2c_001.h
- I2C_SETUP_STATUS_ARBF : i2c_001.h
- I2C_SETUP_STATUS_DONE : i2c_001.h
- I2C_SETUP_STATUS_NOACKF : i2c_001.h
- I2C_SLAVE_ADDR_10BIT : i2c.c
- I2C_SLAVE_ADDR_7BIT : i2c.c
- I2C_SLAVE_EEPROM_ADDR : i2c.c
- I2C_SLAVE_EEPROM_SIZE : i2c.c
- I2C_SLAVE_IOX_ADDR : i2c.c
- I2C_SLAVE_TIME_OUT : i2c_001.h
- I2C_STA_STO_RECV : i2c_001.h
- I2C_STAT_CODE_BITMASK : i2c_001.h
- I2C_STAT_CODE_ERROR : i2c_001.h
- I2CDEV_PCA9502_ADDR : board_hitex_eva_18504350.h
- I2CDEV_UDA1380_ADDR : board_ea_devkit_17884088.h , board_hitex_eva_18504350.h , board_keil_mcb_18574357.h , board_ngx_xplorer_18304330.h
- I2DATA_BUFFER_BITMASK : i2c_001.h
- I2S_DAI_MONO : i2s_001.h
- I2S_DAI_RESET : i2s_001.h
- I2S_DAI_SLAVE : i2s_001.h
- I2S_DAI_STOP : i2s_001.h
- I2S_DAI_WORDWIDTH_16 : i2s_001.h
- I2S_DAI_WORDWIDTH_32 : i2s_001.h
- I2S_DAI_WORDWIDTH_8 : i2s_001.h
- I2S_DAI_WORDWIDTH_MASK : i2s_001.h
- I2S_DAI_WS_HALFPERIOD : i2s_001.h
- I2S_DAI_WS_HALFPERIOD_MASK : i2s_001.h
- I2S_DAO_MONO : i2s_001.h
- I2S_DAO_MUTE : i2s_001.h
- I2S_DAO_RESET : i2s_001.h
- I2S_DAO_SLAVE : i2s_001.h
- I2S_DAO_STOP : i2s_001.h
- I2S_DAO_WORDWIDTH_16 : i2s_001.h
- I2S_DAO_WORDWIDTH_32 : i2s_001.h
- I2S_DAO_WORDWIDTH_8 : i2s_001.h
- I2S_DAO_WORDWIDTH_MASK : i2s_001.h
- I2S_DAO_WS_HALFPERIOD : i2s_001.h
- I2S_DAO_WS_HALFPERIOD_MASK : i2s_001.h
- I2S_DMA1_RX_DEPTH : i2s_001.h
- I2S_DMA1_RX_ENABLE : i2s_001.h
- I2S_DMA1_TX_DEPTH : i2s_001.h
- I2S_DMA1_TX_ENABLE : i2s_001.h
- I2S_DMA2_RX_DEPTH : i2s_001.h
- I2S_DMA2_RX_ENABLE : i2s_001.h
- I2S_DMA2_TX_DEPTH : i2s_001.h
- I2S_DMA2_TX_ENABLE : i2s_001.h
- I2S_DMA_REQUEST_NUMBER_1 : i2s_17xx_40xx.h , i2s_18xx_43xx.h
- I2S_DMA_REQUEST_NUMBER_2 : i2s_17xx_40xx.h , i2s_18xx_43xx.h
- I2S_IRQ_RX_DEPTH : i2s_001.h
- I2S_IRQ_RX_DEPTH_MASK : i2s_001.h
- I2S_IRQ_RX_ENABLE : i2s_001.h
- I2S_IRQ_TX_DEPTH : i2s_001.h
- I2S_IRQ_TX_DEPTH_MASK : i2s_001.h
- I2S_IRQ_TX_ENABLE : i2s_001.h
- I2S_MASTER_MODE : i2s_001.h
- I2S_MONO : i2s_001.h
- I2S_MUTE_DISABLE : i2s_001.h
- I2S_MUTE_ENABLE : i2s_001.h
- I2S_RESET_DISABLE : i2s_001.h
- I2S_RESET_ENABLE : i2s_001.h
- I2S_RXBITRATE : i2s_001.h
- I2S_RXMODE_4PIN_ENABLE : i2s_001.h
- I2S_RXMODE_CLKSEL : i2s_001.h
- I2S_RXMODE_MCENA : i2s_001.h
- I2S_RXRATE_X_DIVIDER : i2s_001.h
- I2S_RXRATE_Y_DIVIDER : i2s_001.h
- I2S_SLAVE_MODE : i2s_001.h
- I2S_STATE_DMA1 : i2s_001.h
- I2S_STATE_DMA2 : i2s_001.h
- I2S_STATE_IRQ : i2s_001.h
- I2S_STATE_RX_LEVEL : i2s_001.h
- I2S_STATE_TX_LEVEL : i2s_001.h
- I2S_STEREO : i2s_001.h
- I2S_STOP_DISABLE : i2s_001.h
- I2S_STOP_ENABLE : i2s_001.h
- I2S_TXBITRATE : i2s_001.h
- I2S_TXMODE_4PIN_ENABLE : i2s_001.h
- I2S_TXMODE_CLKSEL : i2s_001.h
- I2S_TXMODE_MCENA : i2s_001.h
- I2S_TXRATE_X_DIVIDER : i2s_001.h
- I2S_TXRATE_Y_DIVIDER : i2s_001.h
- I2S_WORDWIDTH_16 : i2s_001.h
- I2S_WORDWIDTH_32 : i2s_001.h
- I2S_WORDWIDTH_8 : i2s_001.h
- IAP_ADDR_ERROR : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_ADDR_NOT_MAPPED : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_BLANK_CHECK_SECS : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_BUSY : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_CMD_LOCKED : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_COMMAND_SUCCESS : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_COMPARE : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_COMPARE_ERROR : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_COUNT_ERROR : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_CRP_ENABLED : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_DST_ADDR_ERROR : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_DST_ADDR_NOT_MAPPED : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_ERASE_PAGE : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_ERASE_SECS : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_ERROR_SETTING_ACTIVE_PART : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_INIT : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_INVALID_BAUD_RATE : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_INVALID_CODE : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_INVALID_COMMAND : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_INVALID_FLASH_UNIT : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_INVALID_SECTOR : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_INVALID_STOP_BIT : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_LOCATION : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_PARAM_ERROR : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_PREP_SECS : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_RAM_TO_FLASH : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_READ_BOOT_CODE_VER : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_READ_DEV_SERIAL_NUM : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_READ_PART_ID : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_REINVOKE_ISP : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_SECTOR_NOT_BLANK : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_SECTOR_NOT_PREPARED : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_SET_ACTIVE_FLASH_BANK : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_SRC_ADDR_ERROR : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_SRC_ADDR_NOT_MAPPED : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- IAP_USER_CODE_CHECKSUM : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- ID_BUTTON_0 : dualcore_emwin.c
- ID_BUTTON_1 : dualcore_emwin.c
- ID_BUTTON_2 : dualcore_emwin.c
- ID_EDIT_0 : dualcore_emwin.c
- ID_EDIT_1 : dualcore_emwin.c
- ID_FRAMEWIN_0 : dualcore_emwin.c
- ID_TEXT_0 : dualcore_emwin.c
- ID_TEXT_1 : dualcore_emwin.c
- ID_TEXT_2 : dualcore_emwin.c
- ID_TEXT_3 : dualcore_emwin.c
- ID_TEXT_4 : dualcore_emwin.c
- ID_TEXT_5 : dualcore_emwin.c
- IFLASH_BASE_ADDR : lpc43xx_dualcore_config.h
- INAK_BI : HAL_LPC17xx.h
- INAK_BO : HAL_LPC17xx.h
- INAK_CI : HAL_LPC17xx.h
- INAK_CO : HAL_LPC17xx.h
- INAK_II : HAL_LPC17xx.h
- INAK_IO : HAL_LPC17xx.h
- INCLUDE_FROM_DATAFLASHMANAGER_C : DataflashManager.c
- INCLUDE_FROM_SCSI_C : SCSI.c
- INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark : FreeRTOSConfig.h
- INCLUDE_uxTaskPriorityGet : lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , FreeRTOSConfig.h
- INCLUDE_vTaskCleanUpResources : lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , FreeRTOSConfig.h
- INCLUDE_vTaskDelay : lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , FreeRTOSConfig.h
- INCLUDE_vTaskDelayUntil : FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , FreeRTOSConfig.h
- INCLUDE_vTaskDelete : lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , FreeRTOSConfig.h
- INCLUDE_vTaskPrioritySet : lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , FreeRTOSConfig.h
- INCLUDE_vTaskSuspend : lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h
- INCLUDE_xTaskGetCurrentTaskHandle : lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m4_FreeRTOSConfig.h , FreeRTOSConfig.h , lpc43xx_m0_FreeRTOSConfig.h
- INIT_BUF : ff.c
- INIT_OP_RETRIES : sdif_18xx_43xx.h
- INLINE : lpc_types.h
- INT_CTRL : board_keil_mcb_18574357.h
- INT_EN : board_keil_mcb_18574357.h
- INT_FRAME_ROLL_OVER_ENABLE : EHCI.h
- INT_SOF_RECEIVED_ENABLE : EHCI.h
- INT_STA : board_keil_mcb_18574357.h
- INT_THRESHOLD_CTRL : EHCI.h
- INTERNAL_SERIAL_LENGTH_BITS : Device_LPC17xx.h , Device_LPC11Uxx.h , Device_LPC18xx.h
- INTERNAL_SERIAL_START_ADDRESS : Device_LPC17xx.h , Device_LPC11Uxx.h , Device_LPC18xx.h
- INTERRUPT_16ms_LIST_HEAD : OHCI.h
- INTERRUPT_1ms_LIST_HEAD : OHCI.h
- INTERRUPT_2ms_LIST_HEAD : OHCI.h
- INTERRUPT_32ms_LIST_HEAD : OHCI.h
- INTERRUPT_4ms_LIST_HEAD : OHCI.h
- INTERRUPT_8ms_LIST_HEAD : OHCI.h
- INTERRUPT_LIST_ENABLE : HCD.h
- INTERRUPT_MODE : spi.c , ssp.c
- INTERRUPT_ROUTING : OHCI.h
- IOCON_ADMODE_EN : iocon_13xx.h , iocon_11xx.h , iocon_17xx_40xx.h
- IOCON_DAC_EN : iocon_17xx_40xx.h
- IOCON_DIGMODE_EN : iocon_13xx.h , iocon_11xx.h , iocon_17xx_40xx.h
- IOCON_FASTI2C_EN : iocon_11xx.h , iocon_13xx.h
- IOCON_FASTSLEW_EN : iocon_17xx_40xx.h
- IOCON_FILT_DIS : iocon_13xx.h , iocon_11xx.h , iocon_17xx_40xx.h
- IOCON_FUNC0 : iocon_17xx_40xx.h , iocon_11xx.h , iocon_13xx.h
- IOCON_FUNC1 : iocon_13xx.h , iocon_11xx.h , iocon_17xx_40xx.h
- IOCON_FUNC2 : iocon_17xx_40xx.h , iocon_13xx.h , iocon_11xx.h
- IOCON_FUNC3 : iocon_13xx.h , iocon_17xx_40xx.h , iocon_11xx.h
- IOCON_FUNC4 : iocon_17xx_40xx.h , iocon_11xx.h , iocon_13xx.h
- IOCON_FUNC5 : iocon_13xx.h , iocon_11xx.h , iocon_17xx_40xx.h
- IOCON_FUNC6 : iocon_11xx.h , iocon_13xx.h , iocon_17xx_40xx.h
- IOCON_FUNC7 : iocon_17xx_40xx.h , iocon_13xx.h , iocon_11xx.h
- IOCON_HIDRIVE_EN : iocon_17xx_40xx.h
- IOCON_HS_DIS : iocon_17xx_40xx.h
- IOCON_HYS_EN : iocon_17xx_40xx.h , iocon_11xx.h , iocon_13xx.h
- IOCON_INV_EN : iocon_13xx.h , iocon_11xx.h , iocon_17xx_40xx.h
- IOCON_MODE_INACT : iocon_17xx_40xx.h , iocon_11xx.h , iocon_13xx.h
- IOCON_MODE_PULLDOWN : iocon_11xx.h , iocon_13xx.h , iocon_17xx_40xx.h
- IOCON_MODE_PULLUP : iocon_17xx_40xx.h , iocon_13xx.h , iocon_11xx.h
- IOCON_MODE_REPEATER : iocon_13xx.h , iocon_17xx_40xx.h , iocon_11xx.h
- IOCON_OPENDRAIN_EN : iocon_11xx.h , iocon_17xx_40xx.h , iocon_13xx.h
- IOCON_SFI2C_EN : iocon_13xx.h , iocon_11xx.h
- IOCON_STDI2C_EN : iocon_13xx.h , iocon_11xx.h
- IP_DEBUG : lwipopts.h
- IP_MRT_001_CTRL_INTEN_MASK : mrt_001.h
- IP_MRT_001_CTRL_MODE_MASK : mrt_001.h
- IP_MRT_001_CTRL_MODE_ONESHOT : mrt_001.h
- IP_MRT_001_CTRL_MODE_POS : mrt_001.h
- IP_MRT_001_CTRL_MODE_REPEAT : mrt_001.h
- IP_MRT_001_CTRL_MODE_SHIFT : mrt_001.h
- IP_MRT_001_INTVAL_IVALUE : mrt_001.h
- IP_MRT_001_INTVAL_LOAD : mrt_001.h
- IP_MRT_001_STAT_INTFLAG : mrt_001.h
- IP_MRT_001_STAT_RUNNING : mrt_001.h
- IP_SOF_BROADCAST : lwipopts.h
- IP_SOF_BROADCAST_RECV : lwipopts.h
- IPC_IRQ_Priority : ipc_msg.c
- ipc_wait_event : ipc_msg.c
- ipc_wait_event_tout : ipc_msg.c
- IPCEX_ID_BLINKY : ipc_example.h
- IPCEX_ID_EMWIN : ipc_example.h
- IPCEX_ID_LWIP : ipc_example.h
- IPCEX_ID_USBDEVICE : ipc_example.h
- IPCEX_ID_USBHOST : ipc_example.h
- IPCEX_ID_USER1 : ipc_example.h
- IPCEX_ID_USER2 : ipc_example.h
- IPCEX_MAX_IDS : ipc_example.h
- IPCEX_QUEUE_SZ : ipc_example.h
- IPERF_SERVER_PORT : iperf_server.c
- IRQ_PRIO_ETHERNET : lpc43xx_dualcore_config.h
- IRQ_PRIO_IPC : lpc43xx_dualcore_config.h
- IRQ_PRIO_USBDEV : lpc43xx_dualcore_config.h
- IsDBCS1 : ff.c
- IsDBCS2 : ff.c
- IsDigit : ff.c
- IsLower : ff.c
- ISO_LIST_ENABLE : HCD.h
- ISO_LIST_HEAD : OHCI.h
- IsUpper : ff.c