| LPCOpen Platform v1.03 LPCOpen Platform for NXP LPC Microcontrollers

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files
- Related Pages

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- j
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- v
- w
- x
- y
- z

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Groups Pages

### - u -

- U16_F : cc.h
- U32_F : cc.h
- UART1_IER_BITMASK : usart_004.h , usart_001.h
- UART_002_ENABLE : usart_002.h
- UART_002_SYNCEN : usart_002.h
- UART_ACCEPTED_BAUDRATE_ERROR : usart_004.c , usart_001.h
- UART_ACR_ABEOINT_CLR : usart_001.h , usart_004.h
- UART_ACR_ABTOINT_CLR : usart_001.h , usart_004.h
- UART_ACR_AUTO_RESTART : usart_001.h , usart_004.h
- UART_ACR_BITMASK : usart_004.h , usart_001.h
- UART_ACR_MODE : usart_001.h , usart_004.h
- UART_ACR_START : usart_001.h , usart_004.h
- UART_BLOCKING_TIMEOUT : usart_001.h
- UART_DLL_MASKBIT : usart_001.h , usart_004.h
- UART_DLM_MASKBIT : usart_001.h , usart_004.h
- UART_FCR_BITMASK : usart_001.h , usart_004.h
- UART_FCR_DMAMODE_SEL : usart_001.h , usart_004.h
- UART_FCR_FIFO_EN : usart_001.h , usart_004.h
- UART_FCR_RX_RS : usart_001.h , usart_004.h
- UART_FCR_TRG_LEV0 : usart_001.h , usart_004.h
- UART_FCR_TRG_LEV1 : usart_001.h , usart_004.h
- UART_FCR_TRG_LEV2 : usart_001.h , usart_004.h
- UART_FCR_TRG_LEV3 : usart_001.h , usart_004.h
- UART_FCR_TX_RS : usart_001.h , usart_004.h
- UART_FDR_BITMASK : usart_001.h
- UART_FDR_DIVADDVAL : usart_001.h
- UART_FDR_MULVAL : usart_001.h , usart_004.c
- UART_FIFOLVL_BITMASK : usart_001.h
- UART_FIFOLVL_RXFIFOLVL : usart_001.h
- UART_FIFOLVL_TXFIFOLVL : usart_001.h
- UART_HDEN_HDEN : usart_001.h
- UART_ICR_BITMASK : usart_001.h
- UART_ICR_FIXPULSE_EN : usart_001.h
- UART_ICR_IRDAEN : usart_001.h
- UART_ICR_IRDAINV : usart_001.h
- UART_ICR_PULSEDIV : usart_001.h
- UART_IER_ABEOINT : usart_004.h
- UART_IER_ABEOINT_EN : usart_001.h
- UART_IER_ABTOINT : usart_004.h
- UART_IER_ABTOINT_EN : usart_001.h
- UART_IER_BITMASK : usart_001.h , usart_004.h
- UART_IER_CTSINT : usart_004.h
- UART_IER_CTSINT_EN : usart_001.h
- UART_IER_MSINT : usart_004.h
- UART_IER_MSINT_EN : usart_001.h
- UART_IER_RBRINT : usart_004.h
- UART_IER_RBRINT_EN : usart_001.h
- UART_IER_RLSINT : usart_004.h
- UART_IER_RLSINT_EN : usart_001.h
- UART_IER_THREINT : usart_004.h
- UART_IER_THREINT_EN : usart_001.h
- UART_IIR_ABEO_INT : usart_001.h , usart_004.h
- UART_IIR_ABTO_INT : usart_001.h , usart_004.h
- UART_IIR_BITMASK : usart_001.h , usart_004.h
- UART_IIR_FIFO_EN : usart_001.h , usart_004.h
- UART_IIR_INTID_CTI : usart_001.h , usart_004.h
- UART_IIR_INTID_MASK : usart_001.h , usart_004.h
- UART_IIR_INTID_MODEM : usart_001.h , usart_004.h
- UART_IIR_INTID_RDA : usart_001.h , usart_004.h
- UART_IIR_INTID_RLS : usart_001.h , usart_004.h
- UART_IIR_INTID_THRE : usart_001.h , usart_004.h
- UART_IIR_INTSTAT_PEND : usart_001.h , usart_004.h
- UART_LCR_BITMASK : usart_001.h , usart_004.h
- UART_LCR_BREAK_EN : usart_001.h , usart_004.h
- UART_LCR_DLAB_EN : usart_001.h , usart_004.h
- UART_LCR_PARITY_DIS : usart_001.h , usart_004.h
- UART_LCR_PARITY_EN : usart_001.h , usart_004.h
- UART_LCR_PARITY_EVEN : usart_001.h , usart_004.h
- UART_LCR_PARITY_F_0 : usart_001.h , usart_004.h
- UART_LCR_PARITY_F_1 : usart_001.h , usart_004.h
- UART_LCR_PARITY_ODD : usart_001.h , usart_004.h
- UART_LCR_SBS_1BIT : usart_001.h , usart_004.h
- UART_LCR_SBS_2BIT : usart_001.h , usart_004.h
- UART_LCR_WLEN5 : usart_001.h , usart_004.h
- UART_LCR_WLEN6 : usart_001.h , usart_004.h
- UART_LCR_WLEN7 : usart_001.h , usart_004.h
- UART_LCR_WLEN8 : usart_001.h , usart_004.h
- UART_LOAD_DLL : usart_001.h
- UART_LOAD_DLM : usart_001.h
- UART_LSR_BI : usart_004.h , usart_001.h
- UART_LSR_BITMASK : usart_001.h , usart_004.h
- UART_LSR_FE : usart_001.h , usart_004.h
- UART_LSR_OE : usart_001.h , usart_004.h
- UART_LSR_PE : usart_001.h , usart_004.h
- UART_LSR_RDR : usart_001.h , usart_004.h
- UART_LSR_RXFE : usart_001.h , usart_004.h
- UART_LSR_TEMT : usart_001.h , usart_004.h
- UART_LSR_THRE : usart_001.h , usart_004.h
- UART_MCR_AUTO_CTS_EN : usart_001.h , usart_004.h
- UART_MCR_AUTO_RTS_EN : usart_001.h , usart_004.h
- UART_MCR_BITMASK : usart_001.h , usart_004.h
- UART_MCR_DTR_CTRL : usart_001.h , usart_004.h
- UART_MCR_LOOPB_EN : usart_001.h , usart_004.h
- UART_MCR_RTS_CTRL : usart_001.h , usart_004.h
- UART_MSR_BITMASK : usart_001.h , usart_004.h
- UART_MSR_CTS : usart_001.h , usart_004.h
- UART_MSR_DCD : usart_001.h , usart_004.h
- UART_MSR_DELTA_CTS : usart_001.h , usart_004.h
- UART_MSR_DELTA_DCD : usart_001.h , usart_004.h
- UART_MSR_DELTA_DSR : usart_001.h , usart_004.h
- UART_MSR_DSR : usart_001.h , usart_004.h
- UART_MSR_LO2HI_RI : usart_001.h , usart_004.h
- UART_MSR_RI : usart_001.h , usart_004.h
- UART_RB_SIZE : uart.c
- UART_RBR_MASKBIT : usart_001.h , usart_004.h
- UART_RING_BUFSIZE : usart_001.h
- UART_ROM_MEM_SIZE : uartd_8xx.h
- UART_RS485ADRMATCH_BITMASK : usart_001.h
- UART_RS485CTRL_AADEN : usart_001.h , usart_004.h
- UART_RS485CTRL_BITMASK : usart_001.h , usart_004.h
- UART_RS485CTRL_DCTRL_EN : usart_001.h , usart_004.h
- UART_RS485CTRL_NMM_EN : usart_001.h , usart_004.h
- UART_RS485CTRL_OINV_1 : usart_001.h , usart_004.h
- UART_RS485CTRL_RX_DIS : usart_001.h , usart_004.h
- UART_RS485CTRL_SEL_DTR : usart_001.h , usart_004.h
- UART_RS485DLY_BITMASK : usart_001.h
- UART_SCICTRL_GUARDTIME : usart_001.h
- UART_SCICTRL_NACKDIS : usart_001.h
- UART_SCICTRL_PROTSEL_T1 : usart_001.h
- UART_SCICTRL_SCIEN : usart_001.h
- UART_SCICTRL_TXRETRY : usart_001.h
- UART_SCR_BIMASK : usart_001.h
- UART_SYNCCTRL_CCCLR : usart_001.h
- UART_SYNCCTRL_CSCEN : usart_001.h
- UART_SYNCCTRL_CSRC_MASTER : usart_001.h
- UART_SYNCCTRL_FES : usart_001.h
- UART_SYNCCTRL_STARTSTOPDISABLE : usart_001.h
- UART_SYNCCTRL_SYNC : usart_001.h
- UART_SYNCCTRL_TSBYPASS : usart_001.h
- UART_TER1_BITMASK : usart_001.h
- UART_TER1_TXEN : usart_001.h
- UART_TER2_BITMASK : usart_001.h
- UART_TER2_TXEN : usart_001.h
- UART_TEST_DEFAULT_BAUDRATE : uart.c
- UART_TEST_REPEAT_NUMBER : uart.c
- UART_THR_MASKBIT : usart_001.h
- UART_TX_FIFO_SIZE : usart_001.h , usart_004.h
- UARTx_IRQHandler : uart.c
- UARTx_IRQn : uart.c
- UCOS_MIN_STACK_SZ : lpc43xx_dualcore_config.h
- UDA1380_I2C_BUS : board_ea_devkit_17884088.h , board_hitex_eva_18504350.h , board_keil_mcb_18574357.h , board_ngx_xplorer_18304330.h
- UDA1380_LINE_IN : uda1380.h
- UDA1380_MIC_IN_L : uda1380.h
- UDA1380_MIC_IN_LR : uda1380.h
- UDA1380_REG_ADC_DEFAULT_VALUE : uda1380.h
- UDA1380_REG_AGC_DEFAULT_VALUE : uda1380.h
- UDA1380_REG_ANAMIX_DEFAULT_VALUE : uda1380.h
- UDA1380_REG_DECVOL_DEFAULT_VALUE : uda1380.h
- UDA1380_REG_EVALCLK_DEFAULT_VALUE : uda1380.h
- UDA1380_REG_HEADAMP_DEFAULT_VALUE : uda1380.h
- UDA1380_REG_I2S_DEFAULT_VALUE : uda1380.h
- UDA1380_REG_L3_DEFAULT_VALUE : uda1380.h
- UDA1380_REG_MIXSDO_DEFAULT_VALUE : uda1380.h
- UDA1380_REG_MIXVOL_DEFAULT_VALUE : uda1380.h
- UDA1380_REG_MODEBBT_DEFAULT_VALUE : uda1380.h
- UDA1380_REG_MSTRMUTE_DEFAULT_VALUE : uda1380.h
- UDA1380_REG_MSTRVOL_DEFAULT_VALUE : uda1380.h
- UDA1380_REG_PGA_DEFAULT_VALUE : uda1380.h
- UDA1380_REG_PWRCTRL_DEFAULT_VALUE : uda1380.h
- UDA1380_U8 : uda1380.h
- UDA_ADC_CTRL : uda1380.h
- UDA_AGC_CTRL : uda1380.h
- UDA_ANALOG_CTRL : uda1380.h
- UDA_BUS_CTRL : uda1380.h
- UDA_DEC_VOL_CTRL : uda1380.h
- UDA_EVALM_CLK : uda1380.h
- UDA_HPAMP_CTRL : uda1380.h
- UDA_MASTER_VOL_CTRL : uda1380.h
- UDA_MIXER_FILTER_CTRL : uda1380.h
- UDA_MIXER_VOL_CTRL : uda1380.h
- UDA_MODE_CTRL : uda1380.h
- UDA_MUTE_CTRL : uda1380.h
- UDA_PGA_CTRL : uda1380.h
- UDA_POWER_CTRL : uda1380.h
- UDA_TOTAL_REG : uda1380.h
- UDIV_ROUNDUP : fatutil.h
- UDP_DEBUG : lwipopts.h
- UDP_LPC_EMAC : lwipopts.h
- UNDERRUN_ERR_EN : uartd_8xx.h
- UNICODE_STRING_LENGTH : StillImageClassCommon.h
- UNRECOVERABLE_ERROR_INTERRUPT : OHCI.h
- US_TIMEOUT : sdif_18xx_43xx.h
- USB : diskio.c
- USB_CAN_BE_BOTH : USBMode.h
- USB_CAN_BE_DEVICE : USBMode.h
- USB_CAN_BE_HOST : USBMode.h
- USB_CONFIG_ATTR_BUSPOWERED : StdDescriptors.h
- USB_CONFIG_ATTR_REMOTEWAKEUP : StdDescriptors.h
- USB_CONFIG_ATTR_SELFPOWERED : StdDescriptors.h
- USB_CONFIG_BUS_POWERED : usbd.h
- USB_CONFIG_POWER_MA : usbd.h , StdDescriptors.h
- USB_CONFIG_POWERED_MASK : usbd.h
- USB_CONFIG_REMOTE_WAKEUP : usbd.h
- USB_CONFIG_SELF_POWERED : usbd.h
- USB_CONFIGUARTION_DESC_SIZE : usbd_desc.h , usbd.h
- USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE : usbd.h
- USB_DATA_BUFFER_TEM_LENGTH : EndpointCommon.h
- USB_DCON : Endpoint_LPC11Uxx.h
- USB_DCON_C : Endpoint_LPC11Uxx.h
- USB_DEBUG_DESCRIPTOR_TYPE : usbd.h
- USB_DEVICE_CLASS_APP : usbd.h
- USB_DEVICE_CLASS_AUDIO : usbd.h
- USB_DEVICE_CLASS_COMMUNICATIONS : usbd.h
- USB_DEVICE_CLASS_HUB : usbd.h
- USB_DEVICE_CLASS_HUMAN_INTERFACE : usbd.h
- USB_DEVICE_CLASS_MISCELLANEOUS : usbd.h
- USB_DEVICE_CLASS_MONITOR : usbd.h
- USB_DEVICE_CLASS_PHYSICAL_INTERFACE : usbd.h
- USB_DEVICE_CLASS_POWER : usbd.h
- USB_DEVICE_CLASS_PRINTER : usbd.h
- USB_DEVICE_CLASS_RESERVED : usbd.h
- USB_DEVICE_CLASS_STORAGE : usbd.h
- USB_DEVICE_CLASS_VENDOR_SPECIFIC : usbd.h
- USB_DEVICE_DESC_SIZE : usbd.h , usbd_desc.h
- USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE : usbd.h
- USB_DEVICE_OPT_FULLSPEED : Device_LPC11Uxx.h , Device_LPC17xx.h , Device_LPC18xx.h
- USB_DEVICE_OPT_LOWSPEED : Device_LPC11Uxx.h , Device_LPC17xx.h
- USB_DEVICE_QUALI_SIZE : usbd_desc.h , usbd.h
- USB_DEVICE_QUALIFIER_DESCRIPTOR_TYPE : usbd.h
- USB_DFU_CAN_DOWNLOAD : usbd_dfu.h
- USB_DFU_CAN_UPLOAD : usbd_dfu.h
- USB_DFU_DESCRIPTOR_SIZE : usbd_dfu.h
- USB_DFU_DESCRIPTOR_TYPE : usbd_dfu.h
- USB_DFU_IF_NUM : usbd_dfu.h
- USB_DFU_MANIFEST_TOL : usbd_dfu.h
- USB_DFU_SUBCLASS : usbd_dfu.h
- USB_DFU_WILL_DETACH : usbd_dfu.h
- USB_DFU_XFER_SIZE : app_usbd_cfg.h , usbd_dfu.h
- USB_DRESET_C : Endpoint_LPC11Uxx.h
- USB_DSUS : Endpoint_LPC11Uxx.h
- USB_DSUS_C : Endpoint_LPC11Uxx.h
- USB_EN : Endpoint_LPC11Uxx.h
- USB_ENDPOINT_0_HS_MAXP : usbd.h
- USB_ENDPOINT_0_LS_MAXP : usbd.h
- USB_ENDPOINT_BULK_HS_MAXP : usbd.h
- USB_ENDPOINT_DESC_SIZE : usbd_desc.h , usbd.h
- USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE : usbd.h
- USB_ENDPOINT_DIRECTION_MASK : usbd.h
- USB_ENDPOINT_IN : usbd.h
- USB_ENDPOINT_OUT : usbd.h
- USB_ENDPOINT_SYNC_ADAPTIVE : usbd.h
- USB_ENDPOINT_SYNC_ASYNCHRONOUS : usbd.h
- USB_ENDPOINT_SYNC_MASK : usbd.h
- USB_ENDPOINT_SYNC_NO_SYNCHRONIZATION : usbd.h
- USB_ENDPOINT_SYNC_SYNCHRONOUS : usbd.h
- USB_ENDPOINT_TYPE_BULK : usbd.h
- USB_ENDPOINT_TYPE_CONTROL : usbd.h
- USB_ENDPOINT_TYPE_INTERRUPT : usbd.h
- USB_ENDPOINT_TYPE_ISOCHRONOUS : usbd.h
- USB_ENDPOINT_TYPE_MASK : usbd.h
- USB_ENDPOINT_USAGE_DATA : usbd.h
- USB_ENDPOINT_USAGE_FEEDBACK : usbd.h
- USB_ENDPOINT_USAGE_IMPLICIT_FEEDBACK : usbd.h
- USB_ENDPOINT_USAGE_MASK : usbd.h
- USB_ENDPOINT_USAGE_RESERVED : usbd.h
- USB_FEATURE_ENDPOINT_STALL : usbd.h
- USB_FEATURE_REMOTE_WAKEUP : usbd.h
- USB_FEATURE_TEST_MODE : usbd.h
- USB_FORCED_FULLSPEED : LPCUSBlibConfig.h
- USB_FS_MAX_BULK_PACKET : app_usbd_cfg.h
- USB_GETSTATUS_ENDPOINT_STALL : usbd.h
- USB_GETSTATUS_REMOTE_WAKEUP : usbd.h
- USB_GETSTATUS_SELF_POWERED : usbd.h
- USB_HOST_DEVICEADDRESS : Host.h
- USB_HOST_TIMEOUT_MS : HostStandardReq.h , Host.h
- USB_HS_MAX_BULK_PACKET : app_usbd_cfg.h
- USB_INTERFACE_ASSOCIATION_DESCRIPTOR_TYPE : usbd.h
- USB_INTERFACE_DESC_SIZE : usbd.h , usbd_desc.h
- USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE : usbd.h
- USB_INTERFACE_POWER_DESCRIPTOR_TYPE : usbd.h
- USB_IntOnNAK_AI : Endpoint_LPC11Uxx.h
- USB_IntOnNAK_AO : Endpoint_LPC11Uxx.h
- USB_IntOnNAK_CI : Endpoint_LPC11Uxx.h
- USB_IntOnNAK_CO : Endpoint_LPC11Uxx.h
- USB_LPM : Endpoint_LPC11Uxx.h
- USB_LPM_SUS : Endpoint_LPC11Uxx.h
- USB_MAX_EP_NUM : app_usbd_cfg.h
- USB_MAX_IF_NUM : app_usbd_cfg.h
- USB_MAX_PACKET0 : app_usbd_cfg.h
- usb_msdev_func : usbmsdev.c
- USB_OPT_AUTO_PLL : USBController.h
- USB_OPT_MANUAL_PLL : USBController.h
- USB_OPT_REG_DISABLED : USBController.h
- USB_OPT_REG_ENABLED : USBController.h
- USB_OTG_DESCRIPTOR_TYPE : usbd.h
- USB_OTHER_SPEED_CONF_SIZE : usbd_desc.h , usbd.h
- USB_OTHER_SPEED_CONFIG_DESCRIPTOR_TYPE : usbd.h
- USB_PLL_ON : Endpoint_LPC11Uxx.h
- USB_REG : HAL_LPC17xx.h , HAL_LPC18xx.h
- USB_REMOTE_WAKE : Endpoint_LPC11Uxx.h
- USB_REQ_DFU_ABORT : usbd_dfu.h
- USB_REQ_DFU_CLRSTATUS : usbd_dfu.h
- USB_REQ_DFU_DETACH : usbd_dfu.h
- USB_REQ_DFU_DNLOAD : usbd_dfu.h
- USB_REQ_DFU_GETSTATE : usbd_dfu.h
- USB_REQ_DFU_GETSTATUS : usbd_dfu.h
- USB_REQ_DFU_UPLOAD : usbd_dfu.h
- USB_REQUEST_CLEAR_FEATURE : usbd.h
- USB_REQUEST_GET_CONFIGURATION : usbd.h
- USB_REQUEST_GET_DESCRIPTOR : usbd.h
- USB_REQUEST_GET_INTERFACE : usbd.h
- USB_REQUEST_GET_STATUS : usbd.h
- USB_REQUEST_SET_ADDRESS : usbd.h
- USB_REQUEST_SET_CONFIGURATION : usbd.h
- USB_REQUEST_SET_DESCRIPTOR : usbd.h
- USB_REQUEST_SET_FEATURE : usbd.h
- USB_REQUEST_SET_INTERFACE : usbd.h
- USB_REQUEST_SYNC_FRAME : usbd.h
- USB_SETUP_RCVD : Endpoint_LPC11Uxx.h
- USB_STREAM_TIMEOUT_MS : USBController.h
- USB_STRING_DESCRIPTOR_TYPE : usbd.h
- USB_STRING_LEN : StdDescriptors.h
- USB_VBUS_DBOUNCE : Endpoint_LPC11Uxx.h
- USBD_API : usbd_rom_api.h
- USBDATARAM : ramdisk.c
- USBDEV_ADDR : HAL_LPC18xx.h
- USBDEV_ADDR_AD : HAL_LPC18xx.h
- USBMODE_DeviceController : EHCI.h
- USBMODE_HostController : EHCI.h
- USBMODE_VBusPowerSelect_High : EHCI.h
- USBMSDEV_STACK_SZ : MassStorage_ucosiii.c
- USBMSDEV_STACK_SZ_FULL : MassStorage_ucosiii.c
- USBMSDEV_STACK_SZ_LIMIT : MassStorage_ucosiii.c
- USBMSGBUFFSIZE : dfuutil_programming_dfu_ops.c
- USBRAM_BUFFER_SIZE : LPCUSBlibConfig.h
- USBRAM_SECTION : HAL_LPC18xx.h , HAL_LPC11Uxx.h , HAL_LPC17xx.h
- USBROMBUFFSIZE : dfuutil_programming_dfu_ops.c
- USE_INTERNAL_SERIAL : Device_LPC11Uxx.h , Device_LPC18xx.h , Device_LPC17xx.h
- USE_RMII : sys_config.h
- USE_SPIFI_LIB : flash_config.h , dfuutil_programming_spiflash_algorithm.c , flash_config.h
- USE_TEST_TONE : AudioOutputHost.c
- USE_TOUCH : LCDConf.c
- USE_USB0 : app_usbd_cfg.h
- USE_USB_ROM_STACK : LPCUSBlibConfig.h
- USED_PHYSICAL_ENDPOINTS : Endpoint_LPC11Uxx.h