| LPCOpen Platform v1.03 LPCOpen Platform for NXP LPC Microcontrollers

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files
- Related Pages

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- j
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- v
- w
- x

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Groups Pages

### - i -

- I2C0_IRQHandler() : i2c.c
- I2C1_IRQHandler() : i2c.c
- i2c_app_init() : i2c.c
- i2c_eeprom_events() : i2c.c
- i2c_eeprom_init() : i2c.c
- i2c_eeprom_update_state() : i2c.c
- i2c_iox_events() : i2c.c
- i2c_iox_init() : i2c.c
- i2c_iox_update_regs() : i2c.c
- I2C_IRQHandler() : i2c.c
- i2c_menu() : i2c.c
- i2c_probe_slaves() : i2c.c
- i2c_rw_input() : i2c.c
- i2c_set_mode() : i2c.c
- i2c_state_handling() : i2c.c
- I2S0_IRQHandler() : AudioOutput.c , i2s.c
- I2S_IRQHandler() : i2s.c
- I2S_RateFind() : AudioOutput.c
- incIndex() : enet.c
- Init_Timer() : AudioOutputHost.c
- initAppSDMMC() : sdmmc.c
- initAppTimer() : sdmmc.c
- initBlockData() : crc.c
- InitDescriptors() : enet.c
- InitializeDiskDiskImage() : fatutil.c , fatutil.h
- InitializeDiskImage() : fatutil.c
- InitializeFAT12() : fatutil.c , fatutil.h
- InitializeFAT16() : fatutil.c
- InitializeFAT32() : fatutil.c
- initSSD1289() : board_ea_devkit_17884088.c , board_hitex_eva_18504350.c
- InsertEndpoint() : OHCI.h
- InsertLinkPointer() : EHCI.h
- IntDefaultHandler() : cr_startup_lpc18xx43xx.c , cr_startup_lpc43xx_m0.c , cr_freertos_startup_lpc18xx43xx.c , cr_ucos_iii_startup_lpc18xx43xx.c , cr_startup_lpc18xx43xx.c , cr_startup_lpc43xx_m0.c , cr_freertos_startup_lpc17xx40xx.c , cr_ucos_iii_startup_lpc17xx40xx.c , cr_startup_lpc17xx40xx.c , cr_freertos_startup_lpc11xx.c , cr_startup_lpc11xx.c , cr_freertos_startup_lpc8xx.c , cr_startup_8xx.c , cr_freertos_startup_lpc13xx.c , cr_startup_lpc13xx.c
- IP_ACMP_Deinit() : acmp_001.h
- IP_ACMP_DisableSyncCompOut() : acmp_001.h
- IP_ACMP_DisableVoltLadder() : acmp_001.h
- IP_ACMP_EdgeClear() : acmp_001.c , acmp_001.h
- IP_ACMP_EnableSyncCompOut() : acmp_001.h
- IP_ACMP_EnableVoltLadder() : acmp_001.h
- IP_ACMP_GetCompStatus() : acmp_001.h
- IP_ACMP_Init() : acmp_001.h
- IP_ACMP_SetEdgeSelection() : acmp_001.c , acmp_001.h
- IP_ACMP_SetHysteresis() : acmp_001.c , acmp_001.h
- IP_ACMP_SetNegVoltRef() : acmp_001.c , acmp_001.h
- IP_ACMP_SetPosVoltRef() : acmp_001.c , acmp_001.h
- IP_ACMP_SetupAMCPRefs() : acmp_001.c , acmp_001.h
- IP_ACMP_SetupVoltLadder() : acmp_001.c , acmp_001.h
- IP_ADC_DeInit() : adc_001.c , adc_001.h
- IP_ADC_EdgeStartConfig() : adc_001.c , adc_001.h
- IP_ADC_Get_Val() : adc_001.c , adc_001.h
- IP_ADC_GetStatus() : adc_001.c , adc_001.h
- IP_ADC_Init() : adc_001.c , adc_001.h
- IP_ADC_Int_Enable() : adc_001.c , adc_001.h
- IP_ADC_SetBurstMode() : adc_001.c , adc_001.h
- IP_ADC_SetChannelNumber() : adc_001.c , adc_001.h
- IP_ADC_SetStartMode() : adc_001.c , adc_001.h
- ip_addr_changed() : dualcore_webserver.c
- IP_ATIMER_ClearIntStatus() : atimer_001.h
- IP_ATIMER_DeInit() : atimer_001.c , atimer_001.h
- IP_ATIMER_GetIntEnableState() : atimer_001.h
- IP_ATIMER_GetIntPendingState() : atimer_001.h
- IP_ATIMER_GetPresetValue() : atimer_001.h
- IP_ATIMER_IntDisable() : atimer_001.h
- IP_ATIMER_IntEnable() : atimer_001.h
- IP_ATIMER_SetIntStatus() : atimer_001.h
- IP_ATIMER_UpdatePresetValue() : atimer_001.h
- IP_CAN_AF_GetMode() : can_001.h
- IP_CAN_AF_Init() : can_001.c , can_001.h
- IP_CAN_AF_SetMode() : can_001.h
- IP_CAN_ClearAFLUT() : can_001.c , can_001.h
- IP_CAN_DeInit() : can_001.h
- IP_CAN_FullCANIntConfig() : can_001.c , can_001.h
- IP_CAN_FullCANReceive() : can_001.c , can_001.h
- IP_CAN_GetEntriesNum() : can_001.c , can_001.h
- IP_CAN_GetEWL() : can_001.h
- IP_CAN_GetFullCANIntStatus() : can_001.c , can_001.h
- IP_CAN_GetGlobalStatus() : can_001.h
- IP_CAN_GetIntStatus() : can_001.h
- IP_CAN_GetMode() : can_001.h
- IP_CAN_GetStatus() : can_001.h
- IP_CAN_Init() : can_001.c , can_001.h
- IP_CAN_InsertFullCANEntry() : can_001.c , can_001.h
- IP_CAN_InsertGroupEXTEntry() : can_001.c , can_001.h
- IP_CAN_InsertGroupSTDEntry() : can_001.c , can_001.h
- IP_CAN_InsertIndividualEXTEntry() : can_001.c , can_001.h
- IP_CAN_InsertIndividualSTDEntry() : can_001.c , can_001.h
- IP_CAN_InsertSTDEntry() : can_001.c
- IP_CAN_IntDisable() : can_001.h
- IP_CAN_IntEnable() : can_001.h
- IP_CAN_ReadFullCANEntry() : can_001.c , can_001.h
- IP_CAN_ReadGroupEXTEntry() : can_001.c , can_001.h
- IP_CAN_ReadGroupSTDEntry() : can_001.c , can_001.h
- IP_CAN_ReadIndividualEXTEntry() : can_001.c , can_001.h
- IP_CAN_ReadIndividualSTDEntry() : can_001.c , can_001.h
- IP_CAN_ReadSTDEntry() : can_001.c
- IP_CAN_Receive() : can_001.c , can_001.h
- IP_CAN_RemoveFullCANEntry() : can_001.c , can_001.h
- IP_CAN_RemoveGroupEXTEntry() : can_001.c , can_001.h
- IP_CAN_RemoveGroupSTDEntry() : can_001.c , can_001.h
- IP_CAN_RemoveIndividualEXTEntry() : can_001.c , can_001.h
- IP_CAN_RemoveIndividualSTDEntry() : can_001.c , can_001.h
- IP_CAN_RemoveLUTEntry() : can_001.c
- IP_CAN_RemoveSTDEntry() : can_001.c
- IP_CAN_Send() : can_001.c , can_001.h
- IP_CAN_SetAFLUT() : can_001.c , can_001.h
- IP_CAN_SetBusTiming() : can_001.c , can_001.h
- IP_CAN_SetCmd() : can_001.h
- IP_CAN_SetEWL() : can_001.h
- IP_CAN_SetMode() : can_001.c , can_001.h
- IP_CCAN_AutoRetransmitEnable() : ccan_001.c , ccan_001.h
- IP_CCAN_Clear_NewDataFlag() : ccan_001.c , ccan_001.h
- IP_CCAN_ClearIntPend() : ccan_001.c , ccan_001.h
- IP_CCAN_Get_IntID() : ccan_001.c , ccan_001.h
- IP_CCAN_GetErrCounter() : ccan_001.c , ccan_001.h
- IP_CCAN_GetMsgObject() : ccan_001.c , ccan_001.h
- IP_CCAN_GetStatus() : ccan_001.c , ccan_001.h
- IP_CCAN_GetTxRQST() : ccan_001.c , ccan_001.h
- IP_CCAN_GetValidMsg() : ccan_001.c , ccan_001.h
- IP_CCAN_IntEnable() : ccan_001.c , ccan_001.h
- IP_CCAN_SetMsgObject() : ccan_001.c , ccan_001.h
- IP_CCAN_SetStatus() : ccan_001.c , ccan_001.h
- IP_CCAN_SetValidMsg() : ccan_001.c , ccan_001.h
- IP_CCAN_SWInit() : ccan_001.c , ccan_001.h
- IP_CCAN_TestModeEnable() : ccan_001.c , ccan_001.h
- IP_CCAN_TimingCfg() : ccan_001.c , ccan_001.h
- IP_CMP_CMP_ClearIntStatus() : cmp_001.h
- IP_CMP_ConfigInt() : cmp_001.h
- IP_CMP_ControlROSC() : cmp_001.h
- IP_CMP_DeInit() : cmp_001.h
- IP_CMP_DisableOutput() : cmp_001.h
- IP_CMP_DisableSyncCmpOut() : cmp_001.h
- IP_CMP_Enable() : cmp_001.h
- IP_CMP_EnableBandGap() : cmp_001.h
- IP_CMP_EnableCurrentSrc() : cmp_001.h
- IP_CMP_EnableOuput() : cmp_001.h
- IP_CMP_EnableSyncCmpOut() : cmp_001.h
- IP_CMP_EnableVoltLadder() : cmp_001.h
- IP_CMP_GetCmpStatus() : cmp_001.h
- IP_CMP_GetIntStatus() : cmp_001.h
- IP_CMP_Init() : cmp_001.h
- IP_CMP_SetHysteresis() : cmp_001.h
- IP_CMP_SetNegVoltRef() : cmp_001.h
- IP_CMP_SetPosVoltRef() : cmp_001.h
- IP_CMP_SetTimerCapInput() : cmp_001.h
- IP_CMP_SetupVoltLadder() : cmp_001.h
- IP_CRC_CRC16() : crc_001.c , crc_001.h
- IP_CRC_CRC32() : crc_001.c , crc_001.h
- IP_CRC_CRC8() : crc_001.c , crc_001.h
- IP_CRC_DeInit() : crc_001.h
- IP_CRC_GetMode() : crc_001.h
- IP_CRC_GetSeed() : crc_001.h
- IP_CRC_Init() : crc_001.h
- IP_CRC_ReadSum() : crc_001.h
- IP_CRC_SetMode() : crc_001.h
- IP_CRC_SetPoly() : crc_001.h
- IP_CRC_SetSeed() : crc_001.h
- IP_CRC_UseDefaultConfig() : crc_001.c , crc_001.h
- IP_CRC_Write16() : crc_001.h
- IP_CRC_Write32() : crc_001.h
- IP_CRC_Write8() : crc_001.h
- IP_DAC_ConfigDAConverterControl() : dac_001.h
- IP_DAC_GetIntStatus() : dac_001.c , dac_001.h
- IP_DAC_Init() : dac_001.c , dac_001.h
- IP_DAC_SetBias() : dac_001.c , dac_001.h
- IP_DAC_SetDMATimeOut() : dac_001.c , dac_001.h
- IP_DAC_UpdateValue() : dac_001.c , dac_001.h
- IP_EEPROM_ClearIntStatus() : eeprom_001.h , eeprom_002.h
- IP_EEPROM_DeInit() : eeprom_001.h , eeprom_002.h
- IP_EEPROM_DisableInt() : eeprom_001.h , eeprom_002.h
- IP_EEPROM_DisablePowerDown() : eeprom_001.h , eeprom_002.h
- IP_EEPROM_EnableInt() : eeprom_001.h , eeprom_002.h
- IP_EEPROM_EnablePowerDown() : eeprom_001.h , eeprom_002.h
- IP_EEPROM_Erase() : eeprom_001.c , eeprom_001.h
- IP_EEPROM_ErasePageRegister() : eeprom_001.c , eeprom_001.h
- IP_EEPROM_EraseProgramPage() : eeprom_001.c , eeprom_001.h , eeprom_002.c , eeprom_002.h
- IP_EEPROM_GetIntEnable() : eeprom_001.h , eeprom_002.h
- IP_EEPROM_GetIntStatus() : eeprom_001.h , eeprom_002.h
- IP_EEPROM_Init() : eeprom_001.c , eeprom_001.h , eeprom_002.c , eeprom_002.h
- IP_EEPROM_Read() : eeprom_001.c , eeprom_001.h
- IP_EEPROM_ReadData() : eeprom_001.h
- IP_EEPROM_ReadPage() : eeprom_001.c , eeprom_001.h
- IP_EEPROM_SetAddr() : eeprom_001.h
- IP_EEPROM_SetAutoProg() : eeprom_002.h
- IP_EEPROM_SetCmd() : eeprom_001.h , eeprom_002.h
- IP_EEPROM_SetIntStatus() : eeprom_001.h , eeprom_002.h
- IP_EEPROM_SetReadWaitState() : eeprom_002.h
- IP_EEPROM_SetWaitState() : eeprom_001.h , eeprom_002.h
- IP_EEPROM_WaitForIntStatus() : eeprom_001.c , eeprom_001.h , eeprom_002.c , eeprom_002.h
- IP_EEPROM_Write() : eeprom_001.c , eeprom_001.h
- IP_EEPROM_WriteData() : eeprom_001.h
- IP_EEPROM_WritePageRegister() : eeprom_001.c , eeprom_001.h
- IP_EMC_Dynamic_Enable() : emc_001.c , emc_001.h
- IP_EMC_Dynamic_Init() : emc_001.c , emc_001.h
- IP_EMC_Enable() : emc_001.c , emc_001.h
- IP_EMC_Init() : emc_001.c , emc_001.h
- IP_EMC_LowPowerMode() : emc_001.c , emc_001.h
- IP_EMC_Mirror() : emc_001.c , emc_001.h
- IP_EMC_SetStaticExtendedWait() : emc_001.c , emc_001.h
- IP_EMC_Static_Init() : emc_001.c , emc_001.h
- IP_ENET_ClearIntStatus() : enet_002.h
- IP_ENET_DeInit() : enet_001.c , enet_001.h , enet_002.c , enet_002.h
- IP_ENET_DisableInt() : enet_002.h
- IP_ENET_DisableRXFilter() : enet_002.h
- IP_ENET_EnableInt() : enet_002.h
- IP_ENET_EnableRXFilter() : enet_002.h
- IP_ENET_GetBufferStatus() : enet_002.c , enet_002.h
- IP_ENET_GetFillDescNum() : enet_002.c , enet_002.h
- IP_ENET_GetFreeDescNum() : enet_002.h
- IP_ENET_GetIntStatus() : enet_002.h
- IP_ENET_GetRXConsumeIndex() : enet_002.h
- IP_ENET_GetRXProduceIndex() : enet_002.h
- IP_ENET_GetTXConsumeIndex() : enet_002.h
- IP_ENET_GetTXProduceIndex() : enet_002.h
- IP_ENET_IncRXConsumeIndex() : enet_002.c , enet_002.h
- IP_ENET_IncTXProduceIndex() : enet_002.c , enet_002.h
- IP_ENET_Init() : enet_001.c , enet_001.h , enet_002.c , enet_002.h
- IP_ENET_InitDescriptors() : enet_001.c , enet_001.h
- IP_ENET_InitRxDescriptors() : enet_002.c , enet_002.h
- IP_ENET_InitTxDescriptors() : enet_002.c , enet_002.h
- IP_ENET_IsMIIBusy() : enet_001.c , enet_001.h , enet_002.c , enet_002.h
- IP_ENET_IsRxEmpty() : enet_002.h
- IP_ENET_IsTxFull() : enet_002.h
- IP_ENET_ReadMIIData() : enet_001.h , enet_002.c , enet_002.h
- IP_ENET_Reset() : enet_001.c , enet_001.h , enet_002.c , enet_002.h
- IP_ENET_ResetRXLogic() : enet_002.h
- IP_ENET_ResetTXLogic() : enet_002.h
- IP_ENET_RXDisable() : enet_001.h , enet_002.h
- IP_ENET_RXEnable() : enet_001.h , enet_002.h
- IP_ENET_RXStart() : enet_001.h
- IP_ENET_Set100Mbps() : enet_002.h
- IP_ENET_Set10Mbps() : enet_002.h
- IP_ENET_SetADDR() : enet_001.c , enet_001.h , enet_002.c , enet_002.h
- IP_ENET_SetDuplex() : enet_001.c , enet_001.h
- IP_ENET_SetFullDuplex() : enet_002.h
- IP_ENET_SetHalfDuplex() : enet_002.h
- IP_ENET_SetSpeed() : enet_001.c , enet_001.h
- IP_ENET_SetupMII() : enet_001.c , enet_001.h , enet_002.c , enet_002.h
- IP_ENET_StartMIIRead() : enet_001.c , enet_001.h , enet_002.c , enet_002.h
- IP_ENET_StartMIIWrite() : enet_001.c , enet_001.h , enet_002.c , enet_002.h
- IP_ENET_TXDisable() : enet_001.h , enet_002.h
- IP_ENET_TXEnable() : enet_001.h , enet_002.h
- IP_ENET_TXStart() : enet_001.h
- IP_FLASH_Execute() : flash_001.h
- IP_GPDMA_ChannelCmd() : gpdma_001.c , gpdma_001.h
- IP_GPDMA_ClearIntPending() : gpdma_001.c , gpdma_001.h
- IP_GPDMA_Init() : gpdma_001.c , gpdma_001.h
- IP_GPDMA_IntGetStatus() : gpdma_001.c , gpdma_001.h
- IP_GPDMA_MakeCtrlWord() : gpdma_001.c , gpdma_001.h
- IP_GPDMA_Setup() : gpdma_001.c , gpdma_001.h
- IP_GPIO_Init() : gpio_001.h , gpio_002.h , gpio_003.h
- IP_GPIO_IntClear() : gpio_003.h
- IP_GPIO_IntCmd() : gpio_003.h
- IP_GPIO_IntGetStatus() : gpio_003.h
- IP_GPIO_ReadDirBit() : gpio_001.h , gpio_002.h , gpio_003.h
- IP_GPIO_ReadPort() : gpio_003.h
- IP_GPIO_ReadPortBit() : gpio_003.h , gpio_001.h , gpio_002.h
- IP_GPIO_SetDir() : gpio_003.h
- IP_GPIO_WriteDirBit() : gpio_003.h , gpio_001.h , gpio_002.h
- IP_GPIO_WritePort() : gpio_003.h
- IP_GPIO_WritePortBit() : gpio_003.h , gpio_001.h , gpio_002.h
- IP_GPIOGP_IntClear() : gpiogrpint_001.h
- IP_GPIOGP_IntGetStatus() : gpiogrpint_001.h
- IP_GPIOGP_IntInit() : gpiogrpint_001.h
- IP_GPIOGP_IntPinAdd() : gpiogrpint_001.c , gpiogrpint_001.h
- IP_GPIOGP_IntPinRemove() : gpiogrpint_001.h
- IP_GPIOINT_IntClear() : gpioint_001.h , gpioint_001.c
- IP_GPIOINT_IntCmd() : gpioint_001.c , gpioint_001.h
- IP_GPIOINT_IntGetStatus() : gpioint_001.h , gpioint_001.c
- IP_GPIOPININT_IntClear() : gpiopinint_001.h
- IP_GPIOPININT_IntCmd() : gpiopinint_001.c , gpiopinint_001.h
- IP_GPIOPININT_IntGetStatus() : gpiopinint_001.h
- IP_I2C_BusFree() : i2c_001.h
- IP_I2C_DeInit() : i2c_001.h
- IP_I2C_Disable() : i2c_001.h
- IP_I2C_GetClockDiv() : i2c_001.h
- IP_I2C_GetCurrentState() : i2c_001.h
- IP_I2C_GetSlaveIndex() : i2c_001.c , i2c_001.h
- IP_I2C_Init() : i2c_001.h
- IP_I2C_IsMasterState() : i2c_001.h
- IP_I2C_IsStateChanged() : i2c_001.h
- IP_I2C_Master_StartXfer() : i2c_001.h
- IP_I2C_MasterXfer_StateHandler() : i2c_001.c , i2c_001.h
- IP_I2C_SetClockRate() : i2c_001.h
- IP_I2C_SetSlaveAddress() : i2c_001.h
- IP_I2C_Slave_StartXfer() : i2c_001.h
- IP_I2C_SlaveIndexLookup() : i2c_001.c
- IP_I2C_SlaveMatchAddr() : i2c_001.c
- IP_I2C_SlaveXfer_StateHandler() : i2c_001.c , i2c_001.h
- IP_I2S_DeInit() : i2s_001.c , i2s_001.h
- IP_I2S_DisableMute() : i2s_001.h
- IP_I2S_DMACmd() : i2s_001.c , i2s_001.h
- IP_I2S_EnableMute() : i2s_001.h
- IP_I2S_GetIntStatus() : i2s_001.c , i2s_001.h
- IP_I2S_GetLevel() : i2s_001.c , i2s_001.h
- IP_I2S_Init() : i2s_001.c , i2s_001.h
- IP_I2S_InterruptCmd() : i2s_001.c , i2s_001.h
- IP_I2S_ModeConfig() : i2s_001.c , i2s_001.h
- IP_I2S_Pause() : i2s_001.c , i2s_001.h
- IP_I2S_Receive() : i2s_001.c , i2s_001.h
- IP_I2S_Send() : i2s_001.c , i2s_001.h
- IP_I2S_SetBitRate() : i2s_001.c , i2s_001.h
- IP_I2S_SetFIFODepthDMA() : i2s_001.c , i2s_001.h
- IP_I2S_SetFIFODepthIRQ() : i2s_001.c , i2s_001.h
- IP_I2S_SetMasterSlaveMode() : i2s_001.c , i2s_001.h
- IP_I2S_SetMono() : i2s_001.c , i2s_001.h
- IP_I2S_SetWordWidth() : i2s_001.c , i2s_001.h
- IP_I2S_SetWS_Halfperiod() : i2s_001.c , i2s_001.h
- IP_I2S_SetXYDivider() : i2s_001.c , i2s_001.h
- IP_I2S_Start() : i2s_001.c , i2s_001.h
- IP_I2S_Stop() : i2s_001.c , i2s_001.h
- IP_LCD_ClearInts() : lcd_001.h
- IP_LCD_Color_LoadPalette() : lcd_001.h
- IP_LCD_Cursor_Config() : lcd_001.h
- IP_LCD_Cursor_Disable() : lcd_001.h
- IP_LCD_Cursor_Enable() : lcd_001.h
- IP_LCD_Cursor_GetImageBufferAddress() : lcd_001.h
- IP_LCD_Cursor_LoadPalette0() : lcd_001.h
- IP_LCD_Cursor_LoadPalette1() : lcd_001.h
- IP_LCD_Cursor_SetClip() : lcd_001.h
- IP_LCD_Cursor_SetPos() : lcd_001.h
- IP_LCD_Disable() : lcd_001.h
- IP_LCD_DisableInts() : lcd_001.h
- IP_LCD_Enable() : lcd_001.h
- IP_LCD_EnableInts() : lcd_001.h
- IP_LCD_Init() : lcd_001.c , lcd_001.h
- IP_LCD_PowerOff() : lcd_001.h
- IP_LCD_PowerOn() : lcd_001.h
- IP_LCD_SetLPFrameBuffer() : lcd_001.h
- IP_LCD_SetUPFrameBuffer() : lcd_001.h
- IP_MRT_DeInit() : mrt_001.h
- IP_MRT_GetEnabled() : mrt_001.h
- IP_MRT_GetInterval() : mrt_001.h
- IP_MRT_GetMode() : mrt_001.h
- IP_MRT_GetTimer() : mrt_001.h
- IP_MRT_Init() : mrt_001.h
- IP_MRT_IntClear() : mrt_001.h
- IP_MRT_IntPending() : mrt_001.h
- IP_MRT_IsOneShotMode() : mrt_001.h
- IP_MRT_IsRepeatMode() : mrt_001.h
- IP_MRT_Running() : mrt_001.h
- IP_MRT_SetEnabled() : mrt_001.h
- IP_MRT_SetInterval() : mrt_001.h
- IP_MRT_SetMode() : mrt_001.h
- IP_PMC_SetPowerMode() : pmc_001.h
- IP_REGFILE_Read() : regfile_001.h
- IP_REGFILE_Write() : regfile_001.h
- IP_RIT_DeInit() : ritimer_001.c , ritimer_001.h
- IP_RIT_Disable() : ritimer_001.h
- IP_RIT_Enable() : ritimer_001.h
- IP_RIT_EnableCTRL() : ritimer_001.h
- IP_RIT_GetCounter() : ritimer_001.h
- IP_RIT_GetIntStatus() : ritimer_001.c , ritimer_001.h
- IP_RIT_Init() : ritimer_001.h , ritimer_001.c
- IP_RIT_SetCOMPVAL() : ritimer_001.h
- IP_RIT_TimerDebugDisable() : ritimer_001.h
- IP_RIT_TimerDebugEnable() : ritimer_001.h
- IP_RTC_AlarmIntConfig() : rtc_001.c , rtc_001.h
- IP_RTC_CalibConfig() : rtc_001.c , rtc_001.h
- IP_RTC_CalibCounterCmd() : rtc_001.c , rtc_001.h
- IP_RTC_ClearIntPending() : rtc_001.h
- IP_RTC_CntIncrIntConfig() : rtc_001.h , rtc_001.c
- IP_RTC_DeInit() : rtc_001.h
- IP_RTC_Enable() : rtc_001.c , rtc_001.h
- IP_RTC_GetAlarmTime() : rtc_001.c , rtc_001.h
- IP_RTC_GetFullAlarmTime() : rtc_001.c , rtc_001.h
- IP_RTC_GetFullTime() : rtc_001.c , rtc_001.h
- IP_RTC_GetIntPending() : rtc_001.h
- IP_RTC_GetTime() : rtc_001.c , rtc_001.h
- IP_RTC_Init() : rtc_001.c , rtc_001.h
- IP_RTC_ResetClockTickCounter() : rtc_001.h , rtc_001.c
- IP_RTC_SetAlarmTime() : rtc_001.c , rtc_001.h
- IP_RTC_SetFullAlarmTime() : rtc_001.h , rtc_001.c
- IP_RTC_SetFullTime() : rtc_001.c , rtc_001.h
- IP_RTC_SetTime() : rtc_001.h , rtc_001.c
- IP_SCT_ClearEventFlag() : sct_001.h
- IP_SCT_Config() : sct_001.h , sct_001.c
- IP_SCT_ConflictResolutionSet() : sct_001.h , sct_001.c
- IP_SCT_ControlSetClr() : sct_001.c , sct_001.h
- IP_SCT_EventFlagClear() : sct_001.h , sct_001.c
- IP_SCT_EventIntDisable() : sct_001.h
- IP_SCT_EventIntEnable() : sct_001.h
- IP_SCT_SetCount() : sct_001.h
- IP_SCT_SetCountH() : sct_001.h
- IP_SCT_SetCountL() : sct_001.h
- IP_SCT_SetMatchCount() : sct_001.h
- IP_SCT_SetMatchReload() : sct_001.h
- IP_SDC_ClearStatus() : sdc_001.h
- IP_SDC_ClockControl() : sdc_001.h , sdc_001.c
- IP_SDC_DeInit() : sdc_001.h
- IP_SDC_GetResp() : sdc_001.c , sdc_001.h
- IP_SDC_GetStatus() : sdc_001.h
- IP_SDC_Init() : sdc_001.h , sdc_001.c
- IP_SDC_PowerControl() : sdc_001.c , sdc_001.h
- IP_SDC_ReadFIFO() : sdc_001.h , sdc_001.c
- IP_SDC_ResetCommand() : sdc_001.c , sdc_001.h
- IP_SDC_SetClockDiv() : sdc_001.c , sdc_001.h
- IP_SDC_SetCommand() : sdc_001.c , sdc_001.h
- IP_SDC_SetDataTimer() : sdc_001.h
- IP_SDC_SetDataTransfer() : sdc_001.h , sdc_001.c
- IP_SDC_SetIntMask() : sdc_001.h
- IP_SDC_WriteFIFO() : sdc_001.c , sdc_001.h
- IP_SDMMC_CardNDetect() : sdmmc_001.h
- IP_SDMMC_CardWpOn() : sdmmc_001.h
- IP_SDMMC_DeInit() : sdmmc_001.c , sdmmc_001.h
- IP_SDMMC_DmaSetup() : sdmmc_001.c , sdmmc_001.h
- IP_SDMMC_GetRawIntStatus() : sdmmc_001.c , sdmmc_001.h
- IP_SDMMC_GetResponse() : sdmmc_001.c , sdmmc_001.h
- IP_SDMMC_Init() : sdmmc_001.c , sdmmc_001.h
- IP_SDMMC_PowerOff() : sdmmc_001.h
- IP_SDMMC_PowerOn() : sdmmc_001.h
- IP_SDMMC_Reset() : sdmmc_001.c , sdmmc_001.h
- IP_SDMMC_SendCmd() : sdmmc_001.c , sdmmc_001.h
- IP_SDMMC_SetBlkSize() : sdmmc_001.c , sdmmc_001.h
- IP_SDMMC_SetBlkSizeByteCnt() : sdmmc_001.h , sdmmc_001.c
- IP_SDMMC_SetByteCnt() : sdmmc_001.c , sdmmc_001.h
- IP_SDMMC_SetCardType() : sdmmc_001.c , sdmmc_001.h
- IP_SDMMC_SetClearIntFifo() : sdmmc_001.h , sdmmc_001.c
- IP_SDMMC_SetClock() : sdmmc_001.c , sdmmc_001.h
- IP_SDMMC_SetIntMask() : sdmmc_001.c , sdmmc_001.h
- IP_SDMMC_SetRawIntStatus() : sdmmc_001.c , sdmmc_001.h
- IP_SPI_ClearIntStatus() : spi_001.h
- IP_SPI_ClearStatus() : spi_002.h
- IP_SPI_DeInit() : spi_002.h
- IP_SPI_DelayConfig() : spi_002.h , spi_002.c
- IP_SPI_Disable() : spi_002.h
- IP_SPI_DisableLoopBack() : spi_002.h
- IP_SPI_Enable() : spi_002.h
- IP_SPI_EnableLoopBack() : spi_002.h
- IP_SPI_ForceEOT() : spi_002.h
- IP_SPI_GetClockMode() : spi_001.h
- IP_SPI_GetDataSize() : spi_001.h
- IP_SPI_GetIntStatus() : spi_001.h , spi_002.h
- IP_SPI_GetMode() : spi_001.h
- IP_SPI_GetStatus() : spi_002.h , spi_001.h
- IP_SPI_Init() : spi_002.c , spi_002.h
- IP_SPI_IntDisable() : spi_002.h , spi_001.h
- IP_SPI_IntEnable() : spi_002.h , spi_001.h
- IP_SPI_ReceiveFrame() : spi_001.h , spi_002.h
- IP_SPI_SendFrame() : spi_001.h , spi_002.h
- IP_SPI_SendFrameAndControl() : spi_002.h
- IP_SPI_SetClockCounter() : spi_001.h
- IP_SPI_SetControlInfo() : spi_002.h
- IP_SPI_SetFormat() : spi_001.h
- IP_SPI_SetMode() : spi_001.h
- IP_SSP_ClearIntPending() : ssp_001.h
- IP_SSP_DeInit() : ssp_001.h
- IP_SSP_Disable() : ssp_001.h
- IP_SSP_DisableLoopBack() : ssp_001.h
- IP_SSP_DMA_Disable() : ssp_001.h
- IP_SSP_DMA_Enable() : ssp_001.h
- IP_SSP_Enable() : ssp_001.h
- IP_SSP_EnableLoopBack() : ssp_001.h
- IP_SSP_GetDataSize() : ssp_001.h
- IP_SSP_GetIntStatus() : ssp_001.h
- IP_SSP_GetRawIntStatus() : ssp_001.h
- IP_SSP_GetStatus() : ssp_001.h
- IP_SSP_Int_Disable() : ssp_001.h
- IP_SSP_Int_Enable() : ssp_001.h
- IP_SSP_ReceiveFrame() : ssp_001.h
- IP_SSP_SendFrame() : ssp_001.h
- IP_SSP_Set_ClockRate() : ssp_001.h , ssp_001.c
- IP_SSP_Set_Mode() : ssp_001.h
- IP_SSP_SetFormat() : ssp_001.h
- IP_TIMER_CaptureDisableInt() : timer_001.h
- IP_TIMER_CaptureEnableInt() : timer_001.h
- IP_TIMER_CaptureFallingEdgeDisable() : timer_001.h
- IP_TIMER_CaptureFallingEdgeEnable() : timer_001.h
- IP_TIMER_CapturePending() : timer_001.h
- IP_TIMER_CaptureRisingEdgeDisable() : timer_001.h
- IP_TIMER_CaptureRisingEdgeEnable() : timer_001.h
- IP_TIMER_ClearCapture() : timer_001.h
- IP_TIMER_ClearMatch() : timer_001.h
- IP_TIMER_Disable() : timer_001.h
- IP_TIMER_Enable() : timer_001.h
- IP_TIMER_ExtMatchControlSet() : timer_001.c , timer_001.h
- IP_TIMER_MatchDisableInt() : timer_001.h
- IP_TIMER_MatchEnableInt() : timer_001.h
- IP_TIMER_MatchPending() : timer_001.h
- IP_TIMER_PrescaleSet() : timer_001.h
- IP_TIMER_ReadCapture() : timer_001.h
- IP_TIMER_ReadCount() : timer_001.h
- IP_TIMER_ReadPrescale() : timer_001.h
- IP_TIMER_Reset() : timer_001.h , timer_001.c
- IP_TIMER_ResetOnMatchDisable() : timer_001.h
- IP_TIMER_ResetOnMatchEnable() : timer_001.h
- IP_TIMER_SetCountClockSrc() : timer_001.h
- IP_TIMER_SetMatch() : timer_001.h
- IP_TIMER_SetTimerClockSrc() : timer_001.c
- IP_TIMER_StopOnMatchDisable() : timer_001.h
- IP_TIMER_StopOnMatchEnable() : timer_001.h
- IP_UART_ABClearIntPending() : usart_001.h , usart_001.c
- IP_UART_ABCmd() : usart_001.c , usart_001.h
- IP_UART_CheckBusy() : usart_001.h , usart_001.c
- IP_UART_ClearAutoBaudReg() : usart_004.h
- IP_UART_ClearModemControl() : usart_004.h
- IP_UART_ClearRS485Flags() : usart_004.h
- IP_UART_ClearStatus() : usart_002.h
- IP_UART_Config() : usart_002.h , usart_002.c
- IP_UART_ConfigData() : usart_001.h , usart_001.c
- IP_UART_DeInit() : usart_001.h , usart_001.c , usart_004.h
- IP_UART_DisableDivisorAccess() : usart_004.h
- IP_UART_EnableDivisorAccess() : usart_004.h
- IP_UART_FIFOConfig() : usart_001.h , usart_001.c
- IP_UART_FIFOConfigStructInit() : usart_001.h , usart_001.c
- IP_UART_ForceBreak() : usart_001.c , usart_001.h
- IP_UART_GetBaudRate() : usart_002.h
- IP_UART_GetIntStatus() : usart_002.h
- IP_UART_GetLineStatus() : usart_001.h , usart_001.c
- IP_UART_GetRS485Addr() : usart_004.h
- IP_UART_GetRS485Delay() : usart_004.h
- IP_UART_GetStatus() : usart_002.h
- IP_UART_Init() : usart_004.h , usart_002.h , usart_001.h , usart_004.c , usart_001.c
- IP_UART_IntConfig() : usart_001.c , usart_001.h
- IP_UART_IntDisable() : usart_004.h
- IP_UART_IntEnable() : usart_002.h , usart_004.h , usart_002.c
- IP_UART_IntGetStatus() : usart_001.h , usart_001.c
- IP_UART_ReadByte() : usart_004.h
- IP_UART_ReadIntIDReg() : usart_004.h
- IP_UART_ReadLineStatus() : usart_004.h
- IP_UART_ReadModemControl() : usart_004.h
- IP_UART_ReadModemStatus() : usart_004.h
- IP_UART_ReadScratch() : usart_004.h
- IP_UART_Receive() : usart_001.h , usart_002.h , usart_001.c
- IP_UART_ReceiveByte() : usart_001.h , usart_001.c
- IP_UART_Send() : usart_001.c , usart_001.h
- IP_UART_SendByte() : usart_001.c , usart_004.h , usart_001.h
- IP_UART_SetAutoBaudReg() : usart_004.h
- IP_UART_SetBaud() : usart_001.h , usart_001.c , usart_004.c , usart_004.h
- IP_UART_SetBaudRate() : usart_002.h
- IP_UART_SetDivisorLatches() : usart_004.h
- IP_UART_SetMode() : usart_004.h
- IP_UART_SetModemControl() : usart_004.h
- IP_UART_SetRS485Addr() : usart_004.h
- IP_UART_SetRS485Delay() : usart_004.h
- IP_UART_SetRS485Flags() : usart_004.h
- IP_UART_SetScratch() : usart_004.h
- IP_UART_SetupFIFOS() : usart_004.h
- IP_UART_Transmit() : usart_002.h
- IP_UART_TxCmd() : usart_001.c , usart_001.h
- IP_UART_TXDisable() : usart_004.h
- IP_UART_TXEnable() : usart_004.h
- IP_WKT_ClearIntStatus() : wkt_001.h
- IP_WKT_SetClockSource() : wkt_001.h
- IP_WKT_Start() : wkt_001.h
- IP_WKT_Stop() : wkt_001.h
- IP_WWDT_ClearStatusFlag() : wwdt_001.c , wwdt_001.h
- IP_WWDT_DeInit() : wwdt_001.h
- IP_WWDT_Feed() : wwdt_001.h
- IP_WWDT_GetCurrentCount() : wwdt_001.h
- IP_WWDT_GetStatus() : wwdt_001.h
- IP_WWDT_Init() : wwdt_001.c , wwdt_001.h
- IP_WWDT_SetOption() : wwdt_001.h
- IP_WWDT_SetTimeOut() : wwdt_001.h
- IP_WWDT_SetWarning() : wwdt_001.h
- IP_WWDT_SetWindow() : wwdt_001.h
- IP_WWDT_Start() : wwdt_001.h
- IP_WWDT_UnsetOption() : wwdt_001.h
- IPC_initMsgQueue() : ipc_msg.h , ipc_msg.c
- IPC_IRQHandler() : ipc_msg.c
- ipc_misc_init() : ipc_msg.c
- IPC_msgNotify() : ipc_msg.h , ipc_msg.c
- IPC_msgPending() : ipc_msg.h , ipc_msg.c
- IPC_popMsg() : ipc_msg.h
- IPC_popMsgTout() : ipc_msg.h , ipc_msg.c
- IPC_pushMsg() : ipc_msg.h
- IPC_pushMsgTout() : ipc_msg.c , ipc_msg.h
- ipc_send_signal() : ipc_msg.c
- IPC_strerror() : ipc_msg.h , ipc_msg.c
- IPC_tryPopMsg() : ipc_msg.h
- IPC_tryPushMsg() : ipc_msg.h
- ipcex_dispatch_task() : ipc_example.c
- IPCEX_Init() : ipc_example.c , dualcore_common.h
- ipcex_msgPush() : ipc_example.c , ipc_example.h
- ipcex_register_callback() : ipc_example.h , ipc_example.c
- ipcex_tasks() : ipc_example.c , dualcore_common.h
- IsInterruptQhd() : EHCI.h
- IsIsoEndpoint() : OHCI.h
- isValidLink() : EHCI.h