| LPCOpen Platform v1.03 LPCOpen Platform for NXP LPC Microcontrollers

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files
- Related Pages

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- j
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- v
- w
- x
- y

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Groups Pages

### - s -

- S29GL64N90_config : sysinit_keil_mcb_18574357.c
- saved_period : lpc43xx_systick.c
- SCSICommandData : MassStorageClassCommon.h
- SCSICommandLength : MassStorageClassCommon.h
- sdcardinfo : lwip_fs.c , fsmci_cfg.h
- sdCardInfo : fsmci_cfg.h
- sdcardinfo : sdmmc.c
- sdCardInfo : sdmmc.c
- sdcardinfo : fsmci_cfg.h
- sdcWaitExit : sdmmc.c
- sdio_wait_exit : lwip_fs.c , sdmmc.c
- sectorinfo : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- SectorsPerFat : fatutil.h , fatutil.c
- seep_data : i2c.c
- seep_xfer : i2c.c
- SegmentNumber : MassStorageClassCommon.h
- SelectMenu : adc.c , dac.c , adc.c , dac.c
- send_flag : i2s.c
- sendCompleted : uart.c
- SenseData : SCSI.c
- SenseKey : MassStorageClassCommon.h
- SenseKeySpecific : MassStorageClassCommon.h
- SerialNumStrIndex : StdDescriptors.h
- SffGrpSection : can.c
- SFFSection : can.c
- Signature : MassStorageClassCommon.h
- Size : StdDescriptors.h
- Skip : OHCI.h
- SlaveInterfaceNumber : CDCClassCommon.h
- SoftReset : MassStorageClassCommon.h
- SourceID : AudioClassCommon.h
- SourceJackID : MIDIClassCommon.h
- SourcePinID : MIDIClassCommon.h
- Speaker_Audio_Interface : AudioOutput.c , AudioOutputHost.c
- Speed : OHCI.h
- spi_format : spi.c
- spi_rx_buf : spi.c
- spi_tx_buf : spi.c
- spi_xf : spi.c
- spi_xfer_completed : spi.c
- spifi_obj : main.c
- spifipinmuxing : sysinit_hitex_eva_18504350.c , sysinit_keil_mcb_18574357.c , sysinit_ngx_xplorer_18304330.c , dfuutil_programming_spiiflash_systeminit.c
- SpiGood : dfuutil_programming_spiflash_algorithm.c
- spiobj : dfuutil_programming_spiflash_algorithm.c
- spiopers : dfuutil_programming_spiflash_algorithm.c
- SplitXstate : EHCI.h
- ssp_dma_rx_ch : spi.c
- ssp_dma_rxf_completed : spi.c
- ssp_dma_tx_ch : spi.c
- ssp_dma_txf_completed : spi.c
- ssp_format : ssp.c , spi.c
- ssp_rx_buf : spi.c
- ssp_tx_buf : spi.c
- SST39VF320_config : sysinit_ea_devkit_17884088.c , sysinit_hitex_eva_18504350.c
- start : dualcore_emwin.c
- StartDataRegion : fatutil.c , fatutil.h
- StartingFrame : OHCI.h
- Stat : fs_mem.c , fs_mci.c , fs_usb.c
- Status : RNDISClassCommon.h
- status : EHCI.h
- Status : MassStorageClassCommon.h
- Str_MultOvfThTbl_Int32U : lib_str.c
- SubClass : StdDescriptors.h
- SubFrameSize : AudioClassCommon.h
- Subtype : CDCClassCommon.h , AudioClassCommon.h , MIDIClassCommon.h
- Sync : MassStorageClassCommon.h
- SyncEndpointNumber : AudioClassCommon.h
- SystemCoreClock : board_nxp_xpresso_1769.c , board_api.h , lpc43xx_systick.c , board_nxp_xpresso_812.c , board_keil_mcb_18574357.c , board_hitex_eva_18504350.c , board_nxp_xpresso_1347.c , board_nxp_xpresso_11u14.c , board_nxp_xpresso_11c24.c , board_ea_devkit_17884088.c , board_ngx_xplorer_18304330.c
- systick_timems : lpc43xx_systick.c , GUI_X.c , main.c , GUI_X.c , main.c