| LPCOpen Platform v1.03 LPCOpen Platform for NXP LPC Microcontrollers

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files
- Related Pages

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- j
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- v
- w
- x
- y
- z

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Groups Pages

### - p -

- PACK_STRUCT_BEGIN : cc.h
- PACK_STRUCT_END : cc.h
- PACK_STRUCT_FIELD : cc.h
- PACK_STRUCT_STRUCT : cc.h
- PAGE_ADDR : eeprom.c
- PAGE_INDEX : nandflash.c
- PAGE_SIZE : dfuutil_programming_iflash_algorithm.c
- PAR_ERR : usart_002.h
- PAR_ERR_INT : usart_002.h
- PARAM_EVRT_SOURCE : evrt_18xx_43xx.h
- PARAM_EVRT_SOURCE_ACTIVE_TYPE : evrt_18xx_43xx.h
- PARAM_FUNCTIONALSTATE : lpc_types.h
- PARAM_SETSTATE : lpc_types.h
- PARITY_ERR_EN : uartd_8xx.h
- PBUF_DEBUG : lwipopts.h
- PBUF_POOL_SIZE : lwipopts.h
- PCA9502_REG_ADDR : board_hitex_eva_18504350.h
- PCA9502_REG_IOCONTROL : board_hitex_eva_18504350.h
- PCA9502_REG_IODIR : board_hitex_eva_18504350.h
- PCA9502_REG_IOINTENA : board_hitex_eva_18504350.h
- PCA9502_REG_IOSTATE : board_hitex_eva_18504350.h
- PDRUNCFGMASKTMP : sysctl_11xx.c , sysctl_13xx.c
- PDRUNCFGUSEMASK : sysctl_11xx.c , sysctl_13xx.c
- PDSLEEPDATMASK : syscon_8xx.c
- PDSLEEPMASK : sysctl_11xx.c , sysctl_13xx.c
- PDSLEEPMASKTMP : sysctl_11xx.c , sysctl_13xx.c
- PDSLEEPUSEMASK : sysctl_11xx.c , sysctl_13xx.c
- PDSLEEPWRMASK : syscon_8xx.c
- PDWAKEUPDATMASK : syscon_8xx.c
- PDWAKEUPMASKTMP : sysctl_11xx.c , sysctl_13xx.c
- PDWAKEUPUSEMASK : sysctl_11xx.c , sysctl_13xx.c
- PDWAKEUPWRMASK : syscon_8xx.c
- pedestrian_stop_time : sct_user.h
- pedestrian_walk_time : sct_user.h
- pedestrianCross_time : sct_user.h
- PER_PORT_OVER_CURRENT_REPORT : OHCI.h
- PER_PORT_POWER_SWITCHING : OHCI.h
- PERF_START : perf.h
- PERF_STOP : perf.h
- PERIODIC_START : OHCI.h
- PHY_LINK_BUSY : lpc_phy.h
- PHY_LINK_CHANGED : lpc_phy.h
- PHY_LINK_CONNECTED : lpc_phy.h
- PHY_LINK_ERROR : lpc_phy.h
- PHY_LINK_FULLDUPLX : lpc_phy.h
- PHY_LINK_SPEED100 : lpc_phy.h
- PHY_USE_100MBS : lpc_18xx43xx_emac_config.h , lpc_17xx40xx_emac_config.h
- PHY_USE_AUTONEG : lpc_18xx43xx_emac_config.h , lpc_17xx40xx_emac_config.h
- PHY_USE_FULL_DUPLEX : lpc_18xx43xx_emac_config.h , lpc_17xx40xx_emac_config.h , lpc_18xx43xx_emac_config.h , lpc_17xx40xx_emac_config.h
- PIMA_COMMAND_SIZE : StillImageClassCommon.h
- PIMA_DATA_SIZE : StillImageClassCommon.h
- PIN_BASE_ADDR : iocon_8xx.c
- PIN_CLKDIV_CLR : iocon_8xx.c
- PIN_CLKDIV_GET : iocon_8xx.c
- PIN_CLKDIV_SET : iocon_8xx.c
- PIN_HYS_CLR : iocon_8xx.c
- PIN_HYS_GET : iocon_8xx.c
- PIN_HYS_SET : iocon_8xx.c
- PIN_I2CMODE_CLR : iocon_8xx.c
- PIN_I2CMODE_GET : iocon_8xx.c
- PIN_I2CMODE_SET : iocon_8xx.c
- PIN_INV_CLR : iocon_8xx.c
- PIN_INV_GET : iocon_8xx.c
- PIN_INV_SET : iocon_8xx.c
- PIN_MODE_CLR : iocon_8xx.c
- PIN_MODE_GET : iocon_8xx.c
- PIN_MODE_SET : iocon_8xx.c
- PIN_OD_CLR : iocon_8xx.c
- PIN_OD_GET : iocon_8xx.c
- PIN_OD_SET : iocon_8xx.c
- PIN_OFFSET : scu_18xx_43xx.h , iocon_8xx.c
- PIN_SMODE_CLR : iocon_8xx.c
- PIN_SMODE_GET : iocon_8xx.c
- PIN_SMODE_SET : iocon_8xx.c
- PINASSIGN_IDX : swm_8xx.c
- PINSHIFT : swm_8xx.c
- PIPE_BANK_DOUBLE : Pipe.h
- PIPE_BANK_SINGLE : Pipe.h
- PIPE_CONTROLPIPE : Pipe.h
- PIPE_CONTROLPIPE_DEFAULT_SIZE : Pipe.h
- PIPE_EPDIR_MASK : Pipe.h
- PIPE_EPNUM_MASK : Pipe.h
- PIPE_ERRORFLAG_CRC16 : Pipe.h
- PIPE_ERRORFLAG_DATAPID : Pipe.h
- PIPE_ERRORFLAG_DATATGL : Pipe.h
- PIPE_ERRORFLAG_OVERFLOW : Pipe.h
- PIPE_ERRORFLAG_PID : Pipe.h
- PIPE_ERRORFLAG_TIMEOUT : Pipe.h
- PIPE_ERRORFLAG_UNDERFLOW : Pipe.h
- PIPE_MAX_SIZE : Pipe.h
- PIPE_PIPENUM_MASK : Pipe.h
- PIPE_TOKEN_IN : Pipe.h
- PIPE_TOKEN_OUT : Pipe.h
- PIPE_TOKEN_SETUP : Pipe.h
- PIPE_TOTAL_PIPES : Pipe.h
- PKG_TSSOP20 : sys_config.h
- PKT_DV : HAL_LPC17xx.h
- PKT_LNGTH_MASK : Endpoint_LPC11Uxx.h , HAL_LPC17xx.h
- PKT_RDY : HAL_LPC17xx.h
- PMC_PWR_DEEP_POWER_DOWN_MODE : pmc_001.h
- PMC_PWR_DEEP_SLEEP_MODE : pmc_001.h
- PMC_PWR_POWER_DOWN_MODE : pmc_001.h
- PMODE_EDGE : pinint_8xx.h
- PMODE_LEVEL : pinint_8xx.h
- PMODE_SET : pinint_8xx.h
- PMU_DPDCTRL_LPOSCDPDEN : pmu_8xx.h
- PMU_DPDCTRL_LPOSCEN : pmu_8xx.h
- PMU_DPDCTRL_WAKEPAD : pmu_8xx.h
- PMU_DPDCTRL_WAKEUPPHYS : pmu_8xx.h
- PMU_PCON_PM_DPD : pmu_8xx.h
- PMU_PCON_PM_DPWD : pmu_8xx.h
- PMU_PCON_PM_PWD : pmu_8xx.h
- POLLING_MODE : ssp.c , spi.c , ssp.c
- PORT_INDICATOR : EHCI.h
- PORT_OFFSET : scu_18xx_43xx.h
- PORT_POWER_SWITCHING : OHCI.h
- PORT_RESET_PERIOD_MS : HCD.h
- PORT_WAKE_ON_CONNECT : EHCI.h
- PORT_WAKE_ON_DISCONNECT : EHCI.h
- PORT_WAKE_OVER_CURRENT : EHCI.h
- PRAGMA_ALIGN_128 : Attributes.h
- PRAGMA_ALIGN_2048 : Attributes.h
- PRAGMA_ALIGN_256 : Attributes.h
- PRAGMA_ALIGN_32 : Attributes.h
- PRAGMA_ALIGN_4 : Attributes.h
- PRAGMA_ALIGN_4096 : Attributes.h
- PRAGMA_ALIGN_48 : Attributes.h
- PRAGMA_ALIGN_64 : Attributes.h
- PRAGMA_ALWAYS_INLINE : Attributes.h
- PRAGMA_WEAK : Attributes.h
- PresetCount : atimer.c
- PRNT_PORTSTATUS_NOTERROR : PrinterClassCommon.h
- PRNT_PORTSTATUS_PAPEREMPTY : PrinterClassCommon.h
- PRNT_PORTSTATUS_SELECT : PrinterClassCommon.h
- PROGRAM_REGIONS : dfuutil_programming_spiflash_algorithm.c , dfuutil_programming_iflash_algorithm.c , dfuutil_programming_any_algorithm.c
- PSTAT_CRL : pinint_8xx.h
- PWRDOWN : board_ea_devkit_17884088.c , board_hitex_eva_18504350.c