| LPCOpen Platform v1.03 LPCOpen Platform for NXP LPC Microcontrollers

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files
- Related Pages

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- j
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- v
- w
- x
- y
- z

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Groups Pages

### - s -

- S16_F : cc.h
- S32_F : cc.h
- SAMPLE_MAX_RANGE : AudioOutputHost.h , AudioInput.h
- SCHEDULING_OVRERRUN_INTERRUPT : OHCI.h
- SCSI_ASENSE_FORMAT_ERROR : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSE_INVALID_COMMAND : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSE_INVALID_FIELD_IN_CDB : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSE_LOGICAL_BLOCK_ADDRESS_OUT_OF_RANGE : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSE_LOGICAL_UNIT_NOT_READY : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSE_MEDIUM_NOT_PRESENT : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSE_NO_ADDITIONAL_INFORMATION : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSE_NOT_READY_TO_READY_CHANGE : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSE_WRITE_PROTECTED : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSEQ_FORMAT_COMMAND_FAILED : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSEQ_INITIALIZING_COMMAND_REQUIRED : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSEQ_NO_QUALIFIER : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSEQ_OPERATION_IN_PROGRESS : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_INQUIRY : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_MODE_SENSE_10 : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_MODE_SENSE_6 : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_PREVENT_ALLOW_MEDIUM_REMOVAL : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_READ_10 : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_READ_6 : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_READ_CAPACITY_10 : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_REQUEST_SENSE : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_SEND_DIAGNOSTIC : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_TEST_UNIT_READY : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_VERIFY_10 : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_WRITE_10 : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_WRITE_6 : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_FORMAT_UNIT : usbd_msc.h
- SCSI_INQUIRY : usbd_msc.h
- SCSI_MEDIA_REMOVAL : usbd_msc.h
- SCSI_MODE_SELECT10 : usbd_msc.h
- SCSI_MODE_SELECT6 : usbd_msc.h
- SCSI_MODE_SENSE10 : usbd_msc.h
- SCSI_MODE_SENSE6 : usbd_msc.h
- SCSI_READ10 : usbd_msc.h
- SCSI_READ12 : usbd_msc.h
- SCSI_READ_CAPACITY : usbd_msc.h
- SCSI_READ_FORMAT_CAPACITIES : usbd_msc.h
- SCSI_REQUEST_SENSE : usbd_msc.h
- SCSI_SENSE_KEY_ABORTED_COMMAND : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_BLANK_CHECK : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_COPY_ABORTED : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_DATA_PROTECT : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_GOOD : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_HARDWARE_ERROR : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_ILLEGAL_REQUEST : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_MEDIUM_ERROR : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_MISCOMPARE : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_NOT_READY : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_RECOVERED_ERROR : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_UNIT_ATTENTION : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_VENDOR_SPECIFIC : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_VOLUME_OVERFLOW : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SET_SENSE : SCSI.h
- SCSI_START_STOP_UNIT : usbd_msc.h
- SCSI_TEST_UNIT_READY : usbd_msc.h
- SCSI_VERIFY10 : usbd_msc.h
- SCSI_WRITE10 : usbd_msc.h
- SCSI_WRITE12 : usbd_msc.h
- SCT_CONFIG_16BIT_COUNTER : sct_001.h
- SCT_CONFIG_32BIT_COUNTER : sct_001.h
- SCT_CONFIG_CLKMODE_BUSCLK : sct_001.h
- SCT_CONFIG_CLKMODE_INCLK : sct_001.h
- SCT_CONFIG_CLKMODE_INEDGECLK : sct_001.h
- SCT_CONFIG_CLKMODE_SCTCLK : sct_001.h
- SCT_CONFIG_NORELOADH : sct_001.h
- SCT_CONFIG_NORELOADL_U : sct_001.h
- SCT_CTRL_BIDIR_H : sct_001.h
- SCT_CTRL_BIDIR_L : sct_001.h
- SCT_CTRL_CLRCTR_H : sct_001.h
- SCT_CTRL_CLRCTR_L : sct_001.h
- SCT_CTRL_HALT_H : sct_001.h
- SCT_CTRL_HALT_L : sct_001.h
- SCT_CTRL_PRE_H : sct_001.h
- SCT_CTRL_PRE_L : sct_001.h
- SCT_CTRL_STOP_H : sct_001.h
- SCT_CTRL_STOP_L : sct_001.h
- SCT_INPUT_CROSS_REQUEST : sct_fsm.h
- SCT_INPUT_DOWN : sct_fsm.h
- SCT_INPUT_RESET : sct_fsm.h
- SCT_IRQ_EVENT_crossingTimeout : sct_fsm.h
- SCT_OUTPUT_AUTO_CROSS : sct_fsm.h
- SCT_OUTPUT_BLUE_N : sct_fsm.h
- SCT_OUTPUT_CTOUT0 : sct_fsm.h
- SCT_OUTPUT_CTOUT1 : sct_fsm.h
- SCT_OUTPUT_CTOUT2 : sct_fsm.h
- SCT_OUTPUT_CTOUT3 : sct_fsm.h
- SCT_OUTPUT_GREEN_N : sct_fsm.h
- SCT_OUTPUT_JUMP_SIGNAL : sct_fsm.h
- SCT_OUTPUT_LED1 : sct_fsm.h
- SCT_OUTPUT_LED2 : sct_fsm.h
- SCT_OUTPUT_LED3 : sct_fsm.h
- SCT_OUTPUT_LED4 : sct_fsm.h
- SCT_OUTPUT_RED_N : sct_fsm.h
- SCT_OUTPUT_REQUEST : sct_fsm.h
- SCT_OUTPUTPRELOAD_AUTO_CROSS : sct_fsm.h
- SCT_OUTPUTPRELOAD_BLUE_N : sct_fsm.h
- SCT_OUTPUTPRELOAD_CTOUT0 : sct_fsm.h
- SCT_OUTPUTPRELOAD_CTOUT1 : sct_fsm.h
- SCT_OUTPUTPRELOAD_CTOUT2 : sct_fsm.h
- SCT_OUTPUTPRELOAD_CTOUT3 : sct_fsm.h
- SCT_OUTPUTPRELOAD_GREEN_N : sct_fsm.h
- SCT_OUTPUTPRELOAD_JUMP_SIGNAL : sct_fsm.h
- SCT_OUTPUTPRELOAD_LED1 : sct_fsm.h
- SCT_OUTPUTPRELOAD_LED2 : sct_fsm.h
- SCT_OUTPUTPRELOAD_LED3 : sct_fsm.h
- SCT_OUTPUTPRELOAD_LED4 : sct_fsm.h
- SCT_OUTPUTPRELOAD_RED_N : sct_fsm.h
- SCT_OUTPUTPRELOAD_REQUEST : sct_fsm.h
- SCT_RES_CLEAR_OUTPUT : sct_001.h
- SCT_RES_NOCHANGE : sct_001.h
- SCT_RES_SET_OUTPUT : sct_001.h
- SCT_RES_TOGGLE_OUTPUT : sct_001.h
- SCU_MODE_14MA_DRIVESTR : scu_18xx_43xx.h
- SCU_MODE_20MA_DRIVESTR : scu_18xx_43xx.h
- SCU_MODE_4MA_DRIVESTR : scu_18xx_43xx.h
- SCU_MODE_8MA_DRIVESTR : scu_18xx_43xx.h
- SCU_MODE_FUNC0 : scu_18xx_43xx.h
- SCU_MODE_FUNC1 : scu_18xx_43xx.h
- SCU_MODE_FUNC2 : scu_18xx_43xx.h
- SCU_MODE_FUNC3 : scu_18xx_43xx.h
- SCU_MODE_FUNC4 : scu_18xx_43xx.h
- SCU_MODE_FUNC5 : scu_18xx_43xx.h
- SCU_MODE_FUNC6 : scu_18xx_43xx.h
- SCU_MODE_FUNC7 : scu_18xx_43xx.h
- SCU_MODE_HIGHSPEEDSLEW_EN : scu_18xx_43xx.h
- SCU_MODE_INBUFF_EN : scu_18xx_43xx.h
- SCU_MODE_MODE_INACT : scu_18xx_43xx.h
- SCU_MODE_MODE_PULLDOWN : scu_18xx_43xx.h
- SCU_MODE_MODE_PULLUP : scu_18xx_43xx.h
- SCU_MODE_MODE_REPEATER : scu_18xx_43xx.h
- SCU_MODE_ZIF_DIS : scu_18xx_43xx.h
- SCU_PINIO_FAST : scu_18xx_43xx.h
- SD_ACMD13_SEND_SD_STATUS : sdmmc_17xx_40xx.h
- SD_ACMD41_SD_SEND_OP_COND : sdmmc_17xx_40xx.h
- SD_ACMD6_SET_BUS_WIDTH : sdmmc_17xx_40xx.h
- SD_APP_OP_COND : lpc_sdmmc.h
- SD_APP_SEND_SCR : lpc_sdmmc.h
- SD_APP_SET_BUS_WIDTH : lpc_sdmmc.h
- SD_CMD12_STOP_TRANSMISSION : sdmmc_17xx_40xx.h
- SD_CMD13_SEND_STATUS : sdmmc_17xx_40xx.h
- SD_CMD16_SET_BLOCKLEN : sdmmc_17xx_40xx.h
- SD_CMD17_READ_SINGLE_BLOCK : sdmmc_17xx_40xx.h
- SD_CMD18_READ_MULTIPLE_BLOCK : sdmmc_17xx_40xx.h
- SD_CMD1_SEND_OP_COND : sdmmc_17xx_40xx.h
- SD_CMD24_WRITE_BLOCK : sdmmc_17xx_40xx.h
- SD_CMD25_WRITE_MULTIPLE_BLOCK : sdmmc_17xx_40xx.h
- SD_CMD2_ALL_SEND_CID : sdmmc_17xx_40xx.h
- SD_CMD32_ERASE_WR_BLK_START : sdmmc_17xx_40xx.h
- SD_CMD33_ERASE_WR_BLK_END : sdmmc_17xx_40xx.h
- SD_CMD38_ERASE : sdmmc_17xx_40xx.h
- SD_CMD3_SEND_RELATIVE_ADDR : sdmmc_17xx_40xx.h
- SD_CMD3_SET_RELATIVE_ADDR : sdmmc_17xx_40xx.h
- SD_CMD55_APP_CMD : sdmmc_17xx_40xx.h
- SD_CMD7_SELECT_CARD : sdmmc_17xx_40xx.h
- SD_CMD8 : lpc_sdmmc.h
- SD_CMD8_SEND_IF_COND : sdmmc_17xx_40xx.h
- SD_CMD9_SEND_CSD : sdmmc_17xx_40xx.h
- SD_ERASE : lpc_sdmmc.h
- SD_ERASE_WR_BLK_END : lpc_sdmmc.h
- SD_ERASE_WR_BLK_START : lpc_sdmmc.h
- SD_FIFO_SZ : sdmmc_001.h
- SD_GO_IDLE_STATE : sdmmc_17xx_40xx.h
- SD_INT_ERROR : sdmmc_18xx_43xx.c
- SD_MAX_CLOCK : sdif_18xx_43xx.h
- SD_MMC_ENUM_CLOCK : sdif_18xx_43xx.h
- SD_SEND_IF_ARG : lpc_sdmmc.h
- SD_SEND_IF_ECHO_MSK : lpc_sdmmc.h
- SD_SEND_IF_RESP : lpc_sdmmc.h
- SD_SEND_RELATIVE_ADDR : lpc_sdmmc.h
- SDC_CARDSTATUS_BYTENUM : sdc_001.h
- SDC_CLEAR_ALL : sdc_001.h
- SDC_CLEAR_CMDCRCFAIL : sdc_001.h
- SDC_CLEAR_CMDRESPEND : sdc_001.h
- SDC_CLEAR_CMDSENT : sdc_001.h
- SDC_CLEAR_CMDTIMEOUT : sdc_001.h
- SDC_CLEAR_DATABLOCKEND : sdc_001.h
- SDC_CLEAR_DATACRCFAIL : sdc_001.h
- SDC_CLEAR_DATAEND : sdc_001.h
- SDC_CLEAR_DATATIMEOUT : sdc_001.h
- SDC_CLEAR_RXOVERRUN : sdc_001.h
- SDC_CLEAR_STARTBITERR : sdc_001.h
- SDC_CLEAR_TXUNDERRUN : sdc_001.h
- SDC_CLOCK_BITMASK : sdc_001.h
- SDC_CLOCK_CLKDIV : sdc_001.h
- SDC_CLOCK_CLKDIV_BITMASK : sdc_001.h
- SDC_COMMAND_BITMASK : sdc_001.h
- SDC_COMMAND_ENABLE : sdc_001.h
- SDC_COMMAND_INDEX : sdc_001.h
- SDC_COMMAND_INDEX_BITMASK : sdc_001.h
- SDC_COMMAND_INTERRUPT : sdc_001.h
- SDC_COMMAND_LONG_RSP : sdc_001.h
- SDC_COMMAND_NO_RSP : sdc_001.h
- SDC_COMMAND_PENDING : sdc_001.h
- SDC_COMMAND_RSP_BITMASK : sdc_001.h
- SDC_COMMAND_SHORT_RSP : sdc_001.h
- SDC_DATACNT_VAL : sdc_001.h
- SDC_DATACTRL_BITMASK : sdc_001.h
- SDC_DATACTRL_BLOCKSIZE : sdc_001.h
- SDC_DATACTRL_BLOCKSIZE_VAL : sdc_001.h
- SDC_DATACTRL_DIR_FROMCARD : sdc_001.h
- SDC_DATACTRL_DIR_TOCARD : sdc_001.h
- SDC_DATACTRL_DMA_ENABLE : sdc_001.h
- SDC_DATACTRL_ENABLE : sdc_001.h
- SDC_DATACTRL_XFER_MODE_BLOCK : sdc_001.h
- SDC_DATACTRL_XFER_MODE_STREAM : sdc_001.h
- SDC_DATALENGTH_LEN : sdc_001.h
- SDC_DMA_ENABLE : sys_config.h
- SDC_FIFOCNT_VAL : sdc_001.h
- SDC_IDENT_CLOCK_RATE : sdmmc_17xx_40xx.h
- SDC_MASK0_CMDACTIVE : sdc_001.h
- SDC_MASK0_CMDCRCFAIL : sdc_001.h
- SDC_MASK0_CMDERR : sdc_001.h
- SDC_MASK0_CMDRESPEND : sdc_001.h
- SDC_MASK0_CMDSENT : sdc_001.h
- SDC_MASK0_CMDTIMEOUT : sdc_001.h
- SDC_MASK0_DATA : sdc_001.h
- SDC_MASK0_DATABLOCKEND : sdc_001.h
- SDC_MASK0_DATACRCFAIL : sdc_001.h
- SDC_MASK0_DATAEND : sdc_001.h
- SDC_MASK0_DATATIMEOUT : sdc_001.h
- SDC_MASK0_RXACTIVE : sdc_001.h
- SDC_MASK0_RXDATAAVLBL : sdc_001.h
- SDC_MASK0_RXDATAERR : sdc_001.h
- SDC_MASK0_RXFIFO : sdc_001.h
- SDC_MASK0_RXFIFOEMPTY : sdc_001.h
- SDC_MASK0_RXFIFOFULL : sdc_001.h
- SDC_MASK0_RXFIFOHALFFULL : sdc_001.h
- SDC_MASK0_RXOVERRUN : sdc_001.h
- SDC_MASK0_STARTBITERR : sdc_001.h
- SDC_MASK0_TXACTIVE : sdc_001.h
- SDC_MASK0_TXDATAAVLBL : sdc_001.h
- SDC_MASK0_TXDATAERR : sdc_001.h
- SDC_MASK0_TXFIFO : sdc_001.h
- SDC_MASK0_TXFIFOEMPTY : sdc_001.h
- SDC_MASK0_TXFIFOFULL : sdc_001.h
- SDC_MASK0_TXFIFOHALFEMPTY : sdc_001.h
- SDC_MASK0_TXUNDERRUN : sdc_001.h
- SDC_OCR_20_21 : lpc_sdmmc.h
- SDC_OCR_21_22 : lpc_sdmmc.h
- SDC_OCR_22_23 : lpc_sdmmc.h
- SDC_OCR_23_24 : lpc_sdmmc.h
- SDC_OCR_24_25 : lpc_sdmmc.h
- SDC_OCR_25_26 : lpc_sdmmc.h
- SDC_OCR_26_27 : lpc_sdmmc.h
- SDC_OCR_27_28 : lpc_sdmmc.h
- SDC_OCR_27_36 : lpc_sdmmc.h
- SDC_OCR_28_29 : lpc_sdmmc.h
- SDC_OCR_29_30 : lpc_sdmmc.h
- SDC_OCR_30_31 : lpc_sdmmc.h
- SDC_OCR_31_32 : lpc_sdmmc.h
- SDC_OCR_32_33 : lpc_sdmmc.h
- SDC_OCR_33_34 : lpc_sdmmc.h
- SDC_OCR_34_35 : lpc_sdmmc.h
- SDC_OCR_35_36 : lpc_sdmmc.h
- SDC_OCR_BUSY : lpc_sdmmc.h
- SDC_OCR_HC_CCS : lpc_sdmmc.h
- SDC_OCR_IDLE : lpc_sdmmc.h
- SDC_PWR_BITMASK : sdc_001.h
- SDC_PWR_CTRL : sdc_001.h
- SDC_PWR_CTRL_BITMASK : sdc_001.h
- SDC_PWR_OPENDRAIN : sdc_001.h
- SDC_PWR_ROD : sdc_001.h
- SDC_RESPCOMMAND_VAL : sdc_001.h
- SDC_STATUS_CMDACTIVE : sdc_001.h
- SDC_STATUS_CMDCRCFAIL : sdc_001.h
- SDC_STATUS_CMDERR : sdc_001.h
- SDC_STATUS_CMDRESPEND : sdc_001.h
- SDC_STATUS_CMDSENT : sdc_001.h
- SDC_STATUS_CMDTIMEOUT : sdc_001.h
- SDC_STATUS_DATA : sdc_001.h
- SDC_STATUS_DATABLOCKEND : sdc_001.h
- SDC_STATUS_DATACRCFAIL : sdc_001.h
- SDC_STATUS_DATAEND : sdc_001.h
- SDC_STATUS_DATAERR : sdc_001.h
- SDC_STATUS_DATATIMEOUT : sdc_001.h
- SDC_STATUS_FIFO : sdc_001.h
- SDC_STATUS_RXACTIVE : sdc_001.h
- SDC_STATUS_RXDATAAVLBL : sdc_001.h
- SDC_STATUS_RXFIFOEMPTY : sdc_001.h
- SDC_STATUS_RXFIFOFULL : sdc_001.h
- SDC_STATUS_RXFIFOHALFFULL : sdc_001.h
- SDC_STATUS_RXOVERRUN : sdc_001.h
- SDC_STATUS_STARTBITERR : sdc_001.h
- SDC_STATUS_TXACTIVE : sdc_001.h
- SDC_STATUS_TXDATAAVLBL : sdc_001.h
- SDC_STATUS_TXFIFOEMPTY : sdc_001.h
- SDC_STATUS_TXFIFOFULL : sdc_001.h
- SDC_STATUS_TXFIFOHALFEMPTY : sdc_001.h
- SDC_STATUS_TXUNDERRUN : sdc_001.h
- SDC_TRAN_CLOCK_RATE : sdmmc_17xx_40xx.h
- SDIO_BUS_WIDTH : sdif_18xx_43xx.h
- SDO_ABORT_ACCINCOMP : ccand_11xx.h
- SDO_ABORT_DEVSTAT : ccand_11xx.h
- SDO_ABORT_LOCAL : ccand_11xx.h
- SDO_ABORT_NOT_EXISTS : ccand_11xx.h
- SDO_ABORT_PARAINCOMP : ccand_11xx.h
- SDO_ABORT_READONLY : ccand_11xx.h
- SDO_ABORT_SDOTIMEOUT : ccand_11xx.h
- SDO_ABORT_TOGGLE : ccand_11xx.h
- SDO_ABORT_TRANSFER : ccand_11xx.h
- SDO_ABORT_TYPEMISMATCH : ccand_11xx.h
- SDO_ABORT_UNKNOWN_COMMAND : ccand_11xx.h
- SDO_ABORT_UNKNOWNSUB : ccand_11xx.h
- SDO_ABORT_UNSUPPORTED : ccand_11xx.h
- SDO_ABORT_VALUE_RANGE : ccand_11xx.h
- SDO_ABORT_WRITEONLY : ccand_11xx.h
- SECTOR_SIZE : lpc_norflash_sst39vf320.c
- SECTOR_SZ : fs_mem.h
- SECTORSPERCLUSTER : fatutil.h
- SECTORSPERFAT : fatutil.h
- SERIAL_CFG_ARG_CHK_EXT_EN : serial_cfg.h
- SERIAL_CFG_MAX_NBR_IF : serial_cfg.h
- SERIAL_CFG_RD_BUF_EN : serial_cfg.h
- SERIAL_CFG_TX_DESC_NBR : serial_cfg.h
- SERIAL_CFG_WR_BUF_EN : serial_cfg.h
- SET_OP_RETRIES : sdif_18xx_43xx.h
- SETENAF : pinint_8xx.h
- SETENRL : pinint_8xx.h
- SHARED_MEM_M0 : lpc43xx_dualcore_config.h
- SHARED_MEM_M4 : lpc43xx_dualcore_config.h
- SHMEMM0 : ipc_msg.c
- SHMEMM4 : ipc_msg.c
- SI_ERROR_LOGICAL_CMD_FAILED : StillImageClassHost.h
- SIGNATURE_M0_MAGIC : m0_ImageLoader.c
- SIGNATURE_M4_MAGIC : m0_ImageLoader.c
- SLAVE_ACTIVE : i2c_18xx_43xx.c , i2c_11xx.c , i2c_13xx.c , i2c_17xx_40xx.c
- SOF_INTERRUPT : OHCI.h
- speed : sct_user.h
- SPEED_100KHZ : i2c.c
- SPEED_400KHZ : i2c.c
- SPI_CFG_BITMASK : spi_002.h
- SPI_CFG_CPHA_FIRST : spi_002.h
- SPI_CFG_CPHA_SECOND : spi_002.h
- SPI_CFG_CPOL_HI : spi_002.h
- SPI_CFG_CPOL_LO : spi_002.h
- SPI_CFG_LBM_EN : spi_002.h
- SPI_CFG_LSB_FIRST_EN : spi_002.h
- SPI_CFG_MASTER_EN : spi_002.h
- SPI_CFG_MSB_FIRST_EN : spi_002.h
- SPI_CFG_SLAVE_EN : spi_002.h
- SPI_CFG_SPI_EN : spi_002.h
- SPI_CFG_SPOL_HI : spi_002.h
- SPI_CFG_SPOL_LO : spi_002.h
- SPI_CR_BIT_EN : spi_001.h
- SPI_CR_BITMASK : spi_001.h
- SPI_CR_BITS : spi_001.h
- SPI_CR_BITS_MASK : spi_001.h
- SPI_CR_CPHA_FIRST : spi_001.h
- SPI_CR_CPHA_SECOND : spi_001.h
- SPI_CR_CPOL_HI : spi_001.h
- SPI_CR_CPOL_LO : spi_001.h
- SPI_CR_INT_EN : spi_001.h
- SPI_CR_LSB_FIRST_EN : spi_001.h
- SPI_CR_MASTER_EN : spi_001.h
- SPI_CR_MSB_FIRST_EN : spi_001.h
- SPI_CR_SLAVE_EN : spi_001.h
- SPI_DIV_VAL : spi_002.h
- SPI_DLY_BITMASK : spi_002.h
- SPI_DLY_FRAME_DELAY : spi_002.h
- SPI_DLY_POST_DELAY : spi_002.h
- SPI_DLY_PRE_DELAY : spi_002.h
- SPI_DLY_TRANSFER_DELAY : spi_002.h
- SPI_DR_DATA : spi_001.h
- SPI_INT_SPIF : spi_001.h
- SPI_INTENCLR_BITMASK : spi_002.h
- SPI_INTENCLR_RXDYEN : spi_002.h
- SPI_INTENCLR_RXOVEN : spi_002.h
- SPI_INTENCLR_SSAEN : spi_002.h
- SPI_INTENCLR_SSDEN : spi_002.h
- SPI_INTENCLR_TXDYEN : spi_002.h
- SPI_INTENCLR_TXUREN : spi_002.h
- SPI_INTENSET_BITMASK : spi_002.h
- SPI_INTENSET_RXDYEN : spi_002.h
- SPI_INTENSET_RXOVEN : spi_002.h
- SPI_INTENSET_SSAEN : spi_002.h
- SPI_INTENSET_SSDEN : spi_002.h
- SPI_INTENSET_TXDYEN : spi_002.h
- SPI_INTENSET_TXUREN : spi_002.h
- SPI_INTERRUPT_SEL : spi.c
- SPI_INTSTAT_BITMASK : spi_002.h
- SPI_INTSTAT_RXOV : spi_002.h
- SPI_INTSTAT_RXRDY : spi_002.h
- SPI_INTSTAT_SSA : spi_002.h
- SPI_INTSTAT_SSD : spi_002.h
- SPI_INTSTAT_TXRDY : spi_002.h
- SPI_INTSTAT_TXUR : spi_002.h
- SPI_IRQ : spi.c
- SPI_MASTER_MODE_SEL : spi.c
- SPI_MODE_SEL : spi.c
- SPI_MODE_TEST : spi.c
- SPI_POLLING_SEL : spi.c
- SPI_RXDAT_BITMASK : spi_002.h
- SPI_RXDAT_DATA : spi_002.h
- SPI_RXDAT_RXSSELN_ACTIVE : spi_002.h
- SPI_RXDAT_RXSSELN_INACTIVE : spi_002.h
- SPI_RXDAT_SOT : spi_002.h
- SPI_SLAVE_MODE_SEL : spi.c
- SPI_SR_ABRT : spi_001.h
- SPI_SR_BITMASK : spi_001.h
- SPI_SR_ERROR : spi_001.h
- SPI_SR_MODF : spi_001.h
- SPI_SR_ROVR : spi_001.h
- SPI_SR_SPIF : spi_001.h
- SPI_SR_WCOL : spi_001.h
- SPI_STAT_BITMASK : spi_002.h
- SPI_STAT_CLR_RXOV : spi_002.h
- SPI_STAT_CLR_SSA : spi_002.h
- SPI_STAT_CLR_SSD : spi_002.h
- SPI_STAT_CLR_TXUR : spi_002.h
- SPI_STAT_EOT : spi_002.h
- SPI_STAT_FORCE_EOT : spi_002.h
- SPI_STAT_LE : spi_002.h
- SPI_STAT_RXOV : spi_002.h
- SPI_STAT_RXRDY : spi_002.h
- SPI_STAT_SSA : spi_002.h
- SPI_STAT_SSD : spi_002.h
- SPI_STAT_STALLED : spi_002.h
- SPI_STAT_TXRDY : spi_002.h
- SPI_STAT_TXUR : spi_002.h
- SPI_TCR_TEST : spi_001.h
- SPI_TRANSFER_MODE_SEL : spi.c
- SPI_TXCTL_ASSERT_SSEL : spi_002.h
- SPI_TXCTL_BITMASK : spi_002.h
- SPI_TXCTL_DEASSERT_SSEL : spi_002.h
- SPI_TXCTL_EOF : spi_002.h
- SPI_TXCTL_EOT : spi_002.h
- SPI_TXCTL_FLEN : spi_002.h
- SPI_TXCTL_RXIGNORE : spi_002.h
- SPI_TXDAT_DATA : spi_002.h
- SPI_TXDATCTL_ASSERT_SSEL : spi_002.h
- SPI_TXDATCTL_BITMASK : spi_002.h
- SPI_TXDATCTL_DATA : spi_002.h
- SPI_TXDATCTL_DEASSERT_SSEL : spi_002.h
- SPI_TXDATCTL_EOF : spi_002.h
- SPI_TXDATCTL_EOT : spi_002.h
- SPI_TXDATCTL_FLEN : spi_002.h
- SPI_TXDATCTL_RXIGNORE : spi_002.h
- SPIFI_BASE_ADDR : lpc43xx_dualcore_config.h
- spifi_rom_init : flash_config.h
- SPIFI_ROM_PTR : spifi_17xx_40xx.h
- SPIFI_WRITE_SECTOR_ADDRESS : flash_config.h
- SPIFI_WRITE_SECTOR_OFFSET : flash_config.h
- SPIFLASH_BASE_ADDRESS : spifi_17xx_40xx.h
- SPIIRQHANDLER : spi.c
- SPLIT_MAX_LEN_UFRAME : EHCI.h
- SRC_PER_CONTROLLER : gpdma_17xx_40xx.h , gpdma_18xx_43xx.h
- SS : ff.c
- SSP_CPHA_FIRST : ssp_13xx.h , ssp_11xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h
- SSP_CPHA_SECOND : ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h , ssp_11xx.h , ssp_13xx.h
- SSP_CPOL_HI : ssp_11xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_13xx.h , ssp_18xx_43xx.h
- SSP_CPOL_LO : ssp_17xx_40xx.h , ssp_13xx.h , ssp_18xx_43xx.h , ssp_11xx.h
- SSP_CPSR_BITMASK : ssp_001.h
- SSP_CR0_BITMASK : ssp_001.h
- SSP_CR0_CPHA_FIRST : ssp_001.h
- SSP_CR0_CPHA_SECOND : ssp_001.h
- SSP_CR0_CPOL_HI : ssp_001.h
- SSP_CR0_CPOL_LO : ssp_001.h
- SSP_CR0_DSS : ssp_001.h
- SSP_CR0_FRF_MICROWIRE : ssp_001.h
- SSP_CR0_FRF_SPI : ssp_001.h
- SSP_CR0_FRF_TI : ssp_001.h
- SSP_CR0_SCR : ssp_001.h
- SSP_CR1_BITMASK : ssp_001.h
- SSP_CR1_LBM_EN : ssp_001.h
- SSP_CR1_MASTER_EN : ssp_001.h
- SSP_CR1_SLAVE_EN : ssp_001.h
- SSP_CR1_SO_DISABLE : ssp_001.h
- SSP_CR1_SSP_EN : ssp_001.h
- SSP_DATA_BIT_NUM : ssp.c
- SSP_DATA_BITS : ssp.c
- SSP_DATA_BYTES : ssp.c
- SSP_DMA_SEL : ssp.c
- SSP_DR_BITMASK : ssp_001.h
- SSP_HI_BYTE_MSK : ssp.c
- SSP_ICR_BITMASK : ssp_001.h
- SSP_ID : board_keil_mcb_18574357.h
- SSP_INTERRUPT_SEL : ssp.c
- SSP_IRQ : ssp.c
- SSP_LO_BYTE_MSK : ssp.c
- SSP_MASTER_MODE : ssp_13xx.h , ssp_18xx_43xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_11xx.h
- SSP_MASTER_MODE_SEL : ssp.c
- SSP_MODE_SEL : ssp.c
- SSP_MODE_TEST : ssp.c
- SSP_POLLING_SEL : ssp.c
- SSP_Read1BFifo : ssp_18xx_43xx.c , ssp_11xx.c
- SSP_Read2BFifo : ssp_18xx_43xx.c , ssp_11xx.c
- SSP_SLAVE_MODE : ssp_13xx.h , ssp_18xx_43xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_11xx.h
- SSP_SLAVE_MODE_SEL : ssp.c
- SSP_SR_BITMASK : ssp_001.h
- SSP_TRANSFER_MODE_SEL : ssp.c
- SSP_Write1BFifo : ssp_11xx.c , ssp_18xx_43xx.c
- SSP_Write2BFifo : ssp_18xx_43xx.c , ssp_11xx.c
- SSPIRQHANDLER : ssp.c
- ST_DWORD : ff.h
- ST_WORD : ff.h
- STA_NODISK : diskio.h
- STA_NOINIT : diskio.h
- STA_PROTECT : diskio.h
- STACK_SIZE : lpc43xx_dualcore_config.h , cr_freertos_startup_lpc17xx40xx.c , cr_startup_lpc43xx_m0.c , lpc43xx_dualcore_config.h , cr_startup_lpc18xx43xx.c , lpc43xx_dualcore_config.h , cr_freertos_startup_lpc17xx40xx.c
- START_DETECT : usart_002.h
- START_DETECT_INT : usart_002.h
- START_SECTOR : app_sdmmc_meas.c
- STARTDATAREGION : fatutil.h
- STATIC : lpc_types.h
- Str_FmtPrint : lib_str.h
- Str_FmtScan : lib_str.h
- STRINGIFY : Common.h
- STRINGIFY_EXPANDED : Common.h
- SWAPENDIAN_16 : Endianness.h
- SWAPENDIAN_32 : Endianness.h
- SYS_CTRL1 : board_keil_mcb_18574357.h
- SYS_CTRL2 : board_keil_mcb_18574357.h
- SYS_DEFAULT_THREAD_STACK_DEPTH : sys_arch.h
- SYS_ERR_INT : HAL_LPC17xx.h
- SYS_LIGHTWEIGHT_PROT : lwipopts.h
- SYS_MBOX_NULL : sys_arch.h
- sys_mbox_set_invalid : sys_arch.h
- sys_mbox_valid : sys_arch.h
- SYS_SEM_NULL : sys_arch.h
- sys_sem_set_invalid : sys_arch.h
- sys_sem_valid : sys_arch.h
- SYSCTL_DEEPSLP_BOD_PD : sysctl_13xx.h , sysctl_11xx.h , syscon_8xx.h
- SYSCTL_DEEPSLP_WDTOSC_PD : syscon_8xx.h , sysctl_13xx.h , sysctl_11xx.h
- SYSCTL_IRC_FREQ : clock_11xx.h , clock_17xx_40xx.h , clock_13xx.h , clock_8xx.h
- SYSCTL_NMISRC_ENABLE : sysctl_11xx.h , syscon_8xx.h
- SYSCTL_OSCEC : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_OSCRANGE_15_25 : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_OSCSTAT : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_PD_DPDFLAG : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_PD_DSFLAG : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_PD_PDFLAG : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_PD_SMFLAG : sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_PLL_ENABLE : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_PLLSTS_ENABLED : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_PLLSTS_LOCKED : clock_17xx_40xx.h
- SYSCTL_POWERDOWN_ADC_PD : sysctl_11xx.h , sysctl_13xx.h
- SYSCTL_POWERDOWN_BOD_PD : sysctl_11xx.h , sysctl_13xx.h
- SYSCTL_POWERDOWN_FLASH_PD : sysctl_13xx.h , sysctl_11xx.h
- SYSCTL_POWERDOWN_IRC_PD : sysctl_13xx.h , sysctl_11xx.h
- SYSCTL_POWERDOWN_IRCOUT_PD : sysctl_11xx.h , sysctl_13xx.h
- SYSCTL_POWERDOWN_SYSOSC_PD : sysctl_13xx.h , sysctl_11xx.h
- SYSCTL_POWERDOWN_SYSPLL_PD : sysctl_11xx.h , sysctl_13xx.h
- SYSCTL_POWERDOWN_USBPAD_PD : sysctl_13xx.h
- SYSCTL_POWERDOWN_USBPLL_PD : sysctl_13xx.h
- SYSCTL_POWERDOWN_WDTOSC_PD : sysctl_11xx.h , sysctl_13xx.h
- SYSCTL_RST_BOD : sysctl_13xx.h , sysctl_11xx.h , syscon_8xx.h , sysctl_17xx_40xx.h
- SYSCTL_RST_EXTRST : sysctl_17xx_40xx.h , sysctl_13xx.h , sysctl_11xx.h , syscon_8xx.h
- SYSCTL_RST_POR : sysctl_17xx_40xx.h , syscon_8xx.h , sysctl_11xx.h , sysctl_13xx.h
- SYSCTL_RST_SYSRST : sysctl_11xx.h , syscon_8xx.h , sysctl_13xx.h
- SYSCTL_RST_WDT : syscon_8xx.h , sysctl_17xx_40xx.h , sysctl_11xx.h , sysctl_13xx.h
- SYSCTL_SLPWAKE_ACMP_PD : syscon_8xx.h
- SYSCTL_SLPWAKE_ADC_PD : sysctl_11xx.h , sysctl_13xx.h
- SYSCTL_SLPWAKE_BOD_PD : sysctl_11xx.h , sysctl_13xx.h , syscon_8xx.h
- SYSCTL_SLPWAKE_FLASH_PD : sysctl_13xx.h , sysctl_11xx.h , syscon_8xx.h
- SYSCTL_SLPWAKE_IRC_PD : sysctl_11xx.h , sysctl_13xx.h , syscon_8xx.h
- SYSCTL_SLPWAKE_IRCOUT_PD : syscon_8xx.h , sysctl_11xx.h , sysctl_13xx.h
- SYSCTL_SLPWAKE_SYSOSC_PD : sysctl_13xx.h , syscon_8xx.h , sysctl_11xx.h
- SYSCTL_SLPWAKE_SYSPLL_PD : sysctl_13xx.h , sysctl_11xx.h , syscon_8xx.h
- SYSCTL_SLPWAKE_USBPAD_PD : sysctl_13xx.h
- SYSCTL_SLPWAKE_USBPLL_PD : sysctl_13xx.h
- SYSCTL_SLPWAKE_WDTOSC_PD : sysctl_11xx.h , sysctl_13xx.h , syscon_8xx.h
- SYSCTL_STARTST_PIN : sysctl_13xx.h
- SYSCTL_STARTST_PIN_BIT : sysctl_13xx.h
- SYSCTL_STARTST_PIN_INDEX : sysctl_13xx.h
- SYSCTL_WAKEUP_BODINT : syscon_8xx.h
- SYSCTL_WAKEUP_I2CINT : syscon_8xx.h
- SYSCTL_WAKEUP_SPI0TINT : syscon_8xx.h
- SYSCTL_WAKEUP_SPI1INT : syscon_8xx.h
- SYSCTL_WAKEUP_USART0INT : syscon_8xx.h
- SYSCTL_WAKEUP_USART1INT : syscon_8xx.h
- SYSCTL_WAKEUP_USART2INT : syscon_8xx.h
- SYSCTL_WAKEUP_WKTINT : syscon_8xx.h
- SYSCTL_WAKEUP_WWDTINT : syscon_8xx.h
- SZ_DIR : ff.c
- SZ_PTE : ff.c
- SZT_F : cc.h