| LPCOpen Platform v1.03 LPCOpen Platform for NXP LPC Microcontrollers

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files
- Related Pages

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- j
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- v
- w
- x
- y
- z

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Groups Pages

### - m -

- M0_IMAGE_ADDR : main.c
- M0_Image_Magic : cr_startup_lpc43xx_m0.c
- M0_IMAGE_OFFSET : lpc43xx_dualcore_config.h
- M0SCB_SEVONPEND : pmu_8xx.c
- M0SCB_SLEEPDEEP : pmu_8xx.c
- M0SCB_SLEEPONEXIT : pmu_8xx.c
- MAC_ADRH_MO : enet_001.h
- MAC_CFG_ACS : enet_001.h
- MAC_CFG_BL : enet_001.h
- MAC_CFG_DCRS : enet_001.h
- MAC_CFG_DF : enet_001.h
- MAC_CFG_DM : enet_001.h
- MAC_CFG_DO : enet_001.h
- MAC_CFG_DR : enet_001.h
- MAC_CFG_FES : enet_001.h
- MAC_CFG_IFG : enet_001.h
- MAC_CFG_IPC : enet_001.h
- MAC_CFG_JD : enet_001.h
- MAC_CFG_JE : enet_001.h
- MAC_CFG_LM : enet_001.h
- MAC_CFG_LUD : enet_001.h
- MAC_CFG_PS : enet_001.h
- MAC_CFG_RE : enet_001.h
- MAC_CFG_TE : enet_001.h
- MAC_CFG_WD : enet_001.h
- MAC_FC_DZPQ : enet_001.h
- MAC_FC_FCB : enet_001.h
- MAC_FC_PLT : enet_001.h
- MAC_FC_PT : enet_001.h
- MAC_FC_RFE : enet_001.h
- MAC_FC_TFE : enet_001.h
- MAC_FC_UP : enet_001.h
- MAC_FF_DAIF : enet_001.h
- MAC_FF_DBF : enet_001.h
- MAC_FF_PCF : enet_001.h
- MAC_FF_PM : enet_001.h
- MAC_FF_PR : enet_001.h
- MAC_FF_RA : enet_001.h
- MAC_FF_SAF : enet_001.h
- MAC_FF_SAIF : enet_001.h
- MAC_IM_PMT : enet_001.h
- MAC_MIIA_CR : enet_001.h
- MAC_MIIA_GB : enet_001.h
- MAC_MIIA_GR : enet_001.h
- MAC_MIIA_PA : enet_001.h
- MAC_MIIA_W : enet_001.h
- MAC_MIID_GDMSK : enet_001.h
- MAC_PMT_GU : enet_001.h
- MAC_PMT_MPE : enet_001.h
- MAC_PMT_MPR : enet_001.h
- MAC_PMT_PD : enet_001.h
- MAC_PMT_WFE : enet_001.h
- MAC_PMT_WFFRPR : enet_001.h
- MAC_PMT_WFR : enet_001.h
- MAC_TS_TSADDR : enet_001.h
- MAC_TS_TSCFUP : enet_001.h
- MAC_TS_TSCLKT : enet_001.h
- MAC_TS_TSCTRL : enet_001.h
- MAC_TS_TSENA : enet_001.h
- MAC_TS_TSENAL : enet_001.h
- MAC_TS_TSENMA : enet_001.h
- MAC_TS_TSEVNT : enet_001.h
- MAC_TS_TSINIT : enet_001.h
- MAC_TS_TSIPENA : enet_001.h
- MAC_TS_TSIPV4E : enet_001.h
- MAC_TS_TSIPV6E : enet_001.h
- MAC_TS_TSMSTR : enet_001.h
- MAC_TS_TSTRIG : enet_001.h
- MAC_TS_TSUPDT : enet_001.h
- MAC_TS_TSVER2 : enet_001.h
- MAC_VT_ETC : enet_001.h
- MAC_VT_VL : enet_001.h
- MACROE : Common.h
- MACROS : Common.h
- MASS_STORAGE_IN_EPNUM : Descriptors.h
- MASS_STORAGE_IO_EPSIZE : Descriptors.h
- MASS_STORAGE_OUT_EPNUM : Descriptors.h
- MAX : lpc_types.h , Common.h
- MAX_CLOCK_FREQ : sys_config.h , clock_18xx_43xx.h
- MAX_ED : OHCI.h
- MAX_GTD : OHCI.h
- MAX_ITD : OHCI.h
- MAX_OBJECT : ccan_18xx_43xx.c
- MAX_STATIC_ED : OHCI.h
- MBR_Table : ff.c
- MCB_17XX_AUDIO_LINE_IN_SELECT : board_nxp_xpresso_1769.h
- MCB_17XX_AUDIO_MIC_SELECT : board_nxp_xpresso_1769.h
- MCI_BMOD_DE : sdmmc_001.h
- MCI_BMOD_DSL : sdmmc_001.h
- MCI_BMOD_FB : sdmmc_001.h
- MCI_BMOD_PBL1 : sdmmc_001.h
- MCI_BMOD_PBL128 : sdmmc_001.h
- MCI_BMOD_PBL16 : sdmmc_001.h
- MCI_BMOD_PBL256 : sdmmc_001.h
- MCI_BMOD_PBL32 : sdmmc_001.h
- MCI_BMOD_PBL4 : sdmmc_001.h
- MCI_BMOD_PBL64 : sdmmc_001.h
- MCI_BMOD_PBL8 : sdmmc_001.h
- MCI_BMOD_SWR : sdmmc_001.h
- MCI_CLK_SOURCE : sdmmc_001.h
- MCI_CLKEN_ENABLE : sdmmc_001.h
- MCI_CLKEN_LOW_PWR : sdmmc_001.h
- MCI_CLKSRC_CLKDIV0 : sdmmc_001.h
- MCI_CLKSRC_CLKDIV1 : sdmmc_001.h
- MCI_CLKSRC_CLKDIV2 : sdmmc_001.h
- MCI_CLKSRC_CLKDIV3 : sdmmc_001.h
- MCI_CLOCK_DIVIDER : sdmmc_001.h
- MCI_CMD_BOOT_MODE : sdmmc_001.h
- MCI_CMD_CCS_EXP : sdmmc_001.h
- MCI_CMD_CEATA_RD : sdmmc_001.h
- MCI_CMD_DAT_EXP : sdmmc_001.h
- MCI_CMD_DAT_WR : sdmmc_001.h
- MCI_CMD_DISABLE_BOOT : sdmmc_001.h
- MCI_CMD_ENABLE_BOOT : sdmmc_001.h
- MCI_CMD_EXPECT_BOOT_ACK : sdmmc_001.h
- MCI_CMD_INDX : sdmmc_001.h
- MCI_CMD_INIT : sdmmc_001.h
- MCI_CMD_PRV_DAT_WAIT : sdmmc_001.h
- MCI_CMD_RESP_CRC : sdmmc_001.h
- MCI_CMD_RESP_EXP : sdmmc_001.h
- MCI_CMD_RESP_LONG : sdmmc_001.h
- MCI_CMD_SEND_STOP : sdmmc_001.h
- MCI_CMD_START : sdmmc_001.h
- MCI_CMD_STOP : sdmmc_001.h
- MCI_CMD_STRM_MODE : sdmmc_001.h
- MCI_CMD_UPD_CLK : sdmmc_001.h
- MCI_CMD_VOLT_SWITCH : sdmmc_001.h
- MCI_CTRL_ABRT_READ_DATA : sdmmc_001.h
- MCI_CTRL_CARDV_MASK : sdmmc_001.h
- MCI_CTRL_CEATA_INT_EN : sdmmc_001.h
- MCI_CTRL_DMA_RESET : sdmmc_001.h
- MCI_CTRL_FIFO_RESET : sdmmc_001.h
- MCI_CTRL_INT_ENABLE : sdmmc_001.h
- MCI_CTRL_READ_WAIT : sdmmc_001.h
- MCI_CTRL_RESET : sdmmc_001.h
- MCI_CTRL_SEND_AS_CCSD : sdmmc_001.h
- MCI_CTRL_SEND_CCSD : sdmmc_001.h
- MCI_CTRL_SEND_IRQ_RESP : sdmmc_001.h
- MCI_CTRL_USE_INT_DMAC : sdmmc_001.h
- MCI_CTYPE_4BIT : sdmmc_001.h
- MCI_CTYPE_8BIT : sdmmc_001.h
- MCI_DMADES0_CES : sdmmc_001.h
- MCI_DMADES0_CH : sdmmc_001.h
- MCI_DMADES0_DIC : sdmmc_001.h
- MCI_DMADES0_ER : sdmmc_001.h
- MCI_DMADES0_FS : sdmmc_001.h
- MCI_DMADES0_LD : sdmmc_001.h
- MCI_DMADES0_OWN : sdmmc_001.h
- MCI_DMADES1_BS1 : sdmmc_001.h
- MCI_DMADES1_BS2 : sdmmc_001.h
- MCI_DMADES1_MAXTR : sdmmc_001.h
- MCI_FIFOTH_DMA_MTS_1 : sdmmc_001.h
- MCI_FIFOTH_DMA_MTS_128 : sdmmc_001.h
- MCI_FIFOTH_DMA_MTS_16 : sdmmc_001.h
- MCI_FIFOTH_DMA_MTS_256 : sdmmc_001.h
- MCI_FIFOTH_DMA_MTS_32 : sdmmc_001.h
- MCI_FIFOTH_DMA_MTS_4 : sdmmc_001.h
- MCI_FIFOTH_DMA_MTS_64 : sdmmc_001.h
- MCI_FIFOTH_DMA_MTS_8 : sdmmc_001.h
- MCI_FIFOTH_RX_WM : sdmmc_001.h
- MCI_FIFOTH_TX_WM : sdmmc_001.h
- MCI_INT_ACD : sdmmc_001.h
- MCI_INT_CD : sdmmc_001.h
- MCI_INT_CMD_DONE : sdmmc_001.h
- MCI_INT_DATA_OVER : sdmmc_001.h
- MCI_INT_DCRC : sdmmc_001.h
- MCI_INT_DTO : sdmmc_001.h
- MCI_INT_EBE : sdmmc_001.h
- MCI_INT_FRUN : sdmmc_001.h
- MCI_INT_HLE : sdmmc_001.h
- MCI_INT_HTO : sdmmc_001.h
- MCI_INT_RCRC : sdmmc_001.h
- MCI_INT_RESP_ERR : sdmmc_001.h
- MCI_INT_RTO : sdmmc_001.h
- MCI_INT_RXDR : sdmmc_001.h
- MCI_INT_SBE : sdmmc_001.h
- MCI_INT_SDIO : sdmmc_001.h
- MCI_INT_TXDR : sdmmc_001.h
- MCI_POWER_ENABLE : sdmmc_001.h
- MCI_STS_GET_FCNT : sdmmc_001.h
- MCI_TMOUT_DATA : sdmmc_001.h
- MCI_TMOUT_DATA_MSK : sdmmc_001.h
- MCI_TMOUT_RESP : sdmmc_001.h
- MCI_TMOUT_RESP_MSK : sdmmc_001.h
- MD_ADMODE : iocon_11xx.h , iocon_13xx.h
- MD_ANA_DIS : iocon_17xx_40xx.h
- MD_ANA_ENA : iocon_17xx_40xx.h
- MD_BUK : iocon_11xx.h , iocon_13xx.h , scu_18xx_43xx.h
- MD_DAC_DIS : iocon_17xx_40xx.h
- MD_DAC_ENA : iocon_17xx_40xx.h
- MD_DIGMODE : iocon_11xx.h , iocon_13xx.h
- MD_DISFIL : iocon_11xx.h , iocon_13xx.h
- MD_EHD0 : scu_18xx_43xx.h
- MD_EHD1 : scu_18xx_43xx.h
- MD_EHS : scu_18xx_43xx.h
- MD_ENFIL : iocon_11xx.h , iocon_13xx.h
- MD_EZI : scu_18xx_43xx.h
- MD_FAST_SLEW_RATE : iocon_17xx_40xx.h
- MD_FASTI2C : iocon_11xx.h , iocon_13xx.h
- MD_FILT_DIS : iocon_17xx_40xx.h
- MD_FILT_ENA : iocon_17xx_40xx.h
- MD_HD_DIS : iocon_17xx_40xx.h
- MD_HD_ENA : iocon_17xx_40xx.h
- MD_HS_DIS : iocon_17xx_40xx.h
- MD_HS_ENA : iocon_17xx_40xx.h
- MD_HYS : iocon_11xx.h , iocon_13xx.h
- MD_HYS_DIS : iocon_17xx_40xx.h
- MD_HYS_ENA : iocon_17xx_40xx.h
- MD_IINV_DIS : iocon_17xx_40xx.h
- MD_IINV_ENA : iocon_17xx_40xx.h
- MD_INV : iocon_11xx.h , iocon_13xx.h
- MD_OD_DIS : iocon_17xx_40xx.h
- MD_OD_ENA : iocon_17xx_40xx.h
- MD_OPENDRAIN : iocon_11xx.h , iocon_13xx.h
- MD_PDN : iocon_11xx.h , iocon_13xx.h , iocon_17xx_40xx.h , scu_18xx_43xx.h
- MD_PLN : iocon_11xx.h , iocon_13xx.h , iocon_17xx_40xx.h , scu_18xx_43xx.h
- MD_PLN_FAST : scu_18xx_43xx.h
- MD_PUP : iocon_11xx.h , iocon_13xx.h , iocon_17xx_40xx.h , scu_18xx_43xx.h
- MD_RPT : iocon_17xx_40xx.h
- MD_SFI2C : iocon_11xx.h , iocon_13xx.h
- MD_STD_SLEW_RATE : iocon_17xx_40xx.h
- MD_STDI2C : iocon_11xx.h , iocon_13xx.h
- MD_ZI : scu_18xx_43xx.h
- MEM_ALIGNMENT : lwipopts.h
- MEM_LIBC_MALLOC : lwipopts.h
- MEM_POOL_IX_MAX : lib_mem.h
- MEM_POOL_IX_MIN : lib_mem.h
- MEM_POOL_IX_NONE : lib_mem.h
- MEM_SIZE : lwipopts.h
- MEM_VAL_COPY_08 : lib_mem.h
- MEM_VAL_COPY_16 : lib_mem.h
- MEM_VAL_COPY_32 : lib_mem.h
- MEM_VAL_COPY_GET_INT08U : lib_mem.h
- MEM_VAL_COPY_GET_INT08U_BIG : lib_mem.h
- MEM_VAL_COPY_GET_INT08U_LITTLE : lib_mem.h
- MEM_VAL_COPY_GET_INT16U : lib_mem.h
- MEM_VAL_COPY_GET_INT16U_BIG : lib_mem.h
- MEM_VAL_COPY_GET_INT16U_LITTLE : lib_mem.h
- MEM_VAL_COPY_GET_INT32U : lib_mem.h
- MEM_VAL_COPY_GET_INT32U_BIG : lib_mem.h
- MEM_VAL_COPY_GET_INT32U_LITTLE : lib_mem.h
- MEM_VAL_COPY_GET_INTU : lib_mem.h
- MEM_VAL_COPY_GET_INTU_BIG : lib_mem.h
- MEM_VAL_COPY_GET_INTU_LITTLE : lib_mem.h
- MEM_VAL_COPY_SET_INT08U : lib_mem.h
- MEM_VAL_COPY_SET_INT08U_BIG : lib_mem.h
- MEM_VAL_COPY_SET_INT08U_LITTLE : lib_mem.h
- MEM_VAL_COPY_SET_INT16U : lib_mem.h
- MEM_VAL_COPY_SET_INT16U_BIG : lib_mem.h
- MEM_VAL_COPY_SET_INT16U_LITTLE : lib_mem.h
- MEM_VAL_COPY_SET_INT32U : lib_mem.h
- MEM_VAL_COPY_SET_INT32U_BIG : lib_mem.h
- MEM_VAL_COPY_SET_INT32U_LITTLE : lib_mem.h
- MEM_VAL_COPY_SET_INTU : lib_mem.h
- MEM_VAL_COPY_SET_INTU_BIG : lib_mem.h
- MEM_VAL_COPY_SET_INTU_LITTLE : lib_mem.h
- MEM_VAL_GET_INT08U : lib_mem.h
- MEM_VAL_GET_INT08U_BIG : lib_mem.h
- MEM_VAL_GET_INT08U_LITTLE : lib_mem.h
- MEM_VAL_GET_INT16U : lib_mem.h
- MEM_VAL_GET_INT16U_BIG : lib_mem.h
- MEM_VAL_GET_INT16U_LITTLE : lib_mem.h
- MEM_VAL_GET_INT32U : lib_mem.h
- MEM_VAL_GET_INT32U_BIG : lib_mem.h
- MEM_VAL_GET_INT32U_LITTLE : lib_mem.h
- MEM_VAL_SET_INT08U : lib_mem.h
- MEM_VAL_SET_INT08U_BIG : lib_mem.h
- MEM_VAL_SET_INT08U_LITTLE : lib_mem.h
- MEM_VAL_SET_INT16U : lib_mem.h
- MEM_VAL_SET_INT16U_BIG : lib_mem.h
- MEM_VAL_SET_INT16U_LITTLE : lib_mem.h
- MEM_VAL_SET_INT32U : lib_mem.h
- MEM_VAL_SET_INT32U_BIG : lib_mem.h
- MEM_VAL_SET_INT32U_LITTLE : lib_mem.h
- MEMP_MEM_MALLOC : lwipopts.h
- MEMP_NUM_SYS_TIMEOUT : lwipopts.h
- MIC_IN_ADC_CHANNEL : AudioInput.h , AudioOutputHost.h
- MIC_IN_ADC_MUX_MASK : AudioOutputHost.h , AudioInput.h
- MICRIUM_SOURCE : os_app_hooks.c , os_tls.c , os_dbg.c , os_mem.c , os_msg.c , os_flag.c , os_cfg_app.c , os_core.c , os_int.c , os_pend_multi.c , os_q.c , os_stat.c , os_tmr.c , os_var.c , os_task.c , os_tls.c , os_tick.c , os_time.c , os_sem.c , os_prio.c , os_mutex.c
- MIDI_CHANNEL : MIDIClassCommon.h
- MIDI_COMMAND_NOTE_OFF : MIDIClassCommon.h
- MIDI_COMMAND_NOTE_ON : MIDIClassCommon.h
- MIDI_STANDARD_VELOCITY : MIDIClassCommon.h
- MIN : lpc_types.h , Common.h
- MIN_FAT16 : ff.c
- MIN_FAT32 : ff.c
- MINBLUE : lpc_colors.h
- MINGREEN : lpc_colors.h
- MINRED : lpc_colors.h
- MMC : diskio.c
- MMC_ALL_SEND_CID : lpc_sdmmc.h
- MMC_APP_CMD : lpc_sdmmc.h
- MMC_CLR_WRITE_PROT : lpc_sdmmc.h
- MMC_ERASE : lpc_sdmmc.h
- MMC_ERASE_GROUP_END : lpc_sdmmc.h
- MMC_ERASE_GROUP_START : lpc_sdmmc.h
- MMC_FAST_IO : lpc_sdmmc.h
- MMC_GEN_CMD : lpc_sdmmc.h
- MMC_GET_CID : diskio.h
- MMC_GET_CSD : diskio.h
- MMC_GET_OCR : diskio.h
- MMC_GET_SDSTAT : diskio.h
- MMC_GET_TYPE : diskio.h
- MMC_GO_IDLE_STATE : lpc_sdmmc.h
- MMC_GO_INACTIVE_STATE : lpc_sdmmc.h
- MMC_GO_IRQ_STATE : lpc_sdmmc.h
- MMC_HIGH_BUS_MAX_CLOCK : sdif_18xx_43xx.h
- MMC_LOCK_UNLOCK : lpc_sdmmc.h
- MMC_LOW_BUS_MAX_CLOCK : sdif_18xx_43xx.h
- MMC_MAX_CLOCK : sdif_18xx_43xx.h
- MMC_PROGRAM_CID : lpc_sdmmc.h
- MMC_PROGRAM_CSD : lpc_sdmmc.h
- MMC_READ_MULTIPLE_BLOCK : lpc_sdmmc.h
- MMC_READ_SINGLE_BLOCK : lpc_sdmmc.h
- MMC_SECTOR_SIZE : lpc_sdmmc.h
- MMC_SELECT_CARD : lpc_sdmmc.h
- MMC_SEND_CID : lpc_sdmmc.h
- MMC_SEND_CSD : lpc_sdmmc.h
- MMC_SEND_EXT_CSD : lpc_sdmmc.h
- MMC_SEND_OP_COND : lpc_sdmmc.h
- MMC_SEND_STATUS : lpc_sdmmc.h
- MMC_SEND_WRITE_PROT : lpc_sdmmc.h
- MMC_SET_BLOCK_COUNT : lpc_sdmmc.h
- MMC_SET_BLOCKLEN : lpc_sdmmc.h
- MMC_SET_DSR : lpc_sdmmc.h
- MMC_SET_RELATIVE_ADDR : lpc_sdmmc.h
- MMC_SET_WRITE_PROT : lpc_sdmmc.h
- MMC_STOP_TRANSMISSION : lpc_sdmmc.h
- MMC_WRITE_BLOCK : lpc_sdmmc.h
- MMC_WRITE_DAT_UNTIL_STOP : lpc_sdmmc.h
- MMC_WRITE_MULTIPLE_BLOCK : lpc_sdmmc.h
- MODE_CFG_CCITT : crc_001.h
- MODE_CFG_CRC16 : crc_001.h
- MODE_CFG_CRC32 : crc_001.h
- MOUSE_EPNUM : Descriptors.h
- MOUSE_EPSIZE : Descriptors.h
- MRT0_INTFLAG : mrt_8xx.h
- MRT1_INTFLAG : mrt_8xx.h
- MRT2_INTFLAG : mrt_8xx.h
- MRT3_INTFLAG : mrt_8xx.h
- MS_ACQUIRE_DELAY : sdif_18xx_43xx.h , sdmmc_17xx_40xx.c
- MS_CBW_SIGNATURE : MassStorageClassCommon.h
- MS_COMMAND_DIR_DATA_IN : MassStorageClassCommon.h
- MS_COMMAND_DIR_DATA_OUT : MassStorageClassCommon.h
- MS_CSW_SIGNATURE : MassStorageClassCommon.h
- MS_ERROR_LOGICAL_CMD_FAILED : MassStorageClassHost.h
- MSC_BS_CBW : usbd_msc.h
- MSC_BS_CSW : usbd_msc.h
- MSC_BS_DATA_IN : usbd_msc.h
- MSC_BS_DATA_IN_LAST : usbd_msc.h
- MSC_BS_DATA_IN_LAST_STALL : usbd_msc.h
- MSC_BS_DATA_OUT : usbd_msc.h
- MSC_BS_ERROR : usbd_msc.h
- MSC_CBW_Signature : usbd_msc.h
- MSC_CSW_Signature : usbd_msc.h
- MSC_PROTOCOL_BULK_ONLY : usbd_msc.h
- MSC_PROTOCOL_CBI_INT : usbd_msc.h
- MSC_PROTOCOL_CBI_NOINT : usbd_msc.h
- MSC_REQUEST_GET_MAX_LUN : usbd_msc.h
- MSC_REQUEST_RESET : usbd_msc.h
- MSC_SUBCLASS_QIC157 : usbd_msc.h
- MSC_SUBCLASS_RBC : usbd_msc.h
- MSC_SUBCLASS_SCSI : usbd_msc.h
- MSC_SUBCLASS_SFF8020I_MMC2 : usbd_msc.h
- MSC_SUBCLASS_SFF8070I : usbd_msc.h
- MSC_SUBCLASS_UFI : usbd_msc.h