| LPCOpen Platform v1.03 LPCOpen Platform for NXP LPC Microcontrollers

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files
- Related Pages

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- j
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- v
- w
- x
- y
- z

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Groups Pages

### - l -

- LAN8_100BASE_T4 : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_100BASE_TX_FD : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_100BASE_TX_HD : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_10BASE_T_FD : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_10BASE_T_HD : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_AUTONEG : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_AUTONEG_ABILITY : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_AUTONEG_COMP : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_BCR_REG : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_BSR_REG : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_DUPLEX_MODE : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_EXTEND_CAPAB : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_ISOLATE : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_JABBER_DETECT : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_LINK_STATUS : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_LOOPBACK : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_PHYID1_OUI : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_PHYID1_REG : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_PHYID2_OUI : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_PHYID2_REG : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_PHYSPLCTL_REG : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_POWER_DOWN : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_RESET : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_RESTART_AUTONEG : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_RMT_FAULT : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_SPEED100F : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_SPEED100H : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_SPEED10F : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_SPEED10H : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_SPEED_SELECT : lpc_phy_smsc87x0.c
- LAN8_SPEEDMASK : lpc_phy_smsc87x0.c
- LANDSCAPE : LCDConf.c
- LANGUAGE_ID_ENG : StdDescriptors.h
- LCD_BACKLIGHT_PINNUM : board_ea_devkit_17884088.c
- LCD_BACKLIGHT_PORTNUM : board_ea_devkit_17884088.c
- LCD_CS : board_keil_mcb_18574357.c
- LCD_DC_CMD : board_ea_devkit_17884088.c , board_hitex_eva_18504350.c
- LCD_DC_DATA : board_ea_devkit_17884088.c , board_hitex_eva_18504350.c
- LCD_HEIGHT : main.c , lcd.c
- LCD_INTMSK_BERIM : lcd_001.h
- LCD_INTMSK_FUFIM : lcd_001.h
- LCD_INTMSK_LNBUIM : lcd_001.h
- LCD_INTMSK_VCOMPIM : lcd_001.h
- LCD_WIDTH : main.c , lcd.c
- LD2PD : ff.h
- LD2PT : ff.h
- LD_DWORD : ff.h
- LD_WORD : ff.h
- LDIR_Attr : ff.c
- LDIR_Chksum : ff.c
- LDIR_FstClusLO : ff.c
- LDIR_Ord : ff.c
- LDIR_T : ff.c
- le16_to_cpu : Endianness.h
- LE16_TO_CPU : Endianness.h
- le32_to_cpu : Endianness.h
- LE32_TO_CPU : Endianness.h
- LEAVE_FF : ff.c
- LED0_GPIO_BIT_NUM : board_nxp_xpresso_1769.c
- LED0_GPIO_PORT_NUM : board_nxp_xpresso_1769.c
- LED1_GPIO_BIT_NUM : board_ngx_xplorer_18304330.h
- LED1_GPIO_PORT_NUM : board_ngx_xplorer_18304330.h
- LED2_GPIO_BIT_NUM : board_ngx_xplorer_18304330.h
- LED2_GPIO_PORT_NUM : board_ngx_xplorer_18304330.h
- LED_NUMBER_OF : board_keil_mcb_18574357.h
- LEDMASK_USB_BUSY : usbmsdev.h , MassStorage.h , MassStorageHost.h
- LEDMASK_USB_ENUMERATING : usbmsdev.h , AudioOutput.h , AudioInput.h , AudioOutputHost.h , GenericHID.h , Keyboard.h , KeyboardHost.h , MassStorage.h , MassStorageHost.h , Mouse.h , KeyboardHost.h , VirtualSerial.h
- LEDMASK_USB_ERROR : usbmsdev.h , AudioOutput.h , AudioInput.h , AudioOutputHost.h , GenericHID.h , Keyboard.h , KeyboardHost.h , MassStorage.h , MassStorageHost.h , Mouse.h , KeyboardHost.h , VirtualSerial.h
- LEDMASK_USB_NOTREADY : usbmsdev.h , AudioOutput.h , AudioInput.h , AudioOutputHost.h , GenericHID.h , Keyboard.h , KeyboardHost.h , MassStorage.h , MassStorageHost.h , Mouse.h , KeyboardHost.h , VirtualSerial.h
- LEDMASK_USB_READY : Keyboard.h , KeyboardHost.h , MassStorage.h , MassStorageHost.h , Mouse.h , KeyboardHost.h , VirtualSerial.h , usbmsdev.h , AudioOutput.h , AudioInput.h , AudioOutputHost.h , GenericHID.h
- LEDS_LED1 : board_nxp_xpresso_11u14.h , board_nxp_xpresso_1347.h , board_ea_devkit_17884088.h , board_nxp_xpresso_1769.h , board_hitex_eva_18504350.h , board_keil_mcb_18574357.h , board_ngx_xplorer_18304330.h
- LEDS_LED2 : board_nxp_xpresso_11u14.h , board_nxp_xpresso_1347.h , board_ea_devkit_17884088.h , board_nxp_xpresso_1769.h , board_hitex_eva_18504350.h , board_keil_mcb_18574357.h , board_ngx_xplorer_18304330.h
- LEDS_LED3 : board_nxp_xpresso_11u14.h , board_nxp_xpresso_1347.h , board_ea_devkit_17884088.h , board_nxp_xpresso_1769.h , board_hitex_eva_18504350.h , board_keil_mcb_18574357.h , board_ngx_xplorer_18304330.h
- LEDS_LED4 : board_nxp_xpresso_11u14.h , board_nxp_xpresso_1347.h , board_ea_devkit_17884088.h , board_nxp_xpresso_1769.h , board_hitex_eva_18504350.h , board_keil_mcb_18574357.h , board_ngx_xplorer_18304330.h
- LEDS_NO_LEDS : board_nxp_xpresso_11u14.h , board_nxp_xpresso_1347.h , board_ea_devkit_17884088.h , board_nxp_xpresso_1769.h , board_hitex_eva_18504350.h , board_keil_mcb_18574357.h , board_ngx_xplorer_18304330.h
- LIB_ASCII_EXT : lib_ascii.h
- LIB_ASCII_MODULE : lib_ascii.c
- LIB_ERR_NONE : lib_def.h
- LIB_MATH_EXT : lib_math.h
- LIB_MATH_MODULE : lib_math.c
- LIB_MEM_CFG_ALLOC_EN : lib_cfg.h , lib_mem.h
- LIB_MEM_CFG_ARG_CHK_EXT_EN : lib_cfg.h , lib_mem.h
- LIB_MEM_CFG_HEAP_BASE_ADDR : lib_cfg.h
- LIB_MEM_CFG_HEAP_SIZE : lib_cfg.h
- LIB_MEM_CFG_OPTIMIZE_ASM_EN : lib_cfg.h , lib_mem.h
- LIB_MEM_ERR_HEAP_EMPTY : lib_mem.h
- LIB_MEM_ERR_HEAP_NOT_FOUND : lib_mem.h
- LIB_MEM_ERR_HEAP_OVF : lib_mem.h
- LIB_MEM_ERR_INVALID_BLK_ADDR : lib_mem.h
- LIB_MEM_ERR_INVALID_BLK_ADDR_IN_POOL : lib_mem.h
- LIB_MEM_ERR_INVALID_BLK_ALIGN : lib_mem.h
- LIB_MEM_ERR_INVALID_BLK_IX : lib_mem.h
- LIB_MEM_ERR_INVALID_BLK_NBR : lib_mem.h
- LIB_MEM_ERR_INVALID_BLK_SIZE : lib_mem.h
- LIB_MEM_ERR_INVALID_MEM_ALIGN : lib_mem.h
- LIB_MEM_ERR_INVALID_MEM_SIZE : lib_mem.h
- LIB_MEM_ERR_INVALID_POOL : lib_mem.h
- LIB_MEM_ERR_INVALID_SEG_OVERLAP : lib_mem.h
- LIB_MEM_ERR_INVALID_SEG_SIZE : lib_mem.h
- LIB_MEM_ERR_NONE : lib_mem.h
- LIB_MEM_ERR_NULL_PTR : lib_mem.h
- LIB_MEM_ERR_POOL_EMPTY : lib_mem.h
- LIB_MEM_ERR_POOL_FULL : lib_mem.h
- LIB_MEM_ERR_SEG_EMPTY : lib_mem.h
- LIB_MEM_ERR_SEG_OVF : lib_mem.h
- LIB_MEM_EXT : lib_mem.h
- LIB_MEM_MODULE : lib_mem.c
- LIB_MEM_TYPE_HEAP : lib_mem.h
- LIB_MEM_TYPE_NONE : lib_mem.h
- LIB_MEM_TYPE_POOL : lib_mem.h
- LIB_STR_CFG_FP_EN : lib_cfg.h , lib_str.h
- LIB_STR_CFG_FP_MAX_NBR_DIG_SIG : lib_str.h
- LIB_STR_EXT : lib_str.h
- LIB_STR_FP_MAX_NBR_DIG_SIG_DFLT : lib_str.h
- LIB_STR_FP_MAX_NBR_DIG_SIG_MAX : lib_str.h
- LIB_STR_FP_MAX_NBR_DIG_SIG_MIN : lib_str.h
- LIB_STR_MODULE : lib_str.c
- LIB_VERSION : lib_def.h
- LIGHTBLUE : lpc_colors.h
- LIGHTGRAY : lpc_colors.h
- LIGHTGREEN : lpc_colors.h
- LIGHTRED : lpc_colors.h
- LINK_STATS : lwipopts.h
- LINK_TERMINATE : HAL_LPC18xx.h , HAL_LPC11Uxx.h
- LINK_TO_THIS_BLOCK : USBMemory.c
- LLE : ff.c
- LOGO_HEIGHT : lcd.c
- LOGO_WIDTH : lcd.c
- LOOP_TASKS : usbmsdev.h
- LOOPBACK_TEST : ssp.c , spi.c , ssp.c
- LPC18_43_MAX_USB_CORE : HAL_LPC18xx.h
- LPC8XX_ACMP_O_PINx : board_nxp_xpresso_812.h
- LPC8XX_PORT_NUM : gpio_8xx.h
- LPC8XX_USE_ACMP_I1 : board_nxp_xpresso_812.h
- LPC8XX_USE_XTAL_OSC : board_nxp_xpresso_812.h
- LPC_8XX_MRT_CHANNELS : mrt_8xx.h
- LPC_ACMP_BASE : chip.h
- LPC_ADC : chip.h , chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_ADC0 : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_ADC0_BASE : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_ADC1 : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_ADC1_BASE : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_ADC_BASE : chip.h , chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_AHB_BASE : chip.h
- LPC_APB0_BASE : chip.h
- LPC_ATIMER : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_ATIMER_BASE : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_C_CAN0 : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_C_CAN0_BASE : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_C_CAN1 : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_C_CAN1_BASE : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_CAN : can.c
- LPC_CAN0_BASE : chip.h
- LPC_CAN1 : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_CAN1_BASE : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_CAN2 : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_CAN2_BASE : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_CANAF : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_CANAF_BASE : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_CANAF_RAM : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_CANAF_RAM_BASE : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_CANCR : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_CANCR_BASE : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_CCAN_API : ccand_11xx.h
- LPC_CCU1 : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_CCU1_BASE : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_CCU2 : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_CCU2_BASE : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_CGU : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_CGU_BASE : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_CHECK_SLOWMEM : lpc_18xx43xx_emac_config.h , lpc_17xx40xx_emac_config.h
- LPC_CMP : chip_lpc407x_8x.h , chip.h
- LPC_CMP_BASE : chip_lpc407x_8x.h , chip.h
- LPC_CRC : chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip.h
- LPC_CRC_BASE : chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip.h
- LPC_CREG : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_CREG_BASE : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_DAC : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_DAC_BASE : chip.h , chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_EEPROM : chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_EEPROM_BASE : chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_EMC : chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_EMC_BASE : chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_ENET_BASE : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_ETHERNET : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_ETHERNET_BASE : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_EVRT : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_EVRT_BASE : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_FLASH_BASE : chip.h
- LPC_FMC : chip.h
- LPC_FMC_BASE : chip.h
- LPC_GIMA : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_GIMA_BASE : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_GPDMA : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_GPDMA_BASE : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_GPDMA_SSP_RX : spi.c , ssp.c
- LPC_GPDMA_SSP_TX : spi.c , ssp.c
- LPC_GPIO : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_GPIO0_BASE : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_GPIO1 : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_GPIO1_BASE : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_GPIO2 : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_GPIO2_BASE : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_GPIO3 : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_GPIO3_BASE : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_GPIO4 : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_GPIO4_BASE : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_GPIO5 : chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_GPIO5_BASE : chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_GPIO_GROUP_INT0 : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_GPIO_GROUP_INT0_BASE : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_GPIO_GROUP_INT1 : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_GPIO_GROUP_INT1_BASE : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_GPIO_PIN_INT : chip.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_GPIO_PIN_INT_BASE : chip.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_GPIO_PORT : chip.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h , chip.h
- LPC_GPIO_PORT0_BASE : chip.h
- LPC_GPIO_PORT1_BASE : chip.h
- LPC_GPIO_PORT2_BASE : chip.h
- LPC_GPIO_PORT3_BASE : chip.h
- LPC_GPIO_PORT_BASE : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h , chip.h
- LPC_GPIO_PORTn_BASE : gpio_11xx.h
- LPC_GPIOINT_BASE : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_I2C : chip.h
- LPC_I2C0 : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_I2C0_BASE : chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h , chip_lpc175x_6x.h
- LPC_I2C1 : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_I2C1_BASE : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_I2C2 : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_I2C2_BASE : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_I2C_BASE : chip.h
- LPC_I2CD_API : romapi_8xx.h
- LPC_I2S : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_I2S0 : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_I2S0_BASE : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_I2S1 : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_I2S1_BASE : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_I2S_BASE : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_IOCON : chip.h , chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip.h
- LPC_IOCON_BASE : chip.h , chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip.h
- LPC_LCD : chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_LCD_BASE : chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_MCPWM : chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_MCPWM_BASE : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_MRT : chip.h
- LPC_MRT_BASE : chip.h
- LPC_MRT_CH0 : mrt_8xx.h
- LPC_MRT_CH1 : mrt_8xx.h
- LPC_MRT_CH2 : mrt_8xx.h
- LPC_MRT_CH3 : mrt_8xx.h
- LPC_MRT_NO_IDLE_CHANNEL : mrt_8xx.h
- LPC_NUM_BUFF_RXDESCS : lpc_18xx43xx_emac_config.h , lpc_17xx40xx_emac_config.h , lpc_18xx43xx_emac_config.h , lpc_17xx40xx_emac_config.h
- LPC_NUM_BUFF_TXDESCS : lpc_17xx40xx_emac_config.h , lpc_18xx43xx_emac_config.h , lpc_17xx40xx_emac_config.h
- LPC_OTP_BASE : chip_lpc18xx.h
- LPC_PHYDEF_PHYADDR : lpc_18xx43xx_emac_config.h , lpc_17xx40xx_emac_config.h , lpc_18xx43xx_emac_config.h , lpc_17xx40xx_emac_config.h , lpc_18xx43xx_emac_config.h
- LPC_PIN_INT_BASE : chip.h
- LPC_PMC : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_PMC_BASE : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_PMU : chip.h
- LPC_PMU_BASE : chip.h
- LPC_PWM0_BASE : chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_PWM1_BASE : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc177x_8x.h
- LPC_PWRD_API : romapi_8xx.h
- LPC_QEI : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h , chip_lpc177x_8x.h
- LPC_QEI_BASE : chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h , chip_lpc175x_6x.h
- LPC_RAM_BASE : chip.h
- LPC_REGFILE : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_REGFILE_BASE : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h , chip_lpc177x_8x.h
- LPC_RGU : chip_lpc43xx.h , chip_lpc18xx.h
- LPC_RGU_BASE : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_RITIMER : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_RITIMER_BASE : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc43xx.h , chip_lpc18xx.h
- LPC_ROM_BASE : chip.h
- LPC_RTC : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h , chip_lpc177x_8x.h
- LPC_RTC_BASE : chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h , chip_lpc175x_6x.h
- LPC_SCT : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h , chip.h
- LPC_SCT_BASE : chip_lpc43xx.h , chip.h , chip_lpc18xx.h
- LPC_SCU : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_SCU_BASE : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_SCU_CLK : scu_18xx_43xx.h
- LPC_SCU_PIN : scu_18xx_43xx.h
- LPC_SDC : chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_SDC_BASE : chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_SDMMC : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_SDMMC_BASE : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_SGPIO : chip_lpc43xx.h
- LPC_SGPIO_BASE : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_SLOWMEM_ARRAY : lpc_18xx43xx_emac_config.h , lpc_17xx40xx_emac_config.h , lpc_18xx43xx_emac_config.h , lpc_17xx40xx_emac_config.h
- LPC_SPI : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc43xx.h , spi.c
- LPC_SPI0 : chip.h
- LPC_SPI0_BASE : chip.h
- LPC_SPI1 : chip.h
- LPC_SPI1_BASE : chip.h
- LPC_SPI_BASE : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_SPIFI_BASE : chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_SSP : spi.c , ssp.c
- LPC_SSP0 : chip.h , chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc43xx.h , chip_lpc18xx.h
- LPC_SSP0_BASE : chip_lpc175x_6x.h , chip.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_SSP1 : chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc43xx.h , chip.h , chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc18xx.h
- LPC_SSP1_BASE : chip_lpc18xx.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc43xx.h , chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip.h
- LPC_SSP2 : chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_SSP2_BASE : chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc177x_8x.h
- LPC_SWM : chip.h
- LPC_SWM_BASE : chip.h
- LPC_SYSCTL : chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc175x_6x.h , chip.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_SYSCTL_BASE : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip.h , chip_lpc177x_8x.h , chip.h
- LPC_TIMER0 : chip_lpc18xx.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_TIMER0_BASE : chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc43xx.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc18xx.h
- LPC_TIMER1 : chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc43xx.h , chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc18xx.h
- LPC_TIMER16_0 : chip.h
- LPC_TIMER16_0_BASE : chip.h
- LPC_TIMER16_1 : chip.h
- LPC_TIMER16_1_BASE : chip.h
- LPC_TIMER1_BASE : chip_lpc18xx.h , chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc43xx.h , chip_lpc177x_8x.h
- LPC_TIMER2 : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_TIMER2_BASE : chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc43xx.h , chip_lpc18xx.h
- LPC_TIMER3 : chip_lpc43xx.h , chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_TIMER32_0 : chip.h
- LPC_TIMER32_0_BASE : chip.h
- LPC_TIMER32_1 : chip.h
- LPC_TIMER32_1_BASE : chip.h
- LPC_TIMER3_BASE : chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc43xx.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_TX_PBUF_BOUNCE_EN : lwipopts.h
- LPC_UART : uart.c
- LPC_UART0 : chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_UART0_BASE : chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc175x_6x.h
- LPC_UART1 : chip_lpc18xx.h , chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_UART1_BASE : chip_lpc43xx.h , chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc18xx.h
- LPC_UART2 : chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_UART2_BASE : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_UART3 : chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_UART3_BASE : chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc177x_8x.h
- LPC_UART4 : chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_UART4_BASE : chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_UART_API : romapi_8xx.h
- LPC_USART : chip.h
- LPC_USART0 : chip.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_USART0_BASE : chip.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_USART1 : chip.h
- LPC_USART1_BASE : chip.h
- LPC_USART2 : chip.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_USART2_BASE : chip.h , chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_USART3 : chip_lpc43xx.h , chip_lpc18xx.h
- LPC_USART3_BASE : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_USART_BASE : chip.h
- LPC_USB : chip_lpc177x_8x.h , chip.h , chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc407x_8x.h
- LPC_USB0 : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_USB0_BASE : chip_lpc18xx.h , chip.h , chip_lpc43xx.h , chip.h
- LPC_USB1 : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_USB1_BASE : chip_lpc18xx.h , chip_lpc43xx.h
- LPC_USB_BASE : chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc175x_6x.h
- LPC_WKT : chip.h
- LPC_WKT_BASE : chip.h
- LPC_WWDT : chip_lpc18xx.h , chip_lpc175x_6x.h , chip.h , chip_lpc177x_8x.h , chip_lpc43xx.h , chip.h , chip_lpc407x_8x.h , chip.h
- LPC_WWDT_BASE : chip.h , chip_lpc175x_6x.h , chip_lpc18xx.h , chip.h , chip_lpc43xx.h , chip.h , chip_lpc407x_8x.h , chip_lpc177x_8x.h
- LPCUSBlib_VERSION_INTEGER : Version.h
- LPCUSBlib_VERSION_STRING : Version.h
- LUN_MEDIA_BLOCKS : MassStorage.h , usbmsdev.h
- LWIP_BROADCAST_PING : lwipopts.h
- LWIP_CHECKSUM_ON_COPY : lwipopts.h
- LWIP_CHKSUM_ALGORITHM : cc.h
- LWIP_DHCP : lwipopts.h
- LWIP_HTTPD_CGI : httpd.h
- LWIP_HTTPD_CUSTOM_FILES : lwip_fs.h
- LWIP_HTTPD_DYNAMIC_HEADERS : lwipopts.h , httpd_structs.h , lwipopts.h , httpd_structs.h , lwipopts.h
- LWIP_HTTPD_FILE_STATE : lwip_fs.h
- LWIP_HTTPD_SSI : httpd.h
- LWIP_HTTPD_SUPPORT_POST : httpd.h
- LWIP_NETCONN : lwipopts.h
- LWIP_NETIF_HOSTNAME : lwipopts.h
- LWIP_PLATFORM_ASSERT : cc.h
- LWIP_PLATFORM_BYTESWAP : lwipopts.h
- LWIP_PLATFORM_DIAG : cc.h
- LWIP_PROVIDE_ERRNO : cc.h
- LWIP_RAW : lwipopts.h
- LWIP_SOCKET : lwipopts.h
- LWIP_STATS : lwipopts.h
- LWIP_STATS_DISPLAY : lwipopts.h
- LWIP_UDP : lwipopts.h