| LPCOpen Platform v1.03 LPCOpen Platform for NXP LPC Microcontrollers

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files
- Related Pages

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- h
- i
- m
- n
- o
- p
- r
- s
- t
- u

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Groups Pages

### - c -

- CDC_ClassNotifications_t : CDCClassCommon.h
- CDC_ClassRequests_t : CDCClassCommon.h
- CDC_Descriptor_ClassSubclassProtocol_t : CDCClassCommon.h
- CDC_DescriptorSubtypes_t : CDCClassCommon.h
- CDC_Host_EnumerationFailure_ErrorCodes_t : CDCClassHost.h
- CDC_LineEncodingFormats_t : CDCClassCommon.h
- CDC_LineEncodingParity_t : CDCClassCommon.h
- CHIP_ACMP_NEG_INPUT_T : acmp_8xx.h
- CHIP_ACMP_POS_INPUT_T : acmp_8xx.h
- CHIP_ADC_CHANNEL_T : adc_11xx.h , adc_13xx.h , adc_17xx_40xx.h , adc_18xx_43xx.h
- CHIP_ADC_EDGE_CFG_T : adc_17xx_40xx.h , adc_18xx_43xx.h , adc_11xx.h , adc_13xx.h
- CHIP_ADC_RESOLUTION_T : adc_11xx.h , adc_13xx.h , adc_18xx_43xx.h
- CHIP_ADC_START_MODE_T : adc_11xx.h , adc_13xx.h , adc_17xx_40xx.h , adc_18xx_43xx.h
- CHIP_AES_OP_MODE_T : aes_18xx_43xx.h
- CHIP_CAN_AF_MODE_T : can_17xx_40xx.h
- CHIP_CAN_MODE_T : can_17xx_40xx.h
- CHIP_CCU_CLK_T : chip_clocks.h
- CHIP_CGU_BASE_CLK_T : chip_clocks.h
- CHIP_CGU_CLKIN_T : chip_clocks.h
- CHIP_CGU_IDIV_T : chip_clocks.h
- CHIP_CGU_USB_AUDIO_PLL_T : cguccu_18xx_43xx.h
- CHIP_EVRT_SRC_ACTIVE_T : evrt_18xx_43xx.h
- CHIP_EVRT_SRC_T : evrt_18xx_43xx.h
- CHIP_I2C_MODE_T : i2cd_8xx.h
- CHIP_IOCON_PIN_LOC_T : iocon_11xx.h , iocon_13xx.h
- CHIP_IOCON_PIO_T : iocon_11xx.h , iocon_13xx.h
- CHIP_OTP_BOOT_SRC_T : otp_18xx_43xx.h
- CHIP_PIN_CLKDIV_T : iocon_8xx.h
- CHIP_PIN_DIR_T : gpio_8xx.h
- CHIP_PIN_I2CMODE_T : iocon_8xx.h
- CHIP_PIN_MODE_T : iocon_8xx.h
- CHIP_PIN_SMODE_T : iocon_8xx.h
- CHIP_PINT_CFG_T : pinint_8xx.h
- CHIP_PINx_T : iocon_8xx.h
- CHIP_PMC_PWR_STATE_T : pmc_18xx_43xx.h
- CHIP_PMI_PIN_T : pinint_8xx.h
- CHIP_PMU_MCUPOWER_T : pmu_8xx.h
- CHIP_RGU_RST_T : rgu_18xx_43xx.h
- CHIP_SCT_EVENT_T : sct_8xx.h
- CHIP_SCT_MATCH_REG_T : sct_8xx.h
- CHIP_SDC_RET_CODE_T : sdc_17xx_40xx.h
- CHIP_SSP_BITS_T : ssp_11xx.h , ssp_13xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h
- CHIP_SSP_CLOCK_MODE_T : ssp_11xx.h , ssp_13xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h
- CHIP_SSP_FRAME_FORMAT_T : ssp_13xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h , ssp_11xx.h
- CHIP_SSP_MODE_T : ssp_11xx.h , ssp_13xx.h , ssp_17xx_40xx.h , ssp_18xx_43xx.h
- CHIP_SWM_PIN_FIXED_T : swm_8xx.h
- CHIP_SWM_PIN_MOVABLE_T : swm_8xx.h
- CHIP_SYSCTL_BODRINTVAL_T : sysctl_11xx.h , sysctl_13xx.h , syscon_8xx.h
- CHIP_SYSCTL_BODRSTLVL_T : sysctl_13xx.h , sysctl_11xx.h , syscon_8xx.h
- CHIP_SYSCTL_BOOT_MODE_REMAP_T : sysctl_11xx.h , syscon_8xx.h , sysctl_13xx.h , sysctl_17xx_40xx.h
- CHIP_SYSCTL_CCLKSRC_T : clock_17xx_40xx.h
- CHIP_SYSCTL_CLKOUTSRC_T : clock_11xx.h , clock_8xx.h , clock_13xx.h , clock_17xx_40xx.h
- CHIP_SYSCTL_CLOCK_T : clock_17xx_40xx.h , clock_11xx.h , clock_8xx.h , clock_13xx.h
- CHIP_SYSCTL_EMC_DIV_T : clock_17xx_40xx.h
- CHIP_SYSCTL_MAINCLKSRC_T : clock_8xx.h , clock_13xx.h , clock_11xx.h
- CHIP_SYSCTL_PERIPH_RESET_T : sysctl_13xx.h , syscon_8xx.h , sysctl_11xx.h
- CHIP_SYSCTL_PLL_T : sysctl_17xx_40xx.h
- CHIP_SYSCTL_PLLCLKSRC_T : clock_17xx_40xx.h , clock_13xx.h , clock_11xx.h , clock_8xx.h
- CHIP_SYSCTL_RESET_T : sysctl_17xx_40xx.h
- CHIP_SYSCTL_SPIFICLKSRC_T : clock_17xx_40xx.h
- CHIP_SYSCTL_USBCLKSRC_T : clock_13xx.h , clock_17xx_40xx.h
- CHIP_WDTLFO_OSC_T : clock_8xx.h , clock_11xx.h , clock_13xx.h
- CHIP_WKT_CLKSRC_T : wkt_8xx.h