Confidential
Nikon Corporation

デジタルカメラD3

USB Still Image Capture Device

Picture Transfer Protocol(PTP)仕様書
Ｒｅｖ．１．００
株式会社ニコン
映像カンパニー
第１設計部
目  次
111.
概要


111.1.
適用


111.2.
PCモード


111.3.
PC接続モードのカメラ動作


111.4.
カメラモードとホストモード


111.4.1.
カメラモード


121.4.2.
ホストモード


121.5.
記録先


131.6.
CFカードのアクセス


131.7.
SDRAMへのアクセス


131.8.
イベントの送信について


141.9.
PC接続モード時の撮影動作と画像データ取得


141.9.1.
コマンドシーケンス (CFカード記録)


141.9.2.
コマンドシーケンス (SDRAM記録)


151.9.3.
コマンドシーケンス (ボディレリーズによる記録)


151.10.
PC接続モード時のライブビューと画像データ取得


151.10.1.
コマンドシーケンス


161.11.
画像データ取得のやり直し


161.12.
半押しタイマーの延長


161.13.
バッテリー残量なしの動作


172.
デバイスリクエスト


172.1.
スタンダードデバイスリクエスト


172.2.
クラススペシフィックリクエスト


172.2.1.
Cancelリクエスト


172.2.2.
DeviceResetRequestリクエスト


182.2.3.
GetDeviceStatusリクエスト


193.
ディスクリプタ


193.1.
スタンダードディスクリプタ


193.1.1.
Deviceディスクリプタ


193.1.1.1.
HIGH-SPEEDの場合


193.1.1.2.
FULL-SPEEDの場合


193.1.2.
Device_Qualifierディスクリプタ


193.1.3.
Configurationディスクリプタ


203.1.4.
Other_Speed_Configurationディスクリプタ


203.1.5.
Interfaceディスクリプタ


203.1.6.
Endpointディスクリプタ


203.1.6.1.
Bulk-Outエンドポイント


203.1.6.1.1.
HIGH-SPEEDの場合


213.1.6.1.2.
FULL-SPEEDの場合


213.1.6.2.
Bulk-Inエンドポイント


213.1.6.2.1.
HIGH-SPEEDの場合


213.1.6.2.2.
FULL-SPEEDの場合


213.1.6.3.
Interruptエンドポイント


213.1.6.3.1.
HIGH-SPEEDの場合


223.1.6.3.2.
FULL-SPEEDの場合


223.1.7.
Stringディスクリプタ


223.1.7.1.
Index1 (iManufacture)


223.1.7.2.
Index2 (iProduct)


223.1.7.3.
Index3 (iSerialNumber)


223.2.
クラススペシフィックディスクリプタ


234.
プロトコル


234.1.
Generic Container Structure (総称コンテナ構造)


234.2.
Asynchronous Event Interrupt Data Format (非同期イベント割り込みデータフォーマット)


234.3.
フェーズ


234.3.1.
コマンドフェーズ


244.3.2.
データフェーズ


244.3.3.
応答フェーズ


254.4.
エラー処理


254.4.1.
リセット発生


254.4.2.
コマンドブロック受信失敗


254.4.3.
コマンドブロック無効


254.4.4.
コマンド実行エラー


265.
Code


265.1.
ObjectFormatCode


265.1.1.
Association Type


285.2.
Operation Code


295.2.1.
GetDeviceInfo


295.2.2.
OpenSession


295.2.3.
CloseSession


305.2.4.
GetStorageIDs


315.2.5.
GetStorageInfo


315.2.6.
GetNumObjects


325.2.7.
GetObjectHandles


335.2.8.
GetObjectInfo


345.2.9.
GetObject


355.2.10.
GetThumb


365.2.11.
DeleteObject


365.2.12.
SendObjectInfo


375.2.13.
SendObject


385.2.14.
InitiateCapture


405.2.15.
FormatStore


405.2.16.
GetDevicePropDesc


415.2.17.
GetDevicePropValue


415.2.18.
SetDevicePropValue


425.2.19.
GetPartialObject


435.2.20.
InitiateCaptureRecInSdram


455.2.21.
AfDrive


465.2.22.
ChangeCameraMode


475.2.23.
DeleteImagesInSdram


485.2.24.
GetLargeThumb


485.2.25.
GetEvent


495.2.26.
DeviceReady


505.2.27.
SetPreWbData


515.2.28.
GetVendorPropCodes


525.2.29.
AfAndCaptureRecInSdram


535.2.30.
GetPicCtrlData


545.2.31.
SetPicCtrlData


555.2.32.
DeleteCustomPicCtrl


555.2.33.
GetPicCtrlCapability


575.2.34.
GetPreviewImage


595.2.35.
StartLiveView


605.2.36.
EndLiveView


625.2.37.
GetLiveViewImage


635.2.38.
MfDrive


655.2.39.
ChangeAfArea


655.2.40.
AfDriveCancel


665.2.41.
GetObjectPropsSupported


675.2.42.
GetObjectPropDesc


675.2.43.
GetObjectPropValue


685.2.44.
GetObjectPropList


705.3.
Response Code


715.3.1.
OK


715.3.2.
General_Error


715.3.3.
Session_Not_Open


715.3.4.
Invalid_TransactionID


715.3.5.
Operation_Not_Supported


715.3.6.
Parameter_Not_Supported


715.3.7.
Incomplete_Transfer


715.3.8.
Invalid_StorageID


715.3.9.
Invalid_Object_Handle


715.3.10.
DeviceProp_Not_Supported


725.3.11.
Invalid_ObjectFormatCode


725.3.12.
Store_Full


725.3.13.
Object_Write_Protect


725.3.14.
Store_Read_Only


725.3.15.
Access_Denied


725.3.16.
No_Thumbnail_Present


725.3.17.
Partial_Deletion


725.3.18.
Store_Not_Available


735.3.19.
Specification_By_Format_Unsupported


735.3.20.
No_Valid_ObjectInfo


735.3.21.
Device_Busy


735.3.22.
Invalid_Parent_Object


735.3.23.
Invalid_DeviceProp_Format


735.3.24.
Invalid_DeviceProp_Value


735.3.25.
Invalid_Parameter


735.3.26.
Session_Already_Open


735.3.27.
Transfer_Cancelled


735.3.28.
Specification_of_Destination_Unsupported


745.3.29.
Hardware_Error


745.3.30.
Out_of_Focus


745.3.31.
Change_Cameramode_Failed


745.3.32.
Invalid_Status


745.3.33.
Set_Property_Not_Support


745.3.34.
Wb_Preset_Error


745.3.35.
Dust_Reference_Error


745.3.36.
Shutter_Speed_Bulb


745.3.37.
MirrorUp_Sequence


745.3.38.
CameraMode_Not_Adjust_Fnumber


755.3.39.
Not_LiveView


755.3.40.
MfDrive_Step_End


755.3.41.
MfDrive_Step_ Insufficiency


755.3.42.
Invalid_ObjectPropCode


755.3.43.
Invalid_ObjectProp_Format


755.3.44.
ObjectProp_Not_Supported


765.4.
Event Code


775.4.1.
CancelTransaction


775.4.2.
ObjectAdded


775.4.3.
StoreAdded


775.4.4.
StoreRemoved


775.4.5.
DevicePropChanged


775.4.6.
DeviceInfoChaged


775.4.7.
RequestObjectTransfer


785.4.8.
StoreFull


785.4.9.
StorageInfoChanged


785.4.10.
CaptureComplete


785.4.11.
ObjectAddedInSdram


785.4.12.
CaptureCompleteRecInSdram


785.4.13.
PreviewImageAdded


805.5.
DevicePropCode


845.5.1.
標準 デバイスプロパティ


845.5.1.1.
BatteryLevel


845.5.1.2.
ImageSize


845.5.1.3.
CompressionSetting


855.5.1.4.
WhiteBalance


855.5.1.5.
Fnumber


865.5.1.6.
FocalLength


865.5.1.7.
FocusMode


865.5.1.8.
ExposureMeteringMode


875.5.1.9.
FlashMode


885.5.1.10.
ExposureTime


895.5.1.11.
ExposureProgramMode


895.5.1.12.
ExposureIndex


905.5.1.13.
ExposureBiasCompensation


915.5.1.14.
DateTime


925.5.1.15.
StillCaptureMode


925.5.1.16.
BurstNumber


935.5.1.17.
FocusMeteringMode


935.5.2.
撮影メニュー


935.5.2.1.
ShootingMenuBank


935.5.2.2.
ShootingBankNameA


945.5.2.3.
ShootingBankNameB


945.5.2.4.
ShootingBankNameC


945.5.2.5.
ShootingBankNameD


945.5.2.6.
ResetShootingMenu


955.5.2.7.
Slot2ImageSaveMode


955.5.2.8.
ShootingMode


955.5.2.9.
AutoDxCrop


955.5.2.10.
JpegCompressionPolicy


965.5.2.11.
RawCompressionType


965.5.2.12.
RawCompressionBitMode


965.5.2.13.
WbTuneAuto


965.5.2.14.
WbTuneIncandescent


975.5.2.15.
WbTuneFluorescent


975.5.2.16.
WbTuneFluorescentType


975.5.2.17.
WbTuneSunny


975.5.2.18.
WbTuneFlash


985.5.2.19.
WbTuneCloudy


985.5.2.20.
WbTuneShade


985.5.2.21.
WbColorTemp


985.5.2.22.
WbTuneColorTemp


995.5.2.23.
WbPresetDataNo


995.5.2.24.
WbPresetDataComment0


995.5.2.25.
WbPresetDataComment1


995.5.2.26.
WbPresetDataComment2


1005.5.2.27.
WbPresetDataComment3


1005.5.2.28.
WbPresetDataComment4


1005.5.2.29.
WbPresetDataValue0


1005.5.2.30.
WbPresetDataValue1


1015.5.2.31.
WbPresetDataValue2


1015.5.2.32.
WbPresetDataValue3


1015.5.2.33.
WbPresetDataValue4


1015.5.2.34.
WbTunePreset0


1015.5.2.35.
WbTunePreset1


1025.5.2.36.
WbTunePreset2


1025.5.2.37.
WbTunePreset3


1025.5.2.38.
WbTunePreset4


1025.5.2.39.
ColorSpace


1035.5.2.40.
Active-D-Lighting


1035.5.2.41.
NoiseReduction


1035.5.2.42.
NoiseReductionHiIso


1035.5.2.43.
ISOAutoControl


1045.5.2.44.
ISOAutoHighLimit


1045.5.2.45.
ISOAutoShutterTime


1045.5.2.46.
LiveViewMode


1045.5.2.47.
LiveViewStillCaptureMode


1055.5.3.
カスタムメニュー


1055.5.3.1.
カスタムメニュー切り替え


1055.5.3.1.1.
CustomSettingBank


1055.5.3.1.2.
CustomBankNameA


1055.5.3.1.3.
CustomBankNameB


1065.5.3.1.4.
CustomBankNameC


1065.5.3.1.5.
CustomBankNameD


1065.5.3.1.6.
ResetCustomSetting


1065.5.3.2.
オートフォーカス


1065.5.3.2.1.
DynamicAFonAFC


1075.5.3.2.2.
DynamicAFonAFS


1075.5.3.2.3.
DynamicAFArea


1075.5.3.2.4.
AFStillLockOn


1075.5.3.2.5.
AFDrivebyRelease


1085.5.3.2.6.
FocusFrameMFSetting


1085.5.3.2.7.
FocusFrameCSetting


1085.5.3.2.8.
FocusAreaSelect


1085.5.3.2.9.
EnableAFAreaPoint


1095.5.3.2.10.
NomalAF-ON


1095.5.3.2.11.
VerticalAF-ON


1095.5.3.3.
露出・測光


1095.5.3.3.1.
IsoStep


1105.5.3.3.2.
ExposureEVStep


1105.5.3.3.3.
ExposureCompEVStep


1105.5.3.3.4.
ExposureCompSetting


1105.5.3.3.5.
CenterWeightedExRange


1115.5.3.3.6.
ExposureBaseCompMatrix


1115.5.3.3.7.
ExposureBaseCompCenter


1115.5.3.3.8.
ExposureBaseCompSpot


1115.5.3.4.
AE/AFロック・タイマー


1115.5.3.4.1.
AELockRelease


1125.5.3.4.2.
AutoMeterOffDelay


1125.5.3.4.3.
SelfTimerDelay


1125.5.3.4.4.
LCDPowerOff


1125.5.3.5.
撮影・記録・表示


1125.5.3.5.1.
Beep


1135.5.3.5.2.
CSpeedHigh


1135.5.3.5.3.
CSpeedLow


1135.5.3.5.4.
BurstMaxNumber


1145.5.3.5.5.
NumberingMode


1145.5.3.5.6.
TFTDisplaySetting


1145.5.3.5.7.
FinderDisplaySetting


1145.5.3.5.8.
InformationScreenDisplaySetting


1155.5.3.5.9.
LCDIllumination


1155.5.3.5.10.
ExposureDelay


1155.5.3.6.
フラッシュ・BKT撮影


1155.5.3.6.1.
FlashSyncSpeed


1155.5.3.6.2.
FlashSlowSpeedLimit


1165.5.3.6.3.
ModelingOnPreviewButton


1165.5.3.6.4.
BrackettingType


1165.5.3.6.5.
SelectBracketChangeFactor


1165.5.3.6.6.
BrackettingOrder


1175.5.3.7.
操作


1175.5.3.7.1.
CenterButtonOnShootingMode


1175.5.3.7.2.
CenterButtonOnPlaybackMode


1175.5.3.7.3.
AfZoomRatio


1185.5.3.7.4.
MultiSelectorSetting


1185.5.3.7.5.
MultiSelectorDirection


1185.5.3.7.6.
FunctionButton


1185.5.3.7.7.
FunctionButton2


1195.5.3.7.8.
PreviewButton


1195.5.3.7.9.
PreviewButton2


1195.5.3.7.10.
AEAFLockSetting


1205.5.3.7.11.
AEAFLockSetting2


1205.5.3.7.12.
CommandDialRotation


1205.5.3.7.13.
CommandDialChange


1215.5.3.7.14.
CommandDialFSetting


1215.5.3.7.15.
CommandDialActiveOnPlaybackMenu


1215.5.3.7.16.
UniversalMode


1215.5.3.7.17.
EnableShutter


1225.5.3.7.18.
IndicatorDisplay


1225.5.4.
セットアップメニュー


1225.5.4.1.
CommentString


1225.5.4.2.
EnableComment


1225.5.4.3.
OrientationSensorMode


1235.5.4.4.
ManualSettingLensNo


1235.5.4.5.
FmmManualSetting


1235.5.4.6.
F0ManualSetting


1245.5.4.7.
AfTuneEnable


1245.5.4.8.
AfTuneUnregistryLens


1245.5.4.9.
AfTuneRegistryLens


1255.5.4.10.
AfTuneLensNoIndex


1255.5.4.11.
AfTuneLensNo


1255.5.4.12.
AfTuneLensNoIndexNum


1255.5.4.13.
AfTuneLensNoIndexNow


1265.5.4.14.
AfTuneLensNoDelete


1265.5.5.
電源


1265.5.5.1.
ExternalDC-IN


1265.5.6.
カメラ情報


1265.5.6.1.
Orientation


1275.5.6.2.
RecordingMedia


1275.5.6.3.
RemainingExposure


1275.5.6.4.
AELockStatus


1285.5.6.5.
AFLockStatus


1285.5.6.6.
FVLockStatus


1285.5.6.7.
ShutterSpeedLock


1285.5.6.8.
FnumberLock


1295.5.6.9.
ShutterSpeed


1305.5.6.10.
FlexibleProgram


1305.5.6.11.
FocusArea


1315.5.6.12.
ExposureDisplayStatus


1315.5.6.13.
ExposureIndicateStatus


1315.5.6.14.
ExposureIndicateLightup


1325.5.6.15.
WarningStatus


1325.5.6.16.
InfoDisplayErrorStatus


1335.5.7.
ブラケティング


1335.5.7.1.
EnableBracketting


1335.5.7.2.
AEBrackettingStep


1345.5.7.3.
AEBrackettingPattern


1345.5.7.4.
AEBrackettingCount


1355.5.7.5.
WBBrackettingStep


1355.5.7.6.
WBBrackettingPattern


1355.5.8.
外部スピードライト


1355.5.8.1.
ExternalSpeedLightExist


1365.5.8.2.
ExternalSpeedLightSort


1365.5.8.3.
ExternalSpeedLightStatus


1365.5.8.4.
NewExternalSpeedLightMode


1375.5.8.5.
FlashCompensation


1375.5.9.
レンズ


1375.5.9.1.
LensSort


1375.5.9.2.
LensType


1385.5.9.3.
LensID


1385.5.9.4.
LensFocalMin


1385.5.9.5.
LensFocalMax


1395.5.9.6.
LensApatureMin


1395.5.9.7.
LensApatureMax


1395.5.10.
CCD


1395.5.10.1.
CCDNumber


1395.5.11.
USB


1395.5.11.1.
USBSpeed


1405.5.12.
ライブビュー


1405.5.12.1.
LiveViewStatus


1405.5.12.2.
LiveViewImageZoomRatio


1405.5.12.3.
LiveViewProhibitionCondition


1415.5.13.
ピクチャーコントロール


1415.5.13.1.
ActivePicCtrlItem


1425.5.13.2.
ChangePicCtrlItem


1425.5.14.
MTP


1425.5.14.1.
SessionInitiatorVersionInfo


1425.5.14.2.
PerceivedDeviceType


1445.6.
ObjectPropCode


1445.6.1.
StorageID


1445.6.2.
ObjectFormat


1455.6.3.
ProtectionStatus


1455.6.4.
ObjectSize


1455.6.5.
ObjectFilename


1465.6.6.
DateCreated


1465.6.7.
DateModified


1465.6.8.
ParentObject


1475.6.9.
PersistentUniqueObjectIdentifier (PUOID)


1475.6.10.
Name


1475.6.11.
RepresentativeSampleFormat


1485.6.12.
RepresentativeSampleSize


1485.6.13.
RepresentativeSampleHeight


1485.6.14.
RepresentativeSampleWidth


1495.6.15.
RepresentativeSampleData


1495.6.16.
Width


1495.6.17.
Height


1505.6.18.
Duration


1505.6.19.
ImageBitDepth


1505.6.20.
SampleRate


1515.6.21.
NumberOfChannels


1515.6.22.
AudioBitRate


1516.
Data Type


1516.1.
DataTypeCode


1526.2.
文字列のフォーマット


1536.3.
日付のフォーマット


1536.4.
ピクチャーコントロールデータのフォーマット


1536.4.1.
カラー


1546.4.2.
モノクロ


1557.
ObjectHandle


1557.1.
CFカードに記録されるオブジェクトのObjectHandle


1557.2.
SDRAMに記録されるオブジェクトのObjectHandle


1557.3.
ObjectHandleの追加


1568.
Data Set


1568.1.
DeviceInfo Data Set


1598.2.
StorageInfo Data Set


1608.3.
ObjectInfo Data Set


1618.3.1.
ディレクトリ及び仮想関連群のDataSet


1618.3.2.
画像ファイルのDataSet


1628.3.3.
WAVファイルのDataSet


1628.3.4.
スクリプトファイルのDataSet


1638.3.5.
DPOFファイルのDataSet


1638.4.
DevicePropDesc Data Set


1648.5.
ObjectPropDesc Data Set


1658.6.
プロパティ記述データセット


1658.6.1.
範囲形式


1658.6.2.
列挙形式


1658.6.3.
時刻形式


1658.6.4.
固定長配列形式


1658.6.5.
正規表現形式


1658.6.6.
バイト列形式


1658.6.7.
LongString形式


1679.
Data Format


1679.1.
LUTフォーマット


1679.2.
ASCIIコード


16910.
付録


16910.1.
CPUレンズ装着と影響プロパティ


16910.2.
外部スピードライト装着と影響プロパティ


16910.3.
露出モードと影響プロパティ


16910.4.
ブラケティング設定と影響プロパティ


17010.5.
現在地の設定による影響プロパティ


17010.6.
ホワイトバランス微調整座標とプロパティ値


17210.7.
コマンドダイヤル併用不可条件表




1. 概要

1.1. 適用

本仕様書は、D3 (以下カメラと略す) のUSB Still Image Capture Deviceとしての動作を記述したものである。USB Still Image Capture Deviceの特徴やサポートするコマンドは、PIMA15740 Standard - Media Transfer Protocol (MTP) にて定義されており、カメラはそれに準ずる。

但し、カメラでのUSB設定が ｢MTP/PTP｣ とされている場合にのみ、カメラは本仕様書に準ずる。カメラでのUSB設定が ｢Mass Storage｣ とされていた場合、別紙 ｢D3 USB Mass Storageクラス仕様書｣ を参照のこと。カメラでのUSB設定に関しては、別紙 ｢D3 PCモード仕様書｣ を参照のこと。

カメラは以下のUSB関連仕様に準拠する。各仕様の詳細については関連仕様書を参照のこと。

	項目
	内容

	USB仕様
	Revision2.0

	クラス
	Image Interface

	サブクラス
	Still Image Capture Device

	プロトコル
	Bulk-Only Transport Protocol


1.2. PCモード

カメラはPCに接続されると、PC接続モードに切り替わる。

1.3. PC接続モードのカメラ動作

PC接続モードでは、カメラ単体での動作と比較して以下の点が異なる。

・ホストモード時 (PC側から制御されている時) は、カメラ本体の操作部材による操作は禁止される。

  (1.4.2項 参照)

・撮影された画像の記録先はCFカードとSDRAMのどちらかとなる。(1.5項 参照)

・画像再生はできない。それに伴い、カメラ本体の操作部材による画像消去もできない。

・半押しタイマー無限となる。

1.4. カメラモードとホストモード

PC接続モードには、カメラモードとホストモードがあり、カメラはPCに接続された時点でカメラモードとなる。カメラモードとホストモードの切り替えは、PCから送信されたコマンド毎にカメラ内部のコマンド処理ルーチンで自動的に行われるか、ベンダーユニークコマンドとして定義されたChangeCameraModeコマンドにより行うことができる。また、カメラはコマンド処理ルーチンで自動的にモードの変更を行った場合、最終的にカメラモードに設定して処理を終了する。

但し、ホストモードからカメラモードへの変更はChangeCameraModeコマンドの指定を優先とする。ChangeCameraModeコマンドによりホストモードに指定されている状態の時にカメラモードからホストモードへ切り替えが必要なコマンドが発行された場合、コマンドの処理が終了してもホストモードを維持し、カメラモードには戻さない。

1.4.1. カメラモード

カメラでのUSB設定が ｢MTP/PTP｣ の時、PCに接続された場合のデフォルトのモードである。

本モードでは、以下の操作が可能とする。

・カメラのレリーズボタンによる撮影

・メニュー設定

・カメラのモードダイアル等による操作

但し、以下の動作は禁止とする。

・CFカード内画像の再生動作 (再生メニュー、モニタボタン動作含む)

・ツーボタンフォーマット

・インターバル撮影

・ミラーアップ撮影

・音声記録 (録音、再生)

1.4.2. ホストモード

本モードでは、カメラのレリーズボタンやメニュー設定等の操作が不可能になり、替わりにホストからのコマンド発行により制御することができる。

但し、以下のダイアルについてはコマンドにより設定値を変更することはできない。

・電源ダイアル

・フォーカスモードダイアル (MF、AF-S、AF-C)

ChangeCameraModeコマンドによりホストモードに切り替えられている期間中、測光モードダイアル、動作モードダイアル及びAFエリアモードセレクトダイアルの操作は無視され、ExposureMeteringModeプロパティ (5.5.1.8項)、StillCaptureModeプロパティ (5.5.1.15項)、FocusMeteringModeプロパティ (5.5.1.17項) についてはホストからの設定値のみが有効となる。カメラモードに切り替えられると、ホストモード期間中に設定されていた設定値は破棄され、測光モードダイアル、動作モードダイアル及びAFエリアモードセレクトダイアルの値が使用される。

ホストモードへ切り替えられた時、測光モードダイアル、動作モードダイアル及びAFエリアモードセレクトダイアルの設定値は、ダイアル設定値が初期値となる。

1.5. 記録先

カメラは、USB接続中にボディレリーズ、もしくはレリーズ要求によるコマンドにより画像を取得した場合、画像データの記録先として以下の２つをサポートする。

・CFカード内に記録する (デフォルト)

・PCへ直接転送する (一時的にSDRAMへ記録)

記録先を設定する為、カメラは記録先を保存した記録先プロパティ (RecordingMediaプロパティ 5.5.6.2項) を持つ。記録先プロパティはホストからのコマンドでのみ設定可能である。カメラのメニュー等には存在しない。

但し、記録先プロパティの設定値が有効となるのはボディレリーズにより撮影を行った場合のみであり、コマンドによる撮影時、記録先は記録先プロパティに依存しない。

ボディレリーズにて撮影を行った時に、記録先プロパティの設定が ｢CFカードに記録する｣ となっていた場合、撮影画像データをCFカードに記録する。記録先プロパティが ｢PCへ直接転送する｣ となっていた場合、一時的にSDRAMに撮影画像データを記録し、その後PCへ転送する。またコマンドによるレリーズ動作は、レリーズ要求がInitiateCaptureコマンドの場合にはCFカードへ記録する。レリーズ要求がベンダー定義によるInitiateCaptureRecInSdram、AfAndCaptureRecInSdramコマンドの場合には撮影画像データを一時的にカメラ内SDRAMに記録し、その後PCへ直接転送する。

但し、ホストが記録先プロパティの設定値を ｢PCへ直接転送する｣ とすることが可能なのは、ホスト側のアプリケーションがSDRAM内の画像データを取得できる機能を有している場合のみとする (1.9項に示した画像データ取得動作を行える場合)。その為、SDRAM内の画像データを取得する機能を有していないホスト側のアプリケーションは、記録先プロパティの設定を変更してはならない。また、記録先プロパティを ｢PCへ直接転送する｣ に設定することが可能なホスト側のアプリケーションは、その利用を終了する時に必ず記録先プロパティの設定を ｢CFカードに記録する｣ とする。

1.6. CFカードのアクセス

USB接続中、CFカードの抜き差し、有無、容量、種別の検知はカメラでおこなう。CFカードへのアクセスは全てカメラ内のファイルシステムを使用し、ホストのファイルシステムは使用しない。その為、ホストがCFカードにアクセス可能となるのはUSB接続後、CFカード内情報の初期化が終了した後になる。USB接続中、CFカードがない状態からCFカードを挿した場合にもCFカード情報の初期化が終了するまではホストはCFカード内のデータにアクセスすることはできない。

ファイルシステムはDCF準拠である。また、DPOF仕様もサポートする。その為、ホストからはDCF仕様及びDPOF仕様に準拠していないディレクトリ構造、もしくはファイル構造を持つものについてはアクセスすることはできない。

また、ホストはCFカード内のデータについて、読み出し動作を行うことができる。CFカードへの書き込み動作はPC接続中のボディレリーズ、もしくはホストからのコマンドによるレリーズ動作により画像が取得された場合についてのみ可能である。PCからデータを送信し、CFカードへデータを記録・変更するような書き込み動作を行うことはできない。

カメラはホストからのコマンドによりCFカード内のデータの削除動作及びフォーマット動作をサポートする。但し、レリーズ動作を行いCFカード内に新規画像データを記録している場合、コマンドによる削除動作を行ったとしてもバッファに格納されている画像データが全てCFカードに記録終了するまでは削除動作は受け付けない。削除動作が可能な条件は、削除要求コマンドをカメラが受信した時にCFカードへ記録動作が行われていない場合に限る。また、逆に削除動作中にはコマンド及びボタンによるレリーズ動作は行えない。フォーマット動作についても削除動作と同様である。

1.7. SDRAMへのアクセス

SDRAM内に記録された画像データにアクセスする場合、アクセスが可能なのは取り込みが可能な状態になっている画像データ1枚のみである。複数の画像データがSDRAM内に格納されていたとしてもランダムに画像データへアクセスはできない。アクセスできるのは常にSDRAM内に格納された順が最も古い画像データのみである。その為、SDRAM内の画像データについて、ランダムアクセスする為の手段を持たない。(7.2項 参照)

また、ホストへ送信が完了した画像データについてはSDRAM内にその情報を保持せず、破棄する。

1.8. イベントの送信について

カメラは、カメラ内部の状態が変化した時、Interrupt転送によりイベントを送信し、ホストへ変化の内容を通知する。しかし、PC (ホスト) のOSの種類により、カメラが送信したイベントを取得することができない場合がある。その為、カメラはイベントを取得する為の方法を２系統備える。どちらの方法からも発生したイベント全てを発生順に取得できる必要がある。方法は以下の通り。

  1. Interrupt転送によるイベント送信 (PTP仕様準拠)

  2. GetEventコマンドによるイベント送信 (ベンダー定義)

カメラは、カメラ内部で生じたイベントを順次キューバッファに格納し、ホストが取得するまでキューバッファの状態を保持する。キューバッファを２つのイベント取得方法用にそれぞれ持つ。

ホスト側のアプリケーションは必ず上記２つのうち一方だけのイベント取得方法を利用し、イベント処理を行うものとする。その為、カメラは２つのキューバッファの整合性を管理する必要はない。

但し、イベント取得に使われない方のキューバッファは、イベントを取得されない為、何れ一杯になる。一杯になった場合、カメラは古いイベントを削除し新たなイベントをキューバッファに格納する。

1.9. PC接続モード時の撮影動作と画像データ取得

PC接続モードでセッションがオープンしている場合、カメラは、ホストからのコマンド及びボディレリーズにより撮影を行う。撮影された画像は、ホストからのコマンド及び記録先プロパティの設定値により、CFカード、もしくはSDRAM上に保存される。(1.5項 参照)

ホストは、GetObject、GetPartialObjectコマンドにより、保存した画像データを取得することができる。

1.9.1. コマンドシーケンス (CFカード記録)

CFカード内に画像データを撮影して、記録した画像データを取り込むまでのコマンドシーケンスは以下の通り。

(1)  ホストがコマンドでイベントを取得する場合、GetEventコマンドを定期的に発行して、イベントを取得する。

(2)  ホストは、InitiateCaptureコマンドを発行して、画像データの撮影を行う。カメラは、撮影モードの設定により単写動作、連写動作を行う。

(3)  カメラは、撮影された画像データをCFカードに保存すると、ObjectAddedイベントを発行する。ObjectAddedイベントには、保存された画像データを示すオブジェクトハンドルが付加される。

(4)  連写動作の場合、撮影した回数分、(3) を繰り返す。

(5)  カメラは、InitiateCaptureコマンドで撮影された全ての画像データの保存が完了すると、CaptureCompleteイベントを発行する。

(6)  ホストは、GetObjectInfoコマンドを発行して、画像データの情報を取得する。

(7)  ホストは、必要であれば、GetThumb、GetLargeThumbコマンドを発行して、サムネイルデータを取得する。

(8)  ホストは、GetObject、GetPartialObjectコマンドを発行して、画像データを取得する。

(9)  連写動作により複数の画像データが保存されていた場合、ホストは (6) ～ (8) を繰り返して、全ての画像データを取得する。

コマンドシーケンス (SDRAM記録)

SDRAM内に画像データを撮影して、記録した画像データを取り込むまでのコマンドシーケンスは以下の通り。

(1)  ホストがコマンドでイベントを取得する場合、GetEventコマンドを定期的に発行して、イベントを取得する。

(2)  ホストは、InitiateCaptureRecInSdram、AfAndCaptureRecInSdramコマンドを発行して、画像データの撮影を行う。カメラは撮影モードの設定により単写動作、連写動作を行う。

(3)  ホストは、InitiateCaptureRecInSdramコマンドの場合、(4) 以下の動作を行いながら、DeviceReadyコマンドを繰り返し発行する。

(4)  ホストは、カメラからObjectAddedInSdramイベントが発行されるのを待つ。

(5)  カメラは、撮影された画像データを順次SDRAMに保存して、ホストへ送信可能な状態になると、ObjectAddedInSdramイベントを順次発行する。

(6)  ホストは、GetObjectInfoコマンドを発行して、画像データの情報を取得する。

(7)  ホストは、必要であれば、GetThumb、GetLargeThumbコマンドを発行して、サムネイルデータを取得する。

(8)  ホストは、GetObject、GetPartialObjectコマンドを発行して、画像データを取得する。

(9)  ホストは、ObjectAddedInSdramイベントを受信した回数分、(6) ～ (8) を繰り返す。

(10)  カメラは、InitiateCaptureRecInSdram、AfAndCaptureRecInSdramコマンドで撮影された全ての画像データの送信が完了すると、CaptureCompleteRecInSdramイベントを送信する。

1.9.2. コマンドシーケンス (ボディレリーズによる記録)

ボディレリーズで画像データを撮影して、記録した画像データを取り込むまでのコマンドシーケンスは以下の通り。

(1)  ホストがコマンドでイベントを取得する場合、GetEventコマンドを定期的に発行して、イベントを取得する。

(2)  カメラのレリーズボタンで撮影を行う。カメラは撮影モードの設定により撮影動作 (単写動作、連写動作、インターバル撮影) を行う。

(3)  カメラは記録先プロパティの設定に従い、CFカード、もしくはSDRAMへ画像を保存する。

(4)  CFカードに画像を保存する場合、(5) ～ (10) の動作を、SDRAMに画像を保存する場合、(11) ～ (16) の動作を行う。

(5)  カメラは、撮影された画像データをCFカードに保存すると、ObjectAddedイベントを発行する。ObjectAddedイベントには、保存された画像データを示すオブジェクトハンドルが付加される。

(6)  連写動作の場合、撮影した回数分、(3) を繰り返す。

(7)  カメラは、StorageInfoChangeイベントを発行して、CFカードの容量に変化が生じたことを通知する。

(8)  ホストは、GetObjectInfoコマンドを発行して、画像データの情報を取得する。

(9)  ホストは、必要であれば、GetThumb、GetLargeThumbコマンドを発行して、サムネイルデータを取得する。

(10)  ホストは、GetObject、GetPartialObjectコマンドを発行して、画像データを取得する。

(11)  連写動作により複数の画像データが保存されていた場合、ホストは (7) ～ (9) を繰り返して、全ての画像データを取得する。

(12)  カメラは、撮影された画像データを順次SDRAMに保存して、ホストへ送信可能な状態になると、ObjectAddedInSdramイベントを順次発行する。

(13)  ホストは、GetObjectInfoコマンドを発行して、画像データの情報を取得する。

(14)  ホストは、必要であれば、GetThumb、GetLargeThumbコマンドを発行して、サムネイルデータを取得する。

(15)  ホストは、GetObject、GetPartialObjectコマンドを発行して、画像データを取得する。

(16)  ホストは、ObjectAddedInSdramイベントを受信した回数分、(12) ～ (15) を繰り返す。

1.10. PC接続モード時のライブビューと画像データ取得

PC接続モードでセッションがオープンしている場合、カメラは、ホストからの要求によりライブビューを開始する。

ライブビュー中、GetLiveViewImageコマンドにより、ライブビュー画像を取得することができる。

1.10.1. コマンドシーケンス

ホストからの要求でライブビューを開始して、ライブビュー画像を取り込むまでのコマンドシーケンスは以下の通り。

(1)  ホストは、StartLiveView コマンドを発行して、カメラにライブビューの開始を要求する。

(2)  ホストは、StartLiveView コマンドが正常終了であることを確認すると、DeviceReadyコマンドを繰り返し発行して、DeviceReadyコマンドの応答がDevice_Busyでなくなるのを待つ。

(3)  カメラは、ライブビュー画像を取得可能な状態に遷移した時点で、DeviceReadyコマンドで正常終了を返す。何かしらの要因によりライブビュー画像を取得可能な状態に遷移できない場合、DeviceReadyコマンドでエラー応答を返して、ライブビューを終了する。

(4)  ホストは、DeviceReadyコマンドの応答が正常終了であることを確認すると、GetLiveViewImageコマンドを発行して、ライブビュー画像を取得する。

(5)  ホストは、ライブビューを継続している間、GetLiveViewImageコマンドを繰り返し発行する。
この間、ライブビューのモードが ｢三脚撮影｣ であれば、撮像面コントラストAF (AfDriveコマンド)、MF駆動 (MfDriveコマンド)、AFエリアの変更 (ChangeAfAreaコマンド) などを、任意に行うことができる。

(6)  ホストは、撮影してライブビューを終える場合は、InitiateCaptureRecInSdramコマンドを発行する。撮影を行わずにライブビューを終える場合、EndLiveViewコマンドを発行する。

1.11. 画像データ取得のやり直し

1.9.2項、1.9.3項でSDRAM内に記録された画像データ読み出しシーケンス中に、以下の何れかの状況が発生した場合、ホストはGetObjectInfoコマンドを発行することにより、画像データ取得をやり直すことができる。

・USB接続が切断された場合 (USBケーブルが抜かれた場合など)

・GetObject、GetPartialObjectコマンドに対してカメラがエラーを返した場合

・ホストの都合で、SDRAM画像の取得をやり直したい場合

カメラはUSB接続を切断されてもSDRAM内に未送信画像データがある場合、それを保持しなくてはならない。

また、RAW + JPEGで撮影を行った場合の再送信は、片方の画像データが正常に送信できている場合でも両方の画像データの再送信を行う。

1.12. 半押しタイマーの延長

USB接続中、カメラは半押しタイマー無限にする。

1.13. バッテリー残量なしの動作

バッテリーレベルが動作不可状態の場合 (バッテリー動作時)、CFカード装着状態でも、ホストへはCFカード未装着状態として通知する。

2. デバイスリクエスト

2.1. スタンダードデバイスリクエスト

	リクエスト
	wIndex

	
	Dataステージ
	Statusステージ

	Get Status
	Device
	現在のデバイスの電源

及びREMOTE_WAKEUP機能の有効 / 無効
	NULLデータ受信

	
	Endpoint：サポートしているEndpoint番号
	現在のENDPOINT_STALL状態
	NULLデータ受信

	
	Endpoint：サポートしていないEndpoint番号
	STALL応答
	-

	Clear Feature
	Device：DEVICE_REMOTE_WAKEUP
	-
	NULLデータ返送

	
	Endpoint：END_POINT_HALT

サポートしているEndpoint番号
	-
	NULLデータ返送

	
	Endpoint：END_POINT_HALT

サポートしていないEndpoint番号
	-
	STALL応答

	Set Feature
	Device：DEVICE_REMOTE_WAKEUP
	-
	NULLデータ返送

	
	Endpoint：END_POINT_HALT

サポートしているEndpoint番号
	
	NULLデータ返送

	
	Endpoint：END_POINT_HALT

サポートしていないEndpoint番号
	
	STALL応答

	Set Address
	-
	NULLデータ返送

	Get Descriptor
	指定されたDescriptor
	NULLデータ受信

	Set Descriptor
	STALL応答
	-

	Get Configuration
	現在のConfiguration値
	NULLデータ返送

	Set Configuration
	サポートしているConfiguration番号
	-
	NULLデータ返送

	
	サポートしていないConfiguration番号
	-
	STALL応答

	Set Interface
	サポートしているInterface番号

及びAlternate番号
	-
	NULLデータ返送

	
	サポートしていないInterface番号

及びAlternate番号
	-
	STALL応答

	Get Interface
	サポートしているInterface番号
	現在のAlternate値
	NULLデータ返送


	
	サポートしていないInterface番号
	STALL応答
	-

	Synch Frame
	STALL応答
	-


2.2. クラススペシフィックリクエスト

カメラは、以下のクラススペシフィックリクエストに対応する。

2.2.1. Cancelリクエスト

ホストがデータ転送をキャンセルする為に使用される。

	bmRequestType
	bRequest
	wValue
	wIndex
	wLength

	00100001b
	01100100b
	0000h
	0000h
	06h


カメラは以下のフォーマットに従い、Cancelリクエストデータを受信する。

	Offset
	Field
	Size
	Value
	Description

	0
	Cancellation Code
	2
	Code
	0x4001

	2
	TransactionID
	4
	Number
	TransactionID


カメラは、TransactionIDに対応するコマンド処理をキャンセルする。

2.2.2. DeviceResetRequestリクエスト

Bulkパイプがストール時、デバイスをアイドル状態にする為にホストからカメラに送信される。

	bmRequestType
	bRequest
	wValue
	wIndex
	wLength

	00100001b
	01100110
	0000h
	0000h
	0


2.2.3. GetDeviceStatusリクエスト

ホストがホルト状態のエンドポイントを回復する際、デバイスの情報を取得する為に使用される。

	bmRequestType
	bRequest
	wValue
	wIndex
	wLength

	10100001b
	01100110
	0000h
	0000h
	0


カメラは以下のフォーマットに従い、GetDeviceStatusリクエストデータを送信する。

	Offset
	Field
	Size
	Value
	Description

	0
	WLength
	2
	Number
	4

	2
	Code
	2
	Code
	0x2001：Status OK

0x2019：DeviceBusy


3. ディスクリプタ

3.1. スタンダードディスクリプタ

カメラは、以下のスタンダードディスクリプタを持つ。

3.1.1. Deviceディスクリプタ

3.1.1.1. HIGH-SPEEDの場合

	Offset
	Field
	Size
	Value
	Description

	0
	bLength
	1
	12h
	ディスクリプタのサイズ

	1
	bDescriptorType
	1
	01h
	ディスクリプタの種類 (01h → Deviceディスクリプタ)

	2
	bcdUSB
	2
	0200h
	USB仕様番号 (0200h → Revision2.00)

	4
	bDeviceClass
	1
	00h
	クラス (Interfaceディスクリプタで指定)

	5
	bDeviceSubClass
	1
	00h
	サブクラス (Interfaceディスクリプタで指定)

	6
	bDeviceProtocol
	1
	00h
	プロトコル (Interfaceディスクリプタで指定)

	7
	bMaxPacketSize0
	1
	40h
	エンドポイント0の最大パケットサイズ

	8
	idVendor
	2
	04B0h
	Vendor ID (“NIKON”)

	10
	idProduct
	2
	041Ch
	Product ID

	12
	bcdDevice
	2
	0100h
	デバイスリリース番号 (0100h → 1.00)

	14
	iManufacture
	1
	01h
	製造者名を記述するStringディスクリプタのインデックス

	15
	iProduct
	1
	02h
	製品名を記述するStringディスクリプタのインデックス

	16
	iSerialNumber
	1
	03h
	シリアル番号を記述するStringディスクリプタのインデックス

	17
	bNumConfigurations
	1
	01h
	コンフィグレーション数


3.1.1.2. FULL-SPEEDの場合

	Offset
	Field
	Size
	Value
	Description

	0
	bLength
	1
	12h
	ディスクリプタのサイズ

	1
	bDescriptorType
	1
	01h
	ディスクリプタの種類 (01h → Deviceディスクリプタ)

	2
	bcdUSB
	2
	0110h
	USB仕様番号 (0110h → Revision1.10)

	4
	bDeviceClass
	1
	00h
	クラス (Interfaceディスクリプタで指定)

	5
	bDeviceSubClass
	1
	00h
	サブクラス (Interfaceディスクリプタで指定)

	6
	bDeviceProtocol
	1
	00h
	プロトコル (Interfaceディスクリプタで指定)

	7
	bMaxPacketSize0
	1
	40h
	エンドポイント0の最大パケットサイズ

	8
	idVendor
	2
	04B0h
	Vendor ID (“NIKON”)

	10
	idProduct
	2
	041Ch
	Product ID

	12
	bcdDevice
	2
	0100h
	デバイスリリース番号 (0100h → 1.00)

	14
	iManufacture
	1
	01h
	製造者名を記述するStringディスクリプタのインデックス

	15
	iProduct
	1
	02h
	製品名を記述するStringディスクリプタのインデックス

	16
	iSerialNumber
	1
	03h
	シリアル番号を記述するStringディスクリプタのインデックス

	17
	bNumConfigurations
	1
	01h
	コンフィグレーション数


3.1.2. Device_Qualifierディスクリプタ

	Offset
	Field
	Size
	Value
	Description

	0
	bLength
	1
	0Ah
	ディスクリプタのサイズ

	1
	bDescriptorType
	1
	06h
	ディスクリプタの種類 (06h → Device_Qualifierディスクリプタ)

	2
	bcdUSB
	2
	0200h
	USB仕様番号 (0200h → Revision2.00)


	4
	bDeviceClass
	1
	00h
	クラス (Interfaceディスクリプタで指定)

	5
	bDeviceSubClass
	1
	00h
	サブクラス (Interfaceディスクリプタで指定)

	6
	bDeviceProtocol
	1
	00h
	プロトコル (Interfaceディスクリプタで指定)

	7
	bMaxPacketSize0
	1
	40h
	エンドポイント0の最大パケットサイズ

	8
	bNumComfigurations
	1
	01h
	USB2.0以外のコンフィグレーション数

	10
	bReserved
	1
	00h
	Reserved


3.1.3. Configurationディスクリプタ

	Offset
	Field
	Size
	Value
	Description

	0
	bLength
	1
	09h
	ディスクリプタのサイズ

	1
	bDescriptorType
	1
	02h
	ディスクリプタの種類 (02h → Configurationディスクリプタ)

	2
	wTotalLength
	2
	0027h
	本コンフィグレーションの為に返されるデータの合計サイズ

全てのディスクリプタを含む

(Configuration、Interface、Endpoint、クラススペシフィック)

	4
	bNumInterfaces
	1
	01h
	インターフェース数

	5
	bConfiguration Value
	1
	01h
	SetConfigurationリクエストで、本コンフィグレーションを選択する為の引数として使用される値

	6
	iConfiguration
	1
	00h
	本コンフィグレーションを記述するStringディスクリプタのインデックス

	7
	bmAttributes
	1
	C0h
	コンフィグレーション特性

  Bit7：
予約 (1)

  Bit6：
Self-powered

  Bit5：
Remote Wakeup

  Bit4…0：
予約 (0)

	8
	MaxPower
	1
	01h
	バスからUSBデバイスへ供給される最大消費電流 (01h → 2mA)


3.1.4. Other_Speed_Configurationディスクリプタ

	Offset
	Field
	Size
	Value
	Description

	0
	bLength
	1
	09h
	ディスクリプタのサイズ

	1
	bDescriptorType
	1
	07h
	ディスクリプタの種類 (07h → OtherSpeedConfigurationディスクリプタ)

	2
	wTotalLength
	2
	0027h
	本コンフィグレーションの為に返されるデータの合計サイズ

全てのディスクリプタを含む

(Configuration、Interface、Endpoint、クラススペシフィック)

	4
	bNumInterfaces
	1
	01h
	インターフェース数

	5
	bConfiguration Value
	1
	01h
	SetConfigurationリクエストで、本コンフィグレーションを選択する為の引数として使用される値

	6
	iConfiguration
	1
	00h
	本コンフィグレーションを記述するStringディスクリプタのインデックス

	7
	bmAttributes
	1
	C0h
	コンフィグレーション特性

  Bit7：
予約 (1)

  Bit6：
Self-powered

  Bit5：
Remote Wakeup

  Bit4…0：
予約 (0)

	8
	MaxPower
	1
	01h
	バスからUSBデバイスへ供給される最大消費電流 (01h → 2mA)


3.1.5. Interfaceディスクリプタ

	Offset
	Field
	Size
	Value
	Description

	0
	bLength
	1
	09h
	ディスクリプタのサイズ

	1
	bDescriptorType
	1
	04h
	ディスクリプタの種類 (04h → Interfaceディスクリプタ)

	2
	bInterfaceNumber
	1
	00h
	インターフェース番号 (0基準)

	3
	bAlternatingSetting
	1
	00h
	インターフェースの選択に使用される値

	4
	bNumEndpoints
	1
	03h
	エンドポイント数

	5
	bInterfaceClass
	1
	06h
	クラスコード (06 → ImageInterface)

	6
	bInterfaceSubClass
	1
	01h
	サブクラスコード (01 → Still Image Capture Device)

	7
	bInterfaceProtocol
	1
	01h
	プロトコル (01h → Bulk-Only Transport)

	8
	iInterface
	1
	00h
	本インターフェースを記述するStringディスクリプタのインデックス


3.1.6. Endpointディスクリプタ

3.1.6.1. Bulk-Outエンドポイント

3.1.6.1.1. HIGH-SPEEDの場合

	Offset
	Field
	Size
	Value
	Description

	0
	bLength
	1
	07h
	ディスクリプタのサイズ

	1
	bDescriptorType
	1
	05h
	ディスクリプタの種類 (05h → Endpointディスクリプタ)

	2
	bEndpointAddress
	1
	02h
	エンドポイントのアドレス

  Bit7：
転送方向 (0 → OUT、1 → IN)

  Bit6…4：
予約 (0)

  Bit3…0：
エンドポイント番号

	3
	bmAttributes
	1
	02h
	エンドポイントの属性

  Bit1…0：
転送タイプ

  (00 = Control、01 = Isochronous、10 = Bulk、11 = Interrupt)

	4
	wMaxPacketSize
	2
	0200h
	本エンドポイントの最大パケットサイズ (0200h → 512Byte)

	6
	bInterval
	1
	00h
	ポーリング周期 (Bulk、Controlエンドポイントの場合無効)


3.1.6.1.2. FULL-SPEEDの場合

	Offset
	Field
	Size
	Value
	Description

	0
	bLength
	1
	07h
	ディスクリプタのサイズ

	1
	bDescriptorType
	1
	05h
	ディスクリプタの種類 (05h → Endpointディスクリプタ)

	2
	bEndpointAddress
	1
	02h
	エンドポイントのアドレス

  Bit7：
転送方向 (0 → OUT、1 → IN)

  Bit6…4：
予約 (0)

  Bit3…0：
エンドポイント番号

	3
	bmAttributes
	1
	02h
	エンドポイントの属性

  Bit1…0：
転送タイプ

  (00 = Control、01 = Isochronous、10 = Bulk、11 = Interrupt)

	4
	wMaxPacketSize
	2
	0040h
	本エンドポイントの最大パケットサイズ (0040h → 64Byte)

	6
	bInterval
	1
	00h
	ポーリング周期 (Bulk、Controlエンドポイントの場合無効)


3.1.6.2. Bulk-Inエンドポイント

3.1.6.2.1. HIGH-SPEEDの場合

	Offset
	Field
	Size
	Value
	Description

	0
	bLength
	1
	07h
	ディスクリプタのサイズ

	1
	bDescriptorType
	1
	05h
	ディスクリプタの種類 (05h → Endpointディスクリプタ)

	2
	bEndpointAddress
	1
	81h
	エンドポイントのアドレス

  Bit7：
転送方向 (0 → OUT、1 → IN)

  Bit6…4：
予約 (0)

  Bit3…0：
エンドポイント番号

	3
	bmAttributes
	1
	02h
	エンドポイントの属性

  Bit1…0：
転送タイプ

  (00 = Control、01 = Isochronous、10 = Bulk、11 = Interrupt)

	4
	wMaxPacketSize
	2
	0200h
	本エンドポイントの最大パケットサイズ (0200h → 512Byte)

	6
	bInterval
	1
	00h
	ポーリング周期 (Bulk、Controlエンドポイントの場合無効)


3.1.6.2.2. FULL-SPEEDの場合

	Offset
	Field
	Size
	Value
	Description

	0
	bLength
	1
	07h
	ディスクリプタのサイズ

	1
	bDescriptorType
	1
	05h
	ディスクリプタの種類 (05h → Endpointディスクリプタ)

	2
	bEndpointAddress
	1
	81h
	エンドポイントのアドレス

  Bit7：
転送方向 (0 → OUT、1 → IN)

  Bit6…4：
予約 (0)

  Bit3…0：
エンドポイント番号

	3
	bmAttributes
	1
	02h
	エンドポイントの属性

  Bit1…0：
転送タイプ

  (00 = Control、01 = Isochronous、10 = Bulk、11 = Interrupt)

	4
	wMaxPacketSize
	2
	0040h
	本エンドポイントの最大パケットサイズ (0040h → 64Byte)

	6
	bInterval
	1
	00h
	ポーリング周期 (Bulk、Controlエンドポイントの場合無効)


3.1.6.3. Interruptエンドポイント

3.1.6.3.1. HIGH-SPEEDの場合

	Offset
	Field
	Size
	Value
	Description

	0
	blength
	1
	07h
	ディスクリプタのサイズ

	1
	bDdescriptorType
	1
	05h
	ディスクリプタの種類 (05h → Endpointディスクリプタ)

	2
	bEndpointAddress
	1
	83h
	エンドポイントのアドレス

  Bit7：
転送方向 (0 → OUT、1 → IN)

  Bit6…4：
予約 (0)

  Bit3…0：
エンドポイント番号

	3
	bmAttributes
	1
	03h
	エンドポイントの属性

  Bit1…0：
転送タイプ

  (00 = Control、01 = Isochronous、10 = Bulk、11 = Interrupt)

	4
	wMaxPacketSize
	2
	0008h
	本エンドポイントの最大パケットサイズ (0008h → 8Byte)

	6
	bIinterval
	1
	09h
	ポーリング周期


3.1.6.3.2. FULL-SPEEDの場合

	Offset
	Field
	Size
	Value
	Description

	0
	bLength
	1
	07h
	ディスクリプタのサイズ

	1
	bDescriptorType
	1
	05h
	ディスクリプタの種類 (05h → Endpointディスクリプタ)

	2
	bEndpointAddress
	1
	83h
	エンドポイントのアドレス

  Bit7：
転送方向 (0 → OUT、1 → IN)

  Bit6…4：
予約 (0)

  Bit3…0：
エンドポイント番号

	3
	bmAttributes
	1
	03h
	エンドポイントの属性

  Bit1…0：
転送タイプ

  (00 = Control、01 = Isochronous、10 = Bulk、11 = Interrupt)

	4
	wMaxPacketSize
	2
	0008h
	本エンドポイントの最大パケットサイズ (0008h → 8Byte)

	6
	bInterval
	1
	0Ah
	ポーリング周期 (0Ah → 10ms)


3.1.7. Stringディスクリプタ

3.1.7.1. Index1 (iManufacture)

	Offset
	Field
	Size
	Value
	Description

	0
	bLength
	1
	0Ch
	ディスクリプタのサイズ

	1
	bDescriptorType
	1
	03h
	ディスクリプタの種類 (03h → Stringディスクリプタ)

	2
	bString
	10
	4E00h

4900h

4B00h

4F00h

4E00h
	UNICODE文字列

“NIKON”


3.1.7.2. Index2 (iProduct)

	Offset
	Field
	Size
	Value
	Description

	0
	bLength
	1
	1Ah
	ディスクリプタのサイズ

	1
	bDescriptorType
	1
	03h
	ディスクリプタの種類 (03h → Stringディスクリプタ)

	2
	bString
	24
	4E00h

4900h

4B00h

4F00h

4E00h

2000h

4400h

5300h

4300h

2000h

4400h

3300h
	UNICODE文字列

“NIKON DSC D3”


	Index3 (iSerialNumber)

Offset
	Field
	Size
	Value
	Description

	0
	bLength
	1
	1Ah
	ディスクリプタのサイズ

	1
	bDescriptorType
	1
	03h
	ディスクリプタの種類 (03h → Stringディスクリプタ)

	2
	bString
	24
	XX00h

XX00h

XX00h

XX00h

XX00h

XX00h

XX00h

XX00h

XX00h

XX00h

XX00h

XX00h
	UNICODE文字列

“XXXXXXXXXXXX”


3.2. クラススペシフィックディスクリプタ

カメラは、クラススペシフィックディスクリプタは持たない。

4. プロトコル

カメラはBulk-Only Transportプロトコルをサポートする。Bulk-Onlyプロトコルでは、コマンド、データ、応答のやり取りを全てBulk転送でおこなう。また、非同期のイベントがカメラ内で発生した場合、Interrupt転送でその情報を送信する。

プロトコルの処理は３つのフェーズ (コマンドフェーズ、データフェーズ、応答フェーズ) から構成される。コマンド、データ、応答は全てGeneric Container Structure (総称コンテナ構造) に格納され、ホスト / カメラ間で転送される。最初にホストからカメラへコマンドを送信 (Bulk-Out転送) することで開始される (コマンドフェーズ)。次にデータ転送が必要なコマンドの場合、Bulk転送でデータを送受信する (データフェーズ)。最後にデバイスがコマンドの応答をホストへ送信 (Bulk-In転送) して終了する (応答フェーズ)。コマンドフェーズと応答フェーズは必ず存在する。

また、ホストへイベントを通知する場合、非同期イベント割り込みデータフォーマットに従い、通知するイベント内容を格納し非同期イベントとして送信 (Interrupt転送) される。

4.1. Generic Container Structure (総称コンテナ構造)

Generic Container Structureの各フィールドデータはLSBファースト (little Endian) の順で転送される。フェーズの違いにより、ContainerType及びPayloadの内容が異なる。

	Offset
	Size
	Field
	Description

	0
	4
	Container Length
	このコンテナの符号なし整数のバイト数をコード化する。静止画像取得デバイスはこのフィールドを使ってコンテナのサイズを決定する。

	4
	2
	Container Type
	このフィールドはコンテナのタイプを説明する。

(未定義、コマンドブロック、データブロック、応答ブロック、イベントブロック)

	6
	2
	Code
	このフィールドはPIMA15740に従うOperationCode、ResponseCode、EventCodeの何れかを含む。データブロックはコマンドブロックのOperationCodeを使用する。


	8
	4
	TransactionID
	全てのフェーズに関連するホストが作成する32Bitの符号なし整数で与えられる番号である。0x00000001から始まり、コマンドブロックの発行に合わせ、１インクリメントされる。OperationCodeがOpenSessionの場合、0x00000000となり、次のコマンドブロックから0x00000001が与えられる。フィールドの最大値 (0xFFFFFFFE) に達した場合には次のTransactionIDは0x00000001になる。

	12
	??
	Payload
	このフィールドの内容は、フェーズにより異なる。


4.2. Asynchronous Event Interrupt Data Format (非同期イベント割り込みデータフォーマット)

カメラではイベントが発生した場合、次のフォーマットに従い、ホストへその情報を転送する。各フィールドデータはLSBファースト (little Endian) の順で転送される。

	Offset
	Size
	Field
	Description

	0
	4
	Interrupt Data Length
	このコンテナのコンテナ長の符号なし整数のバイト数をコード化する。値は0x00000010。

	4
	2
	Container Type
	Container Type = 0x0004 (Event)

	6
	2
	Event Code
	EventCode

	8
	4
	TransactionID
	TransactionID = 0xFFFFFFFF

	12
	4
	Event Parameter1
	イベントにより異なる。(5.4項 参照)


4.3. フェーズ

カメラとホストとの通信はコマンドフェーズ、データフェーズ、応答フェーズの３つのフェーズで構成される。

4.3.1. コマンドフェーズ

コマンドフェーズは、ホストからカメラへのコマンドブロックであるGeneric Container Structureが送信されることで構成される。ホストからコマンドフェーズでコマンドブロックを送信されることで処理が開始される。カメラはコマンドブロックで送られてきたOperationCodeに従い処理を行う。OperationCodeとその処理については、5.2項を参照。コマンドフェーズでのGeneric Container Structureのフィールドのデータセットを次に示す。

	Offset
	Size
	Field
	Description

	0
	4
	Container Length
	このコンテナのコンテナ長を示す。コンテナ長はCodeにより異なる。

	4
	2
	Container Type
	Container Type = 1 (コマンドブロック)

	6
	2
	Code
	OperationCode

	8
	4
	TransactionID
	全てのフェーズに関連するホストが作成する32Bitの符号なし整数で与えられる番号である。0x00000001から始まり、コマンドブロックの発行に合わせ、１インクリメントされる。OperationCodeがOpenSessionの場合、0x00000000となり、次のコマンドブロックから0x00000001が与えられる。フィールドの最大値 (0xFFFFFFFE) に達した場合には次のTransactionIDは0x00000001になる。

	12
	4
	Parameter 1
	このフィールドには操作パラメータが含まれる。パラメータのフォーマットと意味はOperationCodeにより異なる。

	16
	4
	Parameter2
	このフィールドには操作パラメータが含まれる。パラメータのフォーマットと意味はOperationCodeにより異なる。

	20
	4
	Parameter 3
	このフィールドには操作パラメータが含まれる。パラメータのフォーマットと意味はOperationCodeにより異なる。


4.3.2. データフェーズ

このフェーズは任意のフェーズで、コマンドブロックや応答ブロックのデータセットには大きすぎて入らないデータを転送する場合に使用する。コマンドブロックで指定されるOperationCodeの種類によりホストからカメラに送られるか、カメラからホストに送られるか、全く送られない場合がある。OperationCodeと、それに対応するデータ内容については、5.2項を参照。データフェーズでのGeneric Container Structureのフィールドのデータセットを次に示す。

	Offset
	Size
	Field
	Description

	0
	4
	Container Length
	このコンテナのコンテナ長を示す。コンテナ長はPayloadのサイズにより異なる。

	4
	2
	Container Type
	Container Type = 2 (データブロック)

	6
	2
	Code
	コマンドフェーズで送信された対応するOperationCodeが設定される

	8
	4
	TransactionID
	全てのフェーズに関連するホストが作成する32Bitの符号なし整数で与えられる番号である。0x00000001から始まり、コマンドブロックの発行に合わせ、１インクリメントされる。OperationCodeがOpenSessionの場合、0x00000000となり、次のコマンドブロックから0x00000001が与えられる。フィールドの最大値 (0xFFFFFFFE) に達した場合には次のTransactionIDは0x00000001になる。

	12
	??
	Payload
	このフィールドの内容はOperationCodeにより異なる。


4.3.3. 応答フェーズ

このフェーズはカメラからホストへ、コマンドフェーズで送信されたコマンドが成功か失敗かを示す為に応答ブロックであるGeneric Container Structureを送信することで構成される。

応答の内容はCodeフィールドに格納されたResponseCodeにより判別できる。ResponseCodeについては、5.3を参照。

応答フェーズでのGeneric Container Structureのフィールドのデータセットを次に示す。

	Offset
	Size
	Field
	Description

	0
	4
	Container Length
	このコンテナのコンテナ長を示す。コンテナ長はCodeにより異なる。

	4
	2
	Container Type
	Container Type = 3 (応答ブロック)

	6
	2
	Code
	コマンドフェーズで送信されたOperationCodeに対応する処理が成功したか失敗したかを示すResponseCodeを設定する。

	8
	4
	TransactionID
	全てのフェーズに関連するホストが作成する32Bitの符号なし整数で与えられる番号である。0x00000001から始まり、コマンドブロックの発行に合わせ、１インクリメントされる。OperationCodeがOpenSessionの場合、0x00000000となり、次のコマンドブロックから0x00000001が与えられる。フィールドの最大値 (0xFFFFFFFE) に達した場合には次のTransactionIDは0x00000001になる。

	12
	4
	Response Parameter
	このフィールドには応答パラメータが含まれる。パラメータのフォーマットと意味はOperationCode及びResponseCodeにより異なる。


4.4. エラー処理

4.4.1. リセット発生

以下を検出した場合、カメラはコマンドフェーズ状態に戻る。

・バスリセット

・リセットリカバリー

4.4.2. コマンドブロック受信失敗

コマンドブロックの受信を失敗、リセットリカバリー、バスリセット未検出の場合、カメラはBulk-InエンドポイントとBulk-OutエンドポイントをStallしてコマンドフェーズ状態に戻る。

4.4.3. コマンドブロック無効

コマンドブロック受信成功後以下のエラーを検出、リセットリカバリー、バスリセット未検出の場合、カメラはBulk-InエンドポイントとBulk-OutエンドポイントをStallする。

・Generic Container StructureのContainer Typeがコマンドブロック以外

4.4.4. コマンド実行エラー

有効なコマンドブロック受信後、コマンド実行エラーを検出した場合、応答フェーズに移りGeneric Container StructureのCodeフィールドに、エラーに応じた応答コードを設定し送信する。Stallはしない。

5. Code

カメラが対応するCodeについて記述する。

5.1. ObjectFormatCode

ObjectFormatCodeは、カメラに装着されたCFカード内に存在するオブジェクト (画像ファイル、音声ファイル及びDPOF) 及び関連群オブジェクト (カメラではディレクトリ及びDCF規格に規定された画像とDCFオブジェクトの関連を表す仮想関連群に相当) のフォーマットを示す。次にカメラが対応するObjectFormatCodeを示す。

	ObjectFormatCode
	Format
	Description

	0x3000
	Undefined
	PIMA15740での定義ではフォーマット未定義として定義されているが、カメラではこのコードをNDF (ゴミ参照画像) とする。MTP非対応時はNEFも対象となる

	0x3001
	Association
	関連群。カメラではディレクトリ及びDCF規格に規定された画像とDCFオブジェクトの関連を表す仮想関連群。

	0x3002
	Script
	スクリプト。本カメラでは、仮想的なScriptファイルのみが対象となる。

	0x3006
	DPOF
	Digital Print Order Format File (text)

	0x3008
	WAV
	Audio Clip

	0x3800
	Unknown Image Object
	NEF(MTP対応時有効)

	0x3801
	EXIF/JPEG
	JEIDA Standard

	0x3808
	JFIF
	JPEG File Interchange Format (カメラではサムネイルのフォーマットを示す。)

	0x380D
	TIFF
	Tag Image File Format


ObjectFormatCodeは、コマンドフェーズでパラメータの１つとして利用される場合がある。

また、ObjectInfoデータセット内でも利用される。

5.1.1. Association Type

ObjectFormatCodeで定義されたAssociation (関連群) には各種のType (形式) が存在する。関連群はフォルダとファイルシステムを表現する為のものであり、関連群に属するオブジェクトは全て関連群の下に展開される樹形図の枝部分に相当する。オブジェクトが属する関連群は、各オブジェクトのObjectInfoデータセット (8.3項) のParentObjectフィールドで指定される。形式は関連群オブジェクトのObjectInfoデータセットのAssociationTypeフィールドで指定される。以下にカメラで使用する関連群の形式 (AssciationType) を示す。

	関連群コード
	関連群形式
	Description

	0x0001
	GenericFolder
	一般的なディレクトリを示す。カメラではDCFイメージディレクトリ、DCFディレクトリ及びDPOF仕様で定義されたMISCフォルダを示す。


以下にカメラで使用するDCFファイルシステムでの関連群の使用例を示す。

ディレクトリ名、ファイル名、ObjectHandleの値については説明の簡略化の為、実際にカメラで使用するObjectHandleとは異なる場合があるので注意すること。

	ObjectHandle
	内容
	ObjectFormatCode
	ParentObject

	0x00000001
	\MISCフォルダ
	0x3001
	0x00000000

	0x00000002
	\MISC\AUTOPRINT.MRK
	0x3006
	0x00000001

	0x00000003
	\DCIMフォルダ
	0x3001
	0x00000000

	0x00000004
	\DCIM\100NIKON
	0x3001
	0x00000003

	0x00000005
	\DCIM\100NIKON\DSC_0001.JPG
	0x3801
	0x00000004

	0x00000006
	\DCIM\100NIKON\DSC_0002.JPG
	0x3801
	0x00000004

	0x00000007
	\DCIM\100NIKON\DSC_0002.WAV
	0x3008
	0x00000004

	0x00000008
	\DCIM\100NIKON\DSC_0003.JPG
	0x3801
	0x00000004

	0x00000009
	\DCIM\100NIKON\DSC_0003.NEF
	0x3000
	0x00000004

	0x0000000A
	\DCIM\100NIKON\DSC_0004.JPG
	0x3801
	0x00000004

	0x0000000B
	\DCIM\100NIKON\DSC_0004.NEF
	0x3000
	0x00000004

	0x0000000C
	\DCIM\100NIKON\DSC_0004.WAV
	0x3008
	0x00000004



5.2. Operation Code

OperationCodeはコマンドフェーズ時にホストがカメラに対して動作の要求を行う為のコマンドである。OperationCodeはコマンドブロックデータセットの一部として送信される。

OperationCodeは2Byteである。

カメラが対応するOperationCodeを以下に示す。

	OperationCode
	Operation Name
	参照項

	0x1001
	GetDeviceInfo
	5.2.1

	0x1002
	OpenSession
	5.2.2

	0x1003
	CloseSession
	5.2.3

	0x1004
	GetStorageIDs
	5.2.4

	0x1005
	GetStorageInfo
	5.2.5

	0x1006
	GetNumObjects
	5.2.6

	0x1007
	GetObjectHandles
	5.2.7

	0x1008
	GetObjectInfo
	5.2.8

	0x1009
	GetObject
	5.2.9

	0x100A
	GetThumb
	5.2.10

	0x100B
	DeleteObject
	5.2.11

	0x100C
	SendObjectInfo
	5.2.12

	0x100D
	SendObject
	5.2.13

	0x100E
	InitiateCapture
	5.2.14

	0x100F
	FormatStore
	5.2.15

	0x1014
	GetDevicePropDesc
	5.2.16

	0x1015
	GetDevicePropValue
	5.2.17

	0x1016
	SetDevicePropValue
	5.2.18

	0x101B
	GetPartialObject
	5.2.19

	0x90C0
	InitiateCaptureRecInSdram
	5.2.20

	0x90C1
	AfDrive
	5.2.21

	0x90C2
	ChangeCameraMode
	5.2.22

	0x90C3
	DeleteImagesInSdram
	5.2.23

	0x90C4
	GetLargeThumb
	5.2.24

	0x90C7
	GetEvent
	5.2.25

	0x90C8
	DeviceReady
	5.2.26

	0x90C9
	SetPreWbData
	5.2.27

	0x90CA
	GetVendorPropCodes
	5.2.28

	0x90CB
	AfAndCaptureRecInSdram
	5.2.29

	0x90CC
	GetPicCtrlData
	5.2.30

	0x90CD
	SetPicCtrlData
	5.2.31

	0x90CE
	DeleteCustomPicCtrl
	5.2.32

	0x90CF
	GetPicCtrlCapability
	5.2.33

	0x9200
	GetPreviewImage
	5.2.34

	0x9201
	StartLiveView
	5.2.35

	0x9202
	EndLiveView
	5.2.36

	0x9203
	GetLiveViewImage
	5.2.37

	0x9204
	MfDrive
	5.2.38

	0x9205
	ChangeAfArea
	5.2.39

	0x9206
	AfDriveCancel
	5.2.40

	0x9801
	GetObjectPropsSupported
	5.2.41

	0x9802
	GetObjectPropDesc
	5.2.42

	0x9803
	GetObjectPropValue
	5.2.43

	0x9805
	GetObjectPropList
	5.2.44


5.2.1. GetDeviceInfo

本OperationCodeによる操作では、カメラの情報 (DeviceInfoデータセット) を返すものである。

DeviceInfoデータセットには、カメラのバージョン情報、カメラが対応するコード群などの情報を含む。

・OperationCode

：0x1001

・Parameter1

：なし

・Parameter2

：なし

・Parameter3

：なし

・データ

：DeviceInfoデータセット

・データ方向

：カメラ→ホスト

・ResponseCode

：OK，Parameter_Not_Supported，Incomplete_Transfer

・Response Parameter
：なし

本操作は、セッションの内外両方で発行される唯一の操作である。

カメラが送信するDeviceInfoデータセットの内容は、8.1項に示す。

ResponseCodeの内容については以下の通り。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1からParameter3の何れかが指定された場合

	Incomplete_Transfer
	データブロックの送信が失敗した場合


5.2.2. OpenSession

本OperationCodeによる操作は、カメラとホストの論理接続 (セッション) を開始するものである。

SessionIDはホストから任意に指定され、セッション中は維持される。

・OperationCode

：0x1002

・Parameter1

：SessionID

・Parameter2

：なし

・Parameter3

：なし

・データ

：なし

・データ方向

：－

・ResponseCode

：OK，Parameter_Not_Supported，Invalid_Parameter，Session_Already_Open

・Response Parameter
：なし

ResponseCodeの内容については以下の通り。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1が指定されていない場合、もしくはParameter2、Parameter3が指定された場合

	Invalid_Parameter
	Parameter1が0x00000000の場合

	Session_Already_Open
	既にカメラとホストとのセッションが開始されている場合


5.2.3. CloseSession

本OperationCodeによる操作は、カメラとホストの論理接続 (セッション) を終了するものである。

・OperationCode

：0x1003

・Parameter1

：なし

・Parameter2

：なし

・Parameter3

：なし

・データ

：なし

・データ方向

：－

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Parameter_Not_Supported
・Response Parameter
：なし

ResponseCodeの内容については以下の通り。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1からParameter3の何れかが指定された場合


5.2.4. GetStorageIDs

本OperationCodeによる操作は、現在有効なStorageIDのリストを返すものである。

カメラは２つの有効な論理記憶装置を持つ為、２つのStorageIDを返す。

・OperationCode

：0x1004

・Parameter1

：なし

・Parameter2

：なし

・Parameter3

：なし

・データ

：StorageIDArray

・データ方向

：カメラ→ホスト

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Incomplete_Transfer

・Response Parameter
：なし

カメラは、メインスロットとサブスロットのStorageIDを返す。

メインスロットのStorageIDは、以下の値を取る。

・0x00010001：
メインスロットにCFカードが装着されている場合

・0x00010000：
メインスロットにCFカードが装着されていない場合


メインスロットのCFカードがフォーマット中の場合


カメラのバッテリーレベルが動作不可状態の場合

サブスロットのStorageIDは、以下の値を取る。

・0x00020001：
サブスロットにCFカードが装着されている場合

・0x00020000：
サブスロットにCFカードが装着されていない


サブスロットのCFカードがフォーマット中の場合


カメラのバッテリーレベルが動作不可状態の場合

カメラが送信するStorageIDArrayのフォーマットを以下に示す。

各フィールドデータはLittleEndian形式で格納される。

	Field
	Size (Byte)
	Data

	NumElement
	4
	0x00000002 (アレイの要素は2個)

	ArrayEntry1
	4
	StorageID (メインスロット)

	ArrayEntry2
	4
	StorageID (サブスロット)


ResponseCodeの内容については以下の通り。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1からParameter3の何れかが指定された場合

	Incomplete_Transfer
	データブロックの送信が失敗した場合


5.2.5. GetStorageInfo

本OperationCodeによる操作は、カメラに装着されているCFカードの情報を取得するものである。

・OperationCode

：0x1005

・Parameter1

：StorageID

・Parameter2

：なし

・Parameter3

：なし

・データ

：StorageInfo

・データ方向

：カメラ→ホスト

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Incomplete_Transfer，Invalid_StorageID，Store_Not_Available

・Response Parameter
：なし

カメラは、指定されたStorageIDに対応するCFカードのStorageInfoデータセットを返す。

カメラが対応するStorageIDについては5.2.4項に示す。

カメラが送信するStorageInfoデータセットについては8.2項に示す。

ResponseCodeの内容については以下の通り。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1が指定されていない場合、もしくはParameter2、Parameter3が指定された場合

	Incomplete_Transfer
	データブロックの送信が失敗した場合

	Invalid_StorageID
	カメラが送信したStorageIDとホストから指定されたStorageIDが異なる場合

	Store_Not_Available
	CFカードの初期化中の場合、もしくはCFカードが存在しない場合、もしくはバッテリーレベルが動作不可状態の場合


5.2.6. GetNumObjects

本OperationCodeによる操作は、CFカードに存在するオブジェクト数 (NumObjects) を取得するものである。SDRAM内に記録されているオブジェクトが存在した場合、その数は含まれない。

・OperationCode

：0x1006

・Parameter1

：StorageID

・Parameter2

：[ObjectFormatCode]

・Parameter3

：[ディレクトリのObjectHandle]

・データ

：なし

・データ方向

：－

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Invalid_StorageID，Invalid_Object_Handle，Store_Not_Available，




  Specification_By_Format_Unsupported，Invalid_Parent_Object

・Response Parameter
：NumObjects

カメラは、本コマンドを受信した時にホストモードでなかったら、ホストモードへ設定を変更し、コマンド処理が終了した時点でカメラモードへ設定を変更する。また、本コマンドを受信した時に新規オブジェクトをCFカードへ記録中の場合、全ての取り込みが終了してから処理を開始し、応答を返す。

カメラは、指定されたStorageIDに対応するCFカードを対象としたオブジェクト数を返す。但し、0xFFFFFFFFが指定された場合、全てのCFカードを対象としたオブジェクト数を返す。また、オプションであるParameter2、Parameter3を指定することで、ObjectFormatCode、ディレクトリを特定することができる。

カメラが対応するStorageIDについては5.2.4項に示す。

オプションであるParameter2とParameter3が0、もしくは値が指定されていない場合、Parameter1で指定されたCFカード内に存在する全てのオブジェクト数を返す。

オプションであるParameter2のObjectFormatCodeが指定された場合、CFカード内に存在する

指定されたフォーマットと同じオブジェクトのみのオブジェクト数を返す。但し、0xFFFFFFFFが指定された場合には全ての画像フォーマットのオブジェクト数を返す。

オプションであるParameter3のディレクトリのObjectHandleが指定された場合、そのディレクトリの直下に存在するオブジェクト数を返す。但し、0xFFFFFFFFが指定された場合にはルートの直下に存在するオブジェクト数を返す。

オプションであるParameter2とParameter3を組み合わせることも可能である。

ResponseCodeの内容については以下の通り。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1からParameter3の何れも指定されていない場合

	Invalid_StorageID
	カメラが送信したStorageIDとホストから指定されたStorageIDが異なる場合

	Invalid_Object_Handle
	無効なオブジェクトハンドルの場合

	Store_Not_Available
	CFカードの初期化中の場合、もしくはCFカードが存在しない場合、もしくはバッテリーレベルが動作不可状態の場合

	Specification_By_Format_Unsupported
	指定されたObjectFormatCodeをサポートしていない場合

	Invalid_Parent_Object
	指定されたディレクトリのObjectHandle (Parameter3) がCFカード内のディレクトリを示すObjectHandle以外が指定された場合、もしくは指定されたディレクトリが存在しなかった場合


5.2.7. GetObjectHandles

本OperationCodeによる操作は、カメラに装着されているCFカードに存在するオブジェクトのハンドルであるObjectHandleを取得するものである。SDRAM内に記録されているオブジェクトが存在した場合、そのObjectHandleは含まれない。

・OperationCode

：0x1007

・Parameter1

：StorageID

・Parameter2

：[ObjectFormatCode]

・Parameter3

：[ディレクトリのObjectHandle]

・データ

：ObjectHandleArray

・データ方向

：カメラ→ホスト

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Incomplete_Transfer，Invalid_StorageID，Invalid_Object_Handle，




  Store_Not_Available，Specification_By_Format_Unsupported，




  Invalid_Parent_Object
・Response Parameter
：なし

カメラは、本コマンドを受信した時にホストモードでなかったら、ホストモードへ設定を変更し、コマンド処理が終了した時点でカメラモードへ設定を変更する。また、本コマンドを受信した時に新規オブジェクトをCFカードへ記録中の場合、全ての取り込みが終了してから処理を開始し、応答を返す。

カメラは、指定されたStorageIDに対応するCFカードを対象としたObjectHandleを返す。但し、0xFFFFFFFFが指定された場合、全てのCFカードを対象としたObjectHandleを返す。また、オプションであるParameter2、Parameter3を指定することで、ObjectFormatCode、ディレクトリを特定することができる。

カメラが対応するStorageIDについては5.2.4項に示す。

オプションであるParameter2とParameter3が0、もしくは値が指定されていない場合、Parameter1で指定されたCFカード内に存在する全てのObjectHandleを返す。

オプションであるParameter2のObjectFormatCodeが指定された場合、CFカード内に存在する

指定されたフォーマットと同じオブジェクトのみのObjectHandleを返す。但し、0xFFFFFFFFが指定された場合には全ての画像フォーマットのオブジェクトのObjectHandleを返す。

オプションであるParameter3のディレクトリのObjectHandleが指定された場合、そのディレクトリの直下に存在するオブジェクトのObjectHandleを返す。但し、0xFFFFFFFFが指定された場合にはルートの直下に存在するオブジェクトのObjectHandleを返す。オプションであるParameter2とParameter3を組み合わせることも可能である。

カメラが送信するObjectHandleArrayのフォーマットを以下に示す。

各フィールドデータはLittleEndian形式で格納される。

	Field
	Size (Byte)
	Data

	NumElement
	4
	アレイの要素はN (Nはオブジェクト数)

	ArrayEntry [0]
	4
	ObjectHandle [0]

	ArrayEntry [1]
	4
	ObjectHandle [1]

	ArrayEntry [2]
	4
	ObjectHandle [2]

	・・・

	ArrayEntry [N - 1]
	4
	ObjectHandle [N - 1]


ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1からParameter3の何れも指定されていない場合

	Incomplete_Transfer
	データブロックの送信が失敗した場合

	Invalid_StorageID
	カメラが送信したStorageIDとホストから指定されたStorageIDが異なる場合

	Invalid_Object_Handle
	無効なオブジェクトハンドルの場合

	Store_Not_Available
	CFカードの初期化中の場合、もしくはCFカードが存在しない場合、もしくはバッテリーレベルが動作不可状態の場合

	Specification_By_Format_Unsupported
	指定されたObjectFormatCodeをサポートしていない場合

	Invalid_Parent_Object
	指定されたディレクトリのObjectHandle (Parameter3) がCFカード内のディレクトリを示すObjectHandle以外が指定された場合、もしくは指定されたディレクトリが存在しなかった場合


5.2.8. GetObjectInfo

本OperationCodeによる操作は、指定されたオブジェクトの情報 (ObjectInfo) を取得するものである。また、CFカードに新規オブジェクトが追加され、イベントによりホストへオブジェクト追加が知らされた場合にはホストは本コマンドにより、そのオブジェクトの情報を取得する。

・OperationCode

：0x1008

・Parameter1

：ObjectHandle

・Parameter2

：なし

・Parameter3

：なし

・データ

：ObjectInfo

・データ方向

：カメラ→ホスト

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Incomplete_Transfer，Invalid_Object_Handle，Store_Not_Available

・Response Parameter
：なし

カメラは、Parameter1で指定されたObjectHandleに対応するオブジェクトの情報を送信する。

指定されたObjectHandleがCFカード内のデータの場合、ObjectHandleに対応するオブジェクトの情報を返す。

SDRAM内のオブジェクトの情報を取得する為にはObjectAddedInSdramで通知されたObjectHandleを指定する。ObjectAddedInSdramで通知されたObjectHandleの場合にホストへ画像データの情報を送信する。

データフェーズで送信するObjectInfoデータセットはディレクトリ及びファイルの種類により異なる。

各オブジェクトのObjectInfoデータセットは8.3項に示す。

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1が指定されていない場合、もしくはParameter2、Parameter3が指定された場合

	Incomplete_Transfer
	データブロックの送信が失敗した場合


	Invalid_Object_Handle
	指定されたObjectHandleに対応するオブジェクトが存在しない場合、もしくはObjectAddedInSdramで通知されたObjectHandle以外のSDRAM内オブジェクトが指定された場合

	Store_Not_Available
	CFカードの初期化中の場合、もしくはCFカードが存在しない場合、もしくはバッテリーレベルが動作不可状態の場合


5.2.9. GetObject

本OperationCodeによる操作は、指定されたオブジェクト (DataObject) を取得するものである。

・OperationCode

：0x1009

・Parameter1

：ObjectHandle

・Parameter2

：なし

・Parameter3

：なし

・データ

：DataObject

・データ方向

：カメラ→ホスト

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Incomplete_Transfer，Invalid_Object_Handle，Store_Not_Available

・Response Parameter
：なし

カメラは、指定されたObjectHandleに対応するファイルデータ (DataObject) を全てホストへ送信する。

指定されたObjectHandleがCFカード内のデータの場合、そのObjectHandleに対応するオブジェクトを返す。

SDRAM内のオブジェクトの情報を取得する為にはObjectAddedInSdramで通知されたObjectHandleを指定する。ObjectAddedInSdramで通知されたObjectHandleの場合にホストへ画像データを送信する。

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1が指定されていない場合、もしくはParameter2、Parameter3が指定された場合

	Incomplete_Transfer
	データブロックの送信が失敗した場合

	Invalid_Object_Handle
	指定されたObjectHandleに対応するオブジェクトが存在しない場合、もしくはObjectAddedInSdramで通知されたObjectHandle以外のSDRAM内オブジェクトが指定された場合

	Store_Not_Available
	CFカードの初期化中の場合、もしくはCFカードが存在しない場合、もしくはバッテリーレベルが動作不可状態の場合


5.2.10. GetThumb

本OperationCodeによる操作は、指定されたオブジェクトのサムネイルデータ (ThumbnailObject) を取得するものである。

・OperationCode

：0x100A

・Parameter1

：ObjectHandle

・Parameter2

：なし

・Parameter3

：なし

・データ

：ThumbnailObject

・データ方向

：カメラ→ホスト

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Incomplete_Transfer，Invalid_Object_Handle，No_Thumbnail_Present，




  Store_Not_Available

・Response Parameter
：なし

カメラは、指定されたObjectHandleに対応するサムネイルデータ (ThumbnailObject) をホストへ送信する。

指定されたObjectHandleがCFカード内のデータの場合、そのObjectHandleに対応するサムネイルデータを返す。

SDRAM内のオブジェクトの情報を取得する為にはObjectAddedInSdramで通知されたObjectHandleを指定する。ObjectAddedInSdramで通知されたObjectHandleの場合にホストへ画像データのサムネイルデータを送信する。

ThumbnailObjectはObjectHandleで指定されたオブジェクト (ファイル) のサムネイルデータである。ThumbnailObjectのサイズはスモールサムネイルサイズの160×120。本画像がJPEGの場合、スモールサムネイルをJPEG形式のまま送信する。本画像がRAW、TIFFの場合、TIFF-RGB形式で記録されているスモールサムネイル画像をカメラでJPEGにエンコードしてからホストへ送信する。但し、SDRAM内のRAWよりサムネイルデータを取得する場合、TIFF-RGB形式で記録されているスモールサムネイル画像をそのままホストへ送信する。RAWのスモールサムネイル画像のフォーマットは、別紙 ｢D3 記録仕様｣ を参照のこと。

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1が指定されていない場合、もしくはParameter2、Parameter3が指定された場合

	Incomplete_Transfer
	データブロックの送信が失敗した場合

	Invalid_Object_Handle
	指定されたObjectHandleに対応するオブジェクトが存在しない場合、もしくはMISCフォルダ内のオブジェクトを指定した場合、もしくはWAV形式のオブジェクトを指定した場合、もしくはObjectAddedInSdramで通知されたObjectHandle以外のSDRAM内オブジェクトが指定された場合

	No_Thumbnail_Present
	指定されたObjectHandleに対応するオブジェクトがサムネイルを有していない場合

	Store_Not_Available
	CFカードの初期化中の場合、もしくはCFカードが存在しない場合、もしくはバッテリーレベルが動作不可状態の場合


5.2.11. DeleteObject

本OperationCodeによる操作は、CFカードに保存されている特定のオブジェクトを削除、もしくはCFカードに保存されている全てのオブジェクトを削除するものである。

プロテクトされているオブジェクトは削除しない。

・OperationCode

：0x100B

・Parameter1

：ObjectHandle

・Parameter2

：[ObjectFormatCode]

・Parameter3

：なし

・データ

：なし

・データ方向

：－

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Invalid_Object_Handle，Object_Write_Protect，Partial_Deletion，




  Store_Not_Available，Specification_By_Format_Unsupported，Device_Busy，




  Invalid_Parameter

・Response Parameter
：なし

カメラは、本コマンドを受信した時にホストモードでなかったら、ホストモードへ設定を変更し、コマンド処理が終了した時点でカメラモードへ設定を変更する。

指定されたObjectHandleが0xFFFFFFFFの場合にはCFカード内の全てのオブジェクトを削除する。但し、プロテクトされたオブジェクトは削除しない。また、ObjectHandleに0xFFFFFFFFが指定され、オプションであるParameter2のObjectFormatCodeが指定された場合、指定されたフォーマットに対応するオブジェクトのみを全て削除する。

また、画像消去が完全に終了するまでレリーズ禁止状態とする。

非対応の画像フォーマットを持つファイルが存在した場合には、プロテクトされていないサポートフォーマットを持つ画像を削除

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1が指定されていない場合、もしくはParameter3が指定された場合

	Invalid_Object_Handle
	指定されたObjectHandleに対応するオブジェクトが存在しない場合

	Object_Write_Protect
	指定されたObjectHandleに対応するオブジェクトがプロテクトされていた場合

	Partial_Deletion
	複数のオブジェクトの削除が指定された時に全てのオブジェクトが削除されていない場合

	Store_Not_Available
	CFカードの初期化中の場合、もしくはCFカードが存在しない場合、もしくはバッテリーレベルが動作不可状態の場合

	Specification_By_Format_Unsupported
	指定されたObjectFormatCodeをサポートしていない場合

	Device_Busy
	コマンド処理の開始時に取り込み動作中の場合

	Invalid_Parameter
	ObjectHandleが0xFFFFFFFF以外でObjectFormatCodeが指定された場合


5.2.12. SendObjectInfo

本OperationCodeによる操作は、オブジェクトの情報 (ObjectInfo) を、ホストからカメラへ送信する為のものである。

・OperationCode

：0x100C

・Parameter1

：[StorageID]

・Parameter2

：[(Parent) ObjectHandle]

・Parameter3

：なし

・データ

：ObjectInfo

・データ方向

：カメラ←ホスト

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Incomplete_Transfer，Invalid_StorageID，Invalid_ObjectFormatCode，




  Store_Full，Store_Read_Only，Specification_Of_Destination_Unsupported

・Response Parameter


・Parameter1

：StorageID [0x00000000]

・Parameter2

：Parent ObjectHandle [0x00000000]
・Parameter3

：ObjectHandle [0xFFFF0011]
本OperationCodeによる操作は、StorageIDが0x00000000 (保存先指定しない) で、Parent ObjectHandleが0x00000000か0xFFFFFFFFの場合にのみ有効となる。

カメラは、本コマンドで受信したObjectInfoを、続けてホストから送信されるSendObjectコマンドを受信するまで保持する。

受信したObjectInfoのObjectCompressedSizeフィールドで指定されたオブジェクトのサイズが、カメラが用意したバッファのサイズ (32768Byte) を上回る場合、Store_Fullを返す。

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter3が指定された場合

	Incomplete_Transfer
	データブロックの受信が失敗した場合

	Invalid_StorageID
	StorageIDが0x00000000以外の場合

	Invalid_ObjectFormatCode
	受信したObjectInfoのObjectFormatフィールドが0x3002 (Script) 以外の場合

	Store_Full
	カメラが用意したバッファのサイズではオブジェクトを受信できない場合

	Store_Read_Only
	CFカードのStorageIDを指定された場合

	Specification_of_Destination_Unsupported
	(Parent) ObjectHandleが0x00000000か0xFFFFFFFF以外の場合


5.2.13. SendObject

本OperationCodeによる操作は、オブジェクトをホストからカメラへ送信する為のものである。

・OperationCode

：0x100D

・Parameter1

：なし

・Parameter2

：なし

・Parameter3

：なし

・データ

：DataObject

・データ方向

：カメラ←ホスト

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Incomplete_Transfer，No_Valid_ObjectInfo
・Response Parameter
：なし

カメラは、先に受信したObjectInfoの情報に基づいてObjectDataを記録する。記録先はCFカードではなく仮想的な記録媒体 (SDRAM) である。また、カメラは本コマンドを受信し、ObjectDataを受信完了すると、先に受信したObjectInfoデータを破棄する。

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1からParameter3の何れかが指定された場合

	Incomplete_Transfer
	データブロックの受信が失敗した場合

	No_Valid_ObjectInfo
	SendObjectInfoコマンドを受け付ける前に本コマンドを受信した場合


5.2.14. InitiateCapture

本OperationCodeによる操作は、カメラが現在の設定に従い、１つ、または複数の新規オブジェクトの取り込み (カメラのレリーズ動作) を開始させるものである。取り込まれたオブジェクト (画像データ) は、記録先プロパティに影響されることなく、必ずCFカードに記録される。

・OperationCode

：0x100E

・Parameter1

：[StorageID]

・Parameter2

：[ObjectFormatCode]

・Parameter3

：なし

・データ

：なし

・データ方向

：－

・ResponseCode

：OK，General_Error，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，




  Parameter_Not_Supported，Invalid_StorageID，Store_Not_Available，




  Device_Busy，Invalid_Parameter，Invalid_ObjectFormatCode，Store_Full
・Response Parameter
：なし

・EventCode

：ObjectAdded，StoreFull，CaptureComplete

カメラは、本コマンドを受信した時にホストモードでなかったら、ホストモードへ設定を変更し、完全にレリーズ動作が終了した時点でカメラモードへ設定を変更する。

本コマンドを受信したカメラはレリーズ動作を開始する。カメラのレリーズ動作による新規オブジェクトの取り込みは非同期で行われる。

応答フェーズへの移行は、レリーズ動作開始の終了、もしくはAF動作後のレリーズ動作開始の終了となった時点で行われる (レリーズ動作開始の終了は、レリーズ動作の終了とは異なる。本コマンドは起動コマンドである)。

但し、WarningStatusプロパティ (5.5.6.15項) のBit0の値が1 [シーケンスエラー] で本コマンドを受信した場合、シーケンスエラーの解除を行い応答フェーズでGeneral_Errorを通知しコマンドを終了する。

カメラは現在の設定に従い、１つ、または複数の新規オブジェクトの取り込み (カメラのレリーズ動作) を開始する。レリーズ開始時にAFを動作させるかどうかは、フォーカスモードダイアルの設定に従う。Parameter1に0x00000000、もしくはCFカードを示すStorageIDが設定された場合、取り込まれたオブジェクトはCFカードに記録される。Parameter2のObjectFormatCode (8.3.2項) が0x00000000の場合、カメラで設定されている画質モードに従いレリーズ動作を行う。指定された場合、そのフォーマットに従い、画質モードを変更してからレリーズ動作を行う。

但し、ObjectFormat Codeが0x3801 [EXIF] の場合には画質モードはJPEG (NORMAL) 固定とする。

レリーズ動作が開始されると、１つ、または複数の新規オブジェクトが作成される。カメラは新規オブジェクトがCFカードへ記録されると、ホストへ新規オブジェクトが追加されたことを通知させる為に、非同期割り込みイベントのObjectAddedイベントを発生する。ObjectAddedイベントには作成された新規オブジェクトを示すObjectHandleが含まれる。複数の新規オブジェクトが作成される場合には複数回ObjectAddedイベントを発行する。取り込み可能な新規オブジェクト全てがCFカードに記録されると、カメラはホストへCaptureCompleteイベントを発行し、全ての新規オブジェクトの取り込みが終了したことを通知する。

取り込むことが可能な新規オブジェクト数は、BurstNumberプロパティ (5.5.1.16項) の設定値及びStillCaptureModeプロパティ (5.5.1.15項) の設定値により決定する。

但し、StillCaptureModeプロパティの値が0x8012 [ミラーアップ撮影] の場合、カメラは動作しない為、ホストは本コマンド発行前に必ずStillCaptureModeプロパティを確認し、撮影できるモードに変更してからコマンドを発行すること。

	StillCaptureMode
	BurstNumber
	内容

	0x0001 (単写)
	無効
	単写 (S-Mode) 設定時は1枚のみ撮影可

	0x0002 (高速連写)

  or

0x8010 (低速連写)
	BurstNumberValue
	連写 (C-Mode) 設定時はBurstNumber設定値、カメラで算出されているCFカードへの記録可能枚数及びブラケット撮影中の残り記録枚数の中で一番少ない枚数まで新規オブジェクトの取り込みが可能

	0x8011 (セルフタイマー)
	無効
	セルフタイマー設定時は1枚のみ撮影可

撮影動作は単写 (S-Mode) 扱い


	0x8012 (ミラーアップ)
	無効
	ミラーアップ撮影は不可


また、FocusModeプロパティ (5.5.1.7項)、DynamicAFonAFCプロパティ (5.5.3.2.1項)、DynamicAFonAFSプロパティ (5.5.3.2.2項) の設定により、カメラはレリーズ動作を開始する前にAutoFocusを動作させる。動作させた場合、AF動作終了後、合焦している場合にのみレリーズ動作を開始する。

	FocusMode
	DynamicAFonAF (S/C)
	AF動作

	0x0001 (MF)
	-
	動作せず

	0x8010 (AF-S)
	0 (フォーカス優先)
	動作する

	
	1 (レリーズ優先)
	

	0x8011 (AF-C)
	0 (レリーズ優先)
	動作する

	
	1 (フォーカス優先)
	1枚目撮影時のみ動作。
2枚目以降はレリーズ優先と同様の動作

	
	2 (レリーズ、フォーカス)
	動作する


ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	General_Error
	コマンド処理の開始時にカメラ本体でエラーが発生している場合、もしくはAF動作モードがAF-SまたはAF-CでAF動作が非合焦の場合、もしく絞り値がF--で撮影モードがMモード以外の場合

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter3が指定された場合

	Invalid_StorageID
	カメラが送信したStorageIDとホストから指定されたStorageIDが異なる場合

	Store_Not_Available
	CFカードの初期化中の場合、もしくはCFカードが存在しない場合、もしくはバッテリーレベルが動作不可状態の場合

	Device_Busy
	コマンド処理の開始時に取り込み動作中の場合、もしくはミラーアップ撮影中の場合、もしくはシャッタースピードがBulbに設定されている場合、もしくはレリーズボタン全押し中の場合、もしくはライブビュー中の場合

	Invalid_Parameter
	指定されたObjectHandleに対応するオブジェクトが存在しない場合

	Device_Busy
	コマンド処理の開始時に取り込み動作中の場合、もしくはミラーアップ撮影中の場合、もしくはシャッタースピードがBulbに設定されている場合、もしくはレリーズボタン全押し中の場合、もしくはライブビュー中の場合、もしくは内蔵フラッシュのレディ待ちがタイムアウトした場合

	Invalid_Parameter
	指定されたObjectHandleに対応するオブジェクトが存在しない場合


EventCodeの内容を以下に示す。

	EventCode
	内容

	ObjectAdded
	新規オブジェクトがCFカードに記録された場合

	StoreFull
	CFカードに記録できる空き容量がない場合

	CaptureComplete
	新規オブジェクトの取り込み動作が全て完了した場合


5.2.15. FormatStore

本OperationCodeによる操作は、カメラに装着されているCFカードのフォーマットを行うものである。

・OperationCode

：0x100F

・Parameter1

：StorageID

・Parameter2

：[FilesystemFormat]

・Parameter3

：なし

・データ

：なし

・データ方向

：－

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Invalid_StorageID，Store_Not_Available，Device_Busy，Invalid_Parameter

・Response Parameter
：なし

カメラは、指定されたStorageIDに対応するCFカードをフォーマットする。

カメラが対応するStorageIDについては5.2.4項に示す。

Parameter2に示すFilesystemFormatパラメータはオプションであるが、DCFを示す0x0003の設定のみを許可する。

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1が指定されていない場合、もしくはParameter3が指定された場合

	Invalid_StorageID
	カメラが送信したStorageIDとホストから指定されたStorageIDが異なる場合

	Store_Not_Available
	CFカードの初期化中の場合、もしくはCFカードが存在しない場合、もしくはバッテリーレベルが動作不可状態の場合

	Device_Busy
	コマンド処理の開始時に取り込み動作中の場合

	Invalid_Parameter
	Parameter2が0x00000000か0x00000003以外の場合


5.2.16. GetDevicePropDesc

本OperationCodeによる操作は、指定されたDevicePropCodeに対応するDevicePropDescデータセットを返すものである。

・OperationCode

：0x1014

・Parameter1

：DevicePropCode

・Parameter2

：なし

・Parameter3

：なし

・データ

：DevicePropDescデータセット

・データ方向

：カメラ→ホスト

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Incomplete_Transfer，DeviceProp_Not_Supported
・Response Parameter
：なし

サポートするDevicePropCodeについては、5.5項を参照。

DevicePropDescについては、8.4項を参照。

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1が指定されていない場合、もしくはParameter2、Parameter3が指定された場合

	Incomplete_Transfer
	データブロックの送信が失敗した場合

	DeviceProp_Not_Supported
	指定されたDevicePropCodeをサポートしていない場合


5.2.17. GetDevicePropValue

本OperationCodeによる操作は、指定されたDevicePropCodeに対応する現在値を返すものである。

・OperationCode

：0x1015

・Parameter1

：DevicePropCode

・Parameter2

：なし

・Parameter3

：なし

・データ

：DevicePropValue

・データ方向

：カメラ→ホスト

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Incomplete_Transfer，DeviceProp_Not_Supported
・Response Parameter
：なし

サポートするDevicePropCode及びDevicePropValueの詳細については、5.5項を参照。

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1が指定されていない場合、もしくはParameter2、Parameter3が指定された場合

	Incomplete_Transfer
	データブロックの送信が失敗した場合

	DeviceProp_Not_Supported
	指定されたDevicePropCodeをサポートしていない場合


5.2.18. SetDevicePropValue

本OperationCodeによる操作は、指定されたDevicePropCodeに対応するDevicePropValueをカメラにセットするものである。

・OperationCode

：0x1016

・Parameter1

：DevicePropCode

・Parameter2

：なし

・Parameter3

：なし

・データ

：DevicePropValue

・データ方向

：カメラ←ホスト

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Incomplete_Transfer，DeviceProp_Not_Supported，Access_Denied，




  Device_Busy，Invalid_DeviceProp_Format，Invalid_DeviceProp_Value，




  Set_Property_Not_Support，Shutter_Speed_Bulb

・Response Parameter
：なし

・EventCode

：StorageInfoChanged

カメラは、本コマンドを受信した時にホストモードでなかったら、ホストモードへ設定を変更し、コマンド処理が終了した時点でカメラモードへ設定を変更する。

また、撮影中及びAF動作中に本コマンドを受信した場合にはエラー応答を行う。

サポートするDevicePropCode及びDevicePropValueの詳細については、5.5項を参照。

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1が指定されていない場合、もしくはParameter2、Parameter3が指定された場合、もしくは指定されたDevicePropValueが日時を示す文字列以外の場合

	Incomplete_Transfer
	データブロックの受信が失敗した場合

	DeviceProp_Not_Supported
	指定されたDevicePropCodeをサポートしていない場合

	Access_Denied
	カメラの状態により操作が拒否された場合

	Device_Busy
	コマンド処理の開始時に取り込み動作中の場合、もしくはAF動作中の場合

	Invalid_DeviceProp_Format
	DevicePropDescデータセットのサイズ・フォーマットが不適切の場合

	Invalid_DeviceProp_Value
	指定されたDevicePropValueが許容範囲外の場合

	Set_Property_Not_Support
	指定されたDevicePropCodeのSetを許可していない場合

	Shutter_Speed_Bulb
	ExposueTimeプロパティでBulbが指定された場合


EventCodeの内容を以下に示す。

	EventCode
	内容

	StorageInfoChanged
	ImageSize、CompressionSettingプロパティの設定を変更した場合


5.2.19. GetPartialObject

本OperationCodeによる操作は、GetObjectと同じ操作を行う。

但し、オフセット及び取得バイト数を指定することが可能でオブジェクト (DataObject) を部分的に取得できるものである。

・OperationCode

：0x101B

・Parameter1

：ObjectHandle

・Parameter2

：Offset (Byte)

・Parameter3

：MaxSize (Byte)

・データ

：DataObject

・データ方向

：カメラ→ホスト

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Incomplete_Transfer，Invalid_Object_Handle，Store_Not_Available，




  Invalid_Parameter

・Response Parameter
：送信した実際のバイト数

カメラは、指定されたObjectHandleに対応するファイルデータ (DataObject) を指定サイズ分ホストへ送信する。

指定されたObjectHandleがCFカード内のデータの場合、そのObjectHandleに対応するオブジェクトを返す。

SDRAM内のオブジェクトの情報を取得する為にはObjectAddedInSdramで通知されたObjectHandleを指定する。ObjectAddedInSdramで通知されたObjectHandleの場合にホストへ画像データを送信する。

送信データであるDataObjectは、指定されたObjectHandleに対応するファイルデータのOffsetで指定された位置からMaxSize分のデータを送信する。但し、｢(ファイルサイズ - Offset) ＜ (MaxSize)｣ の場合、｢MaxSize｣ ではなく、｢ファイルサイズ - Offset｣ 分を送信する。送信したバイト数はResponseParameterに格納してホストに送信する。

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1が指定されていない場合、もしくは0が指定された場合

	Incomplete_Transfer
	データブロックの送信が失敗した場合

	Invalid_Object_Handle
	指定されたObjectHandleに対応するオブジェクトが存在しない場合、もしくはObjectAddedInSdramで通知されたObjectHandle以外のSDRAM内オブジェクトが指定された場合

	Store_Not_Available
	CFカードの初期化中の場合、もしくはCFカードが存在しない場合、もしくはバッテリーレベルが動作不可状態の場合


	Invalid_Parameter
	指定されたOffsetがファイルサイズより大きい場合


5.2.20. InitiateCaptureRecInSdram

本OperationCodeによる操作は、カメラが現在の設定に従い、１つ、または複数の新規オブジェクトの取り込み (カメラのレリーズ動作) を開始させるものである。取り込まれたオブジェクト (画像データ) は、SDRAMに保存される。

・OperationCode

：0x90C0

・Parameter1

：CaptuerSort

・Parameter2

：なし

・Parameter3

：なし

・データ

：なし

・データ方向

：－

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Invalid_Parameter，Device_Busy，Hardware_Error，Out_of_Focus，




  Invalid_Status，Wb_Preset_Error，Dust_Referrence_Error，




  Shutter_Speed_Bulb，MirrorUp_Sequence，




  CameraMode_Not_Adjust_Fnumber，Store_Full，Store_Not_Available

・Response Parameter
：なし

・EventCode

：StoreFull，ObjectAddedInSdram，CaptureCompleteRecInSdram

カメラは、本コマンドを受信した時にホストモードでなかったら、ホストモードへ設定を変更し、完全にレリーズ動作が終了した時点でカメラモードへ設定を変更する。

本コマンドは起動型コマンドであり、応答フェーズへの移行は、AF動作を行う場合にはAF動作の開始の終了であり、AF動作を行わない場合、レリーズ動作開始の終了となった時点で行われる。

カメラは現在の設定に従い、１つ、または複数の新規オブジェクトの取り込み (カメラのレリーズ動作) を開始する。AF動作を行うかどうかは、フォーカスモード設定に依存する。

但し、WarningStatusプロパティ (5.5.6.15項) のBit0の値が1 [シーケンスエラー] で本コマンドを受信した場合、シーケンスエラーの解除を行い応答フェーズでHardware_Errorを通知しコマンドを終了する。

レリーズ動作が開始されると、１つ、または複数の新規オブジェクトが作成される。カメラは新規オブジェクトをSDRAM上に保存し、最初に取り込まれた新規オブジェクトが送信可能な状態になるとホストへ新規オブジェクトが追加されたことを通知させる為に、非同期割り込みイベントのObjectAddedInSdramイベントを発生する。複数の新規オブジェクトが作成された場合には次に送信されるべき新規オブジェクトがホストへ送信可能な状態になった時にObjectAddedInSdramイベントを発生する。

本コマンドにより撮影された画像が全てSDRAMからホストへ送信終了すると、カメラはCaptureCompleteRecInSdramイベントを送信し、撮影動作終了をホストへ通知する。但し、プリセット計測レリーズの場合、ObjectAddedInSdram、CaptureCompleteRecInSdramイベントは発行しない。

取り込むことが可能な新規オブジェクト数は、BurstNumberプロパティ (5.5.1.16項) の設定値及びStillCaptureModeプロパティ (5.5.1.15項) の設定値により決定する。

但し、StillCaptureModeプロパティの値が0x8012 [ミラーアップ撮影] の場合、カメラは動作しない為、ホストは本コマンド発行前に必ずStillCaptureModeプロパティを確認し、撮影できるモードに変更してからコマンドを発行すること。

	StillCaptureMode
	BurstNumber
	内容

	0x0001 (単写)
	無効
	単写 (S-Mode) 設定時は1枚のみ撮影可

	0x0002 (高速連写)

  or

0x8010 (低速連写)
	BurstNumberValue
	連写 (C-Mode) 設定時はBurstNumber設定値、カメラで算出されているSDRAMへの保存可能枚数及びブラケット撮影中の残り記録枚数の中で一番少ない枚数まで新規オブジェクトの取り込みが可能

	0x8011 (セルフタイマー)
	無効
	セルフタイマー設定時は1枚のみ撮影可

撮影動作は単写 (S-Mode) 扱い

	0x8012 (ミラーアップ)
	無効
	ミラーアップ撮影は不可

	0x8013(ライブビュー)
	無効
	ライブビュー設定時は1枚のみ撮影可
撮影動作は単写 (S-Mode) 扱い


また画像取得レリーズの場合、FocusModeプロパティ (5.5.1.7項)、DynamicAFonAFCプロパティ (5.5.3.2.1項)、DynamicAFonAFSプロパティ (5.5.3.2.2項) の設定により、カメラはレリーズ動作を開始する前にAutoFocusを動作させる。動作させた場合、AF動作終了後、合焦している場合にのみレリーズ動作を開始する。プリセット計測レリーズ時はAF動作は行わない。各レリーズ動作の詳細ついては後述。

	FocusMode
	DynamicAFonAF (S/C)
	AF動作

	0x0001 (MF)
	-
	動作せず

	0x8010 (AF-S)
	0 (フォーカス優先)
	動作する

	
	1 (レリーズ優先)
	

	0x8011 (AF-C)
	0 (レリーズ優先)
	動作する

	
	1 (フォーカス優先)
	1枚目撮影時のみ動作。
2枚目以降はレリーズ優先と同様の動作

	
	2 (レリーズ、フォーカス)
	動作する


また、Parameter1のCaptuerSortの値により、本コマンドが画像取得レリーズ、プリセット計測レリーズ、ゴミ参照画像レリーズの何れなのかを区別する。

	CaptuerSort
	動作
	内容

	0xFFFFFFFF
	画像取得レリーズ
	通常レリーズ動作

	0x00000000
	プリセット計測レリーズ
	プリセットデータd0領域に取得したプリセットゲインを格納する。

	0x00000001
	プリセット計測レリーズ
	プリセットデータd0領域に取得したプリセットゲインを格納し、その後d1領域にコピーする。

	0x00000002
	プリセット計測レリーズ
	プリセットデータd0領域に取得したプリセットゲインを格納し、その後d2領域にコピーする。

	0x00000003
	プリセット計測レリーズ
	プリセットデータd0領域に取得したプリセットゲインを格納し、その後d3領域にコピーする。

	0x00000004
	プリセット計測レリーズ
	プリセットデータd0領域に取得したプリセットゲインを格納し、その後d4領域にコピーする。

	0x00000010
	ゴミ参照画像レリーズ
	ゴミ参照画像レリーズ動作


ホストは本コマンドに対する応答フェーズが正常終了の場合、DeviceReadyコマンドを複数回発行し、撮影動作の終了を確認する。カメラは、AF動作が終了した時点でDeviceReadyコマンドに対して正常終了の応答を返す。但し、AF動作失敗した場合にはDeviceReadyコマンドにてエラー応答を返し、レリーズ動作は行わない。

カメラは、AF動作の終了、もしくはプリセット計測レリーズの終了までDeviceReadyコマンドに対してDevice_Busy応答を返す。

プリセット計測レリーズ要求の場合、プリセット計測レリーズが成功した場合には指定された領域にプリセットゲインデータを格納し、DeviceReadyコマンドにて正常終了の応答を返す。プリセット計測レリーズが失敗した場合にはDeviceReadyコマンドにてエラー応答を返す。

ゴミ参照画像レリーズ要求の場合、カメラはゴミ参照画像レリーズを行い、応答フェーズに移る。ゴミ参照画像レリーズに失敗した場合にはDeviceReadyコマンドでエラー応答を返す。撮影に成功した場合、以降は画像取得レリーズと同様の動作を行う。

ライブビュー中の撮影は画像取得レリーズのみ可能とする。

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1が指定されていない場合、もしくはParameter2、Parameter3が指定された場合

	Invalid_Parameter
	指定されたCaptuerSortが設定範囲外の場合

	Device_Busy
	コマンド処理の開始時に取り込み動作中の場合、もしくはライブビュー中の場合

	Hardware_Error
	コマンド処理の開始時にカメラ本体でエラーが発生している場合

	Out_of_Focus
	AF動作モードがAF-SまたはAF-CでAF動作が非合焦の場合

	Invalid_Status
	レリーズボタン全押し中の場合

	Wb_Preset_Error
	プリセット計測レリーズ失敗の場合

	Dust_Referrence_Error
	ゴミ参照画像レリーズでCPU内蔵レンズが未装着の場合、もしくはゴミ参照画像レリーズ失敗の場合

	Shutter_Speed_Bulb
	シャッタースピードがBulbに設定されている場合

	MirrorUp_Sequence
	ミラーアップ撮影中の場合

	CameraMode_Not_Adjust_Fnumber
	絞り値がF--で撮影モードがMモード以外の場合

	Store_Full
	SDRAMに記録できる空き容量がない場合

	Store_Not_Available
	バッテリーレベルが動作不可状態であった場合


EventCodeの内容を以下に示す。

	EventCode
	内容

	StoreFull
	SDRAMに記録できる空き容量がない場合

	ObjectAddedInSdram
	新規オブジェクトがSDRAMに記録された場合

	CaptureCompleteRecInSdram
	本コマンドにより撮影された画像がSDRAMから全てホストへ送信終了した場合


5.2.21. AfDrive

本OperationCodeによる操作は、AF駆動を開始させるもので、ボディでの半押しボタン押しと同じ機能となる。

・OperationCode

：0x90C1

・Parameter1

：なし

・Parameter2

：なし

・Parameter3

：なし

・データ

：なし

・データ方向

：－

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  MirrorUp_Sequence，Device_Busy

・Response Parameter
：なし

カメラは、本コマンドを受信した時にホストモードでなかったら、ホストモードへ設定を変更し、コマンド処理が終了した時点でカメラモードへ設定を変更する。

本コマンドを受信したカメラは、AF駆動を開始し、応答フェーズに移る。但し、FocusModeプロパティ (5.5.1.7項) の値が0x0001 [MF] の場合、WarningStatusプロパティ (5.5.6.15項) のBit5の値が1 [最小絞り警告中状態] 、もしくはBit3の値が1 [レンズ撮影不可状態中] の場合、エラーとせずに即座に正常終了とする。また、ライブビューのモードが ｢三脚撮影｣ で、StartLiveViewコマンドによりライブビュー状態へ突入していた場合、カメラは撮像面コントラストAFを行う。この際、応答フェーズへ移行するタイミング、AF動作が終了するまでの対応は、通常時と変わらない。ライブビューのモードが ｢手持ち｣ の場合、Device_Busyを返す。

本コマンドは起動コマンドであり、AF駆動を開始させると応答フェーズへ移行する。

ホストは応答フェーズが正常終了であることを確認すると、DeviceReadyコマンドを複数回発行し、動作終了を確認する。カメラはAF動作の終了までDeviceReadyコマンドに対してDevice_Busy応答を返す。カメラは、AF動作が終了した時点でDeviceReadyコマンドに対して正常終了の応答を返す。但し、AF動作失敗した場合にはDeviceReadyコマンドにてエラー応答を返す。

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1からParameter3が指定された場合

	MirrorUp_Sequence
	クリーニングミラーアップ中の場合

	Device_Busy
	コマンド処理の開始時に取り込み動作中の場合、もしくはコマンド処理の開始時にAF動作中の場合、もしくはライブビューのモードが ｢手持ち｣ でライブビュー中の場合


5.2.22. ChangeCameraMode

本OperationCodeによる操作は、カメラモード／ホストモードを切り替えるものである。

・OperationCode

：0x90C2

・Parameter1

：ModeValue

・Parameter2

：なし

・Parameter3

：なし

・データ

：なし

・データ方向

：－

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Invalid_Parameter，Change_CameraMode_Failed

・Response Parameter
：なし

カメラは、ModeValueにより指定されたモードにカメラを設定する。但し、カメラがレリーズ動作中、もしくはライブビュー中の場合、モードの変更はできない。

カメラは、本コマンドによりホストモードに切り替えられた場合、ExposureMeteringModeプロパティ (5.5.1.8項)、StillCaptureModeプロパティ (5.5.1.15項)、FocusMeteringModeプロパティ (5.5.1.17項) のDevicePropDescデータセットのGetSetフィールド設定値を0x01 [読み書き両用] に変更し、DevicePropChangedイベントを送信する。

また、ホストモードからカメラモードに切り替えられた場合には上記３つのプロパティのDevicePropDescデータセットのGetSetフィールド設定値を0x00 [読み取り専用] に変更し、DevicePropChangedイベントを送信する。

ModeValueの内容を以下に示す。

	ModeValue
	内容

	0
	カメラモードに設定する

	1
	ホストモードに設定する


ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1が指定されていない場合、もしくはParameter2、Parameter3が指定された場合

	Invalid_Parameter
	指定されたModeValueが設定範囲外の場合

	Change_CameraMode_Failed
	カメラの動作状況 (レリーズ動作中、ライブビュー中) によりモードの変更ができない場合


5.2.23. DeleteImagesInSdram

本OperationCodeによる操作は、SDRAM上に保存されている特定のオブジェクトを削除、もしくはSDRAM上に保存されている全てのオブジェクトを削除するものである。

・OperationCode

：0x90C3

・Parameter1

：[ObjectHandle]
・Parameter2

：なし

・Parameter3

：なし

・データ

：なし

・データ方向

：－

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Device_Busy，Invalid_Object_Handle
・Response Parameter
：なし

カメラは、本コマンドを受信した時にホストモードでなかったら、ホストモードへ設定を変更し、コマンド処理が終了した時点でカメラモードへ設定を変更する。

また、撮影中に本コマンドを受信した場合にはエラー応答を行う。

指定されたObjectHandleに対応するオブジェクトを削除する。パラメータなし、もしくはParameter1の値が0の場合にはSDRAM上の全てのオブジェクトを削除する。

ObjectHandleはPreviewImageAdded、ObjectAddedInSDRAMイベントで通知されたObjectHandleを指定すること。指定されたObjectHandleに対応したオブジェクトが既にホストへ送信済みもしくは削除済みの場合にはエラー応答を行う。

本コマンドがパラメータなし、もしくはParameter1の値が0の状態で新規オブジェクト取り込み中にされた場合、新たなObjectAddedInSdramイベントは発行せず、SDRAM上の全てのオブジェクトが削除できる状況になるまで待ち、その後削除を行う。カメラはすぐに削除できない状況であっても応答は即座に行い、後で削除動作を行う。

また、SDRAM内の画像削除中はレリーズ禁止状態とする。

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter2、Parameter3が指定された場合

	Device_Busy
	ホストモード移動禁止中の場合、もしくは撮影中の場合

	Invalid_Object_Handle
	指定されたObjectHandleに対応するオブジェクトが存在しない場合


5.2.24. GetLargeThumb

本OperationCodeによる操作は、指定されたオブジェクトのラージサムネイルデータを取得するものである。

・OperationCode

：0x90C4

・Parameter1

：ObjectHandle

・Parameter2

：なし

・Parameter3

：なし

・データ

：LargeThumbnailデータ

・データ方向

：カメラ→ホスト

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Incomplete_Transfer，Invalid_Object_Handle，No_Thumbnail_Present，




  Store_Not_Available

・Response Parameter
：なし

カメラは、指定されたObjectHandleに対応するラージサムネイルデータを全てホストへ送信する。

指定されたObjectHandleがCFカード内のデータの場合、そのObjectHandleに対応するラージサムネイルデータを返す。

SDRAM内のオブジェクトの情報を取得する為にはObjectAddedInSdramで通知されたObjectHandleを指定する。ObjectAddedInSdramで通知されたObjectHandleの場合にホストへラージサムネイルデータを送信する。

LargeThumbnailデータはObjectHandleで指定されたオブジェクト (ファイル) のラージサムネイルデータである。LargeThumbnailデータのサイズは570×375のJPEG画像である。

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1が指定されていない場合、もしくはParameter2、Parameter3が指定された場合

	Incomplete_Transfer
	データブロックの送信が失敗した場合

	Invalid_Object_Handle
	指定されたObjectHandleに対応するオブジェクトが存在しない場合、もしくはMISCフォルダ内のオブジェクトを指定した場合、もしくはWAV形式のオブジェクトを指定した場合、もしくはObjectAddedInSdramで通知されたObjectHandle以外のSDRAM内オブジェクトが指定された場合

	No_Thumbnail_Present
	指定されたObjectHandleに対応するオブジェクトがサムネイルを有していない場合

	Store_Not_Available
	CFカードの初期化中の場合、もしくはCFカードが存在しない場合、もしくはバッテリーレベルが動作不可状態の場合


5.2.25. GetEvent

本OperationCodeによる操作は、ホストへカメラ内部で保持しているイベントを送信するものである。

・OperationCode

：0x90C7

・Parameter1

：なし

・Parameter2

：なし

・Parameter3

：なし

・データ

：イベントアレイ

・データ方向

：カメラ→ホスト

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Incomplete_Transfer

・Response Parameter
：なし

カメラは、GetEventコマンド用に用意されたイベントキューバッファに格納されているイベントを一括で全て送信する。

カメラが送信するイベントアレイのフォーマットを以下に示す。

	Offset
	Value
	Name
	Description

	0
	N
	EventCount
	キューバッファに格納されているイベント数

	2
	EventCode
	EventCode [0]
	キューバッファに格納されている最も古いイベント

	4
	
	EventParameter [0]
	キューバッファに格納されている最も古いイベントに付随するパラメータ

	8
	EventCode
	EventCode [1]
	キューバッファに格納されている2番目に古いイベント

	10
	
	EventParameter [1]
	キューバッファに格納されている2番目に古いイベントに付随するパラメータ

	・・・

	6×(N - 1) + 2
	EventCode
	EventCode [N - 1]
	キューバッファに格納されている最も新しいイベント

	6×(N - 1) + 4
	
	EventParameter [N - 1]
	キューバッファに格納されている最も新しいイベントに付随するパラメータ


送信するイベントがない場合にはEventCountの値を0とし、ホストへ送信する。

本コマンドによりイベントを送信したカメラはGetEventコマンド用に用意されたイベントキューバッファの内容を更新する。送信したイベントについては削除する。

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1からParameter3の何れかが指定された場合

	Incomplete_Transfer
	データブロックの送信が失敗した場合


DeviceReady

本OperationCodeによる操作は、起動型コマンドによる動作のチェックを行う。

・OperationCode

：0x90C8

・Parameter1

：なし

・Parameter2

：なし

・Parameter3

：なし

・データ

：なし

・データ方向

：－

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Device_Busy，Out_of_Focus，Wb_Preset_Error，Dust_Reference_Error，




  Invalid_Status

・Response Parameter
：なし

起動型コマンドであるInitiateCaptureRecInSdramコマンド (5.2.20項)、もしくはAfDriveコマンド (5.2.21項)、もしくはStartLiveViewコマンド (5.2.35項) を発行後、動作のチェックをする目的で繰り返し発行される。

カメラは、起動型コマンドによる動作中、レリーズボタン及びInitiateCaptureコマンド (5.2.12項) によるレリーズ動作中はDevice_Busyのエラー応答を行う。また、エラー応答を返した場合、カメラは動作を中止する。

InitiateCaptureRecInSdramコマンドによりレリーズ動作が連写で開始された場合、連写動作が終了 (連写レリーズ動作の終了) するまでの間、Device_Busyを返す。但し、レリーズ開始時にFocusModeプロパティ (5.5.1.7項) の設定が0x8011 [AF-C]、もしくはFocusModeプロパティの設定が0x8010 [AF-S] で、DynamicAFonAFSプロパティ (5.5.3.2.2項) の設定が0 [フォーカス優先] の時、非合焦状態でAF動作が終了した場合、Out_of_Focusを返し、連写動作を中止する。

AfDriveコマンドによりAF動作が開始された場合、AF動作が終了するまでの間、Device_Busyを返す。但し、非合焦状態でAF動作が終了した場合、Out_of_Focusを返す。

レリーズボタン及びInitiateCaptureコマンドによりレリーズ動作が連写で開始された場合、連写動作が終了 (連写レリーズ動作の終了) するまでの間、Device_Busyを返す。

StartLiveViewコマンドによりライブビュー状態への突入が開始された場合、ライブビュー画像を取得可能な状態に遷移するまでの間、Device_Busyを返す。但し、カメラ要因の問題によりライブビュー画像を取得可能な状態に遷移できない場合 (バッテリー残量なし、警告情報など)、Invalid_Statusを返す。

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容


	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1からParameter3の何れかが指定された場合

	Device_Busy
	起動型コマンドの動作が終了していない場合、もしくはレリーズ動作中の場合

	Out_of_Focus
	AF動作モードがAF-SまたはAF-CでAF動作が非合焦の場合

	Wb_Preset_Error
	プリセット計測レリーズが失敗した場合

	Dust_Reference_Error
	ゴミ参照画像レリーズが失敗した場合

	Invalid_Status
	カメラ要因によるエラー (バッテリー残量なし、警告情報) の場合


5.2.26. SetPreWbData

本OperationCodeによる操作は、カメラのプリセットホワイトバランスデータ領域にデータを設定する。

・OperationCode

：0x90C9

・Parameter1

：PreWbDataIndex

・Parameter2

：PreWbGainValue

・Parameter3

：PreWbThumImageSize

・データ

：PreWbThumImage

・データ方向

：カメラ←ホスト

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Incomplete_Transfer

・Response Parameter
：なし

カメラは、本コマンドを受信した時にホストモードでなかったら、ホストモードへ設定を変更し、コマンド処理が終了した時点でカメラモードへ設定を変更する。

カメラはFLASHメモリ内にプリセットホワイトバランスデータ領域としてd0からd4までを持つ。それぞれのデータ領域にはゲイン値とサムネイル画像を記憶している。

本コマンドは、カメラのプリセットホワイトバランスデータ領域にデータを設定するものである。

カメラは、PreWbDataIndexで指定されたデータ領域にPreWbGainValueで指定されたプリセットホワイトバランスゲイン値を記憶し、また、PreWbThumImageSizeに設定されたサイズであるサムネイル画像を記憶する。PreWbThumImageSizeが0の場合にはサムネイル画像の記録を行わない。

カメラは、d1からd4にサムネイル画像が記録されていない場合、初期値としてd0のサムネイル画像を使用している為、本コマンドでPreWbThumImageSizeが0の場合にはサムネイル画像はd0のままとなる。

PreWbDataIndexの内容を以下に示す。

byte2,3
:Reserved(0)

byte1
:RotateThumb(0:水平、1:グリップ側が上、2:グリップ側が下)

byte0
:PreWbDataIndex(プリセット番号：0～4)

 
(byte1はParameter3:PreWbThumImageSizeが0以外のときカメラに参照される)

PreWbGainValueの内容を以下に示す。

	PreWbGainValue

	Bit
	31
	30
	29
	28
	27
	26
	25
	24
	23
	22
	21
	20
	19
	18
	17
	16

	
	-
	-
	-
	-
	-
	Rgain

	Bit
	15
	14
	13
	12
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	6
	2
	1
	0

	
	-
	-
	-
	-
	-
	Bgain


Rgain = (R/G)×256 [上位3Bit：整数部、下位8Bit：小数部]

Bgain = (B/G)×256 [上位3Bit：整数部、下位8Bit：小数部]
但し、設定できる範囲は
0 ≦ Rgain、Bgain ＜ 8

PreWbThumImageSizeは、PreWbThumImageのサイズを表す。PreWbThumImageSizeが0の場合、データフェーズでPreWbThumImageは送信されず、カメラはPreWbGainValueのみを記憶することとする。

PreWbThumImageのフォーマットは、別紙 ｢D3 記録仕様｣ にて定義されたJpegファイルに記録されるサムネイル画像 (Jpegフォーマット) と同等とする。

また、PreWbThumImageは圧縮品質Fine (1/4圧縮) で、PreWbThumImageSizeは13440Byte以下でなければならない。

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1、Parameter2、Parameter3が指定されていない場合、もしくは範囲外の値が指定された場合

	Incomplete_Transfer
	データブロックの受信が失敗した場合


5.2.27. GetVendorPropCodes
本OperationCodeによる操作は、カメラが対応するベンダープロパティのコード群を取得するものである。

・OperationCode

：0x90CA
・Parameter1

：なし

・Parameter2

：なし

・Parameter3

：なし

・データ

：DevicePropCodeArray
・データ方向

：カメラ→ホスト

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Incomplete_Transfer

・Response Parameter
：なし

カメラが送信するDevicePropCodeArrayのフォーマットを以下に示す。

各フィールドデータはLittleEndian形式で格納される。

	Field
	Size (Byte)
	Data

	NumElement
	4
	アレイの要素はN (Nはオブジェクト数)

	ArrayEntry [0]
	2
	DevicePropCode [0]

	ArrayEntry [1]
	2
	DevicePropCode [1]


	ArrayEntry [2]
	2
	DevicePropCode [2]

	・・・

	ArrayEntry [N - 1]
	2
	DevicePropCode [N - 1]


ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1からParameter3の何れかが指定された場合

	Incomplete_Transfer
	データブロックの送信が失敗した場合


5.2.28. AfAndCaptureRecInSdram
本OperationCodeによる操作は、AF駆動を開始し、その後カメラが現在の設定に従い、１つ、または複数の新規オブジェクトの取り込み (カメラのレリーズ動作) を開始させるものである。取り込まれたオブジェクト (画像データ) は、SDRAMに保存される。

・OperationCode

：0x90CB
・Parameter1

：なし

・Parameter2

：なし

・Parameter3

：なし

・データ

：なし

・データ方向

：－

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Device_Busy，




  Hardware_Error，Out_of_Focus，Invalid_Status，Shutter_Speed_Bulb，




  MirrorUp_Sequence，CameraMode_Not_Adjust_Fnumber，Store_Full，




  Parameter_Not_Supported
・Response Parameter
：なし

・EventCode

：StoreFull，ObjectAddedInSdram，CaptureCompleteRecInSdram

カメラは、本コマンドを受信した時にホストモードでなかったら、ホストモードへ設定を変更し、完全にレリーズ動作が終了した時点でカメラモードへ設定を変更する。

本コマンドは起動型コマンドであり、応答フェーズへの移行は、レリーズ動作開始の終了となった時点で行われる。

カメラは現在の設定に従い、１つ、または複数の新規オブジェクトの取り込み (カメラのレリーズ動作) を開始する。レリーズ動作の前には必ずAF駆動が開始される。但し、FocusModeの設定がマニュアルの場合、F--状態の場合、レンズが装着されていない場合、即座にレリーズ動作が開始される。

但し、WarningStatusプロパティ (5.5.6.15項) のBit0の値が1 [シーケンスエラー] で本コマンドを受信した場合、シーケンスエラーの解除を行い応答フェーズでHardware_Errorを通知しコマンドを終了する。

レリーズ動作が開始されると、１つ、または複数の新規オブジェクトが作成される。カメラは新規オブジェクトをSDRAM上に保存し、最初に取り込まれた新規オブジェクトが送信可能な状態になるとホストへ新規オブジェクトが追加されたことを通知させる為に、非同期割り込みイベントのObjectAddedInSdramイベントを発生する。複数の新規オブジェクトが作成された場合には次に送信されるべき新規オブジェクトがホストへ送信可能な状態になった時にObjectAddedInSdramイベントを発生する。

本コマンドにより撮影された画像が全てSDRAMからホストへ送信終了すると、カメラはCaptureCompleteRecInSdramイベントを送信し、撮影動作終了をホストへ通知する。

取り込むことが可能な新規オブジェクト数は、BurstNumberプロパティ (5.5.1.16項) の設定値及びStillCaptureModeプロパティ (5.5.1.15項) の設定値により決定する。

但し、StillCaptureModeプロパティの値が0x8012 [ミラーアップ撮影] の場合、カメラは動作しない為、ホストは本コマンド発行前に必ずStillCaptureModeプロパティを確認し、撮影できるモードに変更してからコマンドを発行すること。

	StillCaptureMode
	BurstNumber
	内容

	0x0001 (単写)
	無効
	単写 (S-Mode) 設定時は1枚のみ撮影可

	0x0002 (高速連写)

  or

0x8010 (低速連写)
	BurstNumberValue
	連写 (C-Mode) 設定時はBurstNumber設定値、カメラで算出されているSDRAMへの保存可能枚数及びブラケット撮影中の残り記録枚数の中で一番少ない枚数まで新規オブジェクトの取り込みが可能

	0x8011 (セルフタイマー)
	無効
	セルフタイマー設定時は1枚のみ撮影可

撮影動作は単写 (S-Mode) 扱い

	0x8012 (ミラーアップ)
	無効
	ミラーアップ撮影は不可


FocusModeプロパティ (5.5.1.7項) の設定とAF駆動後の状態によりレリーズ動作が開始される。すなわち、AF-S時はAF駆動後合焦ならばレリーズ動作に移行し、非合焦ならばOut_Of_Focus応答をしてレリーズ動作に移行することなく終了する。また、AF-C時はAF駆動後の状態によらず、必ずレリーズ動作に移行する。

	FocusMode
	AF駆動後の状態
	レリーズ

	0x0001 (MF)
	AF駆動しない
	レリーズ動作する

	0x8010 (AF-S)
	合焦
	レリーズ動作する

	
	非合焦
	レリーズ動作せずエラー終了

	0x8011 (AF-C)
	合焦
	レリーズ動作する

	
	非合焦
	


ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Device_Busy
	コマンド処理の開始時に取り込み動作中の場合、もしくはライブビュー中の場合

	Hardware_Error
	コマンド処理の開始時にカメラ本体でエラーが発生している場合

	Out_of_Focus
	AF動作モードがAF-SまたはAF-CでAF動作が非合焦の場合

	Invalid_Status
	レリーズボタン全押し中の場合

	Shutter_Speed_Bulb
	シャッタースピードがBulbに設定されている場合

	MirrorUp_Sequence
	ミラーアップ撮影中の場合

	CameraMode_Not_Adjust_Fnumber
	絞り値がF--で撮影モードがMモード以外の場合

	Store_Full
	SDRAMに記録できる空き容量がない場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1、Parameter2、Parameter3に値が設定されていた場合


EventCodeの内容を以下に示す。

	EventCode
	内容

	StoreFull
	SDRAMに記録できる空き容量がない場合

	ObjectAddedInSdram
	新規オブジェクトがSDRAMに記録された場合

	CaptureCompleteRecInSdram
	本コマンドにより撮影された画像がSDRAMから全てホストへ送信終了した場合


5.2.29. GetPicCtrlData
本OperationCodeによる操作は、指定されたピクチャーコントロールデータを取得する。

・OperationCode

：0x90CC

・Parameter1

：PicCtrlItem

・Parameter2

：DefaultFlag

・Parameter3

：なし

・データ

：PicCtrlData

・データ方向

：カメラ→ホスト

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported, 

Incomplete_Transfer
・Response Parameter
：なし

本コマンドは、カメラの指定されたピクチャーコントロール項目のピクチャーコントロールデータを取得する。

PicCtrlItemの内容は、ActivePicCtrlItem プロパティ(5.5.13.1項)に準ずる。

カメラは、PicCtrlItemで指定されたピクチャーコントロール項目の現在のピクチャーコントロールデータをホストへ送信する。

DefaultFlagが0の場合は現在の設定値を、1の場合はデフォルト値を送信する。

未登録のカスタムorオプションでもGetPicCtrlDataを実行可能にし、Customflagに2がセットされている状態でPCに送る。
QuickAdjustFlagの値に関係なく、全ての設定値をセットし、PCへ送る。
受信するピクチャーコントロールデータのフォーマットは、6.4項を参照。

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Invalid_Parameter
	指定されたPicCtrlItemが設定範囲外の場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1からParameter3の何れかが指定された場合

	Incomplete_Transfer
	データブロックの送信が失敗した場合


5.2.30. SetPicCtrlData
本OperationCodeによる操作は、カメラの指定されたピクチャーコントロール項目にピクチャーコントロールデータを設定する。

・OperationCode

：0x90CD

・Parameter1

：PicCtrlItem

・Parameter2

：ModifiedFlag

・Parameter3

：なし

・データ

：PicCtrlData

・データ方向

：カメラ←ホスト

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Invalid_Parameter，




  Parameter_Not_Supported，Incomplete_Transfer，Device_Busy，Access_Denied
・Response Parameter
：なし

本コマンドは、カメラの指定されたピクチャーコントロール項目へピクチャーコントロールデータを設定する。

PicCtrlItemの内容は、ActivePicCtrlItem プロパティ(5.5.13.1項)に準ずる。

カメラは、PicCtrlItemで指定されたピクチャーコントロール項目へ送信されたピクチャーコントロールデータを設定する。

ModifiedFlagの値は“0”又は“1”とする。ModifiedFlagが“0”の場合は、新規のピクチャーコントロールとしてPicCtrlDataの内容を適用する。ModifedFlagが“1”の場合は、既存のピクチャーコントロールの現在設定値に対してPicCtrlDataの内容を適用する。

QuickAdjustFlagが1の場合、カメラはQuickAdjusの値のみを判別し、調整値を決める。(データ内の他調整値に何が入っていてもカメラは無視。)

QuickAdjustFlagが0の場合、QuickAdjustの値をカメラは無視。データ内の他調整値を判別し、カメラは設定する。

送信するピクチャーコントロールデータのフォーマットは、6.4項を参照。

CustomCurveDataが有効な場合は、カスタムピクチャーコントロール項目を指定したときだけしかSETできない。

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Invalid_Parameter
	指定されたPicCtrlItemが設定範囲外の場合、もしくはModifiedFlagが設定範囲外の場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter2、Parameter3が指定された場合

	Incomplete_Transfer
	データブロックの送信が失敗した場合

	Device_Busy
	カメラが撮影中の場合  

	Access_Denied
	ピクチャーコントロールデータの内容がカメラ設定状態に対して不整合である場合


5.2.31. DeleteCustomPicCtrl
本OperationCodeによる操作は、カメラの指定されたカスタムピクチャーコントロール項目を削除する。

・OperationCode

：0x90CE

・Parameter1

：CustomPicCtrlItem
・Parameter2

：なし

・Parameter3

：なし

・データ

：なし

・データ方向

：－

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，

・Response Parameter
：なし

本コマンドは、カメラの指定されたカスタムピクチャーコントロール項目を削除する。

CustomPicCtrlItemの内容は、ActivePicCtrlItem プロパティ(5.5.13.1項)に準ずる。

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Invalid_Parameter
	指定されたCustomPicCtrlItemが設定範囲外の場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter2、Parameter3が指定された場合


5.2.32. GetPicCtrlCapability

本OperationCodeによる操作は、指定されたピクチャーコントロール項目の基となるピクチャーコントロールの機能情報を取得する。
・OperationCode

：0x90CF

・Parameter1

：PicCtrlItem

・Parameter2

：なし
・Parameter3

：なし
・データ

：PictureContorlCapabilityData

・データ方向

：－
・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，
Incomplete_Transfer

・Response Parameter
：なし
本コマンドは、指定されたピクチャーコントロール項目の基となるカラーのピクチャーコントロールの機能情報を取得する。カメラは、基となるピクチャーコントロールがモノクロームのピクチャーコントロールが指定された場合には、PictureControlCapabilityDataの全フィールドを“0”としたデータを送信する。
PictureContorlCapabilityDataの内容を以下に示す。
	Offset
	Size
	Field
	Data
	Description

	0x00
	1
	ValidFlag
	0：無効
1：有効
	データが有効か無効かを示す。
ベースが存在しない場合やモノクロームの場合に0となる

	0x01
	1
	QuickCapa
	0x80：選択可能, 

0x01：AUTO可能, 

0x81：選択可能＆AUTO可能
	クイック調整の選択可否及びAUTOの有無

	0x02
	1
	SharpenessCapa
	0x80：選択可能, 

0x01：AUTO可能, 

0x81：選択可能＆AUTO可能
	輪郭強調の選択可否及びAUTOの有無

	0x03
	1
	ContrastCapa
	0x80：選択可能, 

0x01：AUTO可能, 

0x81：選択可能＆AUTO可能
	コントラストの選択可否及びAUTOの有無

	0x04
	1
	BrightnessCapa
	0x80：選択可能, 

0x01：AUTO可能, 

0x81：選択可能＆AUTO可能
	明るさの選択可否及びAUTOの有無

	0x05
	1
	SaturationCapa
	0x80：選択可能, 

0x01：AUTO可能, 

0x81：選択可能＆AUTO可能
	色の濃さ（彩度）の選択可否及びAUTOの有無

	0x06
	1
	HueCapa
	0x80：選択可能, 

0x01：AUTO可能, 

0x81：選択可能＆AUTO可能
	色合い（色相）の選択可否及びAUTOの有無

	0x07
	1
	Reserved
	0
	予約

	0x08
	1
	DefaultQuickLevel
	-2～+2
	クイック調整のデフォルト位置

	0x09
	1
	ContrastGridPos[0]
	0～14
	コントラスト
	値-3のときのグリッドのY座標

	0x0A
	1
	ContrastGridPos[1]
	0～14
	
	値-2のときのグリッドのY座標

	0x0B
	1
	ContrastGridPos[2]
	0～14
	
	値-1のときのグリッドのY座標

	0x0C
	1
	ContrastGridPos[3]
	0～14
	
	値0のときのグリッドのY座標

	0x0D
	1
	ContrastGridPos[4]
	0～14
	
	値+1のときのグリッドのY座標

	0x0E
	1
	ContrastGridPos[5]
	0～14
	
	値+2のときのグリッドのY座標

	0x0F
	1
	ContrastGridPos[6]
	0～14
	
	値+3のときのグリッドのY座標

	0x10
	1
	SaturationGridPos[0]
	0～14
	色の濃さ（彩度）
	値-3のときのグリッドのX座標

	0x11
	1
	SaturationGridPos[1]
	0～14
	
	値-2のときのグリッドのX座標

	0x12
	1
	SaturationGridPos[2]
	0～14
	
	値-1のときのグリッドのX座標

	0x13
	1
	SaturationGridPos[3]
	0～14
	
	値0のときのグリッドのX座標

	0x14
	1
	SaturationGridPos[4]
	0～14
	
	値+1のときのグリッドのX座標

	0x15
	1
	SaturationGridPos[5]
	0～14
	
	値+2のときのグリッドのX座標

	0x16
	1
	SaturationGridPos[6]
	0～14
	
	値+3のときのグリッドのX座標

	0x17
	1
	DefaultLevel[0]
	0～9
	クイック調整値
	輪郭強調

	0x18
	1
	
	-3～+3
	
	コントラスト

	0x19
	1
	
	-1～+1
	
	明るさ

	0x1A
	1
	
	-3～+3
	
	色の濃さ

	0x1B
	1
	
	-3～+3
	-2
	色合い

	0x1C
	1
	DefaultLevel[1]
	0～9
	クイック調整値
	輪郭強調

	0x1D
	1
	
	-3～+3
	
	コントラスト

	0x1E
	1
	
	-1～+1
	
	明るさ

	0x1F
	1
	
	-3～+3
	
	色の濃さ

	0x20
	1
	
	-3～+3
	-1
	色合い

	0x21
	1
	DefaultLevel[2]
	0～9
	クイック調整値
	輪郭強調

	0x22
	1
	
	-3～+3
	
	コントラスト

	0x23
	1
	
	-1～+1
	
	明るさ

	0x24
	1
	
	-3～+3
	
	色の濃さ

	0x25
	1
	
	-3～+3
	 0
	色合い

	0x26
	1
	DefaultLevel[3]
	0～9
	クイック調整値
	輪郭強調

	0x27
	1
	
	-3～+3
	
	コントラスト

	0x28
	1
	
	-1～+1
	
	明るさ

	0x29
	1
	
	-3～+3
	
	色の濃さ

	0x2A
	1
	
	-3～+3
	 1
	色合い

	0x2B
	1
	DefaultLevel[4]
	0～9
	クイック調整値
	輪郭強調

	0x2C
	1
	
	-3～+3
	
	コントラスト

	0x2D
	1
	
	-1～+1
	
	明るさ

	0x2E
	1
	
	-3～+3
	
	色の濃さ

	0x2F
	1
	
	-3～+3
	 2
	色合い


クイック調整が選択できないピクチャーコントロール（即ちQuickCapa = 0）の場合、DefaultLevel[0]にデフォルトの値が格納される。
ResponseCodeの内容を以下に示す。
	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Invalid_Parameter
	指定されたPicCtrlItemが設定範囲外の場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter2、Parameter3が指定された場合

	Incomplete_Transfer
	データブロックの送信が失敗した場合


5.2.33. GetPreviewImage
本OperationCodeによる操作は、指定されたオブジェクトのプレビュー画像を取得するものである。

プレビュー画像のフォーマットはJPEGである。

・OperationCode

：0x9200
・Parameter1

：ObjectHandle
・Parameter2

：Quality [0：Low、1：Normal]

・Parameter3

：Transfer Size (Byte)

・データ

：プレビュー画像データ

・データ方向

：カメラ→ホスト

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Incomplete_Transfer，Store_Not_Available，Invalid_Object_Handle
・Response Parameter
：残りデータサイズ (Byte)

カメラは、本コマンドを受信した時にホストモードでなかったら、ホストモードへ設定を変更し、コマンド処理が終了した時点でカメラモードへ設定を変更する。

また、撮影中に本コマンドを受信した場合にはエラー応答を行う。

指定されたObjectHandleに対応するプレビュー画像情報をホストへ送信する。但し、Parameter1のObjectHandleはPreviewImageAdded、ObjectAddedInSdramイベントにより通知されたObjectHandleを指定すること。

送信するプレビュー画像は、Qualityの指定により2種類を用意する。何れも画像のフォーマットはJPEGである。

	Quality
	最大画像サイズ
	圧縮率
	最大サイズ

	Low
	 576×376
	BASIC
	32486Byte

	Normal
	1600×1200
	BASIC
	288000Byte 


送信画像のサイズは、最大画像サイズに内接する形となる。

プレビュー画像1枚分の転送データ詳細を以下に示す。
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Parameter3により指定されたサイズ分、プレビュー画像情報を送信する。指定された送信サイズが画像情報データサイズに満たない場合、カメラ内で送信済みのオフセット位置を保持し、次回のコマンドで送信するデータはそのオフセット位置から指定サイズ分を送信する。本コマンドを処理した後に残りの画像情報データサイズをResponseパラメータでホストへ通知する。
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また、全てのデータを送信し終わる前にParameter1のObjectHandle、もしくはParameter2のQualityが変更されたコマンドをカメラが受信した場合、オフセット位置を破棄し、新たなParameterの設定に従いデータを送信する。

Parameter3により指定される送信サイズは512Byteの倍数とする。それ以外の場合にはエラー応答を行う。カメラは残りデータサイズが送信サイズよりも小さい場合には残りデータサイズ分の送信を行う。

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1が指定されていない場合、もしくはParameter2が0か1以外の場合、もしくはParameter3が512Byteの倍数以外の場合

	Incomplete_Transfer
	データブロックの送信が失敗した場合

	Store_Not_Available
	CFカードの初期化中の場合、もしくはCFカードが存在しない場合、もしくはバッテリーレベルが動作不可状態の場合

	Invalid_Object_Handle
	指定されたObjectHandleが有効なプレビュー画像を示さない場合


5.2.34. StartLiveView
本OperationCodeによる操作は、ライブビュー状態へ突入させるものである。

・OperationCode

：0x9201

・Parameter1

：なし

・Parameter2

：なし

・Parameter3

：なし

・データ

：なし

・データ方向

：－

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Device_Busy，Hardware_Error，Invalid_Status，MirrorUp_Sequence
・Response Parameter
：なし

カメラは、本コマンドを受信した時にホストモードでなかったらホストモードへ設定を変更し、ライブビュー状態が解除された時点でカメラモードへ設定を変更する。

本コマンドは起動型コマンドであり、応答フェーズへの移行は、ライブビュー状態への突入を開始した時点で行われる。但し、WarningStatusプロパティ (5.5.6.15項) のBit0の値が1 [シーケンスエラー] で本コマンドを受信した場合、シーケンスエラーの解除を行い、Hardware_Errorを通知してコマンド処理を終了する。また、カメラ要因によるエラー (バッテリー残量なし、警告情報) が発生していた場合はInvalid_Statusを、RecordingMediaプロパティがCFの場合もInvalid_Statusを、カメラモードによるライブビューを実行中の場合はDevice_Busyを通知してコマンド処理を終了する。

ホストは、本コマンドの応答フェーズが正常終了であることを確認すると、DeviceReadyコマンドを繰り返し発行し、ライブビュー画像を取得可能な状態に遷移できたか確認する。カメラは、ライブビュー画像を取得可能な状態に遷移するまでの間、DeviceReadyコマンドでDevice_Busyを返し、ライブビュー画像を取得可能な状態に遷移した時点で、DeviceReadyコマンドで正常終了を返す。但し、何かしらの要因によりライブビュー画像を取得可能な状態に遷移できない場合、DeviceReadyコマンドでエラー応答を返す。

ホストは、DeviceReadyコマンドの応答が正常終了であることを確認すると、GetLiveViewImageコマンドを発行して、ライブビュー画像を取得することができる。

ライブビューのモードは、LiveViewModeプロパティ (5.5.2.46項) の設定値に基づく。

ライブビュー状態の解除はEndLiveViewコマンドにより行う。但し、カメラ要因によりライブビュー状態が解除された場合 (ライブビューの制限時間が経過した場合も含む)、カメラはGetLiveViewImageコマンドなどの応答フェーズでNot_LiveViewを通知する。

本コマンドによりライブビュー状態へ突入後は、レリーズ要求を受け付けなくなる為、InitiateCaptureコマンド (5.2.14項)、InitiateCaptureRecInSdramコマンド (5.2.20項)、AfAndCaptureRecInSdramコマンド (5.2.29項) については、ライブビュー状態が解除されるまで実行できない。また、ライブビュー中はホストモードの解除も行えない為、ChangeCameraModeコマンド (5.2.22項) も実行できない。

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1からParameter3の何れかが指定された場合

	Device_Busy
	コマンド処理の開始時に取り込み動作中の場合、もしくはライブビュー中の場合

	Hardware_Error
	コマンド処理の開始時にカメラ本体でエラーが発生している場合

	Invalid_Status
	カメラ要因によるエラー (バッテリー残量なし、警告情報) の場合、もしくはレリーズボタン全押し中の場合

	MirrorUp_Sequence
	ミラーアップ撮影中の場合


5.2.35. EndLiveView
本OperationCodeによる操作は、ライブビュー状態を解除させるものである。

・OperationCode

：0x9202

・Parameter1

：なし

・Parameter2

：なし

・Parameter3

：なし

・データ

：なし

・データ方向

：－

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported

・Response Parameter
：なし

ライブビュー状態を解除する。

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1からParameter3の何れかが指定された場合


5.2.36. GetLiveViewImage
本OperationCodeによる操作は、最新のライブビュー画像を取得するものである。

ライブビュー画像のフォーマットはJPEGである。

・OperationCode

：0x9203

・Parameter1

：なし

・Parameter2

：なし

・Parameter3

：なし

・データ

：LiveViewObject

・データ方向

：カメラ→ホスト

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Incomplete_Transfer，Not_LiveView
・Response Parameter
：なし

カメラは、最新のライブビュー画像 (LiveViewObject) をホストへ送信する。

本コマンドは、StartLiveViewコマンドによりライブビュー状態へ突入している場合にのみ有効である。ライブビュー状態に突入していない場合、Not_LiveViewを返す。

LiveViewObjectは、表示情報とライブビュー画像 (JPEG) で形成される。

LiveViewObjectのフォーマットを以下に示す。
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ュ

ー

画

像

画像データ

表

示

情

報

添付

JPGE

画像サイズ

全体サイズ

表示エリアサイズ

表示中心座標

カウントダウン時間

フォーカス駆動状態

AF駆動可能状態


ライブビュー画像の最大サイズは、｢900KByte｣ である。

ライブビュー画像の品質は、｢BASIC｣ である。

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1からParameter3の何れかが指定された場合

	Incomplete_Transfer
	データブロックの送信が失敗した場合

	Not_LiveView
	ライブビュー状態に突入していない場合


5.2.37. MfDrive

本OperationCodeによる操作は、ライブビュー状態でのMF駆動を開始させるものである。

・OperationCode

：0x9204

・Parameter1

：DriveType

・Parameter2

：StepValue
・Parameter3

：なし

・データ

：なし

・データ方向

：－

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Store_Not_Available，Invalid_Parameter，Invalid_Status，




  CameraMode_Not_Adjust_Fnumber，Not_LiveView，MfDrive_Step_End
・Response Parameter
：なし

本コマンドは、ライブビューのモードが ｢三脚撮影｣ で、StartLiveViewコマンドによりライブビュー状態へ突入している場合にのみ有効である。ライブビュー状態に突入していない場合、Not_LiveViewを返す。

応答フェーズへの移行は、MF動作が終了した時点で行われる。MF動作が終端に達した場合、MfDrive_Step_Endを返す。但し、カメラ要因の問題によりMF駆動が行えない場合 (カメラ要因によるエラー、CPU内蔵レンズが未装着、レンズ撮影不可状態中など)、もしくはFocusModeプロパティ (5.5.1.7項) の値が0x0001 [MF] の場合、Invalid_Statusを返す。

本コマンドは起動コマンドであり、MF駆動を開始させると応答フェーズへ移行する。

ホストは応答フェーズが正常終了であることを確認すると、DeviceReadyコマンドを複数回発行し、動作終了を確認する。カメラはMF動作の終了までDeviceReadyコマンドに対してDevice_Busy応答を返す。カメラは、MF動作が終了した時点でDeviceReadyコマンドに対して正常終了の応答を返す。但し、MF動作失敗した場合にはDeviceReadyコマンドにてエラー応答を返す。

カメラは、Parameter1で指定されたDriveTypeの内容に基づいて、MF駆動を行う。MF駆動の駆動量は、Parameter2で指定されたStepValueの内容に基づく。MF駆動は、現在の位置を基準に動作する。

DriveTypeの内容 (AF駆動方向) を以下に示す。

	DriveType
	内容 (AF駆動方向)

	0x00000001
	無限 → 至近

	0x00000002
	至近 → 無限


StepValueには駆動量(パルス数)を設定する。設定範囲は1~32767

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1、Parameter2が指定されていない場合、もしくはParameter3が指定された場合

	Invalid_Parameter
	指定されたDriveType、StepValueが設定範囲外の場合

	Invalid_Status
	カメラ要因の問題によりMF駆動が行えない場合 (カメラ要因によるエラー、CPU内蔵がレンズ未装着、レンズ撮影不可状態中など)、もしくはフォーカスモードがMFの場合、もしくはライブビュー状態に突入しているがライブビューのモードが ｢三脚撮影｣ に設定されていない場合

	CameraMode_Not_Adjust_Fnumber
	絞り値がF--で撮影モードがMモード以外の場合

	Not_LiveView
	ライブビュー状態に突入していない場合

	MfDrive_Step_End
	MF駆動が終端に達した場合

	MfDrive_Step_ Insufficiency
	駆動量不足の場合


5.2.38. ChangeAfArea
本OperationCodeによる操作は、ライブビュー状態のAFエリアの変更を行うものである。

・OperationCode

：0x9205

・Parameter1

：XValue

・Parameter2

：YValue

・Parameter3

：なし

・データ

：なし

・データ方向

：－

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Device_Busy，Invalid_Parameter，Invalid_Status，Not_LiveView，

・Response Parameter
：なし

本コマンドは、ライブビューのモードが ｢三脚撮影｣ で、StartLiveViewコマンドによりライブビュー状態へ突入している場合にのみ有効である。ライブビュー状態に突入していない場合、Not_LiveViewを返す。AF動作中の場合、Device_Busyを返す。

カメラは、Parameter1とParameter2で指定された座標を中心にAFエリアを設定する。Parameter1のXvalueでX軸の設定を行い、Parameter2のYValueでY軸の設定を行う。

XValueとYValueの範囲はGetLiveViewImageコマンドで取得したヘッダ情報の「全体サイズ」となるが、「AF枠サイズ」のハーフサイズ分だけ指定出来る範囲が狭くなる。設定可能な範囲を超えた値が設定された場合は、最大or最小の値が反映される。

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1が指定されていない場合、もしくはParameter2、Parameter3が指定された場合

	Device_Busy
	AF動作中の場合

	Invalid_Status
	ライブビュー状態に突入しているがライブビューのモードが ｢三脚撮影｣ に設定されていない場合

	Not_LiveView
	ライブビュー状態に突入していない場合


5.2.39. AfDriveCancel
本OperationCodeによる操作は、AF駆動をキャンセルさせるものである。

・OperationCode

：0x9206
・Parameter1

：なし

・Parameter2

：なし

・Parameter3

：なし

・データ

：なし

・データ方向

：－

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported

・Response Parameter
：なし

カメラは、動作中のAF駆動をキャンセルする。

応答フェーズへの移行は、AF駆動のキャンセルを終えた時点で行われる。

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1からParameter3の何れかが指定された場合


5.2.40. GetObjectPropsSupported
本OperationCodeによる操作は、カメラが対応するオブジェクトプロパティのコード群を取得するものである。

・OperationCode

：0x9801

・Parameter1

：ObjectFormatCode

・Parameter2

：なし

・Parameter3

：なし

・データ

：ObjectPropCodeArray

・データ方向

：カメラ→ホスト

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Incomplete_Transfer，Invalid_ObjectFormatCode

・Response Parameter
：なし

カメラは、Parameter1で指定されたObjectFormatCodeに対応するプロパティのObjectPropCodeArrayを送信する。

カメラが送信するObjectPropCodeArrayのフォーマットを以下に示す。

各フィールドデータはLittleEndian形式で格納される。

サポートするObjectPropCodeについては、5.6項を参照。
	Field
	Size (Byte)
	Data

	NumElement
	4
	アレイの要素はN (Nはオブジェクト数)

	ArrayEntry [0]
	2
	ObjectPropCode [0]

	ArrayEntry [1]
	2
	ObjectPropCode [1]

	ArrayEntry [2]
	2
	ObjectPropCode [2]

	・・・

	ArrayEntry [N - 1]
	2
	ObjectPropCode [N - 1]


カメラは、以下に示すObjectFormatCodeのみをサポートする。サポートしないObjectFormatCodeが指定された場合、Invalid_ObjectFormatCode応答をして終了する。

	PropertyValue
	ObjectFormat

	0x3000
	Undefined

	0x3001
	Association

	0x3006
	DPOF

	0x3800
	Unknown Image Object

	0x3801
	EXIF/JPEG

	0x380D
	TIFF


ResponseCodeの内容を以下に示す。
	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1が指定されていない場合、もしくはParameter2、Parameter3が指定された場合

	Incomplete_Transfer
	データブロックの送信が失敗した場合

	Invalid_ObjectFormatCode
	指定されたObjectFormatCodeをサポートしていない場合


5.2.41. GetObjectPropDesc
本OperationCodeによる操作は、指定されたObjectPropCodeとObjectFormatCodeに対応するObjectPropDescデータセットを返すものである。
・OperationCode

：0x9802

・Parameter1

：ObjectPropCode

・Parameter2

：ObjectFormatCode

・Parameter3

：なし
・データ

：ObjectPropDescデータセット
・データ方向

：カメラ→ホスト

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Incomplete_Transfer，Invalid_ObjectPropCode，Invalid_ObjectFormatCode

・Response Parameter
：なし

サポートするObjectPropCodeについては、5.6項を参照。

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1、Parameter2が指定されていない場合、もしくはParameter3が指定された場合


	Incomplete_Transfer
	データブロックの送信が失敗した場合

	Invalid_ObjectPropCode
	指定されたObjectPropCodeをサポートしていない場合

	Invalid_ObjectFormatCode
	指定されたObjectFormatCodeをサポートしていない場合


5.2.42. GetObjectPropValue
本OperationCodeによる操作は、指定されたObjectPropCodeに対応する現在値を返すものである。

・OperationCode

：0x9803

・Parameter1

：ObjectHandle

・Parameter2

：ObjectPropCode

・Parameter3

：なし

・データ

：ObjectPropValue

・データ方向

：カメラ→ホスト

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Incomplete_Transfer，Invalid_Object_Handle，Invalid_ObjectPropCode

・Response Parameter
：なし

カメラは、Parameter1で指定されたObjectHandleに対応するオブジェクトに対してParameter2で指定されたオブジェクトプロパティ情報を送信する。

サポートするObjectPropCode及びObjectPropValueの詳細については、5.6項を参照。

ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1、Parameter2が指定されていない場合、もしくはParameter3が指定された場合

	Incomplete_Transfer
	データブロックの送信が失敗した場合

	Invalid_Object_Handle
	指定されたObjectHandleに対応するオブジェクトが存在しない場合、もしくはSDRAM内オブジェクトを示す場合

	Invalid_ObjectPropCode
	指定されたObjectPropCodeをサポートしていない場合


5.2.43. GetObjectPropList
本OperationCodeによる操作は、５つのパラメータにより定義されたクエリーが指定するオブジェクト・プロパティを全て持つデータセットを返すものである。

・OperationCode

：0x9805

・Parameter1

：ObjectHandle

・Parameter2

：[ObjectFormatCode]

・Parameter3

：ObjectPropCode

・Parameter4

：[ObjectPropGroupCode]

・Parameter5

：[Depth]

・データ

：ObjectPropListデータセット

・データ方向

：カメラ→ホスト

・ResponseCode

：OK，Session_Not_Open，Invalid_TransactionID，Parameter_Not_Supported，




  Incomplete_Transfer，Invalid_Object_Handle，Store_Not_Available，




  Invalid_ObjectPropCode，ObjectProp_Not_Supported, 

Specification_By_Format_Unsupported

・Response Parameter
：なし

カメラは、Parameter1で指定されたObjectHandleに対応するオブジェクト、Parameter3で指定されたObjectPropCode (オブジェクトプロパティ) を対象としたObjectPropListデータセットを返す。また、オプションであるParameter2、Parameter4、Parameter5を指定することで、対象を特定することができる。

Parameter1で0xFFFFFFFFが指定された場合には全てのオブジェクトを対象とし、0x00000000が指定された場合にはルートの直下に存在するオブジェクトを対象とする。

オプションであるParameter2が指定された場合、特定のフォーマットを持つオブジェクトのプロパティのみを対象とする。

Parameter3で0xFFFFFFFFが指定された場合、0xFFFFFFFFのグループコードを持たない全てのプロパティを対象とし、0x00000000が指定された場合、オプションであるParameter4で指定されたグループコードを持つ全てのオブジェクトプロパティを対象とする。

オプションであるParameter5が指定された場合、Parameter1で指定されたオブジェクトから、Parameter5で指定された深さまでの全てのオブジェクトが対象となる。

Parameter5で0x00000000が指定された場合、Parameter1で指定されたオブジェクトのみが対象となる。但し、Parameter1、Parameter5がともに無指定 (0x00000000) の場合には空のObjectPropListデータセットを返す。

Parameter5で0xFFFFFFFFが指定された場合、Parameter1で指定されたオブジェクト内にあるフォルダ階層に含まれる全てのオブジェクトが対象となる。但し、Parameter1にファイルのオブジェクトが指定されていた場合、Parameter1で指定されたオブジェクトのみを対象とする。

サポートするObjectPropCode及びObjectPropValueの詳細については、5.6項を参照。
カメラが送信するObjectPropListのフォーマットを以下に示す。

	Field name
	Field order
	Size (Byte)
	Datatype
	Description

	NumberOfElements
	1
	4
	UINT32
	プロパティ数の4倍 (N×4)

	Element1ObjectHandle
	2
	4
	ObjectHandle
	プロパティ1が適用されるオブジェクトのObjectHandle

	Element1PropertyCode
	3
	2
	Datacode
	プロパティ1を記述するObjectPropDescを特定するDatacode

	Element1Datatype
	4
	2
	Datatcode
	プロパティ1のDatatypeCodeを特定する

	Element1Value
	5
	DTS
	DTS
	プロパティ1の値

	Element2ObjectHandle
	6
	4
	ObjectHandle
	プロパティ2が適用されるオブジェクトのObjectHandle

	Element2PropertyCode
	7
	2
	Datacode
	プロパティ2を記述するObjectPropDescを特定するDatacode

	Element2Datatype
	8
	2
	Datacode
	プロパティ2のDatatypeCodeを特定する

	Element2Value
	9
	DTS
	DTS
	プロパティ2の値

	・・・

	ElementNValue
	N×4 + 1
	DTS
	ObjectHandle
	プロパティNの値


ResponseCodeの内容を以下に示す。

	ResponseCode
	内容

	OK
	正常終了

	Session_Not_Open
	セッションが開始されていない場合

	Invalid_TransactionID
	カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なる場合

	Parameter_Not_Supported
	Parameter1、Parameter3が指定されていない場合

	Incomplete_Transfer
	データブロックの送信が失敗した場合

	Invalid_Object_Handle
	指定されたObjectHandleに対応するオブジェクトが存在しない場合、もしくはSDRAM内オブジェクトを示す場合

	Store_Not_Available
	CFカードの初期化中の場合、もしくはCFカードが存在しない場合、もしくはバッテリーレベルが動作不可状態の場合

	Invalid_ObjectPropCode
	指定されたObjectPropCodeをサポートしていない場合

	ObjectProp_Not_Supported
	指定されたObjectPropCodeは有効だが、カメラがそのObjectPropCodeをサポートしていない場合

	Specification_By_Format_Unsupported
	指定されたObjectFormatCodeをサポートしていない場合


5.3. Response Code

コマンドフェーズでホストからカメラに送られたコマンドに対してカメラは応答フェーズで処理に対する応答を返す。その応答の内容を示すものがResponseCodeである。ResponseCodeとコマンドフェーズで送られてくるOperationCodeとの関係は5.2に示すとおり。

カメラが対応するResponseCodeを以下に示す。

	ResponseCode
	ResponseName
	参照項

	0x2001
	OK
	5.3.1

	0x2002
	General_Error
	5.3.2

	0x2003
	Session_Not_Open
	5.3.3

	0x2004
	Invalid_TransactionID
	5.3.4

	0x2005
	Operation_Not_Supported
	5.3.5

	0x2006
	Parameter_Not_Supported
	5.3.6

	0x2007
	Incomplete_Transfer
	5.3.7

	0x2008
	Invalid_StorageID
	5.3.8

	0x2009
	Invalid_Object_Handle
	5.3.9

	0x200A
	DeviceProp_Not_Supported
	5.3.10

	0x200B
	Invalid_ObjectFormatCode
	5.3.11

	0x200C
	Store_Full
	5.3.12

	0x200D
	Object_Write_Protect
	5.3.13

	0x200E
	Store_Read_Only
	5.3.14

	0x200F
	Access_Denied
	5.3.15

	0x2010
	No_Thumbnail_Present
	5.3.16

	0x2012
	Partial_Deletion
	5.3.17

	0x2013
	Store_Not_Available
	5.3.18

	0x2014
	Specification_By_Format_Unsupported
	5.3.19

	0x2015
	No_Valid_ObjectInfo
	5.3.20

	0x2019
	Device_Busy
	5.3.21

	0x201A
	Invalid_Parent_Object
	5.3.22

	0x201B
	Invalid_DeviceProp_Format
	5.3.23

	0x201C
	Invalid_DeviceProp_Value
	5.3.24

	0x201D
	Invalid_Parameter
	5.3.25

	0x201E
	Session_Already_Open
	5.3.26

	0x201F
	Transaction_Cancelled
	5.3.27

	0x2020
	Specification_of_Destination_Unsupported
	5.3.28

	0xA001
	Hardware_Error
	5.3.29

	0xA002
	Out_of_Focus
	5.3.30

	0xA003
	Change_CameraMode_Failed
	5.3.31

	0xA004
	Invalid_Status
	5.3.32

	0xA005
	Set_Property_Not_Support
	5.3.33

	0xA006
	Wb_Preset_Error
	5.3.34

	0xA007
	Dust_Reference_Error
	5.3.35

	0xA008
	Shutter_Speed_Bulb
	5.3.36

	0xA009
	MirrorUp_Sequence
	5.3.37

	0xA00A
	CameraMode_Not_Adjust_Fnumber
	5.3.38

	0xA00B
	Not_LiveView
	5.3.39

	0xA00C
	MfDrive_Step_End
	5.3.40

	0xA00E
	MfDrive_Step_ Insufficiency
	5.3.41

	0xA801
	Invalid_ObjectPropCode
	5.3.42

	0xA802
	Invalid_ObjectProp_Format
	5.3.43

	0xA80A
	ObjectProp_Not_Supported
	5.3.44


OK

・ResponseCode
：0x2001

処理が正常終了したことを示す。

5.3.1. General_Error
・ResponseCode
：0x2002

何かしらの要因により、処理が正常終了できていないことを示す。

5.3.2. Session_Not_Open

・ResponseCode
：0x2003

セッションが開始されていないことを示す。

5.3.3. Invalid_TransactionID

・ResponseCode
：0x2004

カメラが保持しているTransactionIDとホストから指定されたTransactionIDが異なることを示す。

5.3.4. Operation_Not_Supported

・ResponseCode
：0x2005

DeviceInfoデータセットで通知していないOperationCodeが指定されたことを示す。

5.3.5. Parameter_Not_Supported

・ResponseCode
：0x2006

要求された操作に対してパラメータの指定が不適切であることを示す。

5.3.6. Incomplete_Transfer

・ResponseCode
：0x2007

データブロックの送受信に失敗したことを示す。

カメラ本体にて、ファイルアクセスに失敗した場合、本レスポンスを返すことがある。

5.3.7. Invalid_StorageID

・ResponseCode
：0x2008

カメラが送信したStorageIDと異なるStorageIDを指定してきたことを示す。

5.3.8. Invalid_Object_Handle

・ResponseCode
：0x2009

要求された操作に対して無効なオブジェクトハンドルが指定された、もしくは対象となるオブジェクトが存在しないことを示す。

DeviceProp_Not_Supported
・ResponseCode
：0x200A

DeviceInfoデータセットで通知していないDevicePropCodeが指定されたことを示す。

5.3.9. Invalid_ObjectFormatCode

・ResponseCode
：0x200B

指定されたObjectFormatCodeをサポートしていないことを示す。

また、SendObjectInfoコマンドで、ObjectInfoのObjectCompressedSizeフィールドで指定された内容をサポートしていないことを示す際にも使用される。

5.3.10. Store_Full

・ResponseCode
：0x200C

SendObjectInfoコマンドで、カメラが用意したバッファのサイズではオブジェクトを受信できないことを示す。

5.3.11. Object_Write_Protect

・ResponseCode
：0x200D

対象となるオブジェクトがプロテクトされていることを示す。

5.3.12. Store_Read_Only

・ResponseCode
：0x200E

SendObjectInfoコマンドで、CFカードのStorageIDを指定されたことを示す。

カメラは、ホストからのCFカードへの書き込みはサポートしていない。

5.3.13. Access_Denied

・ResponseCode
：0x200F

カメラの状態により操作が拒否されたことを示す。

カメラの状態が変わらない限り操作が拒否されることを意味し、Busy状態を意味するイベントではない。

5.3.14. No_Thumbnail_Present

・ResponseCode
：0x2010

対象となるオブジェクトがサムネイルを有していないことを示す。

5.3.15. Partial_Deletion

・ResponseCode
：0x2012

複数のオブジェクトの削除が指定された時に全てのオブジェクトが削除されていないこと示す。

対象となるオブジェクトの中に、プロテクトされているオブジェクトが含まれていた場合などに起こりえる。

5.3.16. Store_Not_Available

・ResponseCode
：0x2013

CFカードの初期化中、もしくはCFカードが存在しない、もしくはバッテリーレベルが動作不可状態でCFカードへのアクセスが行えないことを示す。

Specification_By_Format_Unsupported

・ResponseCode
：0x2014

指定されたObjectFormatCodeをサポートしていないことを示す。

5.3.17. No_Valid_ObjectInfo

・ResponseCode
：0x2015

SendObjectコマンドで、SendObjectInfoコマンドを受け付ける前に本コマンドを受信したことを示す。

5.3.18. Device_Busy

・ResponseCode
：0x2019

カメラがBusy状態であることを示す。

5.3.19. Invalid_Parent_Object

・ResponseCode
：0x201A

指定されたObjectHandleがディレクトリを示すObjectHandle以外が指定された、もしくは指定されたディレクトリが存在しないことを示す。

5.3.20. Invalid_DeviceProp_Format

・ResponseCode
：0x201B

DevicePropDescデータセットのサイズ・フォーマットが不適切であることを示す。

5.3.21. Invalid_DeviceProp_Value

・ResponseCode
：0x201C

指定されたDevicePropValueが許容範囲外であることを示す。

5.3.22. Invalid_Parameter

・ResponseCode
：0x201D

指定されたパラメータが規定外であることを示す。

5.3.23. Session_Already_Open

・ResponseCode
：0x201E

セッションが既に開始されている状態でOpenSession操作を指定されたことを示す。

カメラは、１つのセッションしかサポートしない。

5.3.24. Transfer_Cancelled

・ResponseCode
：0x201F

送信がキャンセルされたことを示す。

Specification_of_Destination_Unsupported

・ResponseCode
：0x2020

SendObjectInfoコマンドで、指定された記録先をサポートしていないことを示す。

5.3.25. Hardware_Error

・ResponseCode
：0xA001

カメラ本体にて、操作を行えないエラーが生じていることを示す。

5.3.26. Out_of_Focus

・ResponseCode
：0xA002

AF動作が非合焦状態で終了したことを示す。

Change_Cameramode_Failed

・ResponseCode
：0xA003

カメラモード／ホストモードの切り替えが失敗したことを示す。

5.3.27. Invalid_Status

・ResponseCode
：0xA004

カメラの状態により操作が無効であることを示す。
5.3.28. Set_Property_Not_Support

・ResponseCode
：0xA005

指定されたDevicePropCodeのSetを許可していないことを示す。

5.3.29. Wb_Preset_Error

・ResponseCode
：0xA006

プリセット計測レリーズが失敗したことを示す。

5.3.30. Dust_Reference_Error

・ResponseCode
：0xA007

ゴミ参照画像レリーズが失敗したことを示す。

5.3.31. Shutter_Speed_Bulb

・ResponseCode
：0xA008

シャッタースピードがBulbであることを示す。

5.3.32. MirrorUp_Sequence

・ResponseCode
：0xA009

ミラーアップ撮影中、もしくはクリーニングミラーアップ中であることを示す。

CameraMode_Not_Adjust_Fnumber
・ResponseCode
：0xA00A

絞り値がF--で撮影モードがMモード以外であることを示す。

5.3.33. Not_LiveView
・ResponseCode
：0xA00B

ライブビュー状態に突入していないことを示す。

5.3.34. MfDrive_Step_End
・ResponseCode
：0xA00C

MF駆動が終端に達したことを示す。

5.3.35. MfDrive_Step_ Insufficiency
・ResponseCode
：0xA00E

駆動量不足

5.3.36. Invalid_ObjectPropCode
・ResponseCode
：0xA801
指定されたObjectPropCodeをサポートしていないことを示す。

5.3.37. Invalid_ObjectProp_Format
・ResponseCode
：0xA802

指定されたObjectPropがサポート外のサイズ若しくはサポート外のタイプである事を示す。

5.3.38. ObjectProp_Not_Supported
・ResponseCode
：0xA80A
指定されたObjectPropCodeは有効だが、カメラがそのObjectPropCodeをサポートしていないことを示す。

5.4. Event Code

EventCodeは、カメラからホストへ非同期にイベントを通知する場合に非同期イベント割り込みデータフォーマット内に設定し、使用する。カメラでサポートしているEventCodeを示す。

	EventCode
	EventName
	参照項

	0x4001
	CancelTransaction
	5.4.1

	0x4002
	ObjectAdded
	5.4.2

	0x4004
	StoreAdded
	5.4.3

	0x4005
	StoreRemoved
	5.4.4

	0x4006
	DevicePropChanged
	5.4.5

	0x4008
	DeviceInfoChaged
	5.4.6

	0x4009
	RequestObjectTransfer
	5.4.7

	0x400A
	StoreFull
	5.4.8

	0x400C
	StorageInfoChanged
	5.4.9

	0x400D
	CaptureComplete
	5.4.10

	0xC101
	ObjectAddedInSdram
	5.4.11

	0xC102
	CaptureCompleteRecInSdram
	5.4.12

	0xC103
	PreviewImageAdded
	5.4.13


但し、以下に示すのEventCodeについては、ホストからのGetEventコマンドによるEventCode取得時のみ通知を行い、Interrupt転送による非同期イベント通知は行わない。

	EventCode
	EventName
	参照項

	0x4006
	DevicePropChanged
	5.4.5

	0xC101
	ObjectAddedInSdram
	5.4.11

	0xC102
	CaptureCompleteRecInSdram
	5.4.12

	0xC103
	PreviewImageAdded
	5.4.13


5.4.1. CancelTransaction

・EventCode
：0x4001

・EventParameter
：なし

処理がキャンセルされたことを通知する為に使用する。但し、カメラでは使用しない。

5.4.2. ObjectAdded

・EventCode
：0x4002

・EventParameter
：ObjectHandle

CFカードに新規オブジェクトが追加されたことを通知する為に使用する。

5.4.3. StoreAdded

・EventCode
：0x4004

・EventParameter
：StorageID

CFカードがマウントされていないスロットにCFカードが挿されたことを通知する為に使用する。

EventParameterとして、マウントされたスロットに対応したStorageIDを通知する。

5.4.4. StoreRemoved

・EventCode
：0x4005

・EventParameter
：StorageID

CFカードがマウントされているスロットからCFカードが抜かれたことを通知する為に使用する。

EventParameterとして、マウントされていたスロットに対応したStorageIDを通知する。

また、CFカードをフォーマット時、CFカードの情報が無効であることを通知する為に使用する。また、フォーマットが終了した際、CFカードの情報が有効であることを通知する為、StoreRemovedを使用する。

5.4.5. DevicePropChanged

・EventCode
：0x4006

・EventParameter
：PropertyCode

カメラの設定値が変更されたことを通知する為に使用される。

通知する設定値は、5.5項で定義されているDevicePropCodeの設定値である。

但し、ホストからのSetDevicePropValueコマンドでカメラの設定値が変更された場合には通知しない。

本イベントは非同期イベント通知を行わず、GetEventコマンドでのみ取得可能である。

5.4.6. DeviceInfoChaged
・EventCode
：0x4008

・EventParameter
：なし

デバイスの機能が変更されたことを通知する為に使用される。

5.4.7. RequestObjectTransfer
・EventCode
：0x4009

・EventParameter
：ObjectHandle

パラメータで指定したObjectHandleについて、GetObject操作を要求する為に使用する。

5.4.8. StoreFull

・EventCode
：0x400A

・EventParameter
：StorageID
StorageIDに対応したCFカードに空き容量がなくなったことを通知する為に使用する。

本イベントが通知されるのは、ボディレリーズにより空き容量がなくなった場合のみである。

5.4.9. StorageInfoChanged

・EventCode
：0x400C

・EventParameter
：StorageID
StorageIDに対応したCFカードの空き容量に変化が生じたことを通知する為に使用する。

本イベントが通知されるのは、ボディレリーズにより空き容量に変化が生じた、もしくは画質モードの設定値が変更された場合である。

ボディレリーズにより新規オブジェクトが追加された場合、レリーズ動作が全て終了してから本イベントを発行する。連写動作の場合、新規オブジェクトが追加される毎に本イベントは発行しない。

5.4.10. CaptureComplete

・EventCode
：0x400D

・EventParameter
：TransactionID
InitiateCaptureコマンドにより開始されたレリーズ動作が完了したことを通知する為に使用する。

5.4.11. ObjectAddedInSdram

・EventCode
：0xC101

・EventParameter
：ObjectHandle
SDRAM内に新規オブジェクトが追加されたこと (ホストへ画像データの送信が可能になった状態) を通知する為に使用する。

EventParameterとして、新規オブジェクトのObjectHandleを通知する。

ObjectHandleはPreviewImageAddedで通知されたObjectHandleが通知される。

また、SDRAM内に記録先SDRAMの画像データが保存されている状態でUSB切断が発生し、その後、再接続された場合、再度イベントの通知を行う。

本イベントは非同期イベント通知を行わず、GetEventコマンドでのみ取得可能である。

5.4.12. CaptureCompleteRecInSdram

・EventCode
：0xC102

・EventParameter
：なし

InitiateCaptureRecInSdram、AfAndCaptureRecInSdramコマンドにより開始されたレリーズ動作により取得された画像データを全てホストへ送信が終了したことを通知する。

本イベントは非同期イベント通知を行わず、GetEventコマンドでのみ取得可能である。

5.4.13. PreviewImageAdded
・EventCode
：0xC104

・EventParameter
：ObjectHandle
撮影された画像データが記録先SDRAMであり、プレビュー画像の送信が可能になった時点で本イベントを通知する。通知は記録された順で行われる。プレビュー画像が作成不可の場合には本イベントの通知は行わない (ゴミ参照画像など。またリソースの問題でプレビュー画像が作成不可の場合も含む)。本イベントが通知されると、EventPrameterとして通知したObjectHandleを使用してプレビュー画像の取得、オブジェクトの削除が可能 (GetPreviewImageコマンド及びDeleteImageInSdramコマンド)。

ObjectHandleはObjectAddedInSdramと同様のObjectHandleが通知されるが、CompressionSettingプロパティ(5.5.1.3)がRAW＋JPEGの場合はJPEG画像のみの通知になる。

また、SDRAM内に記録先SDRAMの画像が残っている状態でUSB切断が発生し、その後再接続された場合には全てのSDRAM内オブジェクト分のイベント通知を再度行う。

本イベントは非同期イベント通知を行わず、GetEventコマンドでのみ取得可能である。

5.5. DevicePropCode

カメラはオプションとして変更可能な属性を持つ。これはデバイスプロパティを操作することで行われる。プロパティとはデバイスの特性を示す物である。各プロパティには対応するDevicePropCodeが存在する。

定義されている各プロパティの設定値が変更された場合、カメラはそれをホストへ通知する為にDevicePropCodeを含んだDevicePropChangedイベントを送信しなければならない。イベントの送信については以下の動作とする。

· カメラは定期的 (1秒毎) にDeviceProperty全ての値をチェックし、前回チェック時から値の変更が生じたDevicePropertyがあった場合、ホストへその変更を通知する為にDevicePropChangedイベントを送信する。複数のDevicePropertyに変更のあった場合、連続して全てのDevicePropertyについてDevicePropChangedイベントを送信する。

· SetDevicePropValueコマンドによりDevicePropertyの設定値が変更された場合、変更されたDevicePropCodeを含んだDevicePropChangedイベントを送信する必要はない。但し、変更されたDevicePropCodeの変更に影響され、他のDevicePropertyが変更された場合、即座にそのプロパティについてDevicePropChangedイベントを送信する必要がある。例えばAモード (絞り優先) での撮影時、SetDevicePropValueコマンドにより絞り値が変更された場合、カメラは自動的にシャッタースピードを変更する。この場合、シャッタースピードについてはDevicePropChangedイベントを送信しなければならない。

また、GetDevicePropDesc、GetDevicePropValue、SetDevicePropValueについてのエラー応答は以下の動作とする。

· 各プロパティにてカメラの設定状態によりGet / Setどちらか、もしくは両方が無効状態となる場合がある。その場合には無効状態に態該当するResponseCodeの応答を行う。

· Getのみをサポートするプロパティに対してSetを行われた場合、Set_Property_Not_Supportエラー応答を送信する。

但し、PropertyCodeの種類により、DevicePropChangedイベントに続いてさらにイベントを出す必要のある場合がある。それについては各PropertyCodeの説明にて記述する。

カメラが対応するDevicePropCodeは次の通り。

	DevicePropCode
	DevicePropName
	Menu
	参照項

	0x5001
	BatteryLevel
	Setup
	5.5.1.1

	0x5003
	ImageSize
	撮影
	5.5.1.2

	0x5004
	CompressionSetting
	撮影
	5.5.1.3

	0x5005
	WhiteBalance
	撮影
	5.5.1.4

	0x5007
	Fnumber
	-
	5.5.1.5

	0x5008
	FocalLength
	-
	5.5.1.6

	0x500A
	FocusMode
	-
	5.5.1.7

	0x500B
	ExposureMeteringMode
	-
	5.5.1.8

	0x500C
	FlashMode
	-
	5.5.1.9

	0x500D
	ExposureTime
	-
	5.5.1.10

	0x500E
	ExposureProgramMode
	-
	5.5.1.11

	0x500F
	ExposureIndex
	撮影
	5.5.1.12

	0x5010
	ExposureBiasCompensation
	-
	5.5.1.13

	0x5011
	DateTime
	Setup
	5.5.1.14

	0x5013
	StillCaptureMode
	-
	5.5.1.15

	0x5018
	BurstNumber
	-
	5.5.1.16

	0x501C
	FocusMeteringMode
	-
	5.5.1.17

	0xD010
	ShootingMenuBank
	撮影
	5.5.2.1

	0xD011
	ShootingBankNameA
	撮影
	5.5.2.2

	0xD012
	ShootingBankNameB
	撮影
	5.5.2.3

	0xD013
	ShootingBankNameC
	撮影
	5.5.2.4

	0xD014
	ShootingBankNameD
	撮影
	5.5.2.5

	0xD015
	ResetShootingMenu
	撮影
	5.5.2.6

	0xD016
	RawCompressionType
	撮影
	5.5.2.11

	0xD017
	WbTuneAuto
	撮影
	5.5.2.13

	0xD018
	WbTuneIncandescent
	撮影
	5.5.2.14

	0xD019
	WbTuneFluorescent
	撮影
	5.5.2.15

	0xD01A
	WbTuneSunny
	撮影
	5.5.2.16

	0xD01B
	WbTuneFlash
	撮影
	5.5.2.18

	0xD01C
	WbTuneCloudy
	撮影
	5.5.2.19

	0xD01D
	WbTuneShade
	撮影
	5.5.2.20

	0xD01E
	WbColorTemp
	撮影
	5.5.2.21

	0xD01F
	WbPresetDataNo
	撮影
	5.5.2.23

	0xD020
	WbPresetDataComment0
	撮影
	5.5.2.24

	0xD021
	WbPresetDataComment1
	撮影
	5.5.2.25

	0xD022
	WbPresetDataComment2
	撮影
	5.5.2.26

	0xD023
	WbPresetDataComment3
	撮影
	5.5.2.27

	0xD024
	WbPresetDataComment4
	撮影
	5.5.2.28

	0xD025
	WbPresetDataValue0
	撮影
	5.5.2.29

	0xD026
	WbPresetDataValue1
	撮影
	5.5.2.30

	0xD027
	WbPresetDataValue2
	撮影
	5.5.2.31

	0xD028
	WbPresetDataValue3
	撮影
	5.5.2.32

	0xD029
	WbPresetDataValue4
	撮影
	5.5.2.33

	0xD02E
	FmmManualSetting
	Setup
	5.5.4.5

	0xD02F
	F0ManualSetting
	Set up
	5.5.4.6

	0xD030
	ShootingMode
	撮影
	5.5.2.8

	0xD031
	JpegCompressionPolicy
	撮影
	5.5.2.9

	0xD032
	ColorSpace
	撮影
	5.5.2.39

	0xD033
	AutoDxCrop
	撮影
	5.5.2.9

	0xD040
	CustomSettingBank
	カスタム
	5.5.3.1.1

	0xD041
	CustomBankNameA
	カスタム
	5.5.3.1.2

	0xD042
	CustomBankNameB
	カスタム
	5.5.3.1.3

	0xD043
	CustomBankNameC
	カスタム
	5.5.3.1.4

	0xD044
	CustomBankNameD
	カスタム
	5.5.3.1.5

	0xD045
	ResetCustomSetting
	カスタム
	5.5.3.1.6

	0xD048
	DynamicAFonAFC
	a1
	5.5.3.2.1

	0xD049
	DynamicAFonAFS
	a2
	5.5.3.2.2

	0xD04B
	AFDriveByRelease
	a5
	5.5.3.2.5

	0xD04C
	FocusFrameMFSetting
	a6
	5.5.3.2.6

	0xD04D
	FocusFrameCSetting
	a6
	5.5.3.2.7

	0xD04F
	FocusAreaSelect
	a7
	5.5.3.2.8

	0xD050
	VerticalAF-ON
	a9
	5.5.3.2.9

	0xD051
	AFStillLockOn
	a4
	5.5.3.2.4

	0xD054
	ISOAutoControl
	撮影
	5.5.2.43

	0xD055
	IsoStep
	b1
	5.5.3.3.1

	0xD056
	ExposureEVStep
	b2
	5.5.3.3.2

	0xD057
	ExposureCompEVStep
	b3
	5.5.3.3.3

	0xD058
	ExposureCompSetting
	b4
	5.5.3.3.4

	0xD059
	CenterWeightedExRange
	b5
	5.5.3.3.5

	0xD05A
	ExposureBaseCompMatrix
	b6
	5.5.3.3.6

	0xD05B
	ExposureBaseCompCenter
	b6
	5.5.3.3.7

	0xD05C
	ExposureBaseCompSpot
	b6
	5.5.3.3.8

	0xD05E
	AELockRelease
	c1
	5.5.3.4.1

	0xD05F
	AEAFLockSetting
	f6
	5.5.3.7.10

	0xD062
	AutoMeterOffDelay
	c2
	5.5.3.4.2

	0xD063
	SelfTimerDelay
	c3
	5.5.3.4.3

	0xD064
	LCDPowerOff
	c4
	5.5.3.4.4

	0xD068
	CspeedLow
	d2
	5.5.3.5.3

	0xD069
	BurstMaxNumber
	d3
	5.5.3.5.4

	0xD06A
	ExposureDelay
	d8
	5.5.3.5.10

	0xD06B
	NoiseReduction
	撮影
	5.5.2.41

	0xD06C
	NumberingMode
	d4
	5.5.3.5.5

	0xD06D
	TFTDisplaySetting
	d5
	5.5.3.5.6

	0xD06E
	FinderDisplaySetting
	d5
	5.5.3.5.7

	0xD06F
	LCDIllumination
	d7
	5.5.3.5.9

	0xD070
	NoiseReductionHiIso
	撮影
	5.5.2.42

	0xD074
	FlashSyncSpeed
	e1
	5.5.3.6.1

	0xD075
	FlashSlowSpeedLimit
	e2
	5.5.3.6.2

	0xD077
	ModelingOnPreviewButton
	e3
	5.5.3.6.3

	0xD078
	BrackettingType
	e4
	5.5.3.6.4

	0xD079
	SelectBracketChangeFactor
	e5
	5.5.3.6.5

	0xD07A
	BrackettingOrder
	e6
	5.5.3.6.6

	0xD080
	CenterButtonOnShootingMode
	f1
	5.5.3.7.1

	0xD081
	CenterButtonOnPlaybackMode
	f1
	5.5.3.7.2

	0xD082
	MultiSelectorSetting
	f2
	5.5.3.7.4

	0xD083
	MultiSelectorDirection
	f3
	5.5.3.7.5

	0xD084
	FunctionButton
	f4
	5.5.3.7.6

	0xD085
	CommandDialRotation
	f7
	5.5.3.7.12

	0xD086
	CommandDialChange
	f7
	5.5.3.7.13

	0xD087
	CommandDialFSetting
	f7
	5.5.3.7.14

	0xD088
	CommandDialActiveOnPlaybackMenu
	f7
	5.5.3.7.15

	0xD089
	UniversalMode
	f8
	5.5.3.7.16

	0xD08A
	EnableShutter
	f9
	5.5.3.7.17

	0xD08B
	AfZoomRatio
	f1
	5.5.3.7.3

	0xD08C
	FunctionButton2
	f4
	5.5.3.7.7

	0xD08D
	EnableAFAreaPoint
	a8
	5.5.3.2.9

	0xD08E
	NomalAF-ON
	a9
	5.5.3.2.10

	0xD090
	CommentString
	Setup
	5.5.4.1

	0xD091
	EnableComment
	Setup
	5.5.4.2

	0xD092
	OrientationSensorMode
	Setup
	5.5.4.3

	0xD093
	ManualSettingLensNo
	Setup
	5.5.4.4

	0xD094
	AfTuneEnable
	Setup
	5.5.4.7

	0xD095
	AfTuneUnregistryLens
	Setup
	5.5.4.8

	0xD096
	AfTuneRegistryLens
	Setup
	5.5.4.9

	0xD097
	AfTuneLensNoIndex
	Setup
	5.5.4.10

	0xD098
	AfTuneLensNo
	Setup
	5.5.4.11

	0xD099
	AfTuneLensNoIndexNum
	Setup
	5.5.4.12

	0xD09A
	AfTuneLensNoIndexNow
	Setup
	5.5.4.13

	0xD09B
	AfTuneLensNoDelete
	Setup
	5.5.4.14

	0xD0C0
	EnableBracketting
	-
	5.5.7.1

	0xD0C1
	AEBrackettingStep
	-
	5.5.7.2

	0xD0C2
	AEBrackettingPattern
	-
	5.5.7.3

	0xD0C3
	AEBrackettingCount
	-
	5.5.7.4

	0xD0C4
	WBBrackettingStep
	-
	5.5.7.5

	0xD0C5
	WBBrackettingPattern
	-
	5.5.7.6

	0xD0E0
	LensID
	-
	5.5.9.3

	0xD0E1
	LensSort
	-
	5.5.9.1

	0xD0E2
	LensType
	-
	5.5.9.2

	0xD0E3
	LensFocalMin
	-
	5.5.9.4

	0xD0E4
	LensFocalMax
	-
	5.5.9.5

	0xD0E5
	LensApatureMin
	-
	5.5.9.6

	0xD0E6
	LensApatureMax
	-
	5.5.9.7

	0xD100
	ShutterSpeed
	-
	5.5.6.9

	0xD101
	ExternalDC-IN
	-
	5.5.5.1

	0xD102
	WarningStatus
	-
	5.5.6.15

	0xD103
	RemainingExposure
	-
	5.5.6.3

	0xD104
	AFLockStatus
	-
	5.5.6.5

	0xD105
	AELockStatus
	-
	5.5.6.4

	0xD106
	FVLockStatus
	-
	5.5.6.6

	0xd108
	FocusArea
	-
	5.5.6.11

	0xD109
	FlexibleProgram
	-
	5.5.6.10

	0xD10A
	ExposureStatus
	-
	5.5.6.13

	0xD10B
	RecordingMedia
	-
	5.5.6.2

	0xD10C
	USBSpeed
	-
	5.5.11.1

	0xD10D
	CCDNumber
	-
	5.5.10.1

	0xD10E
	Orientation
	-
	5.5.6.1

	0xD110
	FnumberLock
	-
	5.5.6.8

	0xD111
	ShutterSpeedLock
	-
	5.5.6.7

	0xD120
	ExternalSpeedLightExist
	-
	5.5.8.1

	0xD121
	ExternalSpeedLightStatus
	-
	5.5.8.3

	0xD122
	ExternalSpeedLightSort
	-
	5.5.8.2

	0xD124
	FlashCompensation
	-
	5.5.8.5

	0xD125
	NewExternalSpeedLightMode
	-
	5.5.8.4

	0xD148
	Slot2ImageSaveMode
	撮影
	5.5.2.7

	0xD149
	RawCompressionBitMode
	撮影
	5.5.2.12

	0xD14E
	Active-D-Lighting
	撮影
	5.5.2.40

	0xD14F
	WbTuneFluorescentType
	撮影
	5.5.2.16

	0xD150
	WbTuneColorTemp
	撮影
	5.5.2.22

	0xD151
	WbTunePreset0
	撮影
	5.5.2.24

	0xD152
	WbTunePreset1
	撮影
	5.5.2.25

	0xD153
	WbTunePreset2
	撮影
	5.5.2.26

	0xD154
	WbTunePreset3
	撮影
	5.5.2.27

	0xD155
	WbTunePreset4
	撮影
	5.5.2.28

	0xD160
	Beep
	d1
	5.5.3.5.1

	0xD164
	ISOAutoShutterTime
	撮影
	5.5.2.45

	0xD183
	ISOAutoHighLimit
	撮影
	5.5.2.44

	0xD184
	DynamicAFArea
	a3
	5.5.3.2.3

	0xD186
	CSpeedHigh
	d2
	5.5.3.5.2

	0xD187
	InformationScreenDisplaySetting
	d6
	5.5.3.5.8

	0xD189
	PreviewButton
	f5
	5.5.3.7.8

	0xD18A
	PreviewButton2
	f5
	5.5.3.7.9

	0xD18B
	AEAFLockSetting 2
	f6
	5.5.3.7.11

	0xD18D
	IndicatorDisplay
	f10
	5.5.3.7.18

	0xD1A0
	LiveViewMode
	撮影
	5.5.2.46

	0xD1A1
	LiveViewStillCaptureMode
	撮影
	5.5.2.47

	0xD1A2
	LiveViewStatus
	-
	5.5.12.1

	0xD1A3
	LiveViewImageZoomRatio
	--
	5.5.12.2

	0xD1A4
	LiveViewProhibitionCondition
	-
	5.5.12.3

	0xD1B0
	ExposureDisplayStatus
	-
	5.5.6.12

	0xD1B1
	ExposureIndicateStatus
	-
	5.5.6.13

	0xD1B2
	InfoDisplayErrorStatus
	-
	5.5.6.16

	0xD1B3
	ExposureIndicateLightup
	-
	5.5.6.14

	0xD200
	ActivePicCtrlItem
	撮影
	5.5.13.1

	0xD201
	ChangePicCtrlItem
	-
	5.5.13.2

	0xD406
	SessionInitiatorVersionInfo
	-
	5.5.14.1

	0xD407
	PerceivedDeviceType
	-
	5.5.14.2


5.5.1. 標準 デバイスプロパティ

5.5.1.1. BatteryLevel

・PropertyCode
：0x5001

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：100 [100 %]

カメラの ｢電池残量｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0 [0 %] ～ 100 [100 %]

実際にカメラから送信される値は1、20、40、60、80、100の6種類である。

PropertyValueの値と電池残量状態は以下の通り。

	電池残量状態
	電池表示FULL
	電池表示ブロック－1
	電池表示ブロック－2
	電池表示ブロック－3
	電池表示ブロック－4
	撮影禁止

レベル

	PropertyValue
	100%
	80%
	60%
	40%
	20%
	1%


本プロパティで示す電池残量状態が撮影禁止レベルである場合、WarningStatusプロパティ(5.5.6.15項)に(Bit1：バッテリー不足)が、LiveViewProhibitionConditionプロパティ(5.5.12.3項)に(Bit8：バッテリー不足中)が設定される。
5.5.1.2. ImageSize

・PropertyCode
：0x5003

・DataType
：String
・記述形式
：列挙

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：4256x2832 [サイズ L (36x24)]

カメラで設定されている、｢画像サイズ｣ を表す。

PropertyValueのフォーマットは、文字列で画像の幅と高さを表す。

PropertyValueの値は、ShootingModeプロパティ (5.5.2.8項) の値により変化する。

本プロパティの変更によりStotrageInfoDataSet (8.2項) に変化が生じた場合、StorageInfoChangeイベントを送信する。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

	設定
	PropertyValue

	
	クロップモード

36x24(3:2)
	クロップモード

DXフォーマット
	クロップモード

30x24(5:4)

	サイズ L
	4256x2832
	2784x1848
	3552x2832

	サイズ M
	3184x2120
	2080x1384
	2656x2120

	サイズ S
	2128x1416
	1392x 0920
	1776x1416


5.5.1.3. CompressionSetting

・PropertyCode
：0x5004

・DataType
：UINT8

・記述形式
：列挙

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0x01 [JPEG (NORMAL)]

カメラで設定されている、｢画質モード｣ を表す。

本プロパティの変更によりStotrageInfoDataSet (8.2項) に変化が生じた場合、StorageInfoChangeイベントを送信する。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

	PropertyValue
	設定

	0x00
	JPEG (BASIC)

	0x01
	JPEG (NORMAL)

	0x02
	JPEG (FINE)

	0x03
	TIFF (RGB)

	0x04
	RAW

	0x05
	RAW + JPEG (BASIC)

	0x06
	RAW + JPEG (NORMAL)

	0x07
	RAW + JPEG (FINE)


5.5.1.4. WhiteBalance

・PropertyCode
：0x5005

・DataType
：UINT16

・記述形式
：列挙

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0x0002 [オート]

カメラで設定されている、｢ホワイトバランス｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

	PropertyValue
	設定

	0x0002
	オート

	0x0004
	晴天

	0x0005
	蛍光灯

	0x0006
	電球

	0x0007
	フラッシュ

	0x8010
	曇天

	0x8011
	晴天日陰

	0x8012
	色温度設定

	0x8013
	プリセット


5.5.1.5. Fnumber

・PropertyCode
：0x5007

・DataType
：UINT16

・記述形式
：列挙

・Get / Set
：Get、Get / Set

・DefaultValue
：列挙のMin値

CPU内蔵レンズ装着時の、｢開放絞り値｣ を表す。

以下の場合、Setは無効となる。

· ExposureProgramModeプロパティ (5.5.1.11項) の値が0x0002 [P] か0x0004 [S] の場合。

· LensSortプロパティ (5.5.9.1項) の値が0 [未装着] の場合。

· WarningStatusプロパティ (5.5.6.15項) の値のBit0が1 [シーケンスエラー] の場合。

PropertyValueの値は、開放絞り値を100倍した値となる。

PropertyValueの値は、ExposureEvStepプロパティ (5.5.3.3.2項) の値により変化する。

但し、CommandDialFSettingプロパティ (5.5.3.7.14項) の値が1 [しない] で、LensTypeプロパティ (5.5.9.2項) の値のBit1が0 [Gタイプレンズ以外] の場合、ExposureEvStepプロパティ (5.5.3.3.2項) の値に関係なく1 EV扱いとする。

PropertyValueの値の設定範囲は、レンズや倍率の設定により変化する。

LensSortプロパティ (5.5.9.1) の値が0 [未装着] の場合、列挙を作成することができない為、列挙数は1とし、列挙値とDefaultValueをPropertyValueと同じ値とする。この時のPropertyValueの値は開放F値を除き1 EV扱いとする。また、F0ManualSettingプロパティ (5.5.4.6項) の値が0 [設定なし] の場合にはPropertyValueの値は0とする。

但し、カメラでの絞り値設定が絞り値設定エラーの状態の場合には列挙数は1とし、PropertyValue、DefaultValue、列挙値を共に0xFFFFとする。

5.5.1.6. FocalLength

・PropertyCode
：0x5008

・DataType
：UINT32

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：(設定範囲の最小値)

CPU内蔵レンズ装着時の、｢焦点距離｣ を表す。

LensSortプロパティ (5.5.9.1項) の値が0 [未装着] の場合、PropertyValueの値は不定である。

PropertyValueの値は、焦点距離 (mm) を100倍した値となる。

PropertyValueの値の設定範囲は、レンズや倍率の設定により変化する。

5.5.1.7. FocusMode

・PropertyCode
：0x500A

・DataType
：UINT16

・記述形式
：列挙

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x8010 [AF-S]

カメラで設定されている、｢フォーカスモード｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

	PropertyValue
	設定

	0x0001
	M (MF)

	0x8010
	S (AF-S)

	0x8011
	C (AF-C)


5.5.1.8. ExposureMeteringMode

・PropertyCode
：0x500B

・DataType
：UINT16

・記述形式
：列挙

・Get / Set
：Get (デフォルト)



  Get / Set (ChangeCameraModeコマンドによるホストモード期間中)

・DefaultValue
：0x0003 [マルチパターン]

カメラで設定されている、｢測光モード｣ を表す。

本プロパティは、ChangeCameraModeコマンドによりホストモードに切り替えられている間のみ、Setが可能である。ホストモードに切り替えられている間に設定された値は、カメラモードに切り替えられた時点で破棄される。(1.4.2項 参照)

又、ホストモード中StartLiveViewコマンドによりライブビュー状態の場合にSetされた値は、ライブビュー状態中は設定されず、状態解除後に反映される。

ChangeCameraModeコマンドによりホストモードに切り替えられた場合、Get / Setフィールドの設定を変更して、DevicePropChangedイベントを発行する。カメラモードに切り替えられた場合、Get / Setフィールドの設定をデフォルトの設定に戻して、DevicePropChangedイベントを発行する。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

	PropertyValue
	設定

	0x0002
	中央重点

	0x0003
	マルチパターン

	0x0004
	スポット


5.5.1.9. FlashMode

・PropertyCode
：0x500C

・DataType
：UINT16

・記述形式
：列挙

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0x8010 [ノーマル]

カメラで設定されている、スピードライトの ｢シンクロモード｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

	PropertyValue
	設定

	0x0004
	赤目軽減

	0x8010
	ノーマル

	0x8011
	スロー

	0x8012
	後幕

	0x8013
	赤目軽減 + スロー


また、本プロパティとExposureProgramModeプロパティ (5.5.1.11項) と外部スピードライトの有無により、カメラ本体の表示は以下のようになる。

	カメラの設定
	カメラ本体の表示

	シンクロモード
	ExposureProgramMode
	スピードライトなし
	スピードライトあり

	ノーマル
	-
	(表示なし)
	ノーマル

	スロー
	M、S
	(表示なし)
	ノーマル

	
	A、P
	スロー
	スロー

	後幕
	M、S
	後幕
	後幕

	
	A、P
	後幕 + スロー
	後幕 + スロー

	赤目軽減
	-
	(表示なし)
	赤目軽減

	赤目軽減 + スロー
	M、S
	(表示なし)
	赤目軽減

	
	A、P
	スロー
	赤目軽減 + スロー


5.5.1.10. ExposureTime

・PropertyCode
：0x500D

・DataType
：UINT32

・記述形式
：列挙

・Get / Set
：Get (A、P)、Get / Set (S、M)

・DefaultValue
：列挙のMin値

カメラで設定されている、｢シャッタースピード｣ を表す。

ExposureProgramModeプロパティ (5.5.1.11項) の値が0x0001 [M]、0x0004 [S] 時のみSetが可能である。

以下の場合、Setは無効となる。

· ExposureProgramModeプロパティの値が0x0002 [P]、0x0003 [A] の場合。

· WarningStatusプロパティ (5.5.6.15項) のBit0の値が1 [シーケンスエラー] の場合

以下に、有効なPropertyValueを記す。

PropertyValue = 10000×設定されているシャッタースピード [単位は1/10000秒]

例えばカメラで設定されているシャッタースピードが1/250秒の場合、PropertyValueは40となる。PropertyValueは1 ～ 300000の範囲で列挙される。列挙される値は、ExposureEVStepプロパティ (5.5.3.3.2項) の値により変化する。

例外として、ExposureProgramModeプロパティの値がMかSの時にはシャッタースピードのBulb設定が有効となる為、列挙する値に0xFFFFFFFFを追加し、実際にカメラのシャッタースピード設定がBulbの場合にはPropertyValueに0xFFFFFFFFを設定する。

カメラでのX秒時 (SB同調速度) 設定については通常のシャッタースピードと同一の扱いとする。1/250秒に設定されている状態でGetを行った場合PropertyValueは1/250と同じ値となる。逆に、X秒時に設定されている状態でX秒時と同じシャッタースピードをSetした場合にはX秒時は解除され、通常のシャッタースピードとなる。

また列挙される値は、ExternalSpeedLightExistプロパティ (5.5.8.1項) の値が1 [あり] の場合、最小値はFlashSyncSpeedプロパティ (5.5.3.6.1項) 及び外部スピードライト制限速度に、最大値はFlashModeプロパティ (5.5.1.9項) 及びFlashSlowSpeedLimitプロパティ (5.5.3.6.2項) に依存して変化する。条件については下表を参照。

列挙最小値

	FlashSyncSpeed Value
	FlashSyncSpeed、外部SB制限速度対比
	列挙最小値

	1 [1/250 (オートFP)]
	-
	外部SB制限速度

	1以外
	FlashSyncSpeed ≧ 外部SB制限速度
	FlashSyncSpeed

	[1/250 (オートFP) 外]
	FlashSyncSpeed ＜ 外部SB制限速度
	外部SB制限速度


列挙最大値

	FlashMode Value
	ExposureProgramMode Value
	列挙最大値

	0x0004 [赤目軽減]
	0x0002 [P]
	FlashSlowSpeedLimit

	0x8010 [ノーマルシンクロ]
	0x0003 [A]
	で示される値

	
	0x0001 [M]
	30秒 (BULB)

	
	0x0004 [S]
	

	0x8011 [スローシンクロ]
	全て
	

	0x8012 [リアシンクロ]
	
	

	0x8013 [赤目軽減スローシンクロ]
	
	


列挙される値に変化が生じた場合、列挙値とDefaultValueを更新する。

但し、カメラのMaxExposureTimeは1/8000である為、1/10000秒単位では差を表せない範囲が生じる。その場合、以下の扱いとする。｢ ( ) ｣ 内はカメラで設定されている露出ステップを表す。

	PropertyValue
	シャッタースピード

	
	Get
	Set

	1
	1/8000 (1/3EVStep、1/2EVStep)

1/6400 (1/3EVStep)

1/6000 (1/2EVStep)
	1/8000 (EVStepによらず)

	2
	1/5000 (1/3EVStep)

1/4000 (1/3EVStep、1/2EVStep)
	1/4000 (EVStepによらず)

	3
	1/3200 (1/3EVStep時)

1/3000 (1/2EVStep時)
	1/3200 (1/3EVStep時)

1/3000 (1/2EVStep時)

	6
	1/1600 (1/3EVStep時)

1/1500 (1/2EVStep時)
	1/1600 (1/3EVStep時)

1/1500 (1/2EVStep時)

	0xFFFFFFFF
	Bulb
	Set不可


シャッタースピードにBulbをSetすることはできない。SetDevicePropValueコマンドによりBulbが指定された場合にはShutter_Speed_Bulbを通知する。

カメラで設定されている正確なシャッタースピードを得る場合には別途ShutterSpeedプロパティ (5.5.6.9項) を使用すること。

5.5.1.11. ExposureProgramMode

・PropertyCode
：0x500E

・DataType
：UINT16

・記述形式
：列挙

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0x0002 [プログラムオートモード]

カメラで設定されている、｢露出モード｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

	PropertyValue
	設定

	0x0001
	M (マニュアルモードモード)

	0x0002
	P (プログラムオートモード)

	0x0003
	A (絞り優先オートモード)

	0x0004
	S (シャッター優先オートモード)


5.5.1.12. ExposureIndex

・PropertyCode
：0x500F

・DataType
：UINT16

・記述形式
：列挙

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0x00C8 [ISO感度 200]

カメラで設定されている、｢ISO感度｣ を表す。

PropertyValueの値は、IsoStepプロパティ (5.5.3.3.1項) の値により変化する。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

	IsoStepプロパティ：0 [1/3段]

PropertyValue

設定

0x0064
LO-1

0x007D

LO-0.7

0x00A0

LO-0.3

0x00C8
200
0x00FA
250
0x0140
320
0x0190
400
0x01F4
500
0x0280
640
0x0320
800
0x03E8
1000

0x04E2

1250

0x0640
1600

0x07D0
2000

0x09C4

2500

0x0C80
3200

0x0FA0
4000

0x1388

5000

0x1900
6400

0x2080
Hi-0.3
0x2800
Hi-0.7

0x3200
Hi-1

0x6400
Hi-2


	IsoStepプロパティ：1 [1/2段]

PropertyValue

設定

0x0064
LO-1

0x008C

LO-0.5

0x00C8
200
0x0118
280

0x0190
400

0x0230
560

0x0320
800

0x044C

1100

0x0640
1600

0x0898

2200

0x0C80
3200

0x1194

4500

0x1900
6400

0x2300
Hi-0.5

0x3200
Hi-1

0x6400
Hi-2


	IsoStepプロパティ：2 [1段]

PropertyValue

設定

0x0064
LO-1

0x00C8
200

0x0190
400

0x0320
800

0x0640
1600

0x0C80
3200

0x1900
6400

0x3200
Hi-1

0x6400
Hi-2




5.5.1.13. ExposureBiasCompensation

・PropertyCode
：0x5010

・DataType
：INT16

・記述形式
：列挙

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [0.0 EV]

カメラで設定されている、｢露出補正｣ の補正量を表す。

PropertyValueの値は、ExposureCompEVStepプロパティ (5.5.3.3.3項) の値により変化する。

PropertyValueの値は、補正量を1000倍した値となる。但し、ExposureCompEVStepプロパティ (5.5.3.3.3項) の値が0 [1/3段] の場合、端数に関しては丸めを行う。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

	ExposureCompEVStepプロパティ

：0 [1/3 段]

PropertyValue

設定

+5000
+5.0 EV
+4666
+4.7 EV
+4333
+4.3 EV
+4000
+4.0 EV
+3666
+3.7 EV
+3333
+3.3 EV
+3000
+3.0 EV
+2666
+2.7 EV
+2333
+2.3 EV
+2000
+2.0 EV
+1666
+1.7 EV
+1333
+1.3 EV
+1000
+1.0 EV
+ 666
+0.7 EV
+ 333
+0.3 EV
    0

 0.0 EV
- 333

-0.3 EV

- 666

-0.7 EV

-1000

-1.0 EV

-1333
-1.3 EV
-1666
-1.7 EV
-2000
-2.0 EV
-2333
-2.3 EV
-2666
-2.7 EV
-3000
-3.0 EV
-3333
-3.3 EV
-3666
-3.7 EV
-4000
-4.0 EV
-4333
-4.3 EV
-4666
-4.7 EV
-5000
-5.0 EV

	ExposureCompEVStepプロパティ

：1 [1/2 段]

PropertyValue

設定

+5000
+5.0 EV
+4500
+4.5 EV
+4000
+4.0 EV
+3500
+3.5 EV
+3000
+3.0 EV
+2500
+2.5 EV
+2000
+2.0 EV
+1500
+1.5 EV
+1000
+1.0 EV
+ 500
+0.5 EV
    0

 0.0 EV
- 500
-0.5 EV
-1000

-1.0 EV

-1500

-1.5 EV

-2000
-2.0 EV
-2500

-2.5 EV
-3000
-3.0 EV
-3500

-3.5 EV
-4000
-4.0 EV
-4500

-4.5 EV
-5000
-5.0 EV

	ExposureCompEVStepプロパティ

：2 [1 段]

PropertyValue

設定

+5000
+5.0 EV
+4000
+4.0 EV
+3000
+3.0 EV
+2000
+2.0 EV
+1000
+1.0 EV
    0

 0.0 EV
-1000

-1.0 EV

-2000
-2.0 EV
-3000
-3.0 EV
-4000
-4.0 EV
-5000
-5.0 EV



5.5.1.14. DateTime

・PropertyCode
：0x5011

・DataType
：String
・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：20000101T000000 [2000年1月1日0時0分0秒]

カメラで設定されている、｢日時 (日付・時刻)｣ を表す。

本プロパティのPropertyValueの値が変化しても、DevicePropChangedイベントは送信しない。

PropertyValueのフォーマットは、ISO8601基準に従い、ユニコード文字列で ｢YYYYMMDDThhmmss｣ とされており、｢YYYY｣ は年、｢MM｣ は月、｢DD｣ は日、｢T｣ は定数、｢hh｣ は時、｢mm｣ は分、｢ss｣ は秒を表す。

PropertyValueの値は、｢UTC + 現在地の設定による時差 + 夏時間｣ により求められた日時が対象となる。

Setの際、文字列のフォーマットが ｢YYYYMMDDThhmmss.xx｣ で通知された場合、｢.xx｣ は無視する。また、文字列のフォーマットが異常の場合、Invalid_Device_Prop_Valueを通知する。

PropertyValueの形式を、以下に記す。

	Field
	Size (Byte)
	Data
	Description

	NumChar
	1
	0x10
	文字列内の文字数。

16文字 (NULL文字 含む)

	StringChars
	32
	
	ユニコード文字列

｢YYYYMMDDThhmmss｣


5.5.1.15. StillCaptureMode

・PropertyCode
：0x5013

・DataType
：UINT16

・記述形式
：列挙

・Get / Set
：Get (デフォルト)



  Get / Set (ChangeCameraModeコマンドによるホストモード期間中)

・DefaultValue
：0x0001 [1コマ撮影 (S)]

カメラで設定されている、｢動作モード｣ を表す。

本プロパティは、ChangeCameraModeコマンドによりホストモードに切り替えられている間のみ、Setが可能である。ホストモードに切り替えられている間に設定された値は、カメラモードに切り替えられた時点で破棄される。(1.4.2項 参照)

ChangeCameraModeコマンドによりホストモードに切り替えられた場合、Get / Setフィールドの設定を変更して、DevicePropChangedイベントを発行する。カメラモードに切り替えられた場合、Get / Setフィールドの設定をデフォルトの設定に戻して、DevicePropChangedイベントを発行する。

カメラがライブビュー実行中の状態で本プロパティが変更された場合、ライブビューを終了して変更された動作モードに切り替わる。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

	PropertyValue
	設定

	0x0001
	1コマ撮影 (S)

	0x0002
	高速連写 (CH)

	0x8010
	低速連写 (CL)

	0x8011
	セルフタイマー

	0x8012
	ミラーアップ撮影

	0x8013
	ライブビュー (LV)


5.5.1.16. BurstNumber

・PropertyCode
：0x5018

・DataType
：UINT16

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：1 [1 コマ]

コマンド処理による撮影での、｢連続撮影コマ数｣ を表す。

カスタムメニューの連続撮影コマ数を表すBurstMaxNumberプロパティ (5.5.3.5.4項) とは異なる。

コマンド処理による撮影時、本プロパティで設定されている枚数まで連写を行う。

Setの際、BurstMaxNumberプロパティ (5.5.3.5.4項) の値より大きい値が通知された場合、通知された値は破棄してBurstMaxNumberプロパティ (5.5.3.5.4項) の値を設定する。但し、BurstMaxNumberプロパティ (5.5.3.5.4項) の値がPropertyValueの値より小さい値で設定された場合、PropertyValueの値はそのままとする。

PropertyValueの値の設定範囲は、画像サイズや画質モードの設定により変化する。但し、PropertyValueの値はそのままとする。この際、PropertyValueの値が本来の設定範囲より大きい値が設定されていた場合、カメラは本来の設定範囲の枚数までしか連写を行わない。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

1 [1 コマ] ～ 100 [100 コマ]

5.5.1.17. FocusMeteringMode

・PropertyCode
：0x501C

・DataType
：UINT16

・記述形式
：列挙

・Get / Set
：Get (デフォルト)



  Get / Set (ChangeCameraModeコマンドによるホストモード期間中)

・DefaultValue
：0x8010 [シングルエリアAF]

カメラで設定されている、｢AFエリアモード｣ を表す。

本プロパティは、ChangeCameraModeコマンドによりホストモードに切り替えられている間のみ、Setが可能である。ホストモードに切り替えられている間に設定された値は、カメラモードに切り替えられた時点で破棄される。(1.4.2項 参照)

ChangeCameraModeコマンドによりホストモードに切り替えられた場合、Get / Setフィールドの設定を変更して、DevicePropChangedイベントを発行する。カメラモードに切り替えられた場合、Get / Setフィールドの設定をデフォルトの設定に戻して、DevicePropChangedイベントを発行する。

カメラ本体にCPUレンズが装着されていない状態時にSetの要求をされた場合は、エラーとしてAccess_Deniedを通知する。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

	PropertyValue
	設定

	0x0002
	ダイナミックAF

	0x8010
	シングルエリアAF

	0x8011
	オートエリアAF


5.5.2. 撮影メニュー

5.5.2.1. ShootingMenuBank

・PropertyCode
：0xD010

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [A]

撮影メニューの ｢撮影メニュー切り換え｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：A、 1：B、 2：C、 3：D

5.5.2.2. ShootingBankNameA

・PropertyCode
：0xD011

・DataType
：String
・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：スペース (0x20) 20文字

撮影メニューの ｢A｣ の名前を表す。

PropertyValueは、20文字 (NULL文字 含まない) の任意の文字列とする。

文字列が20文字に満たない場合、スペース (0x20) でパディングする。

指定された文字列が20文字を超える場合、Invalid_DeviceProp_Formatを通知する。

入力可能な文字 (ASCIIコード) に関しては、9.2項を参照のこと。

5.5.2.3. ShootingBankNameB

・PropertyCode
：0xD012

・DataType
：String
・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：スペース (0x20) 20文字

撮影メニューの ｢B｣ の名前を表す。

(本プロパティの使用方法は、ShootingBankNameAプロパティ (5.5.2.2項) と同様。)

5.5.2.4. ShootingBankNameC

・PropertyCode
：0xD013

・DataType
：String
・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：スペース (0x20) 20文字

撮影メニューの ｢C｣ の名前を表す。

(本プロパティの使用方法は、ShootingBankNameAプロパティ (5.5.2.2項) と同様。)

5.5.2.5. ShootingBankNameD

・PropertyCode
：0xD014

・DataType
：String
・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：スペース (0x20) 20文字

撮影メニューの ｢D｣ の名前を表す。

(本プロパティの使用方法は、ShootingBankNameAプロパティ (5.5.2.2項) と同様。)

5.5.2.6. ResetShootingMenu

・PropertyCode
：0xD015

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [しない]

撮影メニューの ｢撮影メニューのリセット｣ を表す。

Getでは常に0 [しない] を通知する。

Setで0 [しない] が指定された場合、何も行わない。

Setで1 [する] が指定された場合、ShootingMenuBankプロパティ (5.5.2.1項) で設定されている撮影メニューのリセットを行う。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：しない、 1：する

5.5.2.7. Slot2ImageSaveMode

・PropertyCode
：0xD148
・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [順次記録] 
撮影メニューの ｢画像記録モード｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：順次記録、 1：バックアップ記録、 2：RAW+JPEG分割記録

5.5.2.8. ShootingMode
・PropertyCode
：0xD030
・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [FXフォーマット(36x24)]

撮影メニューの ｢撮像範囲 - 撮像範囲設定｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：FXフォーマット(36x24)、 1：DXフォーマット(24x16)、 2：5：4(30x24)

AutoDxCropプロパティ()のPropertyValue がDX自動切換えONであり、カメラ本体にDXレンズが装着されている場合、本プロパティは読み専用となる。

5.5.2.9. AutoDxCrop

・PropertyCode
：0xD033

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：1 [する]

撮影メニューの ｢撮像範囲 - DX自動切り換え｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：しない、 1：する

5.5.2.10. JpegCompressionPolicy

・PropertyCode
：0xD031

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [サイズ優先]

撮影メニューの ｢JPEG圧縮｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：サイズ優先、 1：画質優先

5.5.2.11. RawCompressionType

・PropertyCode
：0xD016

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [ロスレス圧縮RAW]

撮影メニューの ｢RAW記録 - 記録方式｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：ロスレス圧縮RAW、 1：圧縮RAW、 2：非圧縮RAW

5.5.2.12. RawCompressionBitMode

・PropertyCode
：0xD149
・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [12ビット記録] 
撮影メニューの ｢RAW記録 - 記録ビットモード｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：12ビット記録、 1：14ビット記録

5.5.2.13. WbTuneAuto

・PropertyCode
：0xD017

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：84

撮影メニューの ｢ホワイトバランス - オート｣ の微調整量を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。尚、PropertyValueと実際の微調整量の設定座標との関係は10.6項を参照のこと。

0　~　168

5.5.2.14. WbTuneIncandescent

・PropertyCode
：0xD018

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：84

撮影メニューの ｢ホワイトバランス - 電球｣ の微調整量を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。尚、PropertyValueと実際の微調整量の設定座標との関係はを参照のこと。

0　~　168

5.5.2.15. WbTuneFluorescent

・PropertyCode
：0xD019

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：84

撮影メニューの ｢ホワイトバランス - 蛍光灯｣ の各蛍光灯種別の微調整量を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。尚、PropertyValueと実際の微調整量の設定座標との関係は10.6項を参照のこと。

0　~　168

5.5.2.16. WbTuneFluorescentType
・PropertyCode
：0xD14F

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：3[白色蛍光灯]

撮影メニューの ｢ホワイトバランス – 蛍光灯｣ の蛍光灯種別 を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：ナトリウム灯混合光、  1：電球色蛍光灯、  2：温白色蛍光灯、

3：白色蛍光灯、          4：昼白色蛍光灯、  5：昼光色蛍光灯、

6：高色温度の水銀灯

5.5.2.17. WbTuneSunny

・PropertyCode
：0xD01A

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：84

撮影メニューの ｢ホワイトバランス - 晴天｣ の微調整量を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。尚、PropertyValueと実際の微調整量の設定座標との関係は10.6項を参照のこと。

0　~　168

5.5.2.18. WbTuneFlash

・PropertyCode
：0xD01B

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：84

撮影メニューの ｢ホワイトバランス - フラッシュ｣ の微調整量を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。尚、PropertyValueと実際の微調整量の設定座標との関係は10.6項を参照のこと。

0　~　168

5.5.2.19. WbTuneCloudy

・PropertyCode
：0xD01C

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：84

撮影メニューの ｢ホワイトバランス - 曇天｣ の微調整量を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。尚、PropertyValueと実際の微調整量の設定座標との関係は10.6項を参照のこと。

0　~　168

5.5.2.20. WbTuneShade

・PropertyCode
：0xD01D

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：84

撮影メニューの ｢ホワイトバランス - 晴天日陰｣ の微調整量を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。尚、PropertyValueと実際の微調整量の設定座標との関係は10.6項を参照のこと。

0　~　168

5.5.2.21. WbColorTemp

・PropertyCode
：0xD01E

・DataType
：UINT16

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：20 [5000K]

撮影メニューの ｢ホワイトバランス - 色温度設定｣ の色温度 (K) を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

 0：2500K、  1：2560K、  2：2630K、  3：2700K、  4：2780K、  5：2860K、  6：2940K、

 7：3030K、  8：3130K、  9：3230K、 10：3330K、 11：3450K、 12：3570K、 13：3700K、

14：3850K、 15：4000K、 16：4170K、 17：4350K、 18：455 0K、 19：4760K、 20：5000K、

21：5260K、 22：5560K、 23：5880K、 24：6250K、 25：6670K、 26：7140K、 27：7690K、

28：8330K、 29：9090K、 30：10000K

5.5.2.22. WbTuneColorTemp
・PropertyCode
：0xD150

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：84

撮影メニューの ｢ホワイトバランス - 色温度設定｣ の微調整量を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。尚、PropertyValueと実際の微調整量の設定座標との関係は10.6項を参照のこと。

0　~　168

WbColorTempプロパティ(5.5.2.21項)の色温度指定と本プロパティの微調整量とを合わせて2500K未満になる、または10000Kを超えるような指定をした場合、エラーとしてInvalid_Statusを通知する。

5.5.2.23. WbPresetDataNo

・PropertyCode
：0xD01F

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [d-0]

撮影メニューの ｢ホワイトバランス - プリセット｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：d-0、 1：d-1、 2：d-2、 3：d-3、 4：d-4

5.5.2.24. WbPresetDataComment0

・PropertyCode
：0xD020

・DataType
：String

・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：スペース (0x20) 36文字

撮影メニューの ｢ホワイトバランス - プリセット - d-0｣ のコメントを表す。

PropertyValueは、36文字 (NULL文字 含まない) の任意の文字列とする。

文字列が36文字に満たない場合、スペース (0x20) でパディングする。

指定された文字列が36文字を超える場合、Invalid_DeviceProp_Formatを通知する。

入力可能な文字 (ASCIIコード) に関しては、9.2項を参照のこと。

5.5.2.25. WbPresetDataComment1

・PropertyCode
：0xD021

・DataType
：String

・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：スペース (0x20) 36文字

撮影メニューの ｢ホワイトバランス - プリセット - d-1｣ のコメントを表す。

(本プロパティの使用方法は、WbPresetDataComment0プロパティ (5.5.2.24項) と同様。)

5.5.2.26. WbPresetDataComment2

・PropertyCode
：0xD022

・DataType
：String

・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：スペース (0x20) 36文字

撮影メニューの ｢ホワイトバランス - プリセット - d-2｣ のコメントを表す。

(本プロパティの使用方法は、WbPresetDataComment0プロパティ (5.5.2.24項) と同様。)

5.5.2.27. WbPresetDataComment3

・PropertyCode
：0xD023

・DataType
：String

・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：スペース (0x20) 36文字

撮影メニューの ｢ホワイトバランス - プリセット - d-3｣ のコメントを表す。

(本プロパティの使用方法は、WbPresetDataComment0プロパティ (5.5.2.24項) と同様。)

5.5.2.28. WbPresetDataComment4

・PropertyCode
：0xD024

・DataType
：String

・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：スペース (0x20) 36文字

撮影メニューの ｢ホワイトバランス - プリセット - d-4｣ のコメントを表す。

(本プロパティの使用方法は、WbPresetDataComment0プロパティ (5.5.2.24項) と同様。)

5.5.2.29. WbPresetDataValue0

・PropertyCode
：0xD025

・DataType
：UINT32

・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x01000100 [Rgain：1.0、Bgain：1.0]

撮影メニューの ｢ホワイトバランス - プリセット - d-0｣ のプリセットホワイトバランスデータを表す。

以下に、PropertyValueのフォーマットを記す。

	Bit
	31
	30
	29
	28
	27
	26
	25
	24
	23
	22
	21
	20
	19
	18
	17
	16

	
	-
	-
	-
	-
	-
	Rgain

	Bit
	15
	14
	13
	12
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	
	-
	-
	-
	-
	-
	Bgain


Rgain = (R / G)×256 [上位3Bit：整数部、下位8Bit：小数部]

Bgain = (B / G)×256 [上位3Bit：整数部、下位8Bit：小数部]
5.5.2.30. WbPresetDataValue1

・PropertyCode
：0xD026

・DataType
：UINT32

・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x01000100 [Rgain：1.0、Bgain：1.0]

撮影メニューの ｢ホワイトバランス - プリセット - d-1｣ のプリセットホワイトバランスデータを表す。

(本プロパティの使用方法は、WbPresetDataValue0プロパティ (5.5.2.29項) と同様。)

5.5.2.31. WbPresetDataValue2

・PropertyCode
：0xD027

・DataType
：UINT32

・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x01000100 [Rgain：1.0、Bgain：1.0]

撮影メニューの ｢ホワイトバランス - プリセット - d-2｣ のプリセットホワイトバランスデータを表す。

(本プロパティの使用方法は、WbPresetDataValue0プロパティ (5.5.2.29項) と同様。)

5.5.2.32. WbPresetDataValue3

・PropertyCode
：0xD028

・DataType
：UINT32

・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x01000100 [Rgain：1.0、Bgain：1.0]

撮影メニューの ｢ホワイトバランス - プリセット - d-3｣ のプリセットホワイトバランスデータを表す。

(本プロパティの使用方法は、WbPresetDataValue0プロパティ (5.5.2.29項) と同様。)

5.5.2.33. WbPresetDataValue4

・PropertyCode
：0xD029

・DataType
：UINT32

・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x01000100 [Rgain：1.0、Bgain：1.0]

撮影メニューの ｢ホワイトバランス - プリセット - d-4｣ のプリセットホワイトバランスデータを表す。

(本プロパティの使用方法は、WbPresetDataValue0プロパティ (5.5.2.29項) と同様。)
5.5.2.34. WbTunePreset0

・PropertyCode
：0xD151

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：84

撮影メニューの ｢ホワイトバランス - プリセット -  d-0｣ のホワイトバランス微調整量を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。尚、PropertyValueと実際の微調整量の設定座標との関係は10.6項を参照のこと。

0　~　168

5.5.2.35. WbTunePreset1

・PropertyCode
：0xD152

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：84

撮影メニューの ｢ホワイトバランス - プリセット -  d-1｣ のホワイトバランス微調整量を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。尚、PropertyValueと実際の微調整量の設定座標との関係は10.6項を参照のこと。

0　~　168

5.5.2.36. WbTunePreset2

・PropertyCode
：0xD153

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：84

撮影メニューの ｢ホワイトバランス - プリセット -  d-2｣ のホワイトバランス微調整量を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。尚、PropertyValueと実際の微調整量の設定座標との関係は10.6項を参照のこと。

0　~　168

5.5.2.37. WbTunePreset3

・PropertyCode
：0xD154

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：84

撮影メニューの ｢ホワイトバランス - プリセット -  d-3｣ のホワイトバランス微調整量を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。尚、PropertyValueと実際の微調整量の設定座標との関係は10.6項を参照のこと。

0　~　168

5.5.2.38. WbTunePreset4

・PropertyCode
：0xD155

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：84

撮影メニューの ｢ホワイトバランス - プリセット -  d-4｣ のホワイトバランス微調整量を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。尚、PropertyValueと実際の微調整量の設定座標との関係は10.6項を参照のこと。

0　~　168

5.5.2.39. ColorSpace

・PropertyCode
：0xD032

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [sRGB]

撮影メニューの ｢色空間｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：sRGB、 1：Adobe RGB
5.5.2.40. Active-D-Lighting
・PropertyCode
：0xD14E

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：3 [しない] 
撮影メニューの ｢アクティブD－ライティング｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：強め、 1：標準、 2：弱め、 3：しない

5.5.2.41. NoiseReduction

・PropertyCode
：0xD06B

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [しない]

撮影メニューの ｢長秒時ノイズ低減｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：しない、 1：する

5.5.2.42. NoiseReductionHiIso
・PropertyCode
：0xD070

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：2 [標準]

撮影メニューの ｢高感度ノイズ低減｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：しない、 1：弱め、 2：標準、 3：強め

5.5.2.43. ISOAutoControl

・PropertyCode
：0xD054

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get、Get / Set

・DefaultValue
：0 [しない]

撮影メニューの ｢ISO感度設定 - 感度自動制御｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：しない、 1：する

5.5.2.44. ISOAutoHighLimit
・PropertyCode
：0xD183
・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：4 [ISO感度 6400]

撮影メニューの ｢ISO感度設定 - 感度自動制御 - 制御上限感度｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：400、 1：800、 2：1600、 3：3200、 4：6400、 5：HI 1、 6：HI 2

5.5.2.45. ISOAutoShutterTime
・PropertyCode
：0xD164

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：9 [1/30 秒]

撮影メニューの  ｢ISO感度設定 - 感度自動制御 - 低速限界設定｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

 0：1/250秒、
1：1/200秒、
2：1/160秒、
3：1/125秒、
4：1/100秒、
5：1/80秒、

 6：1/60秒、
7：1/50秒、
8：1/40秒、
9：1/30秒、
10：1/15秒、
11：1/8秒、

 12：1/4秒、
13：1/2秒、
14：1秒

5.5.2.46. LiveViewMode
・PropertyCode
：0xD1A0

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [手持ち撮影]

撮影メニューの ｢ライブビュー - ライブビューモード｣ を表す。

ライブビュー実行中、本プロパティに対しSetDevicePropValueコマンドを要求した場合、エラーとしてInvalid_Statusを通知する。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：手持ち撮影、 1：三脚撮影

5.5.2.47. LiveViewStillCaptureMode
・PropertyCode
：0xD1A1

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [1コマ撮影]

撮影メニューの ｢ライブビュー – レリーズモード｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：1コマ撮影、 1：低速連続撮影、 2：高速連続撮影

5.5.3. カスタムメニュー

5.5.3.1. カスタムメニュー切り替え

5.5.3.1.1. CustomSettingBank

・PropertyCode
：0xD040

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [A]

カスタムメニューの ｢カスタムメニュー切り換え｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：A、 1：B、 2：C、 3：D

5.5.3.1.2. CustomBankNameA

・PropertyCode
：0xD041

・DataType
：String
・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：スペース (0x20) 20文字

カスタムメニューの ｢A｣ の名前を表す。

PropertyValueは、20文字 (NULL文字 含まない) の任意の文字列とする。

文字列が20文字に満たない場合、スペース (0x20) でパディングする。

指定された文字列が20文字を超える場合、Invalid_DeviceProp_Formatを通知する。

入力可能な文字 (ASCIIコード) に関しては、9.2項を参照のこと。

5.5.3.1.3. CustomBankNameB

・PropertyCode
：0xD042

・DataType
：String
・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：スペース (0x20) 20文字

カスタムメニューの ｢B｣ の名前を表す。

(本プロパティの使用方法は、CustomBankNameAプロパティ (5.5.3.1.2項) と同様。)

5.5.3.1.4. CustomBankNameC

・PropertyCode
：0xD043

・DataType
：String
・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：スペース (0x20) 20文字

カスタムメニューの ｢C｣ の名前を表す。

(本プロパティの使用方法は、CustomBankNameAプロパティ (5.5.3.1.2項) と同様。)

5.5.3.1.5. CustomBankNameD

・PropertyCode
：0xD044

・DataType
：String
・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：スペース (0x20) 20文字

カスタムメニューの ｢D｣ の名前を表す。

(本プロパティの使用方法は、CustomBankNameAプロパティ (5.5.3.1.2項) と同様。)

5.5.3.1.6. ResetCustomSetting

・PropertyCode
：0xD045

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [しない]

カスタムメニューの ｢カスタムメニューのリセット｣ を表す。

Getでは常に0 [しない] を通知する。

Setで0 [しない] が指定された場合、何も行わない。

Setで1 [する] が指定された場合、CustomSettingBankプロパティ (5.5.3.1.1項) で設定されているカスタムメニューのリセットを行う。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：しない、 1：する

5.5.3.2. オートフォーカス

5.5.3.2.1. DynamicAFonAFC

・PropertyCode
：0xD048

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [レリーズ]

カスタムメニューの ｢オートフォーカス - AF-Cモード時の優先｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：レリーズ、 1：フォーカス、 2：レリーズ／フォーカス

5.5.3.2.2. DynamicAFonAFS

・PropertyCode
：0xD049

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [フォーカス]

カスタムメニューの ｢オートフォーカス - AF-Sモード時の優先｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：フォーカス、 1：レリーズ

5.5.3.2.3. DynamicAFArea
・PropertyCode
：0xD184
・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [9 点] 
カスタムメニューの ｢オートフォーカス - ダイナミックAFエリア｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：9 点、 1：21 点、 2：51 点、 3：51 点 (3D-トラッキング)

5.5.3.2.4. AFStillLockOn

・PropertyCode
：0xD051

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：1 [標準]

カスタムメニューの ｢オートフォーカス - AFロックオン｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：強め、 1：標準、 2：弱め、 3：しない

5.5.3.2.5. AFDrivebyRelease

・PropertyCode
：0xD04B

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [する]

カスタムメニューの ｢オートフォーカス - 半押しAFレンズ駆動｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：する、 1：しない

5.5.3.2.6. FocusFrameMFSetting

・PropertyCode
：0xD04C

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：1 [する]

カスタムメニューの ｢オートフォーカス - フォーカスポイント表示 - マニュアルフォーカス時の表示｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：しない、 1：する

5.5.3.2.7. FocusFrameCSetting

・PropertyCode
：0xD04D

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：1 [する]

カスタムメニューの ｢オートフォーカス - フォーカスポイント表示 - 連写時の表示｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：しない、 1：する

5.5.3.2.8. FocusAreaSelect

・PropertyCode
：0xD04F

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [しない]

カスタムメニューの ｢オートフォーカス - フォーカスポイント循環選択｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：しない、 1：する

5.5.3.2.9. EnableAFAreaPoint

・PropertyCode
：0xD08D

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [51]

カスタムメニューの ｢オートフォーカス –AF点数切り換え｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：51点、 1：11点

選択可能なフォーカスポイントを５１点から１１点に切換えた場合、その時点で選択されているフォーカスポイントが選択可能な１１点にない場合は、自動で選択しているフォーカスポイントを変更する。

このときの変更イメージは下図の通り、点線内のフォーカスポイントが各グレーのフォーカスポイントに変更される。

[image: image5.png]



5.5.3.2.10. NomalAF-ON

・PropertyCode
：0xD08E

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [AF-ON]

カスタムメニューの ｢オートフォーカス -  AF-ONボタン機能｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：AF-ON
1：AE-L/AF-L、
2：AE-L、
3：AE-L (レリーズでリセット)、

4：AE-L (ホールド)、
5：AF-L 

5.5.3.2.11. VerticalAF-ON

・PropertyCode
：0xD050

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：1 [AF-ON]

カスタムメニューの ｢オートフォーカス - 縦位置AF-ONボタン機能｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：AF-ONボタンと同じ、
1：AF-ON、
2：AE-L/AF-L、
3：AE-L、

4：AE-L(レリーズでリセット)、
5：AE-L (ホールド)、
6：AF-L
5.5.3.3. 露出・測光

5.5.3.3.1. IsoStep

・PropertyCode
：0xD055

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [1/3 段]

カスタムメニューの ｢露出・測光 - ISO感度設定ステップ幅｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：1/3 段、 1：1/2 段、 2：1 段

5.5.3.3.2. ExposureEVStep

・PropertyCode
：0xD056

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [1/3 段]

カスタムメニューの ｢露出・測光 - 露出設定ステップ幅｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：1/3 段、 1：1/2 段、 2：1 段

本プロパティが変更された場合、同時にAEBrackettingStepプロパティ(5.5.7.2項)は「3：1 EV」に変更される。

5.5.3.3.3. ExposureCompEVStep

・PropertyCode
：0xD057

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [1/3 段]

カスタムメニューの ｢露出・測光 - 露出補正ステップ幅｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：1/3 段、 1：1/2 段、 2：1 段

5.5.3.3.4. ExposureCompSetting

・PropertyCode
：0xD058

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [しない]

カスタムメニューの ｢露出・測光 - 露出補正簡易設定｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：しない、 1：する、 2：する (自動リセット)

5.5.3.3.5. CenterWeightedExRange

・PropertyCode
：0xD059

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：1 [Φ12 mm] 
カスタムメニューの ｢露出・測光 - 中央部重点測光範囲｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：Φ8 mm、 1：Φ12 mm、 2：Φ15 mm、 3：Φ20 mm、 4：画面全体の平均

5.5.3.3.6. ExposureBaseCompMatrix
・PropertyCode
：0xD05A

・DataType
：INT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [0.0 EV]

カスタムメニューの ｢露出・測光 - 基準露出レベルの調節 - マルチパターン測光｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

-6 [-1.0 EV] ～ +6 [+1.0 EV]

5.5.3.3.7. ExposureBaseCompCenter
・PropertyCode
：0xD05B

・DataType
：INT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [0.0 EV]

カスタムメニューの ｢露出・測光 - 基準露出レベルの調節 - 中央部重点測光｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

-6 [-1.0 EV] ～ +6 [+1.0 EV]

5.5.3.3.8. ExposureBaseCompSpot
・PropertyCode
：0xD05C

・DataType
：INT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [0.0 EV]

カスタムメニューの ｢露出・測光 - 基準露出レベルの調節 - スポット測光｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

-6 [-1.0 EV] ～ +6 [+1.0 EV]

5.5.3.4. AE/AFロック・タイマー

5.5.3.4.1. AELockRelease

・PropertyCode
：0xD05E

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [しない]

カスタムメニューの ｢AE/AFロック・タイマー - 半押しAEロック｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：しない、 1：する

5.5.3.4.2. AutoMeterOffDelay

・PropertyCode
：0xD062

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：1 [6 秒]

カスタムメニューの ｢AE/AFロック・タイマー - 半押しタイマー｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：4 秒、 1：6 秒、 2：8 秒、 3：16 秒、 4：30 秒、

5：1 分、 6：5 分、 7：10 分、 8：30 分、 9：制限なし

5.5.3.4.3. SelfTimerDelay

・PropertyCode
：0xD063

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：2 [10 秒]

カスタムメニューの ｢AE/AFロック・タイマー - セルフタイマー｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：2 秒、 1：5 秒、 2：10 秒、 3：20 秒

5.5.3.4.4. LCDPowerOff

・PropertyCode
：0xD064

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：1 [20 秒]

カスタムメニューの ｢AE/AFロック・タイマー - 液晶モニターのパワーオフ時間｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：10 秒、 1：20 秒、 2：1 分、 3：5 分、 4：10 分

5.5.3.5. 撮影・記録・表示

5.5.3.5.1. Beep
・PropertyCode
：0xD160
・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：2 [電子音なし]

カスタムメニューの ｢撮影・記録・表示 - 電子音設定｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：高音、 1：低音、 2：電子音なし

5.5.3.5.2. CSpeedHigh
・PropertyCode
：0xD186

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：2 [9 コマ/秒]

カスタムメニューの ｢撮影・記録・表示 - 連続撮影速度 - 高速連続撮影｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：11 コマ/秒、 1：10 コマ/秒、 2：9 コマ/秒

5.5.3.5.3. CSpeedLow
・PropertyCode
：0xD068

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：4 [5 コマ / 秒]

カスタムメニューの ｢撮影・記録・表示 - 連続撮影速度 - 低速連続撮影｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：9 コマ / 秒、 1：8 コマ / 秒、 2：7 コマ / 秒、 3：6 コマ / 秒、 4：5 コマ / 秒、

5：4 コマ / 秒、 6：3 コマ / 秒、 7：2 コマ / 秒、 8：1 コマ / 秒

5.5.3.5.4. BurstMaxNumber

・PropertyCode
：0xD069

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：130 [130 コマ]

カスタムメニューの ｢撮影・記録・表示 - 連続撮影コマ数｣ を表す。

コマンド処理による撮影での連続撮影コマ数を表すBurstNumberプロパティ (5.5.1.16項) とは異なる。

PropertyValueの値は、画像サイズや画質モードの設定により変化する。但し、PropertyValueの値の設定範囲は変化しない。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

1 [1 コマ] ～ 130 [130 コマ]

5.5.3.5.5. NumberingMode

・PropertyCode
：0xD06C

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：1 [する]

カスタムメニューの ｢撮影・記録・表示 - 連番モード｣ を表す。

Setで2 [リセット] が指定された場合、連番モードのリセットのみを行い、PropertyValueの値はそのままとする。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：しない、 1：する、 2：リセット

5.5.3.5.6. TFTDisplaySetting

・PropertyCode
：0xD06D

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [ISO感度設定]

カスタムメニューの ｢撮影・記録・表示 - 表示情報の切り換え - 背面表示パネルの表示｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：ISO感度設定、 1：記録可能コマ数

5.5.3.5.7. FinderDisplaySetting

・PropertyCode
：0xD06E

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [撮影コマ数]

カスタムメニューの ｢撮影・記録・表示 - 表示情報の切り換え - ファインダー内の表示｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：撮影コマ数、 1：記録可能コマ数

5.5.3.5.8. InformationScreenDisplaySetting
・PropertyCode
：0xD187

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [自動]

カスタムメニューの ｢撮影・記録・表示 - 情報画面の表示設定｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：自動、 1：手動 (黒文字)、 2：手動 (白文字)

5.5.3.5.9. LCDIllumination

・PropertyCode
：0xD06F

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [しない]

カスタムメニューの ｢撮影・記録・表示 - イルミネーター点灯｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：しない、 1：する

5.5.3.5.10. ExposureDelay

・PropertyCode
：0xD06A

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [しない]

カスタムメニューの ｢撮影・記録・表示 - 露出ディレーモード｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：しない、 1：する

5.5.3.6. フラッシュ・BKT撮影

5.5.3.6.1. FlashSyncSpeed

・PropertyCode
：0xD074

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：1 [1/250 秒]

カスタムメニューの ｢フラッシュ・BKT撮影 - フラッシュ撮影同調速度｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：1/250 秒(オートFP)、
1：1/250 秒、
2：1/200 秒、
3：1/160 秒、

4：1/125 秒、

5：1/100 秒、
6：1/80  秒、
7：1/60  秒

5.5.3.6.2. FlashSlowSpeedLimit

・PropertyCode
：0xD075

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [1/60]

カスタムメニューの ｢フラッシュ・BKT撮影 - フラッシュ時シャッタースピード制限｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：1/60 秒、
1：1/30 秒、
2：1/15 秒、
3：1/8 秒、
 4：1/4 秒、
 5：1/2 秒、

6：1 秒、
7：2 秒、
8：4 秒、
9：8 秒、
10：15 秒、
11：30 秒

5.5.3.6.3. ModelingOnPreviewButton

・PropertyCode
：0xD077

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [する]

カスタムメニューの ｢フラッシュ・BKT撮影 - モデリング発光｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：する、 1：しない

5.5.3.6.4. BrackettingType

・PropertyCode
：0xD078

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [AE・フラッシュブラケティング]

カスタムメニューの ｢フラッシュ・BKT撮影 - オートブラケティングのセット｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：AE・フラッシュブラケティング、 1：AEブラケティング、 2：フラッシュブラケティング、

3：WBブラケティング

5.5.3.6.5. SelectBracketChangeFactor

・PropertyCode
：0xD079

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [フラッシュ・シャッタースピード]

カスタムメニューの ｢フラッシュ・BKT撮影 - BKT変化要素 (Mモード)｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：フラッシュ・シャッタースピード、
1：フラッシュ・シャッタースピード・絞り値、

2：フラッシュ・絞り値、
3：フラッシュ

5.5.3.6.6. BrackettingOrder

・PropertyCode
：0xD07A

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [ [0] → [-] → [+] ]

カスタムメニューの ｢フラッシュ・BKT撮影 - BKTの順序｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：[0] → [-] → [+]、 1：[-] → [0] → [+]

5.5.3.7. 操作

5.5.3.7.1. CenterButtonOnShootingMode

・PropertyCode
：0xD080

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：1 [フォーカスポイント中央リセット]

カスタムメニューの ｢操作 - 中央ボタンの機能 - 撮影モード｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：使用しない、 1：フォーカスポイント中央リセット

5.5.3.7.2. CenterButtonOnPlaybackMode

・PropertyCode
：0xD081

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [1コマとサムネイルの切り換え]

カスタムメニューの ｢操作 - 中央ボタンの機能 - 再生モード｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：1コマとサムネイルの切り換え、
1：ヒストグラム表示、 

2：拡大画面との切り換え

5.5.3.7.3. AfZoomRatio

・PropertyCode
：0xD08B

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [低倍率]

カスタムメニューの ｢操作 - 中央ボタンの機能 - 再生モード - '拡大画面との切り換え｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：低倍率、 1：中倍率、 2：高倍率

5.5.3.7.4. MultiSelectorSetting

・PropertyCode
：0xD082

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [しない]

カスタムメニューの ｢操作 - マルチセレクターの半押し起動｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：しない、 1：する

5.5.3.7.5. MultiSelectorDirection

・PropertyCode
：0xD083

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [しない]

カスタムメニューの ｢操作 - 上下左右機能入れ換え｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：しない、 1：する

5.5.3.7.6. FunctionButton

・PropertyCode
：0xD084
・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [設定しない]

カスタムメニューの ｢操作 - ファンクションボタンの機能 - ファンクションボタン押し時の動作｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：設定しない、
 1：プレビュー、
 2：FV-L、

 3：AE-L/AF-L、
 4：AE-L、
 5：AE-L (レリーズでリセット)、

 6：AE-L (ホールド)、
 7：AF-L、
 8：フラッシュ発光禁止、

 9：BKT自動連写、
10：マルチパターン測光簡易設定、
11：中央部重点測光簡易設定、

12：スポット測光簡易設定、
13：水準器表示

コマンドダイヤル併用不可条件表(10.7項)に示す併用設定不可の条件を満たす設定を行った場合、本プロパティと同時にFunctionButton2プロパティ(5.5.3.7.7項) を「0：設定しない」に変更する。

5.5.3.7.7. FunctionButton2

・PropertyCode
：0xD08C
・DataType
：UINT8

・記述形式
：列挙

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：1 [撮像範囲切り換え簡易設定]

カスタムメニューの ｢操作 - ファンクションボタンの機能 - コマンドダイヤル併用時の動作｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：設定しない、
1：撮像範囲切り換え簡易設定、

2：シャッター・絞り値1段選択、
4：フォーカスポイント選択

7：手動設定済みレンズの選択

コマンドダイヤル併用不可条件表(10.7項)に示す併用設定不可の条件を満たす設定を行った場合、本プロパティと同時にFunctionButtonプロパティ(5.5.3.7.6項) を「0：設定しない」に変更する。

5.5.3.7.8. PreviewButton

・PropertyCode
：0xD189

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：1 [プレビュー] 
カスタムメニューの ｢操作 - プレビューボタンの機能 - プレビューボタン押し時の動作｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

 0：設定しない、
 1：プレビュー、
 2：FV-L、

 3：AE-L/AF-L、
 4：AE-L、
 5：AE-L (レリーズでリセット)、

 6：AE-L (ホールド)、
 7：AF-L、
 8：フラッシュ発光禁止、

 9：BKT自動連写、
10：マルチパターン測光簡易設定、
11：中央部重点測光簡易設定、

12：スポット測光簡易設定、
13：水準器表示

コマンドダイヤル併用不可条件表(10.7項)に示す併用設定不可の条件を満たす設定を行った場合、本プロパティと同時にPreviewButton2プロパティ(5.5.3.7.9項) を「0：設定しない」に変更する。

5.5.3.7.9. PreviewButton2

・PropertyCode
：0xD18A

・DataType
：UINT8

・記述形式
：列挙

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [設定しない]

カスタムメニューの ｢操作 - プレビューボタンの機能 - コマンドダイヤル併用時の動作｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：設定しない、
1：撮像範囲切り換え簡易設定、

2：シャッター・絞り値1段選択、
7：手動設定済みレンズの選択

コマンドダイヤル併用不可条件表(10.7項)に示す併用設定不可の条件を満たす設定を行った場合、本プロパティと同時にPreviewButtonプロパティ(5.5.3.7.8項) を「0：設定しない」に変更する。

5.5.3.7.10. AEAFLockSetting
・PropertyCode
：0xD05F

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：3 [AE-L/AF-L]

カスタムメニューの ｢操作 - AE/AFロックボタンの機能 - AE/AFロックボタン押し時の動作｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：設定しない、
 1：プレビュー、
 2：FV-L、

3：AE-L/AF-L、
 4：AE-L、
 5：AE-L (レリーズでリセット)、

6：AE-L (ホールド)、
 7：AF-L、
 8：AF-ON、

9：フラッシュ発光禁止、
10：BKT自動連写、
11：マルチパターン測光簡易設定、

12：中央部重点測光簡易設定、13：スポット測光簡易設定、
14：水準器表示

コマンドダイヤル併用不可条件表(10.7項)に示す併用設定不可の条件を満たす設定を行った場合、本プロパティと同時にAEAFLockSetting2プロパティ(5.5.3.7.11項) を「0：設定しない」に変更する。

5.5.3.7.11. AEAFLockSetting2

・PropertyCode
：0xD18B

・DataType
：UINT8

・記述形式
：列挙

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [設定しない]

カスタムメニューの ｢操作 - AE/AFロックボタンの機能 - コマンドダイヤル併用時の動作｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：設定しない、
1：撮像範囲切り換え簡易設定、

7：手動設定済みレンズの選択

コマンドダイヤル併用不可条件表(10.7項)に示す併用設定不可の条件を満たす設定を行った場合、本プロパティと同時にAEAFLockSettingプロパティ(5.5.3.7.10項) を「0：設定しない」に変更する。

5.5.3.7.12. CommandDialRotation

・PropertyCode
：0xD085

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [しない]

カスタムメニューの ｢操作 - コマンドダイヤル設定 - 回転方向の変更｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：しない、 1：する

5.5.3.7.13. CommandDialChange

・PropertyCode
：0xD086

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [しない]

カスタムメニューの ｢操作 - コマンドダイヤル設定 - メインとサブの入れ換え｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：しない、 1：する

5.5.3.7.14. CommandDialFSetting

・PropertyCode
：0xD087

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [サブコマンドダイヤル]

カスタムメニューの ｢操作 - コマンドダイヤル設定 - 絞り値の設定方法｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：サブコマンドダイヤル、 1：絞りリング

5.5.3.7.15. CommandDialActiveOnPlaybackMenu

・PropertyCode
：0xD088

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [しない]

カスタムメニューの ｢操作 - コマンドダイヤル設定 - 再生/メニュー画面で使用｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：しない、 1：する

5.5.3.7.16. UniversalMode

・PropertyCode
：0xD089

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [しない]

カスタムメニューの ｢操作 - ボタンのホールド設定｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：しない、 1：する

5.5.3.7.17. EnableShutter

・PropertyCode
：0xD08A

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [レリーズ許可]

カスタムメニューの ｢操作 - カードなし時レリーズ｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：レリーズ許可、 1：レリーズ禁止

5.5.3.7.18. IndicatorDisplay
・PropertyCode
：0xD18D

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [+ -]

カスタムメニューの ｢操作 - インジケーター表示の＋/-方向｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：+ -、 1：- +

5.5.4. セットアップメニュー

5.5.4.1. CommentString

・PropertyCode
：0xD090

・DataType
：String
・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：スペース (0x20) で36文字

セットアップメニューの ｢画像コメント｣ を表す。

本プロパティのPropertyValueの値が変化しても、DevicePropChangedイベントは送信しない。

PropertyValueは、36文字 (NULL文字 含まない) の任意の文字列とする。

文字列が36文字に満たない場合、スペース (0x20) でパディングする。

指定された文字列が36文字を超える場合、Invalid_DeviceProp_Formatを通知する。

入力可能な文字 (ASCIIコード) に関しては、9.2項を参照のこと。

5.5.4.2. EnableComment

・PropertyCode
：0xD091

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [しない]

セットアップメニューの ｢画像コメント - コメント添付｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：しない、 1：する

5.5.4.3. OrientationSensorMode

・PropertyCode
：0xD092

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [する]

セットアップメニューの ｢縦横位置情報の記録｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：する、 1：しない

5.5.4.4. ManualSettingLensNo

・PropertyCode
：0xD093

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0

セットアップメニューの ｢レンズ情報手動設定 – レンズNo.｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0 ～ 8

5.5.4.5. FmmManualSetting

・PropertyCode
：0xD02E

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [設定なし]

セットアップメニューの ｢レンズ情報手動設定 - 焦点距離 (mm)｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

 0：設定なし、  1：   6mm、  2：   8mm、  3：  13mm、  4：  15mm、  5：  16mm、

 6：  18mm、   7：  20mm、  8：  24mm、  9：  25mm、 10：  28mm、 11：  35mm、

12：  43mm、  13：  45mm、 14：  50mm、 15：  55mm、 16：  58mm、 17：  70mm、

18：  80mm、  19：  85mm、 20：  86mm、 21： 100mm、 22： 105mm、 23： 135mm、

24： 180mm、  25： 200mm、 26： 300mm、 27： 360mm、 28： 400mm、 29： 500mm、

30： 600mm、  31： 800mm、 32：1000mm、 33：1200mm、 34：1400mm、 35：1600mm、

36：2000mm、  37：2400mm、 38：2800mm、 39：3200mm、 40：4000mm

5.5.4.6. F0ManualSetting

・PropertyCode
：0xD02F

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [設定なし]

セットアップメニューの ｢レンズ情報手動設定 - 開放絞り値｣ を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

 0：設定なし、
 1：F1.2、
 2：F1.4、
 3：F1.8、
 4：F2.0、
 5：F2.5、
 6：F2.8、
 7：F3.3、

 8：F3.5、
 9：F4.0、
10：F4.5、
11：F5.0、
12：F5.6、
13：F6.3、
14：F7.1、
15：F8.0、

16：F9.5、
17：F11、
18：F13、
19：F15、
20：F16、
21：F19、
22：F22

5.5.4.7. AfTuneEnable
・PropertyCode
：0xD094

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：GetSet

・DefaultValue
：0 [しない]

セットアップメニューの「AF微調節(する/しない)」を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：しない、 1：する

5.5.4.8. AfTuneUnregistryLens
・PropertyCode
：0xD095

・DataType
：INT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：GetSet

・DefaultValue
：0

セットアップメニューの「個別レンズの登録」を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

-20 ～ 20

5.5.4.9. AfTuneRegistryLens
・PropertyCode
：0xD096

・DataType
：INT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：GetSet

・DefaultValue
：0

セットアップメニューの「その他レンズの登録」を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

-20 ～ 21

本プロパティのPropertyValue有効範囲のうち、21は未設定状態(メニュー画面での”- -”)を示す。

SetDevicePropValueコマンドにてPropertyValueを変更する際、カメラ本体にCPUレンズが装着されていない場合は、エラーとしてInvalid_Statusを通知する。

PropertyValue変更時、現在装着しているCPUレンズ情報を個別レンズ登録リストから検索し、レンズ情報を更新する。登録リスト検索の結果、現在装着しているCPUレンズ情報がリストに登録されていない場合、新しく個別レンズ登録リストに追加する。

すでに登録リストが最大数登録されている場合など、リスト登録不可の場合はエラーとしてInvalid_Statusを通知する。

5.5.4.10. AfTuneLensNoIndex
・PropertyCode
：0xD097

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：GetSet

・DefaultValue
：0

セットアップメニューの「個別レンズ登録リスト」の登録リストIndexを表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0 ～ 19

本プロパティは、AfTuneLensNoプロパティ(5.5.4.11)及びAfTuneLensNoDeleteプロパティ(5.5.4.14)で処理する個別レンズ登録リストの登録レンズ情報を指定するために用いる。

登録リストIndex値は、登録リスト画面で表示されるレンズ情報を降順に0から割り振った値である。

個別レンズ登録リスト内の登録数より大きい値を指定した場合、エラーとしてInvalid_Statusを通知する。

尚、個別レンズ登録リスト内の登録数はAfTuneLensNoIndexNumプロパティ(5.5.4.12)の情報により参照する。

5.5.4.11. AfTuneLensNo
・PropertyCode
：0xD098

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：GetSet

・DefaultValue
：100[“--”]

セットアップメニューの「個別レンズ登録リスト‐識別番号」を表す。

本プロパティは、AfTuneLensNoIndexプロパティ(5.5.4.10)でIndex指定された登録レンズ情報の識別番号に対して処理する。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0 ～ 100

PropertyValue有効範囲のうち、100は未設定状態(メニュー画面での”- -”)を示す。

個別レンズ登録リストに登録されている情報がない場合、エラーとしてInvalid_Statusを通知する。

5.5.4.12. AfTuneLensNoIndexNum
・PropertyCode
：0xD099

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0

セットアップメニューの「個別レンズ登録リスト」の登録数を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0 ～ 20

5.5.4.13. AfTuneLensNoIndexNow
・PropertyCode
：0xD09A

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0

セットアップメニューの「個別レンズ登録リスト」のうち、現在装着中のCPUレンズ情報のIndexを表す。以下に、有効なPropertyValueを記す。

0 ～ 20

PropertyValue有効範囲のうち、20は現在装着中のレンズ情報が登録リスト内に無い、又はCPUレンズが装着されていないことを示す。

5.5.4.14. AfTuneLensNoDelete
・PropertyCode
：0xD09B

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：GetSet

・DefaultValue
：0

セットアップメニューの「個別レンズ登録リスト」の削除処理を行う。

本プロパティは、AfTuneLensNoIndexプロパティ(5.5.4.10)でIndex指定された登録レンズ情報に対して処理する。以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：無処理
1：削除処理

個別レンズ登録リストに登録されている情報がない場合、エラーとしてInvalid_Statusを通知する。

PropertyValueが1指定された場合、AfTuneLensNoIndexプロパティ(5.5.4.10)でIndex指定された登録レンズ情報を削除する。その後、PropertyValueは0に戻るため、本プロパティのPropertyValueは常時0を示す。

5.5.5. 電源

5.5.5.1. ExternalDC-IN

・PropertyCode
：0xD101

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0 [未接続]

ACアダプタの接続状態を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：未接続、 1：接続

5.5.6. カメラ情報

5.5.6.1. Orientation

・PropertyCode
：0xD10E

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0 [横位置 or 不定]

カメラ姿勢情報度を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：横位置 or 不定、 1：縦位置 (グリップ上)、 2：縦位置 (グリップ下)、 3：横位置 (上下逆)

OrientationSensorModeプロパティ (5.5.4.3項) の値が1 [しない] の場合、PropertyValueの値は0 [横位置 or 不定] となる。

5.5.6.2. RecordingMedia

・PropertyCode
：0xD10B

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [CFカード]

ボディレリーズにより撮影時の画像の記録先を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：CFカード、 1：SDRAM

5.5.6.3. RemainingExposure

・PropertyCode
：0xD103

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：46[46 コマ]

コマンド処理による撮影での連続撮影コマ数を表す。

連続撮影コマ数は、以下のカメラ設定値により変化する。

画質モード：CompressionSettingプロパティ(5.5.1.3項)

画像サイズ：ImageSizeプロパティ(5.5.1.2項)

JPEG圧縮：JpegCompressionPolicyプロパティ(5.5.2.10項)

RAW記録：RawCompressionTypeプロパティ(5.5.2.11項)

アクティブD-ライティング：Active-D-Lightingプロパティ(5.5.2.40項)

長秒時ノイズ低減：NoiseReductionプロパティ(5.5.2.41項)

高感度ノイズ低減：NoiseReductionHiIsoプロパティ(5.5.2.42項)

カスタムメニューの連続撮影コマ数：BurstMaxNumberプロパティ (5.5.3.5.4項) 

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0 [0 コマ] ～ 46[46 コマ]

5.5.6.4. AELockStatus

・PropertyCode
：0xD105

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0 [ロック解除]

AEロックの状態を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：ロック解除、 1：ロック

5.5.6.5. AFLockStatus

・PropertyCode
：0xD104

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0 [ロック解除]

AFロックの状態を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：ロック解除、 1：ロック

5.5.6.6. FVLockStatus

・PropertyCode
：0xD106

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0 [ロック解除]

FVロックの状態を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：ロック解除、 1：ロック

5.5.6.7. ShutterSpeedLock

・PropertyCode
：0xD111

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0 [ロック解除]

シャッタースピードのロック状態を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：ロック解除、 1：ロック

5.5.6.8. FnumberLock

・PropertyCode
：0xD110

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0 [ロック解除]

絞り値のロック状態を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：ロック解除、 1：ロック

5.5.6.9. ShutterSpeed

・PropertyCode
：0xD100

・DataType
：UINT32

・記述形式
：列挙

・Get / Set
：Get / Set (SetはExposureProgramModeプロパティがMかSの場合のみ有効)

・DefaultValue
：列挙の最小値

シャッタースピードを表す。

ExposureProgramModeプロパティ (5.5.1.11項) の値が0x0001 [M]、0x0004 [S] 時のみSetが可能である。ExposureProgramModeプロパティの値が0x0002 [P]、0x0003 [A] の場合にはSetは無効となり、この場合Set_Property_Not_Supportを通知する。

また、WarningStatusプロパティ (5.5.6.15項) のBit0の値が1 [シーケンスエラー] の場合にはSetできない。この場合Invaid_Statusを通知する。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

上位2Byte：シャッタースピードの分子

下位2Byte：シャッタースピードの分母

但し、Bulb時は0xFFFFFFFF、X秒時時は0xFFFFFFFE

例えばカメラで設定されているシャッタースピードが1/125の場合、PropertyValueは0x0001007Dとなる。シャッタースピードが20秒の場合、0x00140001となる。列挙される値はExposureEVStepプロパティ (5.5.3.3.2項) の値により変化する。

例外として、ExposureProgramModeプロパティの値がMかSの時にはシャッタースピードのBulb設定が有効となる為、列挙する値に0xFFFFFFFFを追加し、実際にカメラのシャッタースピード設定がBulbの場合にはPropertyValueに0xFFFFFFFFを設定する。

X秒時に設定されている状態でExposureProgramModeプロパティの値がPかAに設定された場合、X秒時設定を保存しておき、MかSが設定された場合に復元する。

X秒時設定中のシャッタースピードについてはFlashSyncSpeed (5.5.3.6.1) 参照。

また列挙される値は、ExternalSpeedLightExistプロパティ (5.5.8.1項) の値が1 [あり] の場合、最小値はFlashSyncSpeedプロパティ (5.5.3.6.1項) 及び外部スピードライト制限速度に、最大値はFlashModeプロパティ (5.5.1.9項) 及びFlashSlowSpeedLimitプロパティ (5.5.3.6.2項) に依存して変化する。条件については下表を参照。

列挙最小値

	FlashSyncSpeed Value
	FlashSyncSpeed、外部SB制限速度対比
	列挙最小値

	1 [1/250 (オートFP)]
	-
	外部SB制限速度

	1以外
	FlashSyncSpeed ≧ 外部SB制限速度
	FlashSyncSpeed

	[1/250 (オートFP) 外]
	FlashSyncSpeed ＜ 外部SB制限速度
	外部SB制限速度


列挙最大値

	FlashMode Value
	ExposureProgramMode Value
	列挙最大値

	0x0004 [赤目軽減]
	0x0002 [P]
	FlashSlowSpeedLimit

	0x8010 [ノーマルシンクロ]
	0x0003 [A]
	で示される値

	
	0x0001 [M]
	30秒 (BULB)

	
	0x0004 [S]
	

	0x8011 [スローシンクロ]
	全て
	

	0x8012 [リアシンクロ]
	
	

	0x8013 [赤目軽減スローシンクロ]
	
	


列挙される値に変化が生じた場合、列挙値とDefaultValueを更新する。

5.5.6.10. FlexibleProgram

・PropertyCode
：0xD109

・DataType
：INT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [0.0 EV]

プログラムシフト量を1/6 EV単位で表す。

ExposureProgramModeプロパティ (5.5.1.11項) の値が0x0002 [P] 以外の場合、PropertyValueの値は不定である。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

-30 [-5 EV] ～ +30 [+5 EV]

このプロパティの記述形式は範囲であるが、ExposureEVStepプロパティ (5.5.3.3.2項) の設定にあわせてプロパティ記述データセットのStepSizeを変更する。

	ExposureEVStep
	StepSize

	0 (1/3 段)
	2

	1 (1/2 段)
	3

	2 (1 段)
	6


5.5.6.11. FocusArea

・PropertyCode
：0xD108

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [未定]

フォーカスポイントの設定を表す。

フォーカスエリアの設定はFocusMeteringModeプロパティ(5.5.1.17項)がオートエリアAFの場合、Set不可となりエラーを返す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0 ～ 51

PropertyValueが0の場合は、フォーカスポイントが定まっていない状態を表す。

以下にPropertyValueの値と実際のフォーカスポイントの位置を表す図を示す。

EnableAFAreaPointプロパティの値が1(11点)の場合、Setする値が有効範囲内であってもエラーを返す。

EnableAFAreaPointプロパティの値が1(11点)の場合の有効値を以下に記す。

　  0、1、3、5、21、23、25、31、39、41、43、49
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5.5.6.12. ExposureDisplayStatus
・PropertyCode
：0xD1B0
・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0 [通常]

上面表示パネルに表示される、Hi / Lo 表示の状態を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

	
	シャッタースピード

	
	通常
	Lo
	Hi

	絞り値
	通常
	0
	1
	2

	
	Lo
	3
	4
	5

	
	Hi
	6
	7
	8


5.5.6.13. ExposureIndicateStatus

・PropertyCode
：0xD1B1

・DataType
：INT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0 [0.0 EV]

インジケータの表示量を1/6EV単位で表す。

ExposureIndicateLightup(5.5.6.14)が消灯の場合は、本プロパティのPropertyValueは不定である。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

-60[-10 EV] ～ +60 [+10 EV]

5.5.6.14. ExposureIndicateLightup
・PropertyCode
：0xD1B3

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0 [消灯]

インジケータの表示の有無を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：消灯、 1：点灯

5.5.6.15. WarningStatus

・PropertyCode
：0xD102

・DataType
：UINT8

・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0 [警告なし]

レリーズ禁止の条件となるカメラ警告情報を表す。

PropertyValueはビットアサインで以下の値を取る。 (1：有効)

PropertyValueが0以外の場合、レリーズがロックされ、撮影できない状況を表す。

	Bit7
	チェックサムエラー

	Bit6
	バルブ警告中

	Bit5
	最小絞り警告中

	Bit4
	iTTLエラー

	Bit3
	(Reserved)

	Bit2
	(Reserved)

	Bit1
	バッテリー不足

	Bit0
	シーケンスエラー


本プロパティのカメラ警告情報のうちBit1：バッテリー不足が有効である場合、BatteryLevelプロパティ(5.5.1.1項)に(1：撮影禁止レベル)が、LiveViewProhibitionConditionプロパティ(5.5.12.3項)に(Bit8：バッテリー不足中)が設定される。
5.5.6.16. InfoDisplayErrorStatus
・PropertyCode
：0xD1B2
・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0 [OFF]

液晶モニターに評される、INFO 表示のエラー表示の状態を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：OFF、 1：ON

本コマンドで示されるエラー表示条件は下表の通り。

	名称
	エラー・警告・メッセージ開始タイミング
	終了タイミング

	レリーズシーケンスエラー
	レリーズシ－ケンス終了後
	発生理由解除

	チェックサムエラー
	電源スイッチON時
	発生理由解除

	カードハードエラー
	カード挿入時、又はカードアクセス時※１ 
	発生理由解除

	メインMCUシステム起動異常エラー
	電源に想定外の負荷が掛かった場合に発生する可能性がある。
	発生理由解除

	電池ＩＤ未認証エラー
	専用ＩＤ電池でない電池が装填された時　※２
	発生理由解除

	最小絞り警告
	Ｆmin検出スイッチがoffになった時
	発生理由解除

	ＴＴＬ警告
	CPUレンズが着いてない状態でフラッシュがTTL設定された時
	発生理由解除

	カードライトプロテクト&未フォーマット警告
	カード挿入時　※１
	発生理由解除

	カード未フォーマット警告
	カード挿入時　※１
	発生理由解除

	カードライトプロテクト警告
	カード挿入時
	発生理由解除

	バッテリーレリーズ禁止レベル警告
	レリーズボタン全押し押下時後
	発生理由解除

	クリーニングミラーアップ動作終了警告　※３
	ミラーダウン開始2分前
	発生理由解除


· １：電源スイッチOFFでも該当カード挿入の場合表示する。

· ２：電源スイッチOFFでも該当電池挿入の場合表示する。

· ３：ACアダプターを使用しないでクリーニングミラーアップを行った場合、途中バッテリーが低下してきて、もう直ぐミラーを下げなければならないと判断するレベルになったら警告を行なう。警告後2分でミラーダウンする。
5.5.7. ブラケティング

5.5.7.1. EnableBracketting

・PropertyCode
：0xD0C0

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get、Get / Set

・DefaultValue
：0 [しない]

ブラケティング設定の状態を表す。

以下の場合、Setは無効となる。

BrackettingTypeプロパティ (5.5.3.6.4項) の設定が3 [WBブラケティング]で、

· CompressionSettingプロパティ (5.5.1.3項) の設定がRAWを含む場合。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：しない、 1：する

ExposureEVStepプロパティ(5.5.3.3.2項)が変更された場合、同時に本プロパティは「0：しない」に変更される。

5.5.7.2. AEBrackettingStep

・PropertyCode
：0xD0C1

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get、Get / Set

・DefaultValue
：0 [1/3 EV]

AEブラケティングのステップ幅を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：1/3 EV、 1：1/2 EV、 2：2/3 EV、 3：1 EV

本プロパティでSetできるPropertyValueはExposureEVStepプロパティ (5.5.3.3.2項) により変化する。

ExposureEVStepプロパティと本プロパティでSetできるPropertyValueの関係は下表の通り。

又、ExposureEVStepプロパティが変更された場合、同時に本プロパティは「3：1 EV」に変更される。

	ExposureEVStep
	PropertyValue

	0 (1/3段)
	0、 2、 3

	1 (1/2段)
	1、 3

	2 (1段)
	3


以下の場合、Setは無効となる。

· BrackettingTypeプロパティ (5.5.3.6.4項) の値が3[WBブラケティング]の場合

BrackettingTypeプロパティの値が3 [WBブラケティング] の場合、PropertyValueの値は不定である。

5.5.7.3. AEBrackettingPattern

・PropertyCode
：0xD0C2

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get、Get / Set

・DefaultValue
：4 [両方向 3 枚]

AEブラケティングの補正方向＆撮影枚数を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：－方向 2 枚、 1：＋方向 2 枚、 2：－方向 3 枚、 3：＋方向 3 枚、

4：両方向 3 枚、 5：両方向 5 枚、 6：両方向 7 枚、 7：両方向 9 枚

以下の場合、Setは無効となる。

· BrackettingTypeプロパティ (5.5.3.6.4項) の値が3[WBブラケティング]の場合

EnableBracketingプロパティの値が0 [しない]、またはBrackettingTypeプロパティの値が3 [WBブラケティング] の場合、PropertyValueの値は不定である。

5.5.7.4. AEBrackettingCount

・PropertyCode
：0xD0C3

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：1

AEブラケティングの次の撮影枚数を表す。

AEブラケティング撮影時以外の場合、PropertyValueの値は不定である。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

1 ～ 9

5.5.7.5. WBBrackettingStep

・PropertyCode
：0xD0C4

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get、Get / Set

・DefaultValue
：0 [1 段]

WBブラケティングのステップ幅を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：1 段、 1：2 段、 2：3 段

以下の場合、Setは無効となる。

· BrackettingTypeプロパティ (5.5.3.6.4項) の値が3[WBブラケティング]以外の場合

· CompressionSettingプロパティ (5.5.1.3項) の設定がRAWを含む場合。

EnableBracketingプロパティの値が0 [しない]、またはBrackettingTypeプロパティの値が0 ～ 2 [AE、フラッシュブラケティング] の場合、PropertyValueの値は不定である。

5.5.7.6. WBBrackettingPattern

・PropertyCode
：0xD0C5

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get、Get / Set

・DefaultValue
：4 [両方向 3 枚]

WBブラケティングの補正方向＆撮影枚数を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：－方向 2 枚、 1：＋方向 2 枚、 2：－方向 3 枚、 3：＋方向 3 枚、

4：両方向 3 枚、 5：両方向 5 枚、 6：両方向 7 枚、 7：両方向 9 枚

以下の場合、Setは無効となる。

· BrackettingTypeプロパティ (5.5.3.6.4項) の値が3[WBブラケティング]以外の場合

· CompressionSettingプロパティ (5.5.1.3項) の設定がRAWを含む場合。

EnableBracketingプロパティの値が0 [しない]、またはBrackettingTypeプロパティの値が0 ～ 2 [AE、フラッシュブラケティング] の場合、PropertyValueの値は不定である。

5.5.8. 外部スピードライト

5.5.8.1. ExternalSpeedLightExist

・PropertyCode
：0xD120

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0 [未装着]

外部スピードライトの装着状態を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：未装着、 1：装着

5.5.8.2. ExternalSpeedLightSort

・PropertyCode
：0xD122

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0 [非通信]

外部スピードライトの通信状態を表す。

ExternalSpeedLightExistプロパティ (5.5.8.1項) の値が0 [未装着] の場合、PropertyValueの値は不定である。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：非通信 (通信不可)、 1：Reserved (D3では使用しない)、 2：新通信

5.5.8.3. ExternalSpeedLightStatus

・PropertyCode
：0xD121

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0 [未充電]

外部スピードライトの充電状態を表す。

ExternalSpeedLightExistプロパティ (5.5.8.1項) の値が0 [未装着] の場合、PropertyValueの値は不定である。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：未充電、 1：レディ

5.5.8.4. NewExternalSpeedLightMode

・PropertyCode
：0xD125

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0 [オフ]

外部スピードライト (新通信) の発光モードを表す。

以下に記す要因を含む場合、PropertyValueの値は不定である。

・ExternalSpeedLightExistプロパティ (5.5.8.1項) の値が0 [未装着] の場合。

・ExternalSpeedLightSortプロパティ (5.5.8.2項) の値が2 [新通信] 以外の場合。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：オフ、
1：i-TTL-BL、
2：i-TTL、
3：絞り連動自動調光、

4：外部自動調光、
5：マニュアル (距離優先)、
6：マニュアル、
7：マルチフラッシュ

5.5.8.5. FlashCompensation

・PropertyCode
：0xD124

・DataType
：INT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0 [0.0 EV]

調光補正量を1/6 EV 単位で表す。

以下に記す要因を含む場合、PropertyValueの値は不定である。

・ExternalSpeedLightExistプロパティ (5.5.8.1項) の値が0 [未装着] の場合。

・ExternalSpeedLightSortプロパティ (5.5.8.2項) の値が0 [非通信 (通信不可)] の場合。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

-18 [-3.0 EV] ～ +18 [+3.0 EV]

調光補正は、ExternalSpeedLightSortプロパティ (5.5.8.2項)、NewExternalSpeedLightModeプロパティ (5.5.8.4項) の値が下表の状態のみ有効である。下表以外の場合、PropertyValueは0を返す。

	ExternalSpeedLightSort
	NewExternalSpeedLightMode

	通信不可
	(無効)

	新通信
	i-TTL-BL、i-TTL、

絞り連動自動調光、
マニュアル (距離優先)


5.5.9. レンズ

5.5.9.1. LensSort

・PropertyCode
：0xD0E1

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：1 [CPUレンズ]

CPU内蔵レンズの装着状態を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：未装着 (レンズ 未装着 or 非CPU内蔵レンズ 装着)、 1：装着

5.5.9.2. LensType

・PropertyCode
：0xD0E2

・DataType
：UINT8

・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：1 [Dタイプレンズ]

CPU内蔵レンズの情報を表す。

LensSortプロパティ (5.5.9.1項) の値が0 [未装着] の場合、PropertyValueの値は不定である。

PropertyValueはビットアサインで以下の値を取る。 (1：有効)

	Bit7
	(Reserved)

	Bit6
	(Reserved)

	Bit5
	(Reserved)

	Bit4
	(Reserved)

	Bit3
	DXレンズ (Nikon デジタル専用レンズ)

	Bit2
	VRレンズ (防振あり)

	Bit1
	Gタイプレンズ (絞り環なし)

	Bit0
	Dタイプレンズ (距離エンコーダあり)


5.5.9.3. LensID

・PropertyCode
：0xD0E0

・DataType
：UINT8

・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0

CPU内蔵レンズのIDを表す。

LensSortプロパティ (5.5.9.1項) の値が0 [未装着] の場合、PropertyValueの値は不定である。

PropertyValueの値は、ID (1Byte) を表す。

5.5.9.4. LensFocalMin

・PropertyCode
：0xD0E3

・DataType
：UINT32

・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：5000 [50 mm]

CPU内蔵レンズ装着時の、ワイド端での焦点距離を表す。

LensSortプロパティ (5.5.9.1項) の値が0 [未装着] の場合、PropertyValueの値は不定である。

PropertyValueの値は、焦点距離 (mm) を100倍した値となる。

5.5.9.5. LensFocalMax

・PropertyCode
：0xD0E4

・DataType
：UINT32

・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：5000 [50 mm]

CPU内蔵レンズ装着時の、テレ端での焦点距離を表す。

LensSortプロパティ (5.5.9.1項) の値が0 [未装着] の場合、PropertyValueの値は不定である。

PropertyValueの値は、焦点距離 (mm) を100倍した値となる。

5.5.9.6. LensApatureMin

・PropertyCode
：0xD0E5

・DataType
：UINT16

・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：140 [F 1.4]

CPU内蔵レンズ装着時の、ワイド端での開放絞り値を表す。

LensSortプロパティ (5.5.9.1項) の値が0 [未装着] の場合、PropertyValueの値は不定である。

PropertyValueの値は、開放絞り値を100倍した値となる。

5.5.9.7. LensApatureMax

・PropertyCode
：0xD0E6

・DataType
：UINT16

・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：1600 [F16]

CPU内蔵レンズ装着時の、テレ端での開放絞り値を表す。

LensSortプロパティ (5.5.9.1項) の値が0 [未装着] の場合、PropertyValueの値は不定である。

PropertyValueの値は、開放絞り値を100倍した値となる。

5.5.10. CCD

5.5.10.1. CCDNumber

・PropertyCode
：0xD10D

・DataType
：String

・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：”00000000000000000000”
CCDのシリアル番号を表す。

PropertyValueは、12文字のロット番号と8文字のシリアル番号の20文字 (NULL文字 含まない) の文字列とする。

ロット番号とシリアル番号が指定の文字数に満たない場合、スペース (0x20) でパディングする。

文字 (ASCIIコード) に関しては、9.2項を参照のこと。9.2項に該当しない文字が含まれていた場合、スペース (0x20) に置き換える。

5.5.11. USB

5.5.11.1. USBSpeed

・PropertyCode
：0xD10C

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0 [FULL-SPEED]

USBの最大データ転送速度を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：Full-Speed、 1：High-Speed
5.5.12. ライブビュー

5.5.12.1. LiveViewStatus
・PropertyCode
：0xD1A2

・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0 [OFF]

ライブビューの状態を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：OFF、 1：ON

5.5.12.2. LiveViewImageZoomRatio
・PropertyCode
：0xD1A3
・DataType
：UINT8

・記述形式
：範囲

・Get / Set
：Get / Set

・DefaultValue
：0 [全体表示]

ライブビュー画像の拡大倍率を表す。

ライブビュー状態に突入していない状態でSetを行った場合は、Not_LiveViewを返す。

StartLiveViewコマンドを受信した場合、設定値をデフォルト (全体表示) に戻す。

SetによりPropertyValueの値を変更した場合、変更内容がライブビュー画像に反映されるまで、多少のタイムラグが発生する。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：全体表示、 1：25%、 2：33%、 3：50%、 4：66.7%、 5：100%、 6：200%

撮像範囲設定またはDX自動切換えONにより、カメラの撮像範囲がDXフォーマットとなる状態でSetDevicePropValueコマンドで「1：25%」を設定要求された場合、エラーとしてInvalid_Statusを返す。

5.5.12.3. LiveViewProhibitionCondition
・PropertyCode
：0xD1A4

・DataType
：UINT32

・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x00000000

ライブビュー突入禁止条件を表す。

PropertyValueはビットアサインで以下の値を取る。(1：有効、0：無効)

PropertyValueが0以外の場合、ライブビュー突入できない状況を表す。

	Bit31
	未使用

	Bit30
	未使用

	Bit29
	未使用

	Bit28
	未使用

	Bit27
	未使用

	Bit26
	未使用

	Bit25
	未使用

	Bit24
	未使用

	Bit23
	未使用

	Bit22
	未使用

	Bit21
	未使用

	Bit20
	未使用

	Bit19
	未使用

	Bit18
	未使用

	Bit17
	未使用

	Bit16
	未使用

	Bit15
	未使用

	Bit14
	未使用

	Bit13
	未使用

	Bit12
	未使用

	Bit11
	未使用

	Bit10
	レンズ絞り輪による絞り値操作有効中

	Bit9
	TTLエラー中

	Bit8
	バッテリー不足中

	Bit7
	ミラーアップ中

	Bit6
	バルブエラー中

	Bit5
	レンズ絞り輪による絞り値設定中

	Bit4
	全押しボタンエラー中

	Bit3
	未使用

	Bit2
	シーケンスエラー中

	Bit1
	未使用

	Bit0
	記録先CF中


本プロパティのPropertyValueのうち(Bit8：バッテリー不足中)が有効である場合、BatteryLevelプロパティ(5.5.1.1項)に(1：撮影禁止レベル)が、WarningStatusプロパティ(5.5.6.15項)に(Bit1：バッテリー不足)が設定される。
5.5.13. ピクチャーコントロール

5.5.13.1. ActivePicCtrlItem
・PropertyCode
：0xD200

・DataType
：UINT16

・記述形式
：列挙

・Get / Set
：Get / Set 
・DefaultValue
：1 [スタンダード] 
現在設定が有効となっているピクチャーコントロール項目を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

1：スタンダード、
2：ニュートラル、
 3：ビビッド、
4：モノクローム、

101～104：オプションピクチャーコントロール領域(1～4)

201～209：カスタムピクチャーコントロール領域(1～9) 

オプションピクチャーコントロール領域および、カスタムピクチャーコントロール領域は、すでに登録された項目のみ設定することが可能となる。上記の領域のうち、未登録の領域を指定しSetDevicePropValueコマンドを受信した場合はInvalid_Statesを通知する。

5.5.13.2. ChangePicCtrlItem
・PropertyCode
：0xD201

・DataType
：UINT16

・記述形式
：列挙

・Get / Set
：Get 

・DefaultValue
：0

設定変更されたピクチャーコントロール数と項目を表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

0：無し、
1：スタンダード、
2：ニュートラル、
 3：ビビッド、
4：モノクローム、

101～104：オプションピクチャーコントロール領域(1～4)、

201～209：カスタムピクチャーコントロール領域(1～9) 

本プロパティはピクチャーコントロール項目の各設定が変更された場合および、オプションピクチャコントロール項目やカスタムピクチャコントロール項目が登録、編集、登録名変更、削除された場合に、その変更された項目を明示する。

各項目の設定変更が発生すると、PropertyCode(0xD201)にてDevicePropChangedイベントを発行する。

ホスト側のアプリケーションはそのイベント発行にて変更発生を認識した後、GetDevicePropDescコマンドにより本プロパティの列挙データを参照することで変更項目を取得する。

GetDevicePropDescコマンドにてホスト側から参照された後、変更項目の情報はクリアする。

5.5.14. MTP

5.5.14.1. SessionInitiatorVersionInfo
・PropertyCode
：0xD406
・DataType
：String

・記述形式
：なし

・Get/Set
：Get/Set

・DefaultValue
：“Windows/6.0.5330.0 MTPClassDriver/6.0.5330.0”
[Session initiator version information character string]
このプロパティは、オープンセッションされたホストのバージョン情報を表す。

PropertyValueは、Unicodeのnullで終了する文字列の形式をとらなければならない。

この形式は、HTTP 1.1 spec (RFC 2068) のUser Agent文字列フォーマットとする。

文字数の最大は48文字(NULL文字を含む)とする。

5.5.14.2. PerceivedDeviceType
・PropertyCode
：0xD407

・DataType
：UINT32

・記述形式
：なし

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x00000001 [Digital still camera]

デバイスのタイプを表す。

以下に、有効なPropertyValueを記す。

PropertyValue = 0x00000001 [Digital still camera]
5.6. ObjectPropCode
カメラ内のオブジェクトはそれぞれ様々な固有の情報を持っている。オブジェクトの情報をやり取りする方法として、PTPではObjectInfoデータセットを操作するオペレーションが既に存在しているが、これはオブジェクトに関する基本情報を含む静的で拡張できないデータセットである。オブジェクトプロパティを操作することにより、オブジェクトに関する様々なメタデータを扱うことができる。各オブジェクトプロパティには対応するObjectPropCodeが存在する。

カメラが対応するObjectPropCodeは次の通り。

	ObjectPropCode
	ObjectPropName
	参照項

	0xDC01
	StorageID
	5.6.1

	0xDC02
	ObjectFormat
	5.6.2

	0xDC03
	ProtectionStatus
	5.6.3

	0xDC04
	ObjectSize
	5.6.4

	0xDC07
	ObjectFilename
	5.6.5

	0xDC08
	DateCreated
	5.6.6

	0xDC09
	DateModified
	5.6.7

	0xDC0B
	ParentObject
	5.6.8

	0xDC41
	PersistentUniqueObjectIdentifier
	5.6.9

	0xDC44
	Name
	5.6.10

	0xDC81
	RepresentativeSampleFormat
	5.6.11

	0xDC82
	RepresentativeSampleSize
	5.6.12

	0xDC83
	RepresentativeSampleHeight
	5.6.13

	0xDC84
	RepresentativeSampleWidth
	5.6.14

	0xDC86
	RepresentativeSampleData
	5.6.15

	0xDC87
	Width
	5.6.16

	0xDC88
	Height
	5.6.17

	0xDC89
	Duration
	5.6.18

	0xDCD3
	ImageBitDepth
	5.6.19

	0xDE93
	SampleRate
	5.6.20

	0xDE94
	NumberOfChannels
	5.6.21

	0xDE9A
	AudioBitRate
	5.6.22


5.6.1. StorageID
カメラでサポートされる全てのフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

・PropertyCode
：0xDC01

・DataType
：UINT32

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x00000000

・GroupCode
：0x00000001

・FormFlag
：0x00

ObjectInfoデータセットの1番目のフィールドと同じ値であり、オブジェクトが存在している論理記憶装置のStorageIDを表す。

PropertyValueは以下の値を取る。

StorageID =
0x00010001 (メインスロット)



0x00020001 (サブスロット)

5.6.2. ObjectFormat
カメラでサポートされる全てのフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

・PropertyCode
：0xDC02

・DataType
：UINT16

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x3000

・GroupCode
：0x00000001

・FormFlag
：0x00

ObjectInfoデータセットの2番目のフィールドと同じ値であり、オブジェクトのObjectFormatCodeを表す。

PropertyValueは以下の値を取る。

	PropertyValue
	ObjectFormat

	0x3000
	Undefined

	0x3001
	Association

	0x3002
	Script

	0x3006
	DPOF

	0x3800
	Unknown Image Object

	0x3801
	EXIF/JPEG

	0x3808
	JFIF

	0x380D
	TIFF


5.6.3. ProtectionStatus
カメラでサポートされる全てのフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

・PropertyCode
：0xDC03

・DataType
：UINT16

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x0000

・GroupCode
：0x00000001

・FormFlag
：0x02 (列挙)

ObjectInfoデータセットの3番目のフィールドと同じ値であり、オブジェクトが書き込み禁止状態かどうかを表す。

PropertyValueは以下の値を取る。

	PropertyValue
	設定

	0x0000
	プロテクト非設定

	0x0001
	プロテクト設定


5.6.4. ObjectSize
カメラでサポートされる全てのフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

・PropertyCode
：0xDC04

・DataType
：UINT64

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x0000000000000000

・GroupCode
：0x00000001

・FormFlag
：0x00

ObjectInfoデータセットの4番目のフィールドと同じ値であり、オブジェクトのサイズをバイトで表す。

5.6.5. ObjectFilename
カメラでサポートされる全てのフォーマットのオブジェクトに対して適用する。但し、ImageフォーマットとAssociationフォーマットで返すObjectPropDescが異なる。

・PropertyCode
：0xDC07

・DataType
：文字列

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x00 (Null)

・GroupCode
：0x00000001

・FormFlag
：0x05 (RegEx)

ObjectInfoデータセットの16番目のフィールドと同じ値であり、オブジェクトのファイル名を示す任意の文字列を表す。

RegExフィールドの値は以下。

	ObjectFormat
	RegEx

	Association
	[0-9]{3}[_a-zA-Z0-9]{5}

	Association以外
	[_a-zA-Z]{4}[0-9]{4}\.[a-zA-Z]{3}


5.6.6. DateCreated
カメラでサポートされる全てのフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

・PropertyCode
：0xDC08

・DataType
：文字列

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x00 (Null)

・GroupCode
：0x00000001

・FormFlag
：0x03 (DateTime)

ObjectInfoデータセットの17番目のフィールドと同じ値であり、オブジェクトが初めて作成された日時を表す。

5.6.7. DateModified
カメラでサポートされる全てのフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

・PropertyCode
：0xDC09

・DataType
：文字列

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x00 (Null)

・GroupCode
：0x00000001

・FormFlag
：0x03 (DateTime)

ObjectInfoデータセットの18番目のフィールドと同じ値であり、オブジェクトが最後に更新された日時を表す。

5.6.8. ParentObject
カメラでサポートされる全てのフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

・PropertyCode
：0xDC0B

・DataType
：UINT32

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x00000000

・GroupCode
：0x00000001

・FormFlag
：0x00

ObjectInfoデータセットの12番目のフィールドと同じ値であり、オブジェクトの親のObjectHandleを表す。

5.6.9. PersistentUniqueObjectIdentifier (PUOID)
カメラでサポートされる全てのフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

・PropertyCode
：0xDC41

・DataType
：UINT128

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x00^16

・GroupCode
：0x00000001

・FormFlag
：0x00

オブジェクト固有の識別子 (PUOID) を表す。同じデバイス内にある２つのオブジェクトが同じ値を持ってはならない。

PUOIDの生成規則は以下。

	0 … 3
	4 … 15

	ObjectHandle（4Byte）
	未使用


5.6.10. Name
カメラでサポートされる全てのフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

・PropertyCode
：0xDC44

・DataType
：文字列

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x00 (Null)

・GroupCode
：0xFFFFFFFF

・FormFlag
：0x00

オブジェクトのファイル名を示す任意の文字列を表す。ObjectFilenameと同値となる。

5.6.11. RepresentativeSampleFormat
以下のフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

	ObjectFormatCode
	Description

	0x3000
	Undefined

	0x3800
	Unknown Image Object

	0x3801
	EXIF/JPEG

	0x380D
	TIFF


・PropertyCode
：0xDC81

・DataType
：UINT16

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x0000

・GroupCode
：0x00000001

・FormFlag
：0x00

オブジェクトのサムネイル画像のObjectFormatCodeを表す。

PropertyValueは以下の値を取る。

	PropertyValue
	設定

	0x380D
	JFIF


5.6.12. RepresentativeSampleSize
以下のフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

	ObjectFormatCode
	Description

	0x3000
	Undefined

	0x3800
	Unknown Image Object

	0x3801
	EXIF/JPEG

	0x380D
	TIFF


・PropertyCode
：0xDC82

・DataType
：UINT32

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x00000000

・GroupCode
：0x00000001

・FormFlag
：0x01 (範囲)

オブジェクトのサムネイルのサイズをバイトで表す。

5.6.13. RepresentativeSampleHeight
以下のフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

	ObjectFormatCode
	Description

	0x3000
	Undefined

	0x3800
	Unknown Image Object

	0x3801
	EXIF/JPEG

	0x380D
	TIFF


・PropertyCode
：0xDC83

・DataType
：UINT32

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x00000000

・GroupCode
：0x00000001

・FormFlag
：0x01 (範囲)

オブジェクトのサムネイルの高さをピクセル単位で表す。

5.6.14. RepresentativeSampleWidth
以下のフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

	ObjectFormatCode
	Description

	0x3000
	Undefined

	0x3800
	Unknown Image Object

	0x3801
	EXIF/JPEG

	0x380D
	TIFF


・PropertyCode
：0xDC84

・DataType
：UINT32

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x00000000

・GroupCode
：0x00000001

・FormFlag
：0x01 (範囲)

オブジェクトのサムネイルの幅をピクセル単位で表す。

5.6.15. RepresentativeSampleData
以下のフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

	ObjectFormatCode
	Description

	0x3000
	Undefined

	0x3800
	Unknown Image Object

	0x3801
	EXIF/JPEG

	0x380D
	TIFF


・PropertyCode
：0xDC86

・DataType
：AUINT8

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x00000000

・GroupCode
：0xFFFFFFFF

・FormFlag
：0x06 (ByteArray)

オブジェクトのサムネイルデータを表す。

5.6.16. Width
以下のフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

	ObjectFormatCode
	Description

	0x3000
	Undefined

	0x3800
	Unknown Image Object

	0x3801
	EXIF/JPEG

	0x380D
	TIFF


・PropertyCode
：0xDC87

・DataType
：UINT32

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x00000000

・GroupCode
：0x00000001

・FormFlag
：0x01 (範囲)

オブジェクトの幅をピクセル単位で表す。

5.6.17. Height
以下のフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

	ObjectFormatCode
	Description

	0x3000
	Undefined

	0x3800
	Unknown Image Object

	0x3801
	EXIF/JPEG

	0x380D
	TIFF


・PropertyCode
：0xDC88

・DataType
：UINT32

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x00000000

・GroupCode
：0x00000001

・FormFlag
：0x01 (範囲)

オブジェクトの高さをピクセル単位で表す。

5.6.18. Duration

以下のフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

	ObjectFormatCode
	Description

	0x3008
	WAV


・PropertyCode
：0xDC89

・DataType
：UINT32

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x00000000

・GroupCode
：0x00000001

・FormFlag
：0x01 (範囲)

音声オブジェクトの再生時間をミリ秒単位で表す。

5.6.19. ImageBitDepth
以下のフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

	ObjectFormatCode
	Description

	0x3000
	Undefined

	0x3800
	Unknown Image Object

	0x3801
	EXIF/JPEG

	0x380D
	TIFF


・PropertyCode
：0xDCD3

・DataType
：UINT32

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x00000000

・GroupCode
：0x00000001

・FormFlag
：0x02 (列挙)

オブジェクトの解像度を表す。

5.6.20. SampleRate

以下のフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

	ObjectFormatCode
	Description

	0x3008
	WAV


・PropertyCode
：0xDE93

・DataType
：UINT32

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x00000000

・GroupCode
：0x00000001

・FormFlag
：0x02 (列挙)

音声オブジェクトのサンプリングレートを表す。

PropertyValueは以下の値を取る。

	PropertyValue
	設定

	0x00002B11
	11,025Hz


5.6.21. NumberOfChannels

以下のフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

	ObjectFormatCode
	Description

	0x3008
	WAV


・PropertyCode
：0xDE94

・DataType
：UINT16

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x0000

・GroupCode
：0x00000001

・FormFlag
：0x02 (列挙)

音声オブジェクトのチャネル数を表す。

PropertyValueは以下の値を取る。

	PropertyValue
	設定

	0x0001
	モノラル（1ch）


5.6.22. AudioBitRate

以下のフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

	ObjectFormatCode
	Description

	0x3008
	WAV


・PropertyCode
：0xDE9A

・DataType
：UINT32

・Get / Set
：Get

・DefaultValue
：0x00000000

・GroupCode
：0x00000001

・FormFlag
：0x02 (列挙)

音声オブジェクトのビットレート（1秒辺りのデータのビット数）を表す。

PropertyValueは以下の値を取る。

	PropertyValue
	設定

	0x00000008
	8 bit


6. Data Type

6.1. DataTypeCode

カメラが使用する基本的なデータタイプは以下の通りである。
	DataTypeCode
	Type
	Description

	0x0001
	INT8
	符号あり8Bit整数

	0x0002
	UINT8
	符号なし8Bit整数

	0x0003
	INT16
	符号あり16Bit整数

	0x0004
	UINT16
	符号なし16Bit整数

	0x0005
	INT32
	符号あり32Bit整数

	0x0006
	UINT32
	符号なし32Bit整数

	0x0007
	INT64
	符号あり64Bit整数

	0x0008
	UINT64
	符号なし64Bit整数

	0x0009
	INT128
	符号あり128Bit整数

	0x000A
	UINT128
	符号なし128Bit整数

	0x4001
	AINT8
	符号あり8Bit整数配列

	0x4002
	AUINT8
	符号なし8Bit整数配列

	0x4003
	AINT16
	符号あり16Bit整数配列

	0x4004
	AUINT16
	符号なし16Bit整数配列

	0x4005
	AINT32
	符号あり32Bit整数配列

	0x4006
	AUINT32
	符号なし32Bit整数配列

	0x4007
	AINT64
	符号あり64Bit整数配列

	0x4008
	AUINT64
	符号なし64Bit整数配列

	0x4009
	AINT128
	符号あり128Bit整数配列

	0x400A
	AUINT128
	符号なし128Bit整数配列

	0xFFFF
	STR
	可変長UNICODE文字列


6.2. 文字列のフォーマット

文字列を表すフィールドは以下のフォーマットに従う。

各フィールドデータはLittleEndianで格納される。

	Field
	Size (Byte)
	Data
	Description

	NumChar
	1
	N
	文字列内の文字数を表す。

文字列最終のNULL文字を含む。

最大で255文字

	StringChars [0]
	2
	
	UNICODE文字

	StringChars [1]
	2
	
	UNICODE文字

	・・・

	StringChars [N - 1]
	2
	0x0000
	UNICODE文字 (NULL)


6.3. 日付のフォーマット

日付を表す文字列の場合、以下のフォーマットに従う。

日付と時刻はISO8601基準のフォーマットに従い、最上位値から最下位値で表される。これはユニコード文字列の形式で ｢YYYYMMDDThhmmss｣ となっている。｢YYYY｣ は年、｢MM｣ は月、｢DD｣ は日、｢T｣ は定数、｢hh｣ は時、｢mm｣ は分、｢ss｣ は秒を表す。実際にカメラとホスト間でのやりとりは次のArrayに格納されて行われる。

	Field
	Size (Byte)
	Data
	Description

	NumChar
	1
	0x10
	文字列内の文字数を表す。

文字列最終のNULL文字を含む。

時刻を表す文字列の数は16文字。

	StringChars
	32
	
	ユニコード文字列

｢YYYYMMDDThhmmss｣


フォーマットが ｢YYYYMMDDThhmmss.xx｣ で設定された場合、｢YYYYMMDDThhmmss｣ 以降のデータは無視して使用する。

また、Array形式は以下のフォーマットに従う。

各フィールドデータはLittleEndianで格納される。

	Field
	Size (Byte)
	Data

	NumElement
	4
	アレイの要素はN (Nはオブジェクト数)

	ArrayEntry [0]
	ElementSize
	ArrayData [0]

	ArrayEntry [1]
	ElementSize
	ArrayData [1]

	ArrayEntry [2]
	ElementSize
	ArrayData [2]

	・・・

	ArrayEntry [N - 1]
	ElementSize
	ArrayData [N - 1]



ElementSize：ArrayDataのデータサイズ

6.4. ピクチャーコントロールデータのフォーマット
ピクチャーコントロールデータを表すフィールドは、以下のフォーマットに従う。

6.4.1. カラー

	Field
	Size (Byte)
	Data

	PicCtrlItem
	1
	PicCtrlの種類

1:スタンダード、 
2:ニュートラル、 

3:ビビッド、 
4:モノクローム、
101～199:オプションピクチャーコントロール

(カスタムピクチャーコントロールの場合はベースのPicCtrlが設定される)

	MonochromeFlag
	1
	モノクロームフラグ

0:カラー、

1:モノクロ、

	CustomFlag
	1
	カスタムフラグ

0:標準、

1:カスタム、

2: 未使用のカスタム

	RegistrationName
	20
	PicCtrl登録名

20byte固定とし、NULL終端とする。

	QuickAdjustFlag
	1
	クイック調整有効フラグ

0:無効、

1:有効

ニュートラル及びカスタムは0固定

	QuickAdjust
	1
	クイック調整値

-2 ～ +2

	Saturation
	1
	色の濃さ

-3 ～ +3
-128はAuto

	Hue
	1
	色合い

-3 ～ +3

	Sharpening
	1
	輪郭強調値

0 ～ 9 
-128はAuto

	Contrast
	1
	コントラスト

-3 ～ +3 
-128はAuto

CustomCurveDataを使用する場合は参照されない。

Active-D-Lighting(5.5.2.40)が「しない」以外の場合は撮影画像に適用されない。

	Brightness
	1
	明るさ

-1 ～ +1

CustomCurveDataを使用する場合は参照されない。

Active-D-Lighting(5.5.2.40)が「しない」以外の場合は撮影画像に適用されない。

	CustomCurveFlag
	1
	カスタムカーブフラグ

0:カスタムカーブなし、
1:カスタムカーブ使用

	CustomCurveData
	578
	カスタムカーブデータ(詳細は9.1項参照)

Lutデータを付加、無効時は付けない

Active-D-Lighting(5.5.2.40)が「しない」以外の場合は撮影画像に適用されない。


6.4.2. モノクロ

	Field
	Size (Byte)
	Data

	PicCtrlItem
	1
	PicCtrlの種類

1:スタンダード、 
2:ニュートラル、 

3:ビビッド、 
4:モノクローム、
101～199:オプションピクチャーコントロール

(カスタムピクチャーコントロールの場合はベースのPicCtrlが設定される)

	MonochromeFlag
	1
	モノクロームフラグ

0:カラー、

1:モノクロ、

	CustomFlag
	1
	カスタムフラグ

0:標準、

1:カスタム、

2:未定義カスタム

	RegistrationName
	20
	PicCtrl登録名

20byte固定とし、NULL終端とする。

	FilterEffects
	1
	フィルター効果

0:なし  1:黄  2:オレンジ  3:赤  4:緑

	Toning
	1
	調色(種類)

0:B&W      1:Sepia    2:Cyanotype    3:Red

4:Yellow     5:Green    6:Blue Green    7:Blue

8:Purple Blue  9:Red Purple

	ToningDensity
	1
	調色(濃度)

1 ～ 7

Toningが0のとき参照されない。

	Reserved
	1
	空き

	Sharpening
	1
	輪郭強調値

0 ～ 9 
-128はAuto

	Contrast
	1
	コントラスト

-3 ～ +3 
-128はAuto

CustomCurveDataを使用する場合は参照されない。

Active-D-Lighting(5.5.2.40)が「しない」以外の場合は撮影画像に適用されない。

	Brightness
	1
	明るさ

-1 ～ +1

CustomCurveDataを使用する場合は参照されない。

Active-D-Lighting(5.5.2.40)が「しない」以外の場合は撮影画像に適用されない。

	CustomCurveFlag
	1
	カスタムカーブフラグ

0:カスタムカーブなし、
1:カスタムカーブ使用

	CustomCurveData
	578
	カスタムカーブデータ(詳細は9.1項参照)

Lutデータを付加、無効時は付けない

Active-D-Lighting(5.5.2.40)が「しない」以外の場合は撮影画像に適用されない。


7. ObjectHandle

ObjectHandleは、カメラに存在する個々のオブジェクト (画像ファイル、非画像ファイル、ディレクトリ及びDCF規格に規定された画像とDCFオブジェクトの関連を表す仮想関連群) を表す為に使用される。

ObjectHandleは符号なし32Bitで表現され、それぞれのオブジェクトを示すObjectHandleにはユニークな値が設定される。また、指定されたObjectHandleは１つのセッション中で一定である。

7.1. CFカードに記録されるオブジェクトのObjectHandle

カメラがCFカード内のデータに対して作成するObjectHandleは、4Byteのユニークな値をカメラが自由に設定する。ホスト側のアプリケーションはその内容については関知しない。

7.2. SDRAMに記録されるオブジェクトのObjectHandle

SDRAMに記録されるオブジェクトは画像ファイルのみである。

ホストは、ObjectAddedInSdramで通知されたObjectHandleを指定することにより、SDRAM内の画像データにアクセスすることができる。また、GetPreviewImage コマンドを使用することによりSDRAMに記録されている画像データを選択的にアクセスすることができる。

7.3. ObjectHandleの追加

カメラは１つのセッション中、CFカード内へオブジェクトを追加した場合には以下の動作を行う。

1. 追加されたオブジェクトに対して、7項で定義されているObjectHandleの形式に従い、既に指定されているObjectHandleと整合しないユニークなObjectHandleを指定する。

2. ホストに対して、指定されたObjectHandleをパラメータとして含んでいるObjectAddedイベントを送信する。その時にStorageInfoデータセットに示されるFreeSpaceInBytes及びFreeSpaceInImagesを即座に更新する。

8. Data Set

カメラの情報をホストへ知らせる為に、カメラはいくつかのデータセットを用いてホストへその情報を伝える。カメラが対応するデータセットとその内容を示す。

8.1. DeviceInfo Data Set

このデータセットはコマンドフェーズでのOperationCodeがGetDeviceInfoである場合の操作に対して送信される。

各フィールドデータはLittleEndianで格納される。

DeviceInfoデータセットで送信される情報は次の通り。

	Field
	Size (Byte)
	Data
	DataType
	Description

	StandardVersion
	2
	0x0064
	
	バージョン1.00

	VenderExtensionID
	4
	0x0000000A
	
	-

	VenderExtensionVersion
	2
	0x0064
	
	バージョン1.00

	VenderExtensionDesc
	43
	0x15

0x4E00

0x6900

0x6B00

0x6F00

0x6E00

0x2000

0x5000

0x5400

0x5000

0x2000

0x4500

0x7800

0x7400

0x6500

0x6E00

0x7300

0x6900

0x6F00

0x6E00

0x7300

0x0000
	String
	UNICODE文字列

“Nikon PTP Extensions”

	FunctionalMode
	2
	0x0000
	
	標準モード

	OperationsSupported
	88
	0x0000002A

0x1001

0x1002

0x1003

0x1004

0x1005

0x1006

0x1007

0x1008

0x1009

0x100A

0x100B

0x100C
0x100D
0x100E

0x100F

0x1014

0x1015

0x1016

0x101B

0x90C0

0x90C1

0x90C2

0x90C3

0x90C4

0x90C5

0x90C6

0x90C7

0x90C8

0x90C9

0x90CA
0x90CB
0x9200
0x9201

0x9202

0x9203

0x9204

0x9205

0x9206

0x9801

0x9802

0x9803

0x9805
	Array
	カメラが対応するOperationCode

	EventsSupported
	30
	0x0000000D

0x4001

0x4002

0x4004

0x4005

0x4006

0x4008

0x4009
0x400A

0x400C

0x400D

0xC101

0xC102

0xC103
	Array
	カメラが対応するEventCode

	DevicePropertiesSupported
	38
	0x00000011

0x5001

0x5003

0x5004

0x5005

0x5007

0x5008

0x500A

0x500B

0x500C

0x500D

0x500E

0x500F

0x5010

0x5011

0x5013

0x5018

0x501C
	Array
	カメラが対応するDevicePropertyCode

ベンダー定義のコード群は本フィールドに列挙しない。GetVendorPropCodesコマンド (5.2.28項) により取得可能である。

	CaptureFormats
	10
	0x00000003

0x3801

0x380D

0x3000
	Array
	カメラがInitiateCapture操作で作成可能なObjectFormatCode

	ImageFormats
	20
	0x00000008

0x3000

0x3001

0x3002
0x3006

0x3008

0x3801

0x3808

0x380D
	Array
	カメラが対応するObjectFormatCode

	Manufacture
	37
	0x12

0x4E00

0x6900

0x6B00

0x6F00

0x6E00

0x2000

0x4300

0x6F00

0x7200

0x7000

0x6F00

0x7200

0x6100

0x7400

0x6900

0x6F00

0x6E00

0x0000
	String
	UNICODE文字列

“Nikon Corporation”

	Model
	7
	0x03

0x4400

0x3000

0x0000
	String
	UNICODE文字列

“D3”

	DeviceVersion
	13
	0x06

0x5600

0x3100

0x2E00

0x3000

0x3000

0x0000
	String
	UNICODE文字列

“V1.00”

	SerialNumber
	17
	0x08

0xXX00

0xXX00

0xXX00

0xXX00

0xXX00

0xXX00

0xXX00

0x0000
	String
	UNICODE文字列

“XXXXXXX”


・StandardVersion
このフィールドは、デバイスをサポートできる規格の最高バージョン。

・VendorExtensionID

このフィールドは、デバイスで使用するベンダー拡張ID。

・VendorExtensionVersion

このフィールドは、サポートされている拡張のベンダー仕様バージョン。

・VendorExtensionDesc

このフィールドは、VendorExtensionIDを読めるような記述にする任意の文字列。

・FunctionalMode

このフィールドは、機能モードを保有する為の任意のフィールド。

・OperationsSupported
このフィールドは、カメラが現在サポートしているOperationCodeのアレイである。

・EventsSupported

このフィールドは、カメラが現在サポートしているEventCodeのアレイである。

・DevicePropertiesSupported

このフィールドは、カメラが現在サポートしているDevicePropCodeのアレイである。

・CaptureFormats
このフィールドは、InitiateCaptureもしくはInitiateOpenCapture操作を使って作成可能なObjectFormatCodeのアレイである。

・ImageFormats
このフィールドは、カメラが現在サポートしているObjectFormatCodeのアレイである。

・Manufacture

このフィールドは、読みとり可能な任意の文字列で、デバイスメーカの表示に使用する。

・Model

このフィールドは、読み取り可能な任意の文字列で、デバイス名の表示に使用する。

・SerialNumber

このフィールドは、読み取り可能な任意の文字列で、カメラのシリアル番号の表示に使用する。

8.2. StorageInfo Data Set

このデータセットはコマンドフェーズでのOperationCodeがGetStorageInfoである場合の操作に対して送信される。このデータセットはカメラに装着されている記憶媒体 (CFカード) に関する情報をカメラへ送信する。

各フィールドデータはLittleEndianで格納される。

StorageInfoデータセットで送信される情報は次の通り。

	Field
	Size (Byte)
	Data
	DataType
	Description

	StorageType
	2
	0x0004
	
	Removable Ram

	FilesystemType
	2
	0x0003
	
	DCF

	AccessCapability
	2
	0x0002
	
	Read-Only with Object Deletion

	MaxCapacity
	8
	
	
	CFカードによる

	FreeSpaceInBytes
	8
	
	
	CFカードによる

	FreeSpaceInImages
	4
	
	
	CFカードによる

	StorageDescription
	1
	0x00
	
	-

	VolumeLabel
	
	
	String
	UNICODE文字列


・StorageType

このフィールドは、記憶媒体のタイプを示す。カメラではCFカードを利用する為、RemovableRamとする。

・FilesystemType

このフィールドは、カメラが使用しているファイルシステムのタイプを示す。カメラではDCF準拠とする。

・AccessCapability

このフィールドは、カメラ内のCFカードに対するアクセス権を示す。カメラではリードオンリーで画像消去可とする。

・MaxCapacity

このフィールドは、CFカードの容量を示す。使用されているCFカードに依存する。

・FreeSpaceInBytes

このフィールドは、CFカード内の空き容量を示す。使用されているCFカード及び現在の使用量に依存する。

・FreeSpaceInImages

このフィールドは、現在カメラで設定されている画質モード設定で撮影した場合にCFカード内に記録できる画像の空き枚数を示す。CFカード及び現在の使用量に依存する。

・StorageDescription

このフィールドは、CFカードの読み取り可能テキスト記述に使用する。カメラではこのフィールドを使用しない。

・VolumeLabel

このフィールドは、CFカードのボリュームラベルを読み取り可能な文字列で記述する。

8.3. ObjectInfo Data Set

このデータセットはコマンドフェーズでのOperationCodeがGetObjectInfoである場合の操作に対して送信される。このデータセットはCFカード内のオブジェクトの情報を示す。カメラに存在するオブジェクト毎のデータセットを次に示す。データタイプに指定がない各フィールドデータはLittleEndianで格納される。

・StorageID

このフィールドは、CFカードのStorageIDを示すものである。

・ObjectFormat

このフィールドは、オブジェクトのObjectFormatCodeを表す。

・ProtectionStatus

このフィールドは、オブジェクトのプロテクト状態を示すものである。

・ObjectCompressedSize

このフィールドは、バイト単位でオブジェクトのサイズを表す。

・ThumbFormat

このフィールドは、サムネイルのObjectFormatを表す。

・ThumbCompressedSize

このフィールドは、バイト単位でのサムネイルのサイズを表す。

・ThumbPixWidth

このフィールドは、サムネイルの幅をピクセル単位で表す。

・ThumbPixHeight

このフィールドは、サムネイルの高さをピクセル単位で表す。

・ImagePixWidth

このフィールドは、画像の幅をピクセル単位で表す。

・ImagePixHeight

このフィールドは、画像の高さをピクセル単位で表す。

・ImageBitDepth

このフィールドは、非圧縮画像の全ビット数をピクセル単位で表す。

・ParentObject

このフィールドは、このオブジェクトの親であるオブジェクトのハンドルを示す。

・AssociationType

このフィールドは、関連群タイプのオブジェクトのみに使用され、関連群のタイプを示す。

・AssociationDesc

このフィールドは、関連群の記述子パラメータが格納される。カメラでは使用しない。

・SequenceNumber

このフィールドは、関連群の構成要素を表す。カメラでは使用しない。

・Filename
このフィールドは、ファイル名の情報を表す任意の文字列が格納される。

・CaptureDate

このフィールドは、オブジェクトの作成日時を表す文字列が格納される。

・ModificationDate

このフィールドは、オブジェクトの更新日時を表す文字列が格納される。オブジェクトが更新日時を持っていない場合、作成日時と同一日時を格納する。

・Keywords
このフィールドは、画像関連のキーワードを表す文字列が格納される。カメラでは使用しない。

8.3.1. ディレクトリ及び仮想関連群のDataSet

	Field
	Size (Byte)
	Data
	DataType
	Description

	StorageID
	4
	StorageID
	
	GetStorageIDs操作でホストへ送信したStorageID

	ObjectFormat
	2
	0x3001
	
	ObjectFormatCode参照

	ProtectionStatus
	2
	0x0000
	
	-

	ObjectCompressedSize
	4
	0x00000000
	
	-

	ThumbFormat
	2
	0x0000
	
	-

	ThumbCompressedSize
	4
	0x00000000
	
	-

	ThumbPixWidth
	4
	0x00000000
	
	-

	ThumbPixHeight
	4
	0x00000000
	
	-

	ImagePixWidth
	4
	0x00000000
	
	-

	ImagePixHeight
	4
	0x00000000
	
	-

	ImageBitDepth
	4
	0x00000000
	
	-

	ParentObject
	4
	ObjectHandle
	
	１つ上の階層のディレクトリを示す。

DCIM、MISCフォルダの場合には0x00000000。

DCIM以下のディレクトリは、DCIMフォルダを示す。

	AssociationType
	2
	0x0001
	
	GenericFolder

	AssociationDesc
	4
	0x00000000
	
	-

	SequenceNumber
	4
	0x00000000
	
	-

	Filename
	
	
	String
	UNICODE文字列

	CaptureDate
	
	
	String
	日付を表すUNICODE文字列

(仮想関連群の時は使用せず)

	ModificationDate
	
	
	String
	日付を表すUNICODE文字列

(仮想関連群の時は使用せず)

	Keywords
	1
	0x00
	
	-


8.3.2. 画像ファイルのDataSet

	Field
	Size (Byte)
	Data
	DataType
	Description

	StorageID
	4
	StorageID
	
	GetStorageIDs操作でホストへ送信したStorageID

SDRAM内画像の場合：0x00000000

	ObjectFormat
	2
	ObjectFormatCode
	
	0x3000 (Undefined) or 0x3801 (EXIF) or 0x380D (TIFF)

	ProtectionStatus
	2
	
	
	0x0001 (プロテクト設定) or 0x0000 (プロテクト非設定)

	ObjectCompressedSize
	4
	
	
	ファイルサイズ (各画像による)

	ThumbFormat
	2
	0x3808
	
	サムネイルのフォーマット (ObjectFormatCode 参照)

	ThumbCompressedSize
	4
	
	
	サムネイルサイズ (各画像による)

	ThumbPixWidth
	4
	0x000000A0
	
	160

	ThumbPixHeight
	4
	0x00000078
	
	120

	ImagePixWidth
	4
	
	
	本画像 水平サイズ (画質設定による)

	ImagePixHeight
	4
	
	
	本画像 垂直サイズ (画質設定による)

	ImageBitDepth
	4
	0x00000000
	
	-

	ParentObject
	4
	ObjectHandle
	
	画像ファイルが含まれているディレクトリのObjectHandle

	AssociationType
	2
	0x0000
	
	-

	AssociationDesc
	4
	0x00000000
	
	-

	SequenceNumber
	4
	0x00000000
	
	-

	Filename
	
	
	String
	ファイル名文字列 (UNICODE文字列)

RAW + JPEG同時記録モード以外で撮影されたオブジェクトならばDSC_0001.拡張子、RAW + JPEG同時記録モードで撮影されたオブジェクトならばDSC_0002.拡張子とする。

オブジェクトフォーマットがUndefinedの場合、拡張子はNEF (RAW)、もしくはNDF (ゴミ参照画像) である。

	CaptureDate
	
	
	String
	撮影日時 (日時を表すUNICODE文字列)

	ModificationDate
	
	
	String
	更新日時 (日時を表すUNICODE文字列)

	Keywords
	1
	0x00
	
	-


8.3.3. WAVファイルのDataSet

	Field
	Size (Byte)
	Data
	DataType
	Description

	StorageID
	4
	StorageID
	
	GetStorageID操作でホストへ送信したStorageID

	ObjectFormat
	2
	0x3008
	
	ObjectFormatCode 参照

	ProtectionStatus
	2
	
	
	0x0001 (プロテクト設定) or 0x0000 (プロテクト非設定)

	ObjectCompressedSize
	4
	
	
	ファイルサイズ

	ThumbFormat
	2
	0x0000
	
	-

	ThumbCompressedSize
	4
	0x00000000
	
	-

	ThumbPixWidth
	4
	0x00000000
	
	-

	ThumbPixHeight
	4
	0x00000000
	
	-

	ImagePixWidth
	4
	0x00000000
	
	-

	ImagePixHeight
	4
	0x00000000
	
	-

	ImageBitDepth
	4
	0x00000000
	
	-

	ParentObject
	4
	ObjectHandle
	
	WAVファイルが含まれているディレクトリのObjectHandle

	AssociationType
	2
	0x0000
	
	-

	AssociationDesc
	4
	0x00000000
	
	-

	SequenceNumber
	4
	0x00000000
	
	-

	Filename
	
	
	String
	ファイル名文字列 (UNICODE文字列)

	CaptureDate
	
	
	String
	撮影日時 (日時を表すUNICODE文字列)

	ModificationDate
	
	
	String
	更新日時 (日時を表すUNICODE文字列)

	Keywords
	1
	0x00
	
	-


8.3.4. スクリプトファイルのDataSet

	Field
	Size (Byte)
	Data
	DataType
	Description

	StorageID
	4
	StorageID
	
	0x00000000

	ObjectFormat
	2
	ObjectFormatCode
	
	0x3002 (Script)

	ProtectionStatus
	2
	0x0000
	
	プロテクト非設定のみ

	ObjectCompressedSize
	4
	
	
	ファイルサイズ (スクリプトサイズによる)

	ThumbFormat
	2
	0x0000
	
	非画像オブジェクト

	ThumbCompressedSize
	4
	0x00000000
	
	非画像オブジェクト

	ThumbPixWidth
	4
	0x00000000
	
	非画像オブジェクト

	ThumbPixHeight
	4
	0x00000000
	
	非画像オブジェクト

	ImagePixWidth
	4
	0x00000000
	
	非画像オブジェクト

	ImagePixHeight
	4
	0x00000000
	
	非画像オブジェクト

	ImageBitDepth
	4
	0x00000000
	
	-

	ParentObject
	4
	ObjectHandle
	
	記憶装置のルート

	AssociationType
	2
	0x0000
	
	-

	AssociationDesc
	4
	0x00000000
	
	-

	SequenceNumber
	4
	0x00000000
	
	-

	Filename
	
	
	String
	ファイル名文字列 (UNICODE文字列)

("DDISCVRY.DPS" もしくは "DREQUEST.DPS")

	CaptureDate
	
	
	String
	ファイル作成日時 (日時を表すUNICODE文字列)

	ModificationDate
	
	
	String
	ファイル更新日時 (日時を表すUNICODE文字列)

	Keywords
	1
	0x00
	
	-


8.3.5. DPOFファイルのDataSet

	Field
	Size (Byte)
	Data
	DataType
	Description

	StorageID
	4
	StorageID
	
	GetStorageID操作でホストへ送信したStorageID

	ObjectFormat
	2
	0x3006
	
	ObjectFormatCode 参照

	ProtectionStatus
	2
	
	
	0x0001 (プロテクト設定) or 0x0000 (プロテクト非設定)

	ObjectCompressedSize
	4
	
	
	ファイルサイズ

	ThumbFormat
	2
	0x0000
	
	-

	ThumbCompressedSize
	4
	0x00000000
	
	-

	ThumbPixWidth
	4
	0x00000000
	
	-

	ThumbPixHeight
	4
	0x00000000
	
	-

	ImagePixWidth
	4
	0x00000000
	
	-

	ImagePixHeight
	4
	0x00000000
	
	-

	ImageBitDepth
	4
	0x00000000
	
	-

	ParentObject
	4
	ObjectHandle
	
	MISCフォルダを示すObjectHandle

	AssociationType
	2
	0x0000
	
	-

	AssociationDesc
	4
	0x00000000
	
	-

	SequenceNumber
	4
	0x00000000
	
	-

	Filename
	
	
	String
	ファイル名文字列 (UNICODE文字列)

	CaptureDate
	
	
	String
	撮影日時 (UNICODE文字列)

	ModificationDate
	
	
	String
	更新日時 (UNICODE文字列)

	Keywords
	1
	0x00
	
	-


8.4. DevicePropDesc Data Set

このデータセットはコマンドフェーズでのOperationCodeがGetDevicePropDescである場合の操作に対して送信される。このデータセットはカメラに設定されている時刻属性についての情報を返すものである。データタイプに指定がない各フィールドデータはLittleEndianで格納される。

	Field
	Size (Byte)
	Data
	DataType
	Description

	DevicePropertyCode
	2
	DevicePropCode
	
	カメラでサポートするDevicePropCode。

	DataType
	2
	
	
	プロパティのデータタイプ。

プロパティにより異なる。

値は6項DataTypeCode参照。

	GetSet
	1
	
	
	読み取り専用 / 読み書き両用を示す。

0x00：読み取り専用 (Get)

0x01：読み書き両用 (Get / Set)

	FactoryDefaultValue
	DTS
	
	
	カメラの持つデフォルト値。

プロパティにより異なる。

	CurrentValue
	DTS
	
	
	現在設定されているDevicePropValue。

プロパティにより異なる。

	FormFlag
	1
	
	
	プロパティ記述データセットを示す。

0x00：なし

0x01：範囲

0x02：列挙

	FORM
	DTS
	
	
	フィールドの内容はFormFlagフィールドに依存。

FormFlagフィールドが0の場合、存在しない。


・DevicePropCode

このフィールドには、取得する属性を示すDevicePropCodeが格納される。

・DataType

このフィールドには、取得するDeviceProp値がどのデータタイプかを示すものである。

・GetSet

このフィールドは、DevicePropCodeにより指定されたプロパティが、ホストからどのような操作が可能かを示すものである。

・Factory Default Value

このフィールドは、DevicePropCodeに対応したプロパティの持つデフォルト値を示す。

・Current Value

このフィールドは、プロパティの現在値を示す。

・FormFlag

このフィールドには、プロパティ記述データセットが設定される。

8.5. ObjectPropDesc Data Set
このデータセットはコマンドフェーズでのOperationCodeがGetObjectPropDescである場合の操作に対して送信される。このデータセットはカメラのCFカード内にあるオブジェクトについての情報を返すものである。データタイプに指定がない各フィールドデータはLittleEndianで格納される。

	Field
	Size (Byte)
	Data
	DataType
	Description

	ObjectPropertyCode
	2
	ObjectPropCode
	UINT16
	カメラでサポートするObjectPropCode。

	DataType
	2
	DataTypeCode
	UINT16
	プロパティのデータタイプ。

プロパティにより異なる。

値は6項DataTypeCode参照。

	GetSet
	1
	
	UINT8
	読み取り専用 / 読み書き両用を示す。

0x00：読み取り専用 (Get)

0x01：読み書き両用 (Get / Set)

	DefaultValue
	DTS
	
	
	カメラの持つデフォルト値。

プロパティにより異なる。

	Group Code
	4
	
	UINT32
	検索グループ

	FormFlag
	1
	
	UINT8
	プロパティ記述データセットを示す。

0x00：なし

0x01：範囲

0x02：列挙

0x03：時刻

0x04：固定長配列

0x05：正規表現

0x06：バイト列

0x07：LongString

	FORM
	DTS
	
	
	フィールドの内容はFormFlagフィールドに依存。

FormFlagフィールドが0の場合、存在しない。


・ObjectPropCode

このフィールドには、取得する属性を示すObjectPropCodeが格納される。

・DataType

このフィールドには、取得するObjectProp値がどのデータタイプかを示すものである。

・GetSet

このフィールドは、ObjectPropCodeにより指定されたプロパティが、ホストからどのような操作が可能かを示すものである。

・Default Value

このフィールドは、ObjectPropCodeに対応したプロパティの持つデフォルト値を示す。

・Group Code

このフィールドは、プロパティが属する検索グループを示す。

・FormFlag

このフィールドには、プロパティ記述データセットが設定される。

8.6. プロパティ記述データセット

プロパティ記述データセットはDevicePropDescデータセット及びObjectPropDescデータセットのFORMフィールドに設定される。各プロパティの記述形式により選択する。

8.6.1. 範囲形式

	Field
	Size (Byte)
	Description

	MinimumValue
	DTS
	PropertyValueのサポートしている最小値。

	MaximumValue
	DTS
	PropertyValueのサポートしている最大値。

	StepSize
	DTS
	プロパティは次のように示される値をサポートする。

MinimumValue + N×StepSize

但し、Nが0から最大値の範囲で、PropertyValueがMaximumValue未満であること。


8.6.2. 列挙形式

	Field
	Size (Byte)
	Description

	NumberOfValue
	2
	プロパティがサポートしているPropertyValueの値の数を示す。

	SupportedValue1
	DTS
	プロパティはこのPropertyValueをサポートしている。

	SupportedValue2
	DTS
	プロパティはこのPropertyValueをサポートしている。

	SupportedValue3
	DTS
	プロパティはこのPropertyValueをサポートしている。

	・・・

	SupportedValueM
	DTS
	プロパティはこのPropertyValueをサポートしている。


8.6.3. 時刻形式

時刻形式の場合、FORMフィールドは存在しない。日時は最上位の数字から最下位の数字までISO標準フォーマットで表される。(ISO8601 参照)

“YYYYMMDDThhmmss.s”
YYYY
：年

MM
：月 (01 ～ 12)

DD
：日付 (01 ～ 31)

T
：固定文字

hh
：午前0時からの時間 (00 ～ 23)

mm
：分 (00 ～ 59)

ss.s
：秒

Unicode文字列で表される。

8.6.4. 固定長配列形式

	Field
	Size (Byte)
	Description

	Length
	2
	16Bit符号なし整数で配列要素の数を示す


8.6.5. 正規表現形式

	Field
	Size (Byte)
	Description

	RegEx
	DTS
	PropertyValueを正確に生成する正規表現を示す。


8.6.6. バイト列形式

	Field
	Description

	MaxLength
	バイト列の最大長を示す。


8.6.7. LongString形式

	Field
	Description

	MaxLength
	LongStringの最大長を示す。プロパティはAUINT16のデータ型を含む。

(ISO10646で定義されるような2ByteのUnicode文字で符号化された文字)


9. Data Format

9.1. LUTフォーマット

LUTデータは、15bit×257点の514Byteの実データにホストで利用する為のヘッダ (64Byte) を付加した形を取る。ヘッダのフォーマットは、ホストの独自仕様とし (送付するLUTのスプラインポイント等の格納場所、読み出し時にLUTを再現する為のデータ)、カメラ側はその内容を関知しない。但し、ヘッダの2Byteは、カメラ側でヘッダのデータが存在するか否かの判断に使用されるので、ヘッダにデータをセットする必要がある。

LUTフォーマットは以下の通り

	Byte
	内容

	0 ～ 63
	Lut Header

	64, 65
	Data0

	66, 67
	Data1

	・・・

	576, 577
	Data256


Lut Headerの例として、Nikon製アプリケーションによりセットされるヘッダの内容を以下に示す。

	Byte
	内容
	Range

	1
	AriaID (Byte1)
	0x49

	2
	AriaID (Byte2)
	0x5F

	3
	Input Minimum (Black Point)
	0-255

	4
	Imput Maximum
	0-255

	5
	Output Minimum
	0-255

	6
	Output Maxmum
	0-255

	7
	Gamma (integer portion)
	0-20

	8
	Gamma (fractional portion)
	0-100

	9
	Number of Spline Points
	2-20

	10、11
	Splime Point1 (x、y)
	0-255、0-255

	12、13
	Splime Point2 (x、y)
	0-255、0-255

	・・・

	48、49
	Splime Point20 (x、y)
	0-255、0-255

	50 ～ 64
	Reserved
	0


9.2. ASCIIコード

カメラのコメント関連のプロパティは、以下のASCIIコード90文字のみを入力可能とする。

	SP
	!
	"
	#
	$
	%
	&
	'
	(
	)
	*
	+
	,
	-
	.
	/

	:
	;
	<
	=
	>
	?
	@
	[
	]
	_
	{
	}
	
	
	
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	N
	O
	P

	Q
	R
	S
	T
	U
	V
	W
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	
	

	a
	b
	c
	d
	E
	f
	g
	h
	i
	j
	k
	l
	m
	n
	o
	p

	q
	r
	s
	t
	U
	v
	w
	x
	y
	z
	
	
	
	
	
	


	7-Bit ASCII Code Table (JISローマ字セット：C0、GL)

	
	0x0?
	0x1?
	0x2?
	0x3?
	0x4?
	0x5?
	0x6?
	0x7?

	0x?0
	NUL
	DLE
	SP
	0
	@
	P
	`
	p

	0x?1
	SOH
	DC1
	!
	1
	A
	Q
	a
	q

	0x?2
	STX
	DC2
	"
	2
	B
	R
	b
	r

	0x?3
	ETX
	DC3
	#
	3
	C
	S
	c
	s

	0x?4
	EOT
	DC4
	$
	4
	D
	T
	d
	t

	0x?5
	ENQ
	NAK
	%
	5
	E
	U
	e
	u

	0x?6
	ACK
	SYN
	&
	6
	F
	V
	f
	v

	0x?7
	BEL
	ETB
	'
	7
	G
	W
	g
	w

	0x?8
	BS
	CAN
	(
	8
	H
	X
	h
	x

	0x?9
	HT
	EM
	)
	9
	I
	Y
	i
	y

	0x?a
	LF
	SUB
	*
	:
	J
	Z
	j
	z

	0x?b
	VT
	ESC
	+
	;
	K
	[
	k
	{

	0x?c
	FF
	FS
	,
	<
	L
	\
	l
	|

	0x?d
	CR
	GS
	-
	=
	M
	]
	m
	}

	0x?e
	SO
	RS
	.
	>
	N
	^
	n
	~

	0x?f
	SI
	US
	/
	?
	O
	_
	o
	DEL


10. 付録

10.1. CPUレンズ装着と影響プロパティ

CPUレンズの装着状態により、以下のプロパティが影響を受ける。

	プロパティ
	CPUレンズ装着
	CPUレンズ未装着

	LensSort
	1
	0

	Fnumber
	Get / Set
	Get (*1)

	FocalLength
	有効
	不定

	LensID
	有効
	不定

	LensType
	有効
	不定

	LensFocalMin
	有効
	不定

	LensFocalMax
	有効
	不定

	LensApatureMin
	有効
	不定

	LensApatureMax
	有効
	不定


  *1.
手動開放絞り値設定 = ｢設定なし｣ の場合不定。

10.2. 外部スピードライト装着と影響プロパティ

外部スピードライトの装着状態及び通信状態により、以下のプロパティが影響を受ける。

	プロパティ
	外部SB装着
	外部SB未装着

	(通信状態)
	新SB通信可
	通信不可
	-

	ExternalSpeedLightExist
	1
	0

	ExternalSpeedLightSort
	2
	0
	不定

	ExternalSpeedLightStatus
	有効
	不定

	FlashCompensation
	有効 (*1)
	不定
	不定

	NewExternalSpeedLightMode
	有効
	不定
	不定

	ExposureTime
	SB制限速度／同調速度～Bulb
	同調速度～Bulb
	1/8000～Bulb

	ShutterSpeed
	SB制限速度／同調速度～Bulb
	同調速度～Bulb
	1/8000～Bulb


  *1.
発光モードにより不定の場合あり。

SB制限速度
= 外部スピードライト自身の制限速度

同調速度
= カスタムメニュー内の同調速度設定 (FlashSyncSpeedプロパティ)

10.3. 露出モードと影響プロパティ

ExposureProgramModeプロパティの設定により、以下のプロパティが影響を受ける。

	プロパティ
	露出モード

	
	M
	P
	A
	S

	ExposureProgramMode
	0x0001
	0x0002
	0x0003
	0x0004

	Fnumber
	Get / Set (*1)
	Get
	Get / Set (*1)
	Get

	ExposureTime
	Get / Set (*2)
	Get
	Get
	Get / Set (*2)

	ShutterSpeed
	Get / Set
	Get
	Get
	Get / Set

	FlexibleProgram
	(*3)
	Get / Set
	(*3)
	(*3)


  *1.
CPUレンズでない場合、Set不可。

  *2.
BulbはSet不可。

  *3.
Get不定、Set不可。
10.4. ブラケティング設定と影響プロパティ

BrackettingTypeプロパティの設定により、以下のプロパティが影響を受ける。

	プロパティ
	ブラケティング設定

	
	AE／SB
	AE
	SB
	WB (*1)

	BrackettingType
	0
	1
	2
	3

	EnableBracketting
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1

	AEBrackettingStep
	不定
	有効
	不定
	有効
	不定
	有効
	不定

	AEBrackettingPattern
	不定
	有効
	不定
	有効
	不定
	有効
	不定

	AEBrackettingCount
	不定
	有効
	不定
	有効
	不定
	有効
	不定

	WBBrackettingStep
	不定
	不定
	不定
	不定
	有効

	WBBrackettingPattern
	不定
	不定
	不定
	不定
	有効


  *1.
圧縮形式がRAW／RAW + JPEG、の場合、EnableBrackettingプロパティは常に0となる。
10.5. 現在地の設定による影響プロパティ

カメラ内部ではUTC時刻を保持し、メニュー上に表示する際やDateTimeプロパティのGet / Set時にはカメラ設定の ｢現在地の設定｣ 及び ｢夏時間設定｣ が考慮される。

DateTimeプロパティのGetを行った場合、次のように計算された値がホストに通知される。

カメラ内部の時刻 + 現在地の設定による時差 + 夏時間

カメラ設定が下表の場合、計算は ｢13:00:00 + 09:00 + 0:00｣ で、ホストへ通知される値は ｢2006/06/01 22:00:00｣ となる。

	カメラ内部の時刻 (UTC)
	2006/06/01 13:00:00

	現在地の設定
	UTC+9 (Tokyo、Seoul)

	夏時間設定
	なし


DateTimeプロパティのSetを行った場合、次のように計算された値がカメラ内部に設定される。

ホストからの設定時刻 - 現在地の設定による時差 - 夏時間

カメラ設定が下表で、ホストから ｢2006/06/01 13:00:00｣ が設定された場合、計算は ｢13:00:00 - 09:00 - 0:00｣ で、カメラ内部に設定される値は ｢2006/06/01 04:00:00｣ となる。

	現在地の設定
	UTC+9 (Tokyo、Seoul)

	夏時間設定
	なし


10.6. ホワイトバランス微調整座標とプロパティ値

ホワイトバランス微調整に影響するプロパティのPropertyValue値と、実際の設定座標との関係を下図に示す。


[image: image7.emf]G
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10.7. コマンドダイヤル併用不可条件表

　「ファンクションボタンの機能」および、「プレビューボタンの機能」、「AE/AFロックボタンの機能」のボタン押し時の動作とコマンドダイヤル併用時の動作の同時設定が不可となる条件を下表に示す。

	
	ファンクション
	プレビュー
	AE/AFロック
	併用可否

	ボタン押し時の動作

	
	プレビュー
	○
	○
	○
	不可

	
	FV－L
	○
	○
	○
	不可

	
	AE－L／AF－L
	○
	○
	○
	可

	
	AE－L
	○
	○
	○
	可

	
	AE－L（レリーズでリセット）
	○
	○
	○
	不可

	
	AE－L（ホールド）
	○
	○
	○
	不可

	
	AF－L
	○
	○
	○
	可

	
	AF－ON
	―
	―
	○
	不可

	
	フラッシュ発光禁止
	○
	○
	○
	可

	
	BKT自動連写
	○
	○
	○
	可

	
	マルチパターン測光簡易設定
	○
	○
	○
	可

	
	中央部重点測光簡易設定
	○
	○
	○
	可

	
	スポット測光簡易設定
	○
	○
	○
	可

	
	水準器表示
	○
	○
	○
	不可

	
	設定しない
	○
	○
	○
	可

	コマンドダイヤル併用時の動作

	
	撮像範囲切り替え簡易設定
	○
	○
	○
	可

	
	シャッター・絞り値1段選択
	○
	○
	―
	可

	
	手動設定済みレンズの選択
	○
	○
	○
	可

	
	フォーカスエリア選択
	○
	―
	―
	可

	
	設定しない
	○
	○
	○
	可
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