(footprint "BNX022-01L_MUR" (version 20221018) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tags "BNX026H01L ")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 0 unlocked) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text value "BNX022-01L_MUR" (at 0 0 unlocked) (layer "F.Fab"))
  (fp_text user "*" (at -7.0866 -4.580999) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text user "*" (at -7.0866 -4.580999 unlocked) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text user "*" (at -4.8514 -4.580999) (layer "F.Fab"))
  (fp_text user "*" (at -4.8514 -4.580999 unlocked) (layer "F.Fab"))
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at 0 0 unlocked) (layer "F.Fab"))
  (pad "1" smd rect (at -5.6515 -2.099998 90) (size 1.397 1.6002) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "2" smd rect (at 5.6515 -2.099998 90) (size 1.397 1.6002) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "3" smd rect (at -5.6515 2.099998 90) (size 1.397 1.6002) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "4" smd rect (at 5.6515 2.099998 90) (size 1.397 1.6002) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "5" smd rect (at 3.25 -4.5974) (size 2.5908 0.7112) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "6" smd rect (at 1 4.5974) (size 7.0866 0.7112) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
)
