(module "M805L10405M50233300000" (layer F.Cu)
  (descr "M80-5L10405M5-02-333-00-000-5")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 3.000 3.681) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 3.000 3.681) (layer F.Fab))
  (fp_text value "M805L10405M50233300000" (at 3.000 3.681) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.200 1.200) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.000 -0) (size 1.200 1.200) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.000 2) (size 1.200 1.200) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -2.000 2) (size 1.200 1.200) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A1 thru_hole circle (at 7.000 2) (size 2.475 2.475) (drill 1.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B1 thru_hole circle (at 3.000 2) (size 2.475 2.475) (drill 1.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at 11.500 1) (size 3.375 3.375) (drill 2.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at -5.500 1) (size 3.375 3.375) (drill 2.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (model M80-5L10405M5-02-333-00-000.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
