0 10 20 30 40 50 60 70 80 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

depth = 20 m

depth = 200 m

depth = 400 m

depth = 600 m

Current Speed (cm/s)

Cable Angle from Vertical (degrees)

.5 lb Bouyancy

1 lb Bouyancy

2.5 lb Bouyancy

Slope of MOOS Test Mooring