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BCR (MATES TO CCP)
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BCR MOUNTING REQUIREMENTS

SIZE

NOTES:
1. Boemst beprpndiao o o e

2. Sofoce damee 1 becquol o e thn e covecor et
1 hoaded mauni s s, odhead danfe 5 ot o xceeddmeter shon i o oo

BORED +0.015"

-0.000"

0625
0750
0875

1000
1125
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T500°
2000°
2250°
2750

304 (REV 032008)

Roftenepoges 3026 - 3029
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