5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

Period

Dynamic Loads (lbs)

Fig1: Dynamic Loading and BIN amplitude response for 3/4" Dyneema

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Period

RAO

100m 500m 1000m 2000m

100m 500m 1000m 2000m 4000m