30 35 40 45 50 55 60 0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

do (mm)

Fb (kg/m)

SG = .7 SG = .8 SG = .9