0 200 400 600 800 1000 1200 1400 300 400 500 600 700 800 900 1000

Meters lbs

Cable Floatation Required: FB Cable = 310 kg/km Non-FB Cable = 160 kg/km

Scope = 1.2 Scope = 1.25 Scope = 1.3

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

Meters

Static Buoy Load

Scope = 1.2 Scope = 1.25 Scope = 1.3

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 400 500 600 700 800 900 1000

Meters

Termination Floatation Requirements (Net)

Scope = 1.2 Scope = 1.25 Scope = 1.3

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0

1000

2000

3000

4000

Distance from bottom to bottom of catenary (m)

Meters

Cable lengths: Fish-Bite (upper), Non-FishBite (lower)

Scope = 1.2 Scope = 1.25 Scope = 1.3

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 280 290 300 310 320 330

Distance from bottom to bottom of catenary (m)

Thousands of dollars

Total Cable Cost Fish-Bite ($81.5/m), Non-FishBite ($69/m)

Scope = 1.2 Scope = 1.25 Scope = 1.3