#ifndef __i2cregs_h__
#define __i2cregs_h__

/* Control Set Register */

#define CTRL_SET_AA     ((lpc210x_reg)0x04)
#define CTRL_SET_IRQ    ((lpc210x_reg)0x08)
#define CTRL_SET_STOP   ((lpc210x_reg)0x10)
#define CTRL_SET_START  ((lpc210x_reg)0x20)
#define CTRL_SET_ENABLE ((lpc210x_reg)0x40)


/* Control Clear Register */

#define CTRL_CLR_AA     ((lpc210x_reg)0x04)
#define CTRL_CLR_IRQ    ((lpc210x_reg)0x08)
#define CTRL_CLR_STOP   ((lpc210x_reg)0x10)
#define CTRL_CLR_START  ((lpc210x_reg)0x20)
#define CTRL_CLR_ENABLE ((lpc210x_reg)0x40)

#endif /* __i2cregs_h__ */

