0 4 8 12 16

400

600

800 Temperature (°C)

Depth (m)

Gas

Liquid

Hydrate Stability Zone