2955 T-12 vs 3750 24G-ts

	model
	ports
	power
	MTBF
	HxWxD

	2955
	12 10/100

2 10/100/1000
	23W @ 24v
	235k
	3.78 x 8.07 x 5.03

	3750
	24 10/100/1000

4 sfp
	120w @ 12v
	185k
	1.73 x 17.5 x 12.83
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	19.0 x 3.46 x 7.0

	
	
	
	
	


