LOSSES

Attenuation - worst case @1470nm
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ACTIVE PARAMETERS

Worst Reciever Sensitivity


-29.9dBm

Launch (not given-per spec sheet)
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BUDGET

3 - (11.8dB + .24 L) > -29.9

Lmax = 87.km
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Reciever Sensativity

	 
	Receiver Sensitivity 

	Sample 1470nm
	 -33.4 dBm

	Sample 1550nm
	 -33 dBm

	Sample 1610nm
	 -29.9 dBm


Dispersion Penalty
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	1.6


_1095920074.xls
Chart5

		1470

		1490

		1510

		1530

		1550

		1570

		1590

		1610



α

nm

dB/km

α - SMF-28 Attenuation Coefficient

0.24

0.23

0.22

0.218

0.21

0.21

0.212

0.216



Fiber Attenuation
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Fiber Attenuation
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