Sonardyne Super Sub Mini MF Omni Directional


Type No 7973-000-01


Ser No 235775-008


Nickel Metal Hydride Batteries


Use Sonardyne charger type 7972-000-02


Factory Set command address: 4604


Depth limit 1000m (1420 psi)

Sonardyne Deep HF Marker Beacon


Type No
7853-000-02


Ser no

212664-02


Identity:
23 (ao7-02)


Battery start date 27-01-03, plugged in 30-11-05


Depth limit 4000m

Paroscientific, Inc


Digiquartz intelligent depth sensor


Model No 8CB4000-1


Part no 1700003-0


Ser No
87760


Depth rating 0 to 4000 meters

RDI Acoustic Doppler Current Profiler

Model No
WHN300-1

Serial No
1712

Novatech Beacon

Model No
ST-412

Serial No
R06-025


Auto “Daylight Off”


Depth rating
7300 m
Pressure Switch PS200


Depth rating 7300

