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1. Load Control Boards

	Slot
	Ser #
	Device served
	Jumper for reduced pwr

	A0
	32-0-0-A/D
	Keller depth sensor
	None

	A1
	35-232-5V
	Iridium (no comms)
	1+3

	A2
	37-OFFBOARD-12V
	Cradlepoint (no comms)
	1+3

	A3
	40-485-BATT
	Mass Shifter
	1+3

	A4
	41-485-BATT
	Variable Buoyancy
	1+3

	A5
	42-485-BATT
	Rudder
	1+3

	A6
	43-485-BATT
	Elevator
	1+3

	A7
	44-485-BATT
	Thruster 5A LIMIT
	1+3

	B0
	50 ANALOG
	Par Sensor
	1+3

	B1
	19-232-BATT-DISC.
	ISUS
	1+3

	B2
	#30 RS232 12V
	Dissolved O2
	1+3

	B3
	39-232-12V
	ECO Puck Fluor
	1+3

	B4
	36-232-5V
	CTD
	1+3

	B5
	46-232-24V-4A
	DVL/ADCP
	1+3

	B6
	45-232-24V-4A
	DAT
	1+3

	B7
	34-TTL-3.3V
	Sparton Compass
	1+3
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