Confidential 

Nikon Corporation                                                　　

デジタルカメラ

ＲＡＷデータフォーマット

Ｒｅｖ．１．３０

株式会社ニコン

映像カンパニー開発本部

第１設計部

目次

3１．
概要


3２．
ＲＡＷデータファイルの基本構造


3２－１．ファイルの全体構造


3２－２．ＩＦＤの構造


10２－３．各データブロックの構造


10２－３－１．ＴＩＦＦ Ｈｅａｄｅｒ


10２－３－２．０ｔｈ ＩＦＤ(０th Image File Directory)


10２－３－３．０ｔｈ ＩＦＤ Ｖａｌｕｅ


10２－３－４．Ｅｘｉｆ ＩＦＤ


10２－３－５．Ｅｘｉｆ ＩＦＤ Ｖａｌｕｅ


11２－３－６．ＧＰＳ Ｉｎｆｏ ＩＦＤ（D2Hs, D2X, D2Xs, D200, D300, D3）


11２－３－７．ＧＰＳ Ｉｎｆｏ ＩＦＤ Ｖａｌｕｅ（D2Hs, D2X, D2Xs, D200, D300, D3）


11２－３－８．サムネイル画像データ


11２－３－９．ＳｕｂＩＦＤ（主画像のＩＦＤ）[Ｄ１００，Ｄ２Ｈ]


11２－３－１０．ＳｕｂＩＦＤ Ｖａｌｕｅ（主画像のＩＦＤ）[Ｄ１００，Ｄ２Ｈ]


11２－３－１１．ＳｕｂＩＦＤ１（プレビューＪＰＥＧ画像のＩＦＤ）


12２－３－１２．ＳｕｂＩＦＤ１　Ｖａｌｕｅ


12２－３－１３．プレビュー用画像データ本体


12２－３－１４．ＳｕｂＩＦＤ２（主画像のＩＦＤ）


12２－３－１５．ＳｕｂＩＦＤ２ Ｖａｌｕｅ


12２－３－１６．主画像データ本体


13２－４．サムネイル画像データのフォーマット


15２－５．主画像データのフォーマット


15２－５－１．非圧縮ＲＡＷデータの主画像データのフォーマット


17２－５－２．圧縮ＲＡＷデータの主画像データのフォーマット


19２－６．プレビュー画像のフォーマット


20３．
付属情報


20３－１．「０ｔｈＩＦＤ」に記録するタグ


23３－２．「ＥｘｉｆＩＦＤ」に記録するタグ


26３－３．「ＧＰＳＩｎｆｏ ＩＦＤ」に記録するタグ


27３－４．「ＳｕｂＩＦＤ」に記録するタグ


28３－５．「ＳｕｂＩＦＤ１」に記録するタグ


29３－６．「ＳｕｂＩＦＤ２」に記録するタグ


31４．
付属情報に関する注意事項


36５．
補足





1． 概要

本仕様書では、デジタルカメラＤ１００、Ｄ２Ｈ、Ｄ７０、Ｄ７０ｓ、Ｄ２Ｘ、Ｄ２Ｈｓ、Ｄ５０、Ｄ２００、Ｄ２Ｘｓ、Ｄ８０、Ｄ４０、Ｄ４０Ｘ、Ｄ３００、Ｄ３、Ｄ６０の非圧縮ＲＡＷデータと圧縮ＲＡＷデータのファイルフォーマットについて規定する。これらのデジタルカメラのＲＡＷデータファイルは、「TIFF Revision 6.0」ベースのファイルである。ファイル内に記録されている付属情報については、他のファイルとの統一性を考慮し、「Exif」のタグを流用している。

ＲＡＷデータファイルは、全て拡張子として、”ＮＥＦ”を用いている。よって、ファイルの区別は、内部のタグ情報により行う。

尚、本仕様書に記載されていない内容については、「TIFF Revision 6.0」仕様書、および、「ディジタルスチルカメラ用画像ファイルフォーマット規格（Ｅｘｉｆ）　Version2.2」

を参照のこと。　

2． ＲＡＷデータファイルの基本構造

非圧縮ＲＡＷデータファイルと圧縮ＲＡＷデータファイルの基本構造は同じであり、以下にＲＡＷデータファイルの基本構造として規定する。

２－１．ファイルの全体構造

　　　　　　ＲＡＷデータは、「TIFF Revision 6.0」ベースのファイルとして記録する。付属情報は、ＴＩＦＦ　Ｒｅｖ．６．０にて定められたタグで記録する。また、Ｅｘｉｆ固有の付属情報としてＴＩＦＦで予約されたプライベートタグも合わせて使用している。（ＥｘｉｆＩＦＤ）　

本規格のファイルの構造を デジタルカメラＤ１００、Ｄ２Ｈに関しては図２－１－１－１に、デジタルカメラＤ７０、Ｄ７０ｓ、Ｄ５０に関しては図２－１－１－２に、デジタルカメラＤ２Ｘ、Ｄ２Ｘｓ、Ｄ２００、Ｄ３００、Ｄ３に関しては図２－１－１－３に、デジタルカメラＤ８０、Ｄ４０、Ｄ４０Ｘ、Ｄ６０に関しては図２－１－１－４にそれぞれ示す。

デジタルカメラＤ１００、Ｄ２ＨのＲＡＷデータファイルには「０th IFD」、「Exif IFD」、「Sub IFD」の３個の「IFD」が含まれる。また、デジタルカメラＤ７０，Ｄ７０ｓ，Ｄ５０，Ｄ８０，Ｄ４０、Ｄ４０Ｘ、Ｄ６０のＲＡＷデータファイルには「０th IFD」、「Exif IFD」、「Sub IFD1」、「Sub IFD2」の４個の「IFD」が含まれ、Ｄ２Ｘ，Ｄ２Ｘｓ，Ｄ２Ｈｓ，Ｄ２００、Ｄ３００、Ｄ３には「０th IFD」、「Exif IFD」、「GPSInfo IFD」、「Sub IFD1」、「Sub IFD2」の５個の「IFD」が含まれる。

２－２．ＩＦＤの構造

　　　　　　個々の付属情報が記録されるデータブロックであり、本規格で用いるＩＦＤは、「TIFF Revision 6.0」に従う。
  　　　　　図２－１－２は一般的なＩＦＤの構造を示す図であって、「Directory Entry」と呼ばれる12 Byteの単位から成り立っている。先頭の「Entry Counts」は２バイトの数値であり、そのＩＦＤに含まれる「Directory Entry」の総数を表す(図２－１－２の場合、「Directory Entry」の総数は ’Ｎ’である)。最後の「Next IFD Offset」は４バイトの数値であり、このＩＦＤに続く次のＩＦＤの先頭アドレスを表す。（「Next IFD Offset」の値は「TIFF Header」の先頭からのオフセットを意味する。）「０th IFD」の場合、この「Next IFD Offset」の値は「１st IFD」の先頭アドレスを表す。このＩＦＤの後にＩＦＤが存在しない場合は、「Next IFD Offset」の値を ’00000000h’とする。
　　　　　１２バイトの「Directory Entry」は、以下の４つの要素で構成される。

　　　　　(1)タグ（Tag）（０－１バイト）
　　　　　　　記録される情報の内容を表す２バイトのコードである。タグの記録順は小さい番号からとする。

　　　　　(2)タイプ（Type）（２－３バイト）
　　　　　　 情報本体を表す変数の型をこのフィールドに記録する。使用するタイプは以下の通り。
　　　　　　　 0001h ＝ BYTE       ８ビット符号無し整数。
               0002h ＝ ASCII      ７ビット ASCII コードを収めた８ビットバイト。ASCII 文字列の最後は NULL で終端する。カウントの値は NULL バイトを含む。
               0003h ＝ SHORT      １６ビット(２バイト)符号無し整数。
               0004h ＝ LONG       ３２ビット(４バイト)符号無し整数。
               0005h ＝ RATIONAL    LONG 同士の分数値を表す。LONG ２個分(８バイト)の連続したアドレスのフィールドが必要である。最初の LONG が分子、２番目の LONG が分母を表す。
               0007h ＝ UNDEFINED   どのような値を取っても良い８ビットバイト。
             　0009h ＝ SLONG       ３２ビット(４バイト)符号付き整数(２の補数表現)。
               000Ah ＝ SRATIONAL   SLONG 同士の分数値を表す。SLONG ２個分(８バイト)の連続したアドレスのフィールドが必要である。最初の SLONG が分子、２番目の SLONG が分母を表す。

　　　　　(3)カウント（Count）（４－７バイト）
　　　　　　 情報本体を表す数値の個数を記録する。

　　　　　(4)値へのオフセット(Value Offset)（８－１１バイト）

             この情報本体を表す数値の格納アドレスを示す。アドレス値は「TIFF Header」先頭からのオフセットを表す。
　　 　　　　　但し、この情報の総バイト数が４バイト以下の場合は、「Value Offset」のフィールドに直接記録する。
                                    +-----------------------------------+

                                    |            TIFF Header            |

            +-------------+-------- +-----------------------------------+

            |             |         |           Entry Counts            |

            |             |         +-----------------------------------+

            |             |         |         Directory Entry ０        |

            |             |         +-----------------------------------+

            |             |         |                ・                 |

            |             |         +-----------------------------------+

            |             |         |              SubIFDs              | -----+

            |          0th IFD      +-----------------------------------+      |

            |             |         |                ・                 |      |

            |             |         +-----------------------------------+      |

            |             |         |          Exif IFD Pointer         | ---+ |

            |             |         +-----------------------------------+    | |

            |             |         |                ・                 |    | |
 サムネイルに関する領域   |         +-----------------------------------+    | |
            |             |         |          Next IFD Offset          |    | |

            |             +-------  +-----------------------------------+    | |

            |                       |           ０th IFD Value          |    | |

            |             +-------  +-----------------------------------+    | |

            |             |         |                                   |    | |

            |             |         |             Exif IFD              | <--+ |

            |       Exif 付属情報   |                                   |      |

            |             |         +-----------------------------------+      |

            |             |         |           Exif IFD Value          |      |

            |             +-------  +-----------------------------------+      |

            |                       |                                   |      |

            |                       |        サムネイル画像データ       |      |

            |                       |                                   |      |

            +---------------------- +-----------------------------------+      |
            |                       |                                   |      |

            |                       |              SubIFD               | <----+

            |                       |                                   |
            |                       +-----------------------------------+

主画像本体に関する領域  　        |            SubIFD Value           |

            |                       +-----------------------------------+

            |                       |                                   |

            |                       |          主画像データ本体         |
            |                       |                                   |

            +---------------------- +-----------------------------------+
　　　　　　　図２－１－１－１　ＲＡＷデータファイルの構造 (D100, D2H)

                                    +-----------------------------------+

                                    |            TIFF Header            |

            +-------------+-------- +-----------------------------------+

            |             |         |           Entry Counts            |

            |             |         +-----------------------------------+

            |             |         |         Directory Entry ０        |

            |             |         +-----------------------------------+

            |             |         |                ・                 |

            |             |         +-----------------------------------+

            |             |         |              SubIFDs              | -----+

            |          0th IFD      +-----------------------------------+      |

            |             |         |                ・                 |      |

            |             |         +-----------------------------------+      |

            |             |         |          Exif IFD Pointer         | ---+ |

            |             |         +-----------------------------------+    | |

            |             |         |                ・                 |    | |
 サムネイルに関する領域   |         +-----------------------------------+    | |
            |             |         |          Next IFD Offset          |    | |

            |             +-------  +-----------------------------------+    | |

            |                       |           ０th IFD Value          |    | |

            |             +-------  +-----------------------------------+    | |

            |             |         |                                   |    | |

            |             |         |             Exif IFD              | <--+ |

            |       Exif 付属情報   |                                   |      |

            |             |         +-----------------------------------+      |

            |             |         |           Exif IFD Value          |      |

            |             +-------  +-----------------------------------+      |

            |                       |                                   |      |

            |                       |        サムネイル画像データ       |      |

            |                       |                                   |      |

            +---------------------- +-----------------------------------+      |

            |                       |                                   |      |

            |                       |              SubIFD1              | <----+

            |                       |                                   |      |

            |                       +-----------------------------------+      |
  プレビュー用画像IFDに関する領域  |            SubIFD1 Value          |      |
            |                       +-----------------------------------+      |

            |                       |                                   |      |

            |                       |  プレビュー用JPEG画像データ本体  |      |

            |                       |                                   |      |

            +---------------------- +-----------------------------------+      |

            |                       |                                   |      |

            |                       |              SubIFD2              | <----+

            |                       |                                   |
            |                       +-----------------------------------+

主画像本体に関する領域  　        |            SubIFD2 Value          |

            |                       +-----------------------------------+

            |                       |                                   |

            |                       |          主画像データ本体         |
            |                       |                                   |

            +---------------------- +-----------------------------------+
　　　　　　　図２－１－１－２　ＲＡＷデータファイルの構造 (D70, D70s, D50)

                                    +-----------------------------------+
                                    |            TIFF Header            |

            +-------------+-------- +-----------------------------------+

            |             |         |           Entry Counts            |

            |             |         +-----------------------------------+

            |             |         |         Directory Entry ０        |

            |             |         +-----------------------------------+

            |             |         |                ・                 |

            |             |         +-----------------------------------+

            |             |         |              SubIFDs              | -----+

            |          0th IFD      +-----------------------------------+      |

            |             |         |                ・                 |      |

            |             |         +-----------------------------------+      |

            |             |         |          Exif IFD Pointer         | ---+ |

            |             |         +-----------------------------------+    | |

            |             |         |       GPS Info IFD Pointer        | -----------+
 サムネイルに関する領域   |         +-----------------------------------+    | |     |

            |             |         |          Next IFD Offset          |    | |     |

            |             +-------  +-----------------------------------+    | |     |
            |                       |           ０th IFD Value          |    | |     |
            |             +-------  +-----------------------------------+    | |     |
            |             |         |                                   |    | |     |
            |             |         |             Exif IFD              | <--+ |     |
            |       Exif 付属情報   |                                   |      |     |
            |             |         +-----------------------------------+      |     |
            |             |         |           Exif IFD Value          |      |     |
            |             +-------  +-----------------------------------+      |     |
            |             |         |                                   |      |     |

            |             |         |        GPS Info IFD               | <----------+
            |       GPS 関連情報    |                                   |      |

            |             |         +-----------------------------------+      |

            |             |         |        GPS Info IFD Value         |      |

            |             +---------+-----------------------------------+      |

            |                       |                                   |      |

            |                       |        サムネイル画像データ       |      |

            |                       |                                   |      |

            +---------------------- +-----------------------------------+      |

            |                       |                                   |      |

   プレビュー用画像IFDに関する領域 |              SubIFD1              | <----+

            |                       |                                   |------+----+

            |                       +-----------------------------------+      |    |

            |                       |            SubIFD1 Value          |      |    |
            +---------------------- +-----------------------------------+      |    |
            |                       |                                   |      |    |
   主画像IFDに関する領域           |              SubIFD2              | <----+    |
            |                       |                                   |-----------+----+

            |                       +-----------------------------------+           |    |
            |                       |            SubIFD2 Value          |           |    |
            +---------------------- +-----------------------------------+           |    |
            |                       |                                   |           |    |
   プレビュー用画像本体に関する領域 |   プレビュー用JPEG画像データ本体 |(---------+    |
            |                       |                                   |                |

            +---------------------- +-----------------------------------+                |
            |                       |                                   |                |
   主画像本体に関する領域           |          主画像データ本体         |(--------------+
            |                       |                                   |

            +---------------------- +-----------------------------------+
　　　　　図２－１－１－３　ＲＡＷデータファイルの構造 (D2Hs, D2X, D2Xs, D200, D300, D3)

                                    +-----------------------------------+

                                    |            TIFF Header            |

            +-------------+-------- +-----------------------------------+

            |             |         |           Entry Counts            |

            |             |         +-----------------------------------+

            |             |         |         Directory Entry ０        |

            |             |         +-----------------------------------+

            |             |         |                ・                 |

            |             |         +-----------------------------------+

            |             |         |              SubIFDs              | -----+

            |          0th IFD      +-----------------------------------+      |

            |             |         |                ・                 |      |

            |             |         +-----------------------------------+      |

            |             |         |          Exif IFD Pointer         | ---+ |

            |             |         +-----------------------------------+    | |

            |             |         |                ・                 |    | |
 サムネイルに関する領域   |         +-----------------------------------+    | |
            |             |         |          Next IFD Offset          |    | |

            |             +-------  +-----------------------------------+    | |

            |                       |           ０th IFD Value          |    | |

            |             +-------  +-----------------------------------+    | |

            |             |         |                                   |    | |

            |             |         |             Exif IFD              | <--+ |

            |       Exif 付属情報   |                                   |      |

            |             |         +-----------------------------------+      |

            |             |         |           Exif IFD Value          |      |

            |             +-------  +-----------------------------------+      |

            |                       |                                   |      |

            |                       |        サムネイル画像データ       |      |

            |                       |                                   |      |

            +---------------------- +-----------------------------------+      |

            |                       |                                   |      |

   プレビュー用画像IFDに関する領域 |              SubIFD1              | <----+

            |                       |                                   |------+----+

            |                       +-----------------------------------+      |    |

            |                       |            SubIFD1 Value          |      |    |
            +---------------------- +-----------------------------------+      |    |
            |                       |                                   |      |    |
   主画像IFDに関する領域           |              SubIFD2              | <----+    |
            |                       |                                   |-----------+----+

            |                       +-----------------------------------+           |    |
            |                       |            SubIFD2 Value          |           |    |
            +---------------------- +-----------------------------------+           |    |
            |                       |                                   |           |    |
   プレビュー用画像本体に関する領域 |   プレビュー用JPEG画像データ本体 |(---------+    |
            |                       |                                   |                |

            +---------------------- +-----------------------------------+                |
            |                       |                                   |                |
   主画像本体に関する領域           |          主画像データ本体         |(--------------+
            |                       |                                   |

            +---------------------- +-----------------------------------+
　　　　　　　　　図２－１－１－４　ＲＡＷデータファイルの構造 (D80, D40，D40X，D60)

                        ＩＦＤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＩＦＤの要素ブロック
                +------------------------+ ---+             +--- +----------------------+-------+

                  |    Entry Counts（Ｎ）  |    |             |    |   Entry Counts（Ｎ） |  XXh  |

                  |        ２バイト        |    +-------------+    |                      +-------+

                  +------------------------+ ---+             |    |      Ｎ＝ XXWWh      |  WWh  |

                  |                        |                  +--- +----------------------+-------+

                  |   Directory Entry ０   |

            　    |       １２バイト       |                  +--- +------------------------------+

                  |                        |       　　　　　 |    |         タグ（ Tag ）        |

                  +------------------------+ ---+　　　　　　 |    |           ２バイト           |

                  |                        |    |             |    +------------------------------+

                  |   Directory Entry １   |    |             |    |        タイプ（ Type ）      |

                  |       １２バイト       |    +-------------+    |           ２バイト           |

                  |                        |    |             |    +------------------------------+

                  +------------------------+ ---+             |    |       カウント（ Count）     |

                  |                        |                  |    |           ４バイト           |

                  |           ・           |                  |    +------------------------------+

                  |           ・           |                  |    |値へのオフセット(Value Offset)|

                  |           ・           |                  |    |           ４バイト           |

                  |           ・           |                  +--- +------------------------------+

                  |           　           |

                  +------------------------+                  +--- +----------------------+-------+

　　　　　　　    |                        |                  |    |                      |  VVh  |

                  | Directory Entry Ｎ－１ |                  |    |                      +-------+

                  |       １２バイト       |                  |    |    Next IFD Offset   |  UUh  |

                  |                        |            +-----+    |                      +-------+

                  +------------------------+ ---+       |     |    |       VVUUTTSSh      |  TTh  |

                  |    Next IFD Offset     |    +-------+     |    |                      +-------+

                  |        ４バイト        |    |             |    |                      |  SSh  |

                  +------------------------+ ---+             +--- +----------------------+-------+

図２－１－２　　　一般的なＩＦＤの構造

２－３．各データブロックの構造
　　　　　　以下では「図２－１－１．ＲＡＷデータファイルの構造」をもとに、ＲＡＷデータファイルの各データブロックについて記述する。
２－３－１．ＴＩＦＦ Ｈｅａｄｅｒ
　　　　　　　　　「Exif」付属情報本体の開始を表すヘッダ情報である。「TIFF Revision 6.0」の形式に倣って付属情報を記録するようにしているため、「TIFF Header」から始まっている。
　　　　　　　　　　本カメラの場合、「TIFF Header」は図２－３－１の通りに記録する。

　　　　　　　　　　　　　　 名　称 　　　　　　　内　容　 　　　  コード     Address Offset

　　　　               +-----------------+------------------------+-------+

                     |                 | 　　　　　　　　　　　 |  4Dh  |       ＋00h

  　　　               |   バイト順序  　| ビッグエンディアン形式 +-------+

                       |                 | 　　　　　　　　　　　 |  4Dh  | 　  　＋01h

  　　　               +-----------------+------------------------+-------+

                       |      　    　   |                        |  00h  | 　　  ＋02h

  　　　               |      ４２  　   | 固定データ             +-------+

                       |      　    　   |                        |  2Ah  | 　　  ＋03h

  　　　               +-----------------+------------------------+-------+

                       |                 |                        |  00h  |   　　＋04h

  　　　               |                 |                        +-------+

                       |                 | 　　　　　　           |  00h  |   　　＋05h

    　                 | ０th IFD Offset | ０th IFD の先頭アドレス+-------+

                       |                 |                        |  00h  | 　  　＋06h

      　               |                 |                        +-------+

                       |                 |                        |  08h  | 　　  ＋07h

                       +-----------------+------------------------+-------+
図２－３－１　ＴＩＦＦ Ｈｅａｄｅｒ
２－３－２．０ｔｈ ＩＦＤ(０th Image File Directory)

　　　　　　　　　　サムネイル画像に関する画像パラメータや、その他の付属情報のタグを記録する。「０th IFD」に記録するタグの種類は「３－１．「０ｔｈＩＦＤ」に記録するタグ」に示す。

２－３－３．０ｔｈ ＩＦＤ Ｖａｌｕｅ
　　　　　　　　　「０th IFD」に記録する情報の中で、「Value Offset」のフィールドに直接記録することが出来なかった情報(総バイト数が４バイトを超える情報)をこの領域に記録する。
２－３－４．Ｅｘｉｆ ＩＦＤ
　　　　　　　　　「Exif」固有のタグを記録する領域である。
                  記録するタグの種類は「３－２．「ＥｘｉｆＩＦＤ」に記録するタグ」に示す。

２－３－５．Ｅｘｉｆ ＩＦＤ Ｖａｌｕｅ
　　　　　　　　　「Exif IFD」に記録する情報の中で、「Value Offset」のフィールドに直接記録することが出来なかった情報(総バイト数が４バイトを超える情報)をこの領域に記録する。
２－３－６．ＧＰＳ Ｉｎｆｏ ＩＦＤ（D2Hs, D2X, D2Xs, D200, D300, D3）

この領域は、デジタルカメラＤ２Ｘ、Ｄ２Ｘｓ、Ｄ２Ｈｓ、Ｄ２００、Ｄ３００、Ｄ３に適用する。「GPS」に関するタグを記録する領域である。

記録するタグの種類は「３－３．「ＧＰＳ ＩｎｆｏＩＦＤ」に記録するタグ」に示す。

２－３－７．ＧＰＳ Ｉｎｆｏ ＩＦＤ Ｖａｌｕｅ（D2Hs, D2X, D2Xs, D200, D300, D3）

この領域は、デジタルカメラＤ２Ｘ、Ｄ２Ｘｓ、Ｄ２Ｈｓ、Ｄ２００、Ｄ３００、Ｄ３に適用する。「GPS Info IFD」に記録する情報の中で、「Value Offset」のフィールドに直接記録することが出来なかった情報（総バイト数が４バイトを超える情報）をこの領域に記録する。

２－３－８．サムネイル画像データ

　　　　　　　　　サムネイル画像データ本体を記録する領域である。「Exif」非圧縮ファイル同様、非圧縮データを記録するものとする。サムネイル画像データは「Exif」の「RGB非圧縮ファイル」と同じ「RGB」を用いるものとする。
　　　　　　　　　サムネイル画像データの詳細なフォーマットは、「２－４．サムネイル画像データのフォーマット」を参照のこと。
２－３－９．ＳｕｂＩＦＤ（主画像のＩＦＤ）[Ｄ１００，Ｄ２Ｈ]
この領域は、デジタルカメラＤ１００及びＤ２Ｈにのみ適用する。主画像に関する画像パラメータや、その他の付属情報のタグを記録する。記録するタグの種類は「３－４．「ＳｕｂＩＦＤ」に記録するタグ」に示す。

２－３－１０．ＳｕｂＩＦＤ Ｖａｌｕｅ（主画像のＩＦＤ）[Ｄ１００，Ｄ２Ｈ]
この領域は、デジタルカメラＤ１００及びＤ２Ｈにのみ適用する。「SubIFD」に記録する情報の中で、「Value Offset」のフィールドに直接記録することが出来なかった情報(総バイト数が4バイトを超える情報)をこの領域に記録する。

２－３－１１．ＳｕｂＩＦＤ１（プレビューＪＰＥＧ画像のＩＦＤ）
この領域は、デジタルカメラＤ１００及びＤ２Ｈ以外のデジタルカメラに適用する。画像サイズ、圧縮品質Ｂａｓｉｃのプレビュー用ＪＰＥＧ画像に関する画像パラメータや、その他の付属情報のタグを記録する。



記録するタグの種類は「３－５．「ＳｕｂＩＦＤ１」に記録するタグ」に示す。



　機種毎の画像サイズは表２－３－９－１を参照のこと。



　表２－３－９－１　プレビュー用ＪＰＥＧ画像サイズ

	機種名
	プレビュー用ＪＰＥＧ画像サイズ

	Ｄ２Ｈｓ
	２４６４×１６３２

	Ｄ２Ｘ
	４２８８×２８４８（クロップ高速がOFF時）
３２１６×２１３６（クロップ高速がON時）

	Ｄ２Ｘｓ
	４２８８×２８４８（クロップ高速がOFF時）
３２１６×２１３６（クロップ高速がON時）

	Ｄ２００
	３８７２×２５９２

	Ｄ８０
	３８７２×２５９２

	Ｄ７０
	３００８×２０００

	Ｄ７０ｓ
	３００８×２０００

	Ｄ５０
	３００８×２０００

	Ｄ４０Ｘ
	３８７２×２５９２

	Ｄ４０
	３００８×２０００

	Ｄ３００
	４２８８×２８４８

	Ｄ３
	４２５６×２８３２（撮像範囲がＦＸフォーマット(３６×２４)時）
２７８４×１８４８（撮像範囲がＤＸフォーマット(２４×１６)時）

３５５２×２８３２（撮像範囲が５：４(３０×２４)時）

	Ｄ６０
	３８７２×２５９２


２－３－１２．ＳｕｂＩＦＤ１　Ｖａｌｕｅ
　　　　　　　　　この領域は、デジタルカメラＤ１００及びＤ２Ｈ以外のデジタルカメラに適用する。「SubIFD１」に記録する情報の中で、「Value Offset」のフィールドに直接記録することが出来なかった情報(総バイト数が４バイトを超える情報)をこの領域に記録する。
２－３－１３．プレビュー用画像データ本体

　
　この領域は、デジタルカメラＤ１００及びＤ２Ｈ以外のデジタルカメラに適用する。プレビュー用画像の画像データ本体を記録する領域である。画像データの形式は、ＪＰＥＧデータで圧縮品質はＢａｓｉｃ同等とする。プレビュー画像のデコード後の画像サイズは表２－３－９－１を参照のこと。画像データについては、「２－６．プレビュー画像データの形式」に規定するデータを記録する。

２－３－１４．ＳｕｂＩＦＤ２（主画像のＩＦＤ）
　
　この領域は、デジタルカメラＤ１００及びＤ２Ｈ以外のデジタルカメラに適用する。主画像に関する画像パラメータや、その他の付属情報のタグを記録する。
記録するタグの種類は「３－６．「ＳｕｂＩＦＤ２」に記録するタグ」に示す。
２－３－１５．ＳｕｂＩＦＤ２ Ｖａｌｕｅ
この領域は、デジタルカメラＤ１００及びＤ２Ｈ以外のデジタルカメラに適用する。「SubIFD２」に記録する情報の中で、「Value Offset」のフィールドに直接記録することが出来なかった情報(総バイト数が４バイトを超える情報)をこの領域に記録する。

２－３－１６．主画像データ本体

非圧縮ＲＡＷデータ本体(メイン画像データ)または、圧縮ＲＡＷデータ本体（メイン画像データ）を記録する領域である。

主画像データの詳細なフォーマットは、「２－５．主画像データのフォーマット」を参照のこと。

２－４．サムネイル画像データのフォーマット

　　　　　本ＲＡＷデータファイルフォーマット内に記録されているサムネイル画像は非圧縮データで記録されている。非圧縮画像データの場合は、或るライン数のストリップという単位に分割されて記録される。各ストリップは６４ＫＢを超えないよう推奨されているので、この条件からストリップ当たりのライン数が決まる。図２－４－１にストリップ構造を示す。（ストリップの数＝Ｎの場合）　複数のストリップに分割する場合、図の Strip－(Ｎ－１) のような最後のストリップのライン数は、それ以前のストリップのライン数に満たない場合がある。（画像全体のライン数から最後のストリップのライン数が求められる。）
サムネイル画像データの詳細なフォーマットは以下の通りである。
　　　　　

(1) 画像データの形式は、「RGB4:4:4」，「160×120 pixels」，「8 bit／component」の非圧縮とする。

　　　　(2)画像データの総バイト数が「57600」なので、ストリップの数は１とする。ストリップ関係のタグのデータは以下のような値となる。ストリップの数が１なのでデータの数はそれぞれ１つであり、「Value Offset」フィールドに直接記録されている(Strip－０のみ)。
　　　　　　ストリップの総数（StripPerImage） 　　　　 ：　１（120÷120 ＝ 1）
　　　　　 ストリップ当たりのライン数（RowsPerStrip） ：　120

　　　　　 ストリップの総バイト数（StripByteCounts）  ：　57600（160×120×3 ＝57600）
　　　　　 ストリップのオフセット（StripOffsets） 　　：　サムネイル画像の先頭のオフセット
　　　　

　

　　　　(3)画像データの並びは「点順次」とする。ラスターの順で以下のように並べるものとする。
　　　　　画像データは「8 bit／component」なので、バイト単位で順に並べられている。
           R0,G0,B0 → R1,G1,B1 → R2,G2,B2 → R3,G3,B3 → R4,G4,B4 → R5,G5,B5 → ・・・
　　　　　このデータの並びを 図２－４－２ に示す。「○」がサンプリング点を表しており、それらの各サンプリング点に R，G，B ３色のデータが全て存在する。

                                   +--------------------------------------------+

                                   |                 Strip－０                  |

                                   +--------------------------------------------+

                                   |                 Strip－１                  |

                                   +--------------------------------------------+

                                   |                 Strip－２                  |

                                   +--------------------------------------------+

                                   |                    ・                      |

                                   |                    ・                      |

                                Ｖ |                    ・                      |

                                方 +--------------------------------------------+

                              　向 |               Strip－(Ｎ－１)              |

                                ↓ +--------------------------------------------+ → Ｈ方向
                　　            　  図２－４－１　画像データのストリップ構造
0   1   2   3   4   5   6   7   → ラスター方向

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ・・・

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ・・・

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ・・・　　　○：R，G，B
○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ・・・
            　　　　　            　　　図２－４－２　画像データの並び

２－５．主画像データのフォーマット

非圧縮ＲＡＷデータをサポートする機種（Ｄ１００，Ｄ２Ｈ，Ｄ２Ｈｓ，Ｄ２Ｘ，Ｄ２Ｘｓ，Ｄ２００，Ｄ３００，Ｄ３）は、２－５－１を参照のこと。圧縮ＲＡＷは全機種でサポートする。

２－５－１．非圧縮ＲＡＷデータの主画像データのフォーマット

　
　主画像の画像データ本体を記録する領域である。画像データの形式はＲＡＷデータである。

デジタルカメラＤ１００，Ｄ２Ｈ，Ｄ２Ｈｓ，Ｄ２Ｘ，Ｄ２Ｘｓ，Ｄ２００及びＤ３，Ｄ３００で記録ビットモードが１２ｂｉｔ記録の場合は、「Even Pixel」と「Odd Pixel」の各データを、「24 bit」(３ Byte)にパッキングして記録するものとする。また、デジタルカメラＤ３，Ｄ３００で記録ビットモードが１４ｂｉｔ記録の場合は、各データを「16bit」（２Byte）に配置して記録するものとする。
サムネイル画像と同様、主画像データの方もストリップ単位で記録する。主画像の場合、ストリップは複数必要である(各ストリップは 64KB 未満)。「StripOffsets」と「StripByteCounts」の値はストリップの総数だけ必要である(「Count」のフィールドには、ストリップの総数を記録)。

　主画像データの詳細なフォーマットは以下の通りとする。


  表２－５－１－１　非圧縮ＲＡＷデータの主画像データのフォーマット

	機種名
	画像データの形式

	Ｄ１００
	「Bayer CFA Data」(左上隅が「Ｇｒ」), 「3040×2024 pixels」
「24bits / 2pixels」(3 Bytes / 2 Pixels) のPacking (フルパッキング方式)
ストリップの総数 (StripPerImage)            ： 1（2024÷2024 ＝ 1）
ストリップ当たりのライン数 (RowsPerStrin)   ： 2024
ストリップの総バイト数 (StripByteCounts)    ： 9844736

                                                 (3040/10 × 16 × 2024)

ストリップのオフセット (StripOffsets)       ： データの先頭オフセット

	Ｄ２Ｈ

Ｄ２Ｈｓ
	「Bayer CFA Data」(左上隅が「Ｇ」), 「2496×1648 pixels」
「24bits / 2pixels」(3 Bytes / 2 Pixels) のPacking (フルパッキング方式)
  ストリップの総数 (StripPerImage)            ： 97（1648÷17 ＝ 96.9）

  ストリップ当たりのライン数 (RowsPerStrin)   ： 17

  最終ストリップのライン数                    ： 16

  ストリップの総バイト数 (StripByteCounts)    ： 63648(2496 ÷ 2 × 3 × 17)

  最終ストリップのバイト数                    ： 59904(2496 ÷ 2 × 3 × 16)

  ストリップのオフセット (StripOffsets)       ： 各ストリップの先頭オフセット

	Ｄ２Ｘ

Ｄ２Ｘｓ
	・クロップ高速がＯＦＦ
「Bayer CFA Data」(左上隅が「Ｒ」), 「4320×2868 pixels」
「24bits / 2pixels」(3 Bytes / 2 Pixels) のPacking (フルパッキング方式)
  ストリップの総数 (StripPerImage)            ： 287（2868÷10 ＝ 286.8）

  ストリップ当たりのライン数 (RowsPerStrin)   ： 10

  最終ストリップのライン数                    ：  8

  ストリップの総バイト数 (StripByteCounts)    ： 64800(4320 ÷ 2 × 3 × 10)

  最終ストリップのバイト数                    ： 51840(4320 ÷ 2 × 3 ×  8)

  ストリップのオフセット (StripOffsets)       ： 各ストリップの先頭オフセット

・クロップ高速がＯＮ
「Bayer CFA Data」(左上隅が「Ｒ」), 「3264×2152 pixels」
「24bits / 2pixels」(3 Bytes / 2 Pixels) のPacking (フルパッキング方式)

  ストリップの総数 (StripPerImage)            ： 166（2152 ÷ 13 ＝ 165.5）

  ストリップ当たりのライン数 (RowsPerStrin)   ： 13

  最終ストリップのライン数                    ：  7

  ストリップの総バイト数 (StripByteCounts)    ： 63648(3264 ÷ 2 × 3 × 13)

  最終ストリップのバイト数                    ： 34272(3264 ÷ 2 × 3 ×  7)

  ストリップのオフセット (StripOffsets)       ： 各ストリップの先頭オフセット

	Ｄ２００
	「Bayer CFA Data」(左上隅が「Ｇ」), 「3904×2616 pixels」

「24bits / 2pixels」(3 Bytes / 2 Pixels) のPacking (フルパッキング方式)

  ストリップの総数 (StripPerImage)            ： 238（2616÷11 ＝ 237.8）

  ストリップ当たりのライン数 (RowsPerStrin)   ： 11

  最終ストリップのライン数                    ：  9

  ストリップの総バイト数 (StripByteCounts)    ： 64416(3904 ÷2 × 3 × 11)

  最終ストリップのバイト数                    ： 52704(3904 ÷2 × 3 ×  9)

  ストリップのオフセット (StripOffsets)       ： 各ストリップの先頭オフセット

	Ｄ３００
	・記録ビットモードが１２ｂｉｔ記録の場合

「Bayer CFA RAW Data」(左上隅が「Ｒ」),「4352×2868 pixels」

「24 bits／2 pixels」(3 Bytes／2 pixels)のPacking(フルパッキング方式)
ストリップの総数（StripPerImage）           ： 287（2868÷10 ＝ 286.8）

ストリップ当たりのライン数（RowsPerStrip）  ： 10

最終ストリップのライン数　　　　　　　　 　 ： 8
ストリップの総バイト数（StripByteCounts） 　： 65280 (4352 ÷ 2 × 3 × 10)
最終ストリップのバイト数　　 　　　　　　　 ： 52224（4352 ÷ 2 × 3 ×  8）
ストリップのオフセット（StripOffsets）　 　 ： 各ストリップの先頭オフセット
・記録ビットモードが１４ｂｉｔ記録の場合

「Bayer CFA RAW Data」(左上隅が「Ｒ」),「4352×2868 pixels」

「16 bits／1 pixels」(2 Bytes／1 pixels)

ストリップの総数（StripPerImage）           ： 410（2868÷7 ＝ 409.7）

ストリップ当たりのライン数（RowsPerStrip）  ： 7

最終ストリップのライン数　　　　　　　　　  ： 3
ストリップの総バイト数（StripByteCounts）   ： 60928 (4352 × 2 × 7)
最終ストリップのバイト数　　　　　　　　　  ： 26112（4352 × 2 × 3）
ストリップのオフセット（StripOffsets）　　  ： 各ストリップの先頭オフセット

	Ｄ３
	・撮像範囲がＦＸフォーマット(３６×２４)、記録ビットモードが１２ｂｉｔ記録
「Bayer CFA Data」(左上隅が「Ｒ」), 「4288×2844 pixels」
「24bits / 2pixels」(3 Bytes / 2 Pixels) のPacking (フルパッキング方式)
  ストリップの総数 (StripPerImage)            ： 285（2844÷10 ＝ 284.4）
  ストリップ当たりのライン数 (RowsPerStrin)   ： 10

  最終ストリップのライン数                    ：  4

  ストリップの総バイト数 (StripByteCounts)    ： 64320(4288 ÷ 2 × 3 × 10)

  最終ストリップのバイト数                    ： 25728(4288 ÷ 2 × 3 ×  4)

  ストリップのオフセット (StripOffsets)       ： 各ストリップの先頭オフセット

・撮像範囲がＤＸフォーマット(２４×１６) 、記録ビットモードが１２ｂｉｔ記録
「Bayer CFA Data」(左上隅が「Ｒ」), 「2816×1872 pixels」
「24bits / 2pixels」(3 Bytes / 2 Pixels) のPacking (フルパッキング方式)

  ストリップの総数 (StripPerImage)            ： 125（1872 ÷ 15＝ 124.8）
  ストリップ当たりのライン数 (RowsPerStrin)   ： 15

  最終ストリップのライン数                    ： 12

  ストリップの総バイト数 (StripByteCounts)    ： 63360(2816 ÷ 2 × 3 × 15)

  最終ストリップのバイト数                    ： 50688(2816 ÷ 2 × 3 × 12)

  ストリップのオフセット (StripOffsets)       ： 各ストリップの先頭オフセット

・撮像範囲が５：４(３０×２４) 、記録ビットモードが１２ｂｉｔ記録
「Bayer CFA Data」(左上隅が「Ｒ」), 「3584×2844 pixels」
「24bits / 2pixels」(3 Bytes / 2 Pixels) のPacking (フルパッキング方式)

  ストリップの総数 (StripPerImage)            ： 237（2844  ÷ 12 ＝ 237）

  ストリップ当たりのライン数 (RowsPerStrin)   ： 12

  最終ストリップのライン数                    ：  0

  ストリップの総バイト数 (StripByteCounts)    ： 64512(3584 ÷ 2 × 3 × 12)

  最終ストリップのバイト数                    ：     0(3584 ÷ 2 × 3 ×  0)

  ストリップのオフセット (StripOffsets)       ： 各ストリップの先頭オフセット

・撮像範囲がＦＸフォーマット(３６×２４)、記録ビットモードが１４ｂｉｔ記録
「Bayer CFA Data」(左上隅が「Ｒ」), 「4288×2844 pixels」
「16 bits／1 pixels」(2 Bytes／1 pixels)

  ストリップの総数 (StripPerImage)            ： 407（2844÷7 ＝ 406.2）
  ストリップ当たりのライン数 (RowsPerStrin)   ：  7

  最終ストリップのライン数                    ：  2

  ストリップの総バイト数 (StripByteCounts)    ： 60032(4288 × 2 ×  7)

  最終ストリップのバイト数                    ： 17152(4288 × 2 ×  2)

  ストリップのオフセット (StripOffsets)       ： 各ストリップの先頭オフセット

・撮像範囲がＤＸフォーマット(２４×１６) 、記録ビットモードが１４ｂｉｔ記録
「Bayer CFA Data」(左上隅が「Ｒ」), 「2816×1872 pixels」
「16 bits／1 pixels」(2 Bytes／1 pixels)
  ストリップの総数 (StripPerImage)            ： 171（1872 ÷ 11＝ 170.1）
  ストリップ当たりのライン数 (RowsPerStrin)   ： 11

  最終ストリップのライン数                    ：  2

  ストリップの総バイト数 (StripByteCounts)    ： 61952(2816 × 2 × 11)

  最終ストリップのバイト数                    ： 11264(2816 × 2 ×  2)

  ストリップのオフセット (StripOffsets)       ： 各ストリップの先頭オフセット

・撮像範囲が５：４(３０×２４) 、記録ビットモードが１４ｂｉｔ記録
「Bayer CFA Data」(左上隅が「Ｒ」), 「3584×2844 pixels」
「16 bits／1 pixels」(2 Bytes／1 pixels)
  ストリップの総数 (StripPerImage)            ： 316（2844  ÷ 9 ＝ 316）

  ストリップ当たりのライン数 (RowsPerStrin)   ：  9

  最終ストリップのライン数                    ：  0

  ストリップの総バイト数 (StripByteCounts)    ： 64512(3584 × 2 ×  9)

  最終ストリップのバイト数                    ：     0(3584 × 2 ×  0)

  ストリップのオフセット (StripOffsets)       ： 各ストリップの先頭オフセット


[ デジタルカメラＤ１００，Ｄ２Ｈ，Ｄ２Ｈｓ，Ｄ２Ｘ，Ｄ２Ｘｓ，Ｄ２００

及びＤ３，Ｄ３００で記録ビットモードが１２ｂｉｔ記録の場合 ]

・「24 bits」(3 Bytes)に Packing された「Even Pixel」と「Odd Pixel」の組を、以下のようにラスター走査の方向に沿って「点順次」で記録する。
　　　　　(Even，Odd)  →  (Even，Odd)  →  (Even，Odd)  →  (Even，Odd)  →  ・・・
            24 bits          24 bits          24 bits          24 bits
[ デジタルカメラＤ３，Ｄ３００で記録ビットモードが１４ｂｉｔ記録の場合 ]

・「16 bits／1 pixels」(2 Bytes／1 pixels)のデータをラスター走査の方向に沿って「点順次」で記録する。

２－５－２．圧縮ＲＡＷデータの主画像データのフォーマット

　圧縮アルゴリズムはニコン独自の方式である。データはストリップ形式で記録する。但し、１画面は単一ストリップとする。

 ストリップ関係のタグは以下の通り。

表２－５－２－１　圧縮ＲＡＷデータの主画像データのフォーマット

	機種名
	画像データの形式

	Ｄ１００
	ストリップの総数(StripPerImage)          ： １（2024÷2024 ＝ 1）

ストリップ当たりのライン数(RowsPerStrip) ： ２０２４

ストリップの総バイト数(StripByteCounts)  ： 不定(実際のサイズを記載)

ストリップのオフセット(StripOffsets)     ： データ先頭のオフセット値

	Ｄ２Ｈ

Ｄ２Ｈｓ
	ストリップの総数(StripPerImage)          ： １（1648÷1648 ＝ 1）

ストリップ当たりのライン数(RowsPerStrip) ： １６４８

ストリップの総バイト数(StripByteCounts)  ： 不定(実際のサイズを記載)

ストリップのオフセット(StripOffsets)     ： データ先頭のオフセット値

	Ｄ２Ｘ

Ｄ２Ｘｓ
	・クロップ高速がＯＦＦ
ストリップの総数(StripPerImage)          ： １（2868÷2868 ＝ 1）

ストリップ当たりのライン数(RowsPerStrip) ： ２８６８

ストリップの総バイト数(StripByteCounts)  ： 不定(実際のサイズを記載)

ストリップのオフセット(StripOffsets)     ： データ先頭のオフセット値

・クロップ高速がＯＮ
ストリップの総数(StripPerImage)          ： １（2152÷2152 ＝ 1）

ストリップ当たりのライン数(RowsPerStrip) ： ２１５２

ストリップの総バイト数(StripByteCounts)  ： 不定(実際のサイズを記載)

ストリップのオフセット(StripOffsets)     ： データ先頭のオフセット値

	Ｄ２００

Ｄ８０

Ｄ４０Ｘ

Ｄ６０
	ストリップの総数(StripPerImage)          ： １（2616÷2616 ＝ 1）

ストリップ当たりのライン数(RowsPerStrip) ： ２６１６

ストリップの総バイト数(StripByteCounts)  ： 不定(実際のサイズを記載)

ストリップのオフセット(StripOffsets)     ： データ先頭のオフセット値

	Ｄ７０

Ｄ７０ｓ

Ｄ５０

Ｄ４０
	ストリップの総数(StripPerImage)          ： １（2014÷2014 ＝ 1）

ストリップ当たりのライン数(RowsPerStrip) ： ２０１４

ストリップの総バイト数(StripByteCounts)  ： 不定(実際のサイズを記載)

ストリップのオフセット(StripOffsets)     ： データ先頭のオフセット値

	Ｄ３００
	ストリップの総数(StripPerImage)          ： １（2868÷2868 ＝ 1）

ストリップ当たりのライン数(RowsPerStrip) ： ２８６８

ストリップの総バイト数(StripByteCounts)  ： 不定(実際のサイズを記載)

ストリップのオフセット(StripOffsets)     ： データ先頭のオフセット値

	Ｄ３
	· 撮像範囲がＦＸフォーマット(３６×２４)

ストリップの総数(StripPerImage)          ： １（2844÷2844 ＝ 1）

ストリップ当たりのライン数(RowsPerStrip) ： ２８４４

ストリップの総バイト数(StripByteCounts)  ： 不定(実際のサイズを記載)

ストリップのオフセット(StripOffsets)     ： データ先頭のオフセット値

· 撮像範囲がＤＸフォーマット(２４×１６)

ストリップの総数(StripPerImage)          ： １（1872÷1872 ＝ 1）

ストリップ当たりのライン数(RowsPerStrip) ： １８７２

ストリップの総バイト数(StripByteCounts)  ： 不定(実際のサイズを記載)

ストリップのオフセット(StripOffsets)     ： データ先頭のオフセット値

· 撮像範囲が５：４(３０×２４)

ストリップの総数(StripPerImage)          ： １（2844÷2844 ＝ 1）

ストリップ当たりのライン数(RowsPerStrip) ： ２８４４

ストリップの総バイト数(StripByteCounts)  ： 不定(実際のサイズを記載)

ストリップのオフセット(StripOffsets)     ： データ先頭のオフセット値


圧縮ＲＡＷデータは、最上位のラインから処理順にビット詰めされる。

２－６．プレビュー画像のフォーマット

ＲＡＷデータのSubIFD1に記録されるプレビュー用画像のフォーマットを規定する。プレビュー画像データはＪＰＥＧデータで圧縮品質はＢａｓｉｃ同等とする。プレビュー画像のデコード後の画像サイズは表２－３－９－１参照のこと。

１）プレビュー画像データの形式
ＲＡＷデータの場合に、プレビュー画像データをＤＣＦ基本ファイル(JPEG)のサムネイル画像と同様にＪＰＥＧ形式で記録する。ＤＣＦ基本ファイルのアプリケーション・マーカ”APP1”内部の”1st IFD”以下の構造(サムネイル画像)と全く同一とする。但し、プレビュー画像のサイズだけは規定せず任意とする。
プレビュー画像データ本体(JPEG形式)のデータ構造を 図２－６－１ に示す。
プレビュー画像の詳細なデータフォーマットは以下の通りとする。
・アプリケーションマーカセグメント(APPn)を含んではならない。
・「COM」，「DRI」，「RSTm」の各マーカを含んではならない。
· 画像信号の形式は「YCbCr4:2:2」,「8 bit／component」のみとする。

又、インターリーブ形式は「ブロックインターリーブ」でなければならない。
・ ビュー画像の圧縮率は任意とする
・「DQT」マーカセグメントには、使用された量子化テーブルを記載する。
・「DHT」マーカセグメントのデータは、JPEGメイン画像と全く同一で良い。
・「SOF」マーカセグメントには、ビュー画像のサイズを記載する。
・「SOS」マーカセグメントのデータは、JPEGメイン画像と全く同一で良い。
                           +-------+------------------------+

                           |  SOI  | Start Of Image         |

                           +-------+------------------------+

                           |  DQT  | 量子化テーブル         |

                           +-------+------------------------+

                           |  DHT  | ハフマンテーブル       |

                           +-------+------------------------+

                           |  SOF  | フレームヘッダ         |

                           +-------+------------------------+

                           |  SOS  | スキャンヘッダ         |

                           +-------+------------------------+

                           |                                |

                           |       Entropy Coded Data       |

                           |     （JPEG 圧縮データ本体      |

                           |                                |

                           +-------+------------------------+

                           |  EOI  | End Of Image           |

                           +-------+------------------------+

                           |  PAD Bytes（’FFh’で Padding）|

                           +-------+------------------------+
          　     　　 
  図２－６－１　プレビュー画像データ本体の構造
3． 付属情報

　ＲＡＷデータファイルのタグは「０th IFD」、「Exif IFD」、「SubIFD1」、「SubIFD2」の４つの領域に記録される。「０th IFD」はサムネイル画像の「IFD」、「Exif IFD」は「Exif」固有の付属情報のための「IFD」、「SubIFD1」はプレビュー用ＪＰＥＧ画像の「IFD」、「SubIFD2」は主画像の「IFD」である。ただし、デジタルカメラＤ１００及びＤ２Ｈはプレビュー用ＪＰＥＧ画像が存在しないため「SubIFD1」、「SubIFD2」は無く、主画像のIFDとして「SubIFD」が存在する。また、デジタルカメラＤ２Ｘ、Ｄ２Ｘｓ、Ｄ２Ｈｓ、Ｄ２００、Ｄ３００、Ｄ３はGPS機器の接続機能を持つため、「GPSInfo IFD」が存在する。「GPSInfo IFD」はGPSに関する情報のための「IFD」である。以下に、それぞれの「IFD」に記録するタグについて記載する。

３－１．「０ｔｈＩＦＤ」に記録するタグ

　　　　　　本カメラに於いて「０th IFD」に記録するタグは、表３－１－１－１～５ の通りである。サムネイル画像の「IFD」に記録するタグについて規定する。この「IFD」には、サムネイル画像に対する画像パラメータや、その他の付属情報のタグを記録する。
　　　　　　

　　　　　 　　　　　   +- ◎ ： 必須(必ず記録しなければならない) -+

　　　　　   記号の意味 |  ○ ： 推奨(記録する方が望ましい)        |「TIFF/EP」の規定による
　　　　　 　　　　　   +- △ ： オプション(必要に応じて記録する) -+

[Ｄ１００]
表３－１－１－１　「０th IFD」に記録するタグのリスト(D100)
	タグ番号
	タグの名称
	意   味
	対応
	データの記録場所

	00FEh
	NewSubFileType
	サムネイル画像識別タグ
	◎
	Value Offset Field

	0100h
	ImageWidth
	画像の水平画素数
	◎
	Value Offset Field

	0101h
	ImageLength
	画像の垂直画素数
	◎
	Value Offset Field

	0102h
	BitsPerSample
	コンポーネント当たりのビット数
	◎
	０th IFD Value 領域

	0103h
	Compression
	圧縮の種類
	◎
	Value Offset Field

	0106h
	PhotometricInterpretation
	色コンポーネントのタイプ
	◎
	Value Offset Field

	010Eh
	ImageDescription
	画像のタイトル
	◎
	０th IFD Value 領域

	010Fh
	Make
	メーカ名
	◎
	０th IFD Value 領域

	0110h
	Model
	モデル名
	◎
	０th IFD Value 領域

	0111h
	StripOffsets
	ストリップのオフセット
	◎
	Value Offset Field

	0115h
	SamplesPerPixel
	コンポーネント数
	◎
	Value Offset Field

	0116h
	RowsPerStrip
	ストリップ当たりのライン数
	◎
	Value Offset Field

	0117h
	StripByteCounts
	ストリップの総バイト数
	◎
	Value Offset Field

	011Ah
	XResolution
	画像の水平解像度
	◎
	０th IFD Value 領域

	011Bh
	YResolution
	画像の垂直解像度
	◎
	０th IFD Value 領域

	011Ch
	PlanarConfiguration
	画像データの並び
	◎
	Value Offset Field

	0128h
	ResolutionUnit
	解像度の単位(dot／inch)
	◎
	Value Offset Field

	0131h
	Software
	ファームウェアのバージョン
	◎
	０th IFD Value 領域

	0132h
	DateTime
	ファイル更新日時
	◎
	０th IFD Value 領域

	014Ah
	SubIFDs
	SubIFDへのオフセット
	○
	Value Offset Field

	0214h
	ReferenceBlackWhite
	参照白点値と参照黒点値
	◎
	０th IFD Value 領域

	8769h
	Exif IFD Pointer
	Exif IFD へのオフセット
	△
	Value Offset Field

	9003h
	DateTimeOriginal
	原画像データの生成日時
	◎
	０th IFD Value 領域

	9216h
	TIFF/EPStandardID
	TIFF/EP のバージョン
	◎
	Value Offset Field



[Ｄ２Ｈ]

表３－１－１－２　「０th IFD」に記録するタグのリスト(D2H)

	タグ番号
	タグの名称
	意   味
	対応
	データの記録場所

	00FEh
	NewSubFileType
	サムネイル画像識別タグ
	◎
	Value Offset Field

	0100h
	ImageWidth
	画像の水平画素数
	◎
	Value Offset Field

	0101h
	ImageLength
	画像の垂直画素数
	◎
	Value Offset Field

	0102h
	BitsPerSample
	コンポーネント当たりのビット数
	◎
	０th IFD Value 領域

	0103h
	Compression
	圧縮の種類
	◎
	Value Offset Field

	0106h
	PhotometricInterpretation
	色コンポーネントのタイプ
	◎
	Value Offset Field

	010Fh
	Make
	メーカ名
	◎
	０th IFD Value 領域

	0110h
	Model
	モデル名
	◎
	０th IFD Value 領域

	0111h
	StripOffsets
	ストリップのオフセット
	◎
	Value Offset Field

	0112h
	Orientation
	画像方向
	○
	Value Offset Field

	0115h
	SamplesPerPixel
	コンポーネント数
	◎
	Value Offset Field

	0116h
	RowsPerStrip
	ストリップ当たりのライン数
	◎
	Value Offset Field

	0117h
	StripByteCounts
	ストリップの総バイト数
	◎
	Value Offset Field

	011Ah
	XResolution
	画像の水平解像度
	◎
	０th IFD Value 領域

	011Bh
	YResolution
	画像の垂直解像度
	◎
	０th IFD Value 領域

	011Ch
	PlanarConfiguration
	画像データの並び
	◎
	Value Offset Field

	0128h
	ResolutionUnit
	解像度の単位(dot／inch)
	◎
	Value Offset Field

	0131h
	Software
	ファームウェアのバージョン
	◎
	０th IFD Value 領域

	0132h
	DateTime
	ファイル更新日時
	◎
	０th IFD Value 領域

	014Ah
	SubIFDs
	SubIFDへのオフセット
	○
	Value Offset Field

	0214h
	ReferenceBlackWhite
	参照白点値と参照黒点値
	◎
	０th IFD Value 領域

	8769h
	Exif IFD Pointer
	Exif IFD へのオフセット
	△
	Value Offset Field

	9003h
	DateTimeOriginal
	原画像データの生成日時
	◎
	０th IFD Value 領域

	9216h
	TIFF/EPStandardID
	TIFF/EP のバージョン
	◎
	Value Offset Field



[Ｄ７０，Ｄ７０ｓ，Ｄ５０，Ｄ８０，Ｄ４０，Ｄ４０Ｘ，Ｄ６０]
表３－１－１－３　「０th IFD」に記録するタグのリスト(D70, D70s, D50, D80, D40，D40X，D60)
	タグ番号
	タグの名称
	意   味
	対応
	データの記録場所

	00FEh
	NewSubFileType
	サムネイル画像識別タグ
	◎
	Value Offset Field

	0100h
	ImageWidth
	画像の水平画素数
	◎
	Value Offset Field

	0101h
	ImageLength
	画像の垂直画素数
	◎
	Value Offset Field

	0102h
	BitsPerSample
	コンポーネント当たりのビット数
	◎
	０th IFD Value 領域

	0103h
	Compression
	圧縮の種類
	◎
	Value Offset Field

	0106h
	PhotometricInterpretation
	色コンポーネントのタイプ
	◎
	Value Offset Field

	010Fh
	Make
	メーカ名
	◎
	０th IFD Value 領域

	0110h
	Model
	モデル名
	◎
	０th IFD Value 領域

	0111h
	StripOffsets
	ストリップのオフセット
	◎
	Value Offset Field

	0112h
	Orientation
	画像方向
	○
	Value Offset Field

	0115h
	SamplesPerPixel
	コンポーネント数
	◎
	Value Offset Field

	0116h
	RowsPerStrip
	ストリップ当たりのライン数
	◎
	Value Offset Field

	0117h
	StripByteCounts
	ストリップの総バイト数
	◎
	Value Offset Field

	011Ah
	XResolution
	画像の水平解像度
	◎
	０th IFD Value 領域

	011Bh
	YResolution
	画像の垂直解像度
	◎
	０th IFD Value 領域

	011Ch
	PlanarConfiguration
	画像データの並び
	◎
	Value Offset Field

	0128h
	ResolutionUnit
	解像度の単位(dot／inch)
	◎
	Value Offset Field

	0131h
	Software
	ファームウェアのバージョン
	◎
	０th IFD Value 領域

	0132h
	DateTime
	ファイル更新日時
	◎
	０th IFD Value 領域

	014Ah
	SubIFDs
	SubIFDへのオフセット
	○
	０th IFD Value 領域

	0214h
	ReferenceBlackWhite
	参照白点値と参照黒点値
	◎
	０th IFD Value 領域

	8769h
	Exif IFD Pointer
	Exif IFD へのオフセット
	△
	Value Offset Field

	9003h
	DateTimeOriginal
	原画像データの生成日時
	◎
	０th IFD Value 領域

	9216h
	TIFF/EPStandardID
	TIFF/EP のバージョン
	◎
	Value Offset Field



[Ｄ２Ｈｓ，Ｄ２Ｘ，Ｄ２Ｘｓ，Ｄ２００，Ｄ３００，Ｄ３]

表３－１－１－４　「０th IFD」に記録するタグのリスト(D2H, D2Hs, D2X, D2Xs, D200, D300, D3)

	タグ番号
	タグの名称
	意   味
	対応
	データの記録場所

	00FEh
	NewSubFileType
	サムネイル画像識別タグ
	◎
	Value Offset Field

	0100h
	ImageWidth
	画像の水平画素数
	◎
	Value Offset Field

	0101h
	ImageLength
	画像の垂直画素数
	◎
	Value Offset Field

	0102h
	BitsPerSample
	コンポーネント当たりのビット数
	◎
	０th IFD Value 領域

	0103h
	Compression
	圧縮の種類
	◎
	Value Offset Field

	0106h
	PhotometricInterpretation
	色コンポーネントのタイプ
	◎
	Value Offset Field

	010Fh
	Make
	メーカ名
	◎
	０th IFD Value 領域

	0110h
	Model
	モデル名
	◎
	０th IFD Value 領域

	0111h
	StripOffsets
	ストリップのオフセット
	◎
	Value Offset Field

	0112h
	Orientation
	画像方向
	○
	Value Offset Field

	0115h
	SamplesPerPixel
	コンポーネント数
	◎
	Value Offset Field

	0116h
	RowsPerStrip
	ストリップ当たりのライン数
	◎
	Value Offset Field

	0117h
	StripByteCounts
	ストリップの総バイト数
	◎
	Value Offset Field

	011Ah
	XResolution
	画像の水平解像度
	◎
	０th IFD Value 領域

	011Bh
	YResolution
	画像の垂直解像度
	◎
	０th IFD Value 領域

	011Ch
	PlanarConfiguration
	画像データの並び
	◎
	Value Offset Field

	0128h
	ResolutionUnit
	解像度の単位(dot／inch)
	◎
	Value Offset Field

	0131h
	Software
	ファームウェアのバージョン
	◎
	０th IFD Value 領域

	0132h
	DateTime
	ファイル更新日時
	◎
	０th IFD Value 領域

	014Ah
	SubIFDs
	SubIFDへのオフセット
	○
	０th IFD Value 領域

	0214h
	ReferenceBlackWhite
	参照白点値と参照黒点値
	◎
	０th IFD Value 領域

	8769h
	Exif IFD Pointer
	Exif IFD へのオフセット
	△
	Value Offset Field

	8825h
	GPSInfo IFD Pointer
	GPS IFD へのオフセット
	△
	Value Offset Field

	9003h
	DateTimeOriginal
	原画像データの生成日時
	◎
	０th IFD Value 領域

	9216h
	TIFF/EPStandardID
	TIFF/EP のバージョン
	◎
	Value Offset Field


３－２．「ＥｘｉｆＩＦＤ」に記録するタグ

　　　　　　　「Exif IFD」に記録するタグについて規定する。「Exif IFD」の場所は「Exif IFD Pointer」によってポイントされる。
「Exif IFD」に記録するタグは、表３－２－１～３の通りとする。
　　　　　 　　　　　   +- ◎ ： 必須(必ず記録しなければならない) -+

　　　　　   記号の意味 |  ○ ： 推奨(記録する方が望ましい)        |「TIFF/EP」の規定による
　　　　　 　　　　　   +- △ ： オプション(必要に応じて記録する) -+
[Ｄ１００]
表３－２－１　「Exif IFD」に記録するタグのリスト(D100)
	タグ番号
	タグの名称
	意   味
	対応
	データの記録場所

	829Ah
	ExposureTime
	露出時間(sec)
	○
	Exif IFD Value 領域

	829Dh
	Fnumber
	Ｆナンバー
	△
	Exif IFD Value 領域

	8822h
	ExposureProgram
	露出モード
	△
	Value Offset Field

	9003h
	DateTimeOriginal
	原画像データ生成日時
	△
	Exif IFD Value 領域

	9004h
	DateTimeDigitized
	画像のデジタル化日時
	△
	Exif IFD Value 領域

	9204h
	ExposureBiasValue
	露出補正値(APEX)
	△
	Exif IFD Value 領域

	9205h
	MaxApertureValue
	最大絞り値(APEX)
	△
	Exif IFD Value 領域

	9207h
	MeteringMode
	測光モード
	△
	Value Offset Field

	9208h
	LightSource
	光源
	△
	Value Offset Field

	9209h
	Flash
	フラッシュ
	○
	Value Offset Field

	920Ah
	FocalLength
	レンズの焦点距離
	△
	Exif IFD Value 領域

	927Ch
	MakerNote
	メーカーノート
	△
	Exif IFD Value 領域

	9286h
	UserComment
	ユーザーコメント
	△
	Exif IFD Value 領域

	9290h
	SubSecTime
	'0132h'に対するSubsec
	△
	Value Offset Field

	9291h
	SubSecTimeOriginal
	'9003h'に対するSubsec
	△
	Value Offset Field

	9292h
	SubSecTimeDigitized
	'9004h'に対するSubsec
	△
	Value Offset Field

	A004h
	RelatedSoundFile
	関連音声ファイル
	△
	Value Offset Field

	A217h
	SensingMethod
	画像センサの方式
	△
	Value Offset Field

	A300h
	FileSource
	画像ソース(DSC＝3)
	△
	Value Offset Field

	A301h
	SceneType
	シーンのタイプ(DSC＝1)
	△
	Value Offset Field

	A302h
	CFAPattern
	CFAの幾何学的パターン
	△
	Exif IFD Value 領域

	A401h
	CustomRenderd
	個別画像処理
	△
	Value Offset Field

	A402h
	ExposureMode
	露出モード
	○
	Value Offset Field

	A403h
	WhiteBalance
	ホワイトバランス
	○
	Value Offset Field

	A404h
	DigitalZoomRatio
	デジタルズーム倍率
	△
	Exif IFD Value 領域

	A405h
	FocalLengthIn35mmFilm
	35mm換算レンズ焦点距離
	△
	Value Offset Field

	A406h
	SceneCaptrueType
	撮影シーンタイプ
	○
	Value Offset Field

	A407h
	GainControl
	ゲイン制御
	△
	Value Offset Field

	A408h
	Contrast
	撮影コントラスト
	△
	Value Offset Field

	A409h
	Saturation
	撮影彩度
	△
	Value Offset Field

	A40Ah
	Sharpness
	撮影シャープネス
	△
	Value Offset Field

	A40Ch
	SubjectDistanceRange
	被写体距離レンジ
	△
	Value Offset Field



[Ｄ７０，Ｄ７０ｓ，Ｄ５０]
表３－２－２　「Exif IFD」に記録するタグのリスト(D70, D70s, D50)
	タグ番号
	タグの名称
	意   味
	対応
	データの記録場所

	829Ah
	ExposureTime
	露出時間(sec)
	△
	Exif IFD Value 領域

	829Dh
	Fnumber
	Ｆナンバー
	△
	Exif IFD Value 領域

	8822h
	ExposureProgram
	露出モード
	△
	Value Offset Field

	9003h
	DateTimeOriginal
	原画像データ生成日時
	△
	Exif IFD Value 領域

	9004h
	DateTimeDigitized
	画像のデジタル化日時
	△
	Exif IFD Value 領域

	9204h
	ExposureBiasValue
	露出補正値(APEX)
	△
	Exif IFD Value 領域

	9205h
	MaxApertureValue
	最大絞り値(APEX)
	△
	Exif IFD Value 領域

	9207h
	MeteringMode
	測光モード
	△
	Value Offset Field

	9208h
	LightSource
	光源
	△
	Value Offset Field

	9209h
	Flash
	フラッシュ
	○
	Value Offset Field

	920Ah
	FocalLength
	レンズの焦点距離
	△
	Exif IFD Value 領域

	927Ch
	MakerNote
	メーカーノート
	△
	Exif IFD Value 領域

	9286h
	UserComment
	ユーザーコメント
	△
	Exif IFD Value 領域

	9290h
	SubSecTime
	'0132h'に対するSubsec
	△
	Value Offset Field

	9291h
	SubSecTimeOriginal
	'9003h'に対するSubsec
	△
	Value Offset Field

	9292h
	SubSecTimeDigitized
	'9004h'に対するSubsec
	△
	Value Offset Field

	A004h
	RelatedSoundFile
	関連音声ファイル
	△
	Value Offset Field

	A217h
	SensingMethod
	画像センサの方式
	△
	Value Offset Field

	A300h
	FileSource
	画像ソース(DSC＝3)
	△
	Value Offset Field

	A301h
	SceneType
	シーンのタイプ(DSC＝1)
	△
	Value Offset Field

	A302h
	CFAPattern
	CFAの幾何学的パターン
	△
	Exif IFD Value 領域

	A401h
	CustomRenderd
	個別画像処理
	△
	Value Offset Field

	A402h
	ExposureMode
	露出モード
	○
	Value Offset Field

	A403h
	WhiteBalance
	ホワイトバランス
	○
	Value Offset Field

	A404h
	DigitalZoomRatio
	デジタルズーム倍率
	△
	Exif IFD Value 領域

	A405h
	FocalLengthIn35mmFilm
	35mm換算レンズ焦点距離
	△
	Value Offset Field

	A406h
	SceneCaptrueType
	撮影シーンタイプ
	○
	Value Offset Field

	A407h
	GainControl
	ゲイン制御
	△
	Value Offset Field

	A408h
	Contrast
	撮影コントラスト
	△
	Value Offset Field

	A409h
	Saturation
	撮影彩度
	△
	Value Offset Field

	A40Ah
	Sharpness
	撮影シャープネス
	△
	Value Offset Field

	A40Ch
	SubjectDistanceRange
	被写体距離レンジ
	△
	Value Offset Field


[Ｄ２Ｈ，Ｄ２Ｈｓ，Ｄ２Ｘ，Ｄ２Ｘｓ，Ｄ２００，Ｄ８０，Ｄ４０，Ｄ４０Ｘ，Ｄ３００，Ｄ３，Ｄ６０]

表３－２－３　「Exif IFD」に記録するタグのリスト

(D2H, D2Hs, D2X, D2Xs, D200, D80, D40，D40X, D300, D3, D60)
	タグ番号
	タグの名称
	意   味
	対応
	データの記録場所

	829Ah
	ExposureTime
	露出時間(sec)
	○
	Exif IFD Value 領域

	829Dh
	Fnumber
	Ｆナンバー
	△
	Exif IFD Value 領域

	8822h
	ExposureProgram
	露出モード
	△
	Value Offset Field

	8827h
	ISOSpeedRatings
	ISO感度
	△
	Value Offset Field

	9003h
	DateTimeOriginal
	原画像データ生成日時
	△
	Exif IFD Value 領域

	9004h
	DateTimeDigitized
	画像のデジタル化日時
	△
	Exif IFD Value 領域

	9204h
	ExposureBiasValue
	露出補正値(APEX)
	△
	Exif IFD Value 領域

	9205h
	MaxApertureValue
	最大絞り値(APEX)
	△
	Exif IFD Value 領域

	9207h
	MeteringMode
	測光モード
	△
	Value Offset Field

	9208h
	LightSource
	光源
	△
	Value Offset Field

	9209h
	Flash
	フラッシュ
	○
	Value Offset Field

	920Ah
	FocalLength
	レンズの焦点距離
	△
	Exif IFD Value 領域

	927Ch
	MakerNote
	メーカーノート
	△
	Exif IFD Value 領域

	9286h
	UserComment
	ユーザーコメント
	△
	Exif IFD Value 領域

	9290h
	SubSecTime
	'0132h'に対するSubsec
	△
	Value Offset Field

	9291h
	SubSecTimeOriginal
	'9003h'に対するSubsec
	△
	Value Offset Field

	9292h
	SubSecTimeDigitized
	'9004h'に対するSubsec
	△
	Value Offset Field

	A217h
	SensingMethod
	画像センサの方式
	△
	Value Offset Field

	A300h
	FileSource
	画像ソース(DSC＝3)
	△
	Value Offset Field

	A301h
	SceneType
	シーンのタイプ(DSC＝1)
	△
	Value Offset Field

	A302h
	CFAPattern
	CFAの幾何学的パターン
	△
	Exif IFD Value 領域

	A401h
	CustomRenderd
	個別画像処理
	△
	Value Offset Field

	A402h
	ExposureMode
	露出モード
	○
	Value Offset Field

	A403h
	WhiteBalance
	ホワイトバランス
	○
	Value Offset Field

	A404h
	DigitalZoomRatio
	デジタルズーム倍率
	△
	Exif IFD Value 領域

	A405h
	FocalLengthIn35mmFilm
	35mm換算レンズ焦点距離
	△
	Value Offset Field

	A406h
	SceneCaptrueType
	撮影シーンタイプ
	○
	Value Offset Field

	A407h
	GainControl
	ゲイン制御
	△
	Value Offset Field

	A408h
	Contrast
	撮影コントラスト
	△
	Value Offset Field

	A409h
	Saturation
	撮影彩度
	△
	Value Offset Field

	A40Ah
	Sharpness
	撮影シャープネス
	△
	Value Offset Field

	A40Ch
	SubjectDistanceRange
	被写体距離レンジ
	△
	Value Offset Field


３－３．「ＧＰＳＩｎｆｏ ＩＦＤ」に記録するタグ

　　　　　　　「GPS info IFD」に記録するタグについて規定する。「GPS info IFD」の場所は「GPS info IFD Pointer」によってポイントされる。
「GPS info IFD」に記録するタグは、表３－３－１ の通りとする。
使用する機材によっては記録出来ない付属情報が発生することもある。
　　　　　 　　　　　   +- ◎ ： 必須(必ず記録しなければならない) -+

　　　　　   記号の意味 |  ○ ： 推奨(記録する方が望ましい)        |「TIFF/EP」の規定による
　　　　　 　　　　　   +- △ ： オプション(必要に応じて記録する) -+
表３－３－１　「GPS info IFD」に記録するタグのリスト
	タグ番号
	タグの名称
	意   味
	対応
	データの記録場所

	0000h
	GPSVersionID
	GPSタグのバージョン
	△
	Value Offset Field

	0001h
	GPSLatitudeRef
	北緯 or 南緯
	△
	Value Offset Field

	0002h
	GPSLatitude
	緯度
	△
	GPS IFD Value 領域

	0003h
	GPSLongitudeRef
	東経 or 西経
	△
	Value Offset Field

	0004h
	GPSLongitude
	経度
	△
	GPS IFD Value 領域

	0005h
	GPSAltitudeRef
	高度の単位
	△
	Value Offset Field

	0006h
	GPSAltitude
	高度（数値）
	△
	GPS IFD Value 領域

	0007h
	GPSTimeStamp
	GPS時間
	△
	GPS IFD Value 領域

	0008h
	GPSSatellites
	測位に使った衛星信号
	△
	Value Offset Field

	0010h
	GPSImgDirectionRef
	撮影した画像の方向の単位
	△
	Value Offset Field

	0011h
	GPSImgDirection
	撮影した画像の方向（数値）
	△
	GPS IFD Value 領域

	0012h
	GPSMapDatum
	測位に使った地図データ
	△
	GPS IFD Value 領域

	001Dh
	GPSDateStamp
	GPS日付
	△
	GPS IFD Value 領域


（補足）

ＧＰＳが無効の場合であっても、以下のタグは常に記録されている。

「０th IFD」内のGPSInfo IFD Pointer
「GPS info IFD」内のGPSVersionID

よって、「GPS info IFD」内にGPSVersionID以外のタグが記録されていない限りは、ＧＰＳデータは記録されていない。

３－４．「ＳｕｂＩＦＤ」に記録するタグ
　主画像の「IFD」である「SubIFD」に記録するタグについて規定する。「TIFF Revision 6.0」から見ると、「SubIFD」はプライベート領域である。この「IFD」には、主画像に対する画像パラメータや、その他の付属情報のタグを記録する。
　本カメラに於いて「SubIFD」に記録するタグは、表３－４－１ の通りとする。
                        +- ◎ ： 必須(必ず記録しなければならない) -+

             記号の意味 |  ○ ： 推奨(記録する方が望ましい)        |「TIFF/EP」の規定による
                        +- △ ： オプション(必要に応じて記録する) -+

[Ｄ１００，Ｄ２Ｈ]

表３－４－１　「SubIFD」に記録するタグのリスト
	タグ番号
	タグの名称
	意   味
	対応
	データの記録場所

	00FEh
	NewSubFileType
	サムネイル画像識別タグ
	◎
	Value Offset Field

	0100h
	ImageWidth
	画像の水平画素数
	◎
	Value Offset Field

	0101h
	ImageLength
	画像の垂直画素数
	◎
	Value Offset Field

	0102h
	BitsPerSample
	コンポーネント当たりのビット数
	◎
	Value Offset Field

	0103h
	Compression
	圧縮の種類
	◎
	Value Offset Field

	0106h
	PhotometricInterpretation
	画素の構成
	◎
	Value Offset Field

	0111h
	StripOffsets
	ストリップのオフセット
	◎
	Sub IFD Value 領域

	0115h
	SamplesPerPixel
	コンポーネント数
	◎
	Value Offset Field

	0116h
	RowsPerStrip
	ストリップ当たりのライン数
	◎
	Value Offset Field

	0117h
	StripByteCounts
	ストリップの総バイト数
	◎
	Sub IFD Value 領域

	011Ah
	XResolution
	画像の水平解像度
	◎
	Sub IFD Value 領域

	011Bh
	YResolution
	画像の垂直解像度
	◎
	Sub IFD Value 領域

	011Ch
	PlanarConfiguration
	画像データの並び
	◎
	Value Offset Field

	0128h
	ResolutionUnit
	解像度の単位(dot／inch)
	◎
	Value Offset Field

	828Dh
	CFARepeatPatternDim
	ＣＦＡの色成分の繰り返し周期
	△
	Value Offset Field

	828Eh
	CFAPattern
	ＣＦＡの色成分配列
	△
	Value Offset Field

	9217h
	SensingMethod
	撮像素子の種類
	○
	Value Offset Field


３－５．「ＳｕｂＩＦＤ１」に記録するタグ
プレビュー用ＪＰＥＧ画像の「IFD」である「SubIFD1」に記録するタグについて規定する。「TIFF Revision 6.0」から見ると、「SubIFD1」はプライベート領域である。この「IFD」には、プレビュー画像に対する画像パラメータや、その他の付属情報のタグを記録する。
　本カメラに於いて「SubIFD1」に記録するタグは、表３－５－１ の通りとする。
　　　　　 　　　　　   +- ◎ ： 必須(必ず記録しなければならない) -+

　　　　　   記号の意味 |  ○ ： 推奨(記録する方が望ましい)        |「TIFF/EP」の規定による
　　　　　 　　　　　   +- △ ： オプション(必要に応じて記録する) -+
　　　　　　　　　　　　　　　　表３－５－１　「SubIFD1」に記録するタグのリスト
	タグ番号
	タグの名称
	意   味
	対応
	データの記録場所

	00FEh
	NewSubFileType
	サムネイル画像識別タグ
	◎
	Value Offset Field

	0103h
	Compression
	圧縮の種類
	◎
	Value Offset Field

	011Ah
	XResolution
	画像の水平解像度
	◎
	SubIFD1 Value 領域

	011Bh
	YResolution
	画像の垂直解像度
	◎
	SubIFD1 Value 領域

	0128h
	ResolutionUnit
	解像度の単位(dot／inch)
	◎
	Value Offset Field

	0201h
	JPEGInterchangeFormat
	SOIへのオフセット値
	◎
	Value Offset Field

	0202h
	JPEGInterchangeFormatLength
	SOIからEOIまでのサイズ
	◎
	Value Offset Field

	0213h
	YCbCrPositioning
	Ｙ信号とＣ信号の位置関係
	△
	Value Offset Field


３－６．「ＳｕｂＩＦＤ２」に記録するタグ

　主画像の「IFD」である「SubIFD2」に記録するタグについて規定する。「TIFF Revision 6.0」から見ると、「SubIFD2」はプライベート領域である。この「IFD」には、主画像に対する画像パラメータや、その他の付属情報のタグを記録する。
　本カメラに於いて「SubIFD2」に記録するタグは、表３－６－１～３の通りとする。
                        +- ◎ ： 必須(必ず記録しなければならない) -+

             記号の意味 |  ○ ： 推奨(記録する方が望ましい)        |「TIFF/EP」の規定による
                        +- △ ： オプション(必要に応じて記録する) -+

[Ｄ７０，Ｄ７０ｓ，Ｄ５０]

表３－６－１　「SubIFD2」に記録するタグのリスト(D70, D70s, D50)

	タグ番号
	タグの名称
	意   味
	対応
	データの記録場所

	00FEh
	NewSubFileType
	サムネイル画像識別タグ
	◎
	Value Offset Field

	0100h
	ImageWidth
	画像の水平画素数
	◎
	Value Offset Field

	0101h
	ImageLength
	画像の垂直画素数
	◎
	Value Offset Field

	0102h
	BitsPerSample
	コンポーネント当たりのビット数
	◎
	Value Offset Field

	0103h
	Compression
	圧縮の種類
	◎
	Value Offset Field

	0106h
	PhotometricInterpretation
	画素の構成
	◎
	Value Offset Field

	0111h
	StripOffsets
	ストリップのオフセット
	◎
	SubIFD2 Value 領域

	0112h
	Orientation
	画像方向
	△
	Value Offset Field

	0115h
	SamplesPerPixel
	コンポーネント数
	◎
	Value Offset Field

	0116h
	RowsPerStrip
	ストリップ当たりのライン数
	◎
	Value Offset Field

	0117h
	StripByteCounts
	ストリップの総バイト数
	◎
	SubIFD2 Value 領域

	011Ah
	XResolution
	画像の水平解像度
	◎
	SubIFD2 Value 領域

	011Bh
	YResolution
	画像の垂直解像度
	◎
	SubIFD2 Value 領域

	011Ch
	PlanarConfiguration
	画像データの並び
	◎
	Value Offset Field

	0128h
	ResolutionUnit
	解像度の単位(dot／inch)
	◎
	Value Offset Field

	828Dh
	CFARepeatPatternDim
	ＣＦＡの色成分の繰り返し周期
	△
	Value Offset Field

	828Eh
	CFAPattern
	ＣＦＡの色成分配列
	△
	Value Offset Field

	9217h
	SensingMethod
	撮像素子の種類
	○
	Value Offset Field



[Ｄ２Ｈｓ，Ｄ２Ｘ，Ｄ２Ｘｓ，Ｄ２００，Ｄ３００，Ｄ３]

　　　　 　表３－６－２　「SubIFD2」に記録するタグのリスト

(D2H, D2Hs, D2X, D2Xs, D200, D300, D3)

	タグ番号
	タグの名称
	意   味
	対応
	データの記録場所

	00FEh
	NewSubFileType
	サムネイル画像識別タグ
	◎
	Value Offset Field

	0100h
	ImageWidth
	画像の水平画素数
	◎
	Value Offset Field

	0101h
	ImageLength
	画像の垂直画素数
	◎
	Value Offset Field

	0102h
	BitsPerSample
	コンポーネント当たりのビット数
	◎
	Value Offset Field

	0103h
	Compression
	圧縮の種類
	◎
	Value Offset Field

	0106h
	PhotometricInterpretation
	画素の構成
	◎
	Value Offset Field

	0111h
	StripOffsets
	ストリップのオフセット
	◎
	SubIFD2 Value 領域

	0115h
	SamplesPerPixel
	コンポーネント数
	◎
	Value Offset Field

	0116h
	RowsPerStrip
	ストリップ当たりのライン数
	◎
	Value Offset Field

	0117h
	StripByteCounts
	ストリップの総バイト数
	◎
	SubIFD2 Value 領域

	011Ah
	Xresolution
	画像の水平解像度
	◎
	SubIFD2 Value 領域

	011Bh
	Yresolution
	画像の垂直解像度
	◎
	SubIFD2 Value 領域

	011Ch
	PlanarConfiguration
	画像データの並び
	◎
	Value Offset Field

	0128h
	ResolutionUnit
	解像度の単位(dot／inch)
	◎
	Value Offset Field

	828Dh
	CFARepeatPatternDim
	ＣＦＡの色成分の繰り返し周期
	△
	Value Offset Field

	828Eh
	CFAPattern
	ＣＦＡの色成分配列
	△
	Value Offset Field

	9217h
	SensingMethod
	撮像素子の種類
	○
	Value Offset Field



[Ｄ８０，Ｄ４０，Ｄ４０Ｘ，Ｄ６０]

　　             表３－６－３　「SubIFD2」に記録するタグのリスト(D80, D40, D40X, D60)

	タグ番号
	タグの名称
	意   味
	対応
	データの記録場所

	00FEh
	NewSubFileType
	サムネイル画像識別タグ
	◎
	Value Offset Field

	0100h
	ImageWidth
	画像の水平画素数
	◎
	Value Offset Field

	0101h
	ImageLength
	画像の垂直画素数
	◎
	Value Offset Field

	0102h
	BitsPerSample
	コンポーネント当たりのビット数
	◎
	Value Offset Field

	0103h
	Compression
	圧縮の種類
	◎
	Value Offset Field

	0106h
	PhotometricInterpretation
	画素の構成
	◎
	Value Offset Field

	0111h
	StripOffsets
	ストリップのオフセット
	◎
	Value Offset Field

	0115h
	SamplesPerPixel
	コンポーネント数
	◎
	Value Offset Field

	0116h
	RowsPerStrip
	ストリップ当たりのライン数
	◎
	Value Offset Field

	0117h
	StripByteCounts
	ストリップの総バイト数
	◎
	Value Offset Field

	011Ah
	Xresolution
	画像の水平解像度
	◎
	SubIFD2 Value 領域

	011Bh
	Yresolution
	画像の垂直解像度
	◎
	SubIFD2 Value 領域

	011Ch
	PlanarConfiguration
	画像データの並び
	◎
	Value Offset Field

	0128h
	ResolutionUnit
	解像度の単位(dot／inch)
	◎
	Value Offset Field

	828Dh
	CFARepeatPatternDim
	ＣＦＡの色成分の繰り返し周期
	△
	Value Offset Field

	828Eh
	CFAPattern
	ＣＦＡの色成分配列
	△
	Value Offset Field

	9217h
	SensingMethod
	撮像素子の種類
	○
	Value Offset Field


4． 付属情報に関する注意事項

　　　以下に「ＲＡＷデータファイル」において、特徴的なタグについてその内容を記載する。

　　記載された以外のタグについては、「TIFF Revision 6.0」仕様書、および、「ディジタルスチルカメラ用画像ファイルフォーマット規格（Ｅｘｉｆ）　Version2.2」を参照のこと。
(1) Make（メーカ名）、Model（モデル名）タグの確認

サムネイル画像の付属情報（０ｔｈＩＦＤに記録するタグ）内に記録されているMakeタグ、

Modelタグは以下のように記録されているので、確認を行うこと。XXXにはモデル名が入る。(例：デジタルカメラD40ならば”D40”)

Tag　　　 TagCode　  　Type　　    Count　　             Value　

    -----------------------------------------------------------------------------

　Make　　　0x010F　　　ASCII　　　　0x0012　　　　‘NIKON CORPORATION’　　

              Model     0x0110      ASCII    0x000A or 0x000B  ‘NIKON XXX’
(2)「PhotometricInterpretation」タグ
　　　「TIFF／EP」というフォーマット仕様で定義されている値を流用して記録する。表４－１　　　　　　　　に代表的なコンポーネント・タイプを記載する。本カメラにおいて、ＲＡＷデータのフォーマットにおいては、「ＣＦＡ」を記載するものとする。 
　　　　　　　　　　表４－１　「PhotometricInterpretation」の代表的な値
	TagName
	Type of Components
	Value

	PhotometricInterpretation
	WhiteIsZero
	0000h

	
	BlackIsZero
	0001h

	
	RGB
	0002h

	
	RGB Palette
	0003h

	
	Transparency Mask
	0004h

	
	CMYK
	0005h

	
	YCbCr
	0006h

	
	CIELab
	0008h

	
	CFA
	8023h

	
	Vendor Unique
	Other Values ≧ “8000h”


　　(3)「Compression」タグ（Tag Code = 0103h）について

その画像データに使用された圧縮方法。主画像がJPEG 圧縮データでは不要なため記録しない。サムネイルがJPEG 圧縮データの場合は6 を記録する。

　　・ Tag　  ＝　0103h

　　・ Type   ＝　SHORT（0003h）

　　・ Count  ＝　1

　　・ Data   ＝　0x0001 : 非圧縮

                  0x8799 : 圧縮RAWデータの主画像

0x0006 : JPEG 圧縮（サムネイル、SubIFD1）

ファイルフォーマットの中で「ＪＰＥＧファイル」については、本画像では本タグは記載せず、サムネイルは、0x0006(JPEG 圧縮)を記載する。

本カメラでは、ＴＩＦＦ準拠の「ＲＡＷデータファイル（非圧縮フォーマット）」は、本画像、サムネイルともに、0001h （ 非圧縮）を記録する。また、ＴＩＦＦ準拠の「ＲＡＷデータファイル（圧縮フォーマット）」は、本画像は8799h（ニコン独自の圧縮アルゴリズム全体）、サムネイルは、0001h （ 非圧縮）を記録し、メーカーノート内にニコン独自の圧縮アルゴリズムの種類を示すタグを記載する。

(4)ＣＦＡのパターンを表すタグ（「CFARepeatPatternDim」と「CFAPattern」）
　　　「TIFF／EP」で定義されている「CFARepeatPatternDim」と「CFAPattern」という２つのタグを
　　　により、ＣＦＡパターンを記録する。図４－２－１～５にＲＡＷデータ記録時のＣＦＡのパターンを表す。

[Ｄ２Ｈ，Ｄ２Ｈｓ]

                        |<------------------ 2496  pixels  --------------->|

                        －－－  +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                          ↑    | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ |　・・・　| Ｇ | Ｂ |

                          ｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                          ｜    | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ |　・・・　| Ｒ | Ｇ |

                          ｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                                | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ |　・・・　| Ｇ | Ｂ |

+----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

1648 pixels |                ・                                |

                                |                ・                                |

                          ｜    |                ・                                |

                          ｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+
｜    | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ |　・・・　| Ｇ | Ｂ |
｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                          ↓    | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ |　・・・　| Ｒ | Ｇ |

                        －－－  +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

　　　　　　　　　　　　 　　図４－２－１　ＣＦＡ(ベイヤー配列)の例（D2H, D2Hs）

[Ｄ２Ｘ，Ｄ２Ｘｓ]

                                                         4320

                                    |<------------------(3264)  pixels --------------->|

                            －－－  +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                              ↑    | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ |  ・・・  | Ｒ | Ｇ |
                              ｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                              ｜    | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ |  ・・・  | Ｇ | Ｂ |
                              ｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                                    | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ |  ・・・  | Ｒ | Ｇ |
+----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

2868 pixels |                ・                                |

                       (2152)       |                ・                                |

                              ｜    |                ・                                |

                              ｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+
｜    | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ |  ・・・  | Ｒ | Ｇ |
｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                              ↓    | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ |  ・・・  | Ｇ | Ｂ |
                            －－－  +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

　　　　　　　　　　　　     図４－２－２　ＣＦＡ(ベイヤー配列)の例（D2X, D2Xs）

[Ｄ２００]

                        |<------------------ 3904  pixels  --------------->|

                        －－－  +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                          ↑    | Ｇ | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ | Ｒ |　・・・　| Ｇ | Ｒ |

                          ｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                          ｜    | Ｂ | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ | Ｇ |　・・・　| Ｂ | Ｇ |

                          ｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                                | Ｇ | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ | Ｒ |　・・・　| Ｇ | Ｒ |

+----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

2616 pixels |                ・                                |

                                |                ・                                |

                          ｜    |                ・                                |

                          ｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+
｜    | Ｇ | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ | Ｒ |　・・・　| Ｇ | Ｒ |
｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                          ↓    | Ｂ | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ | Ｇ |　・・・　| Ｂ | Ｇ |

                        －－－  +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

　　　　　　　　　　　　 　
図４－２－３　ＣＦＡ(ベイヤー配列)の例（D200）


[Ｄ１００]

                        |<------------------ 3034  pixels  --------------->|

                        －－－  +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                          ↑    | Ｇ | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ | Ｒ |　・・・　| Ｇ | Ｒ |

                          ｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                          ｜    | Ｂ | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ | Ｇ |　・・・　| Ｂ | Ｇ |

                          ｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                                | Ｇ | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ | Ｒ |　・・・　| Ｇ | Ｒ |

+----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

2024 pixels |                ・                                |

                                |                ・                                |

                          ｜    |                ・                                |

                          ｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+
｜    | Ｇ | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ | Ｒ |　・・・　| Ｇ | Ｒ |
｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                          ↓    | Ｂ | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ | Ｇ |　・・・　| Ｂ | Ｇ |

                        －－－  +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

　　　　　　　　　　　　 　　
図４－２－４　ＣＦＡ(ベイヤー配列)の例（D100）

[Ｄ７０，Ｄ７０ｓ，Ｄ５０，Ｄ４０]

                        |<------------------ 3040  pixels  --------------->|

                        －－－  +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                          ↑    | Ｂ | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ | Ｇ |　・・・　| Ｂ | Ｇ |

                          ｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                          ｜    | Ｇ | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ | Ｇ |　・・・　| Ｇ | Ｒ |

                          ｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                                | Ｂ | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ | Ｇ |　・・・　| Ｂ | Ｇ |

+----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

2014 pixels |                ・                                |

                                |                ・                                |

                          ｜    |                ・                                |

                          ｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+
｜    | Ｂ | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ | Ｇ |　・・・　| Ｂ | Ｇ |
｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                          ↓    | Ｇ | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ | Ｒ |　・・・　| Ｇ | Ｒ |

                        －－－  +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

　　　　　　　　　　　　図４－２－５　ＣＦＡ(ベイヤー配列)の例（D70, D70s, D50, D40）
[Ｄ８０，Ｄ４０Ｘ，Ｄ６０]

                        |<------------------ 3904  pixels  --------------->|

                        －－－  +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                          ↑    | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ |　・・・　| Ｇ | Ｂ |

                          ｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                          ｜    | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ |　・・・　| Ｒ | Ｇ |

                          ｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                                | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ |　・・・　| Ｇ | Ｂ |

+----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

2616 pixels |                ・                                |

                                |                ・                                |

                          ｜    |                ・                                |

                          ｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+
｜    | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ |　・・・　| Ｇ | Ｂ |
｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                          ↓    | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ |　・・・　| Ｒ | Ｇ |

                        －－－  +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

図４－２－６　ＣＦＡ(ベイヤー配列)の例（D80, D40X, D60）

[Ｄ３]

                                                         4288

                                                        (2816)

                                    |<------------------(3584)  pixels --------------->|

                            －－－  +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                              ↑    | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ |  ・・・  | Ｒ | Ｇ |
                              ｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                              ｜    | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ |  ・・・  | Ｇ | Ｂ |
                              ｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                                    | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ |  ・・・  | Ｒ | Ｇ |
2844 pixels +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                       (1872)       |                ・                                |

                       (2844)       |                ・                                |

                              ｜    |                ・                                |

                              ｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+
｜    | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ |  ・・・  | Ｒ | Ｇ |
｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                              ↓    | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ |  ・・・  | Ｇ | Ｂ |
                            －－－  +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

　　　　　　　　　　　　　　    図４－２－７　ＣＦＡ(ベイヤー配列)の例（D3）

[Ｄ３００]

                                    |<------------------- 4352  pixels --------------->|

                            －－－  +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                              ↑    | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ |  ・・・  | Ｒ | Ｇ |
                              ｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                              ｜    | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ |  ・・・  | Ｇ | Ｂ |
                              ｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                                    | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ |  ・・・  | Ｒ | Ｇ |
+----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

2868 pixels |                ・                                |

                                    |                ・                                |

                              ｜    |                ・                                |

                              ｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+
｜    | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ | Ｒ | Ｇ |  ・・・  | Ｒ | Ｇ |
｜    +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

                              ↓    | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ | Ｇ | Ｂ |  ・・・  | Ｇ | Ｂ |
                            －－－  +----+----+----+----+----+----+----------+----+----+

　　　　　　　　　　　　     図４－２－８　ＣＦＡ(ベイヤー配列)の例（D300）
　　(5)「BitsPerSample」タグ（Tag Code = 0102h）

１コンポーネント当たりのビット数を表す。

　　・ Tag　  ＝　0102h

　　・ Type   ＝　SHORT（0003h）

　　・ Count  ＝　3 : 非圧縮サムネイル (SamplesPerPixelが3)

                  1 : RAW（非圧縮、圧縮）主画像 (SamplesPerPixelが1)

　　・ Data   ＝　非圧縮サムネイル

1st Data : 0x0008

2nd Data : 0x0008

3rd Data : 0x0008

12bit記録 RAW（非圧縮、圧縮）主画像

1st Data : 0x000C　　

14bit記録 RAW（非圧縮、圧縮）主画像

1st Data : 0x000E　　

上記のようにＴＩＦＦ準拠の「ＲＡＷデータファイル」のサムネイルについてはＲＧＢ各コンポーネントに対し0x0008（8bit）を記録する。主画像については記録ビットモードが１２ｂｉｔの場合は0x000C（12bit）、１４ｂｉｔの場合は0x000E（14bit）を記録する。

ファイルフォーマットの中で「ＪＰＥＧファイル」については、ＪＰＥＧマーカで代用されるため記載せず、プレビュー用ＪＰＥＧ画像についてのＩＦＤであるSubIFD1にも記載されない。

　　(6)画素アスペクトの記載について

    　 ＤＳＣにおいては基本的に画素アスペクト比は１：１を前提にしている。Ｅｘｉｆ規格においても 明確に記載されている。（サムネイルも同様）　その為、画像の幅の解像度、画像の高さの解像度を示すタグについても同じ値を記載することになっている。

　　　　その為、基本的には、画素アスペクト比は１：１であり、画像の幅の解像度、画像の高さの解像度は３００ｄｐｉと記録する。

5． 補足

(1)識別

 本規格のファイルの識別は、「４．付属情報に関する注意事項」に記載されているタグの情報に加えて、「２－５．主画像データのフォーマット」に記載されている以下の内容を確認すること。

・非圧縮ＲＡＷの場合

　表２－５－１－１を参照のこと。

・圧縮ＲＡＷの場合

　表２－５－２－１を参照のこと。
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