Nikon Type0001 Module SDK 概要


■用途
 カメラのコントロールを行う。


■サポートするカメラ
 D3, D300


■動作環境・制限事項
 [Windows]
    Windows 2000, XP, Vista
    ※カメラ本体の通信モード(セットアップメニュー/USB)をPTPに設定して下さい。
      カメラがMass Storageに設定されていると、Windowsからコントロールするこ
      とはできません。

 [Macintosh]
    MacOS X 10.3.9(PowerPC)
    MacOS X 10.4.x(PowerPC/IntelMac)
    (Type0001モジュール本体は10.3.9以降で使用可能ですが、"Type0001CtrlSample(Mac)"
     プロジェクトは、Xcode2.4を使用していますので プロジェクトファイルを
     開くには、MacOSX 10.4.x が必要です。)
    ※カメラ本体の通信モード(セットアップメニュー/USB)をPTPに設定して下さい。
      カメラがMass Storageに設定されていると、Macintoshからコントロールするこ
      とはできません。


■内容物
 [Windows]
    Documents
      MAID3(J).pdf : 基本インターフェース仕様
      MAID3Type0001(J).pdf : Type0001 Moduleで使用される拡張インターフェース仕様
      Usage of Type0001 Module(J).pdf : Type0001 Module を使用する上での注意事項
      Type0001 Sample Guide(J).pdf : サンプルプログラムの使用方法

    Binary Files
      Win2000
        Inf files : Windows 2000用　PTPデバイスドライバ
        Type0001.md3 : Windows用 Type0001 Module本体
        NkdPTPDi.dll : Windows 2000用  PTPドライバ
      WinXP_Vista
        Type0001.md3 : Windows用 Type0001 Module本体
        NkdPTP.dll : Windows XP, Vista用　PTPドライバ
 
    Header Files
      Maid3.h : MAIDインターフェース基本ヘッダ
      Maid3d1.h : Type0001用MAIDインターフェース拡張ヘッダ
      NkTypes.h : 上記ヘッダで使用する型の定義

    Sample Program
      Type0001CtrlSample(Win) : Microsoft Visual C++ 6.0 用プロジェクト
                                Microsoft Visual Studio .Net 2003 用プロジェクト


 [Macintosh]
    Documents
      MAID3(J).pdf : 基本インターフェース仕様
      MAID3Type0001(J).pdf : Type0001 Moduleで使用される拡張インターフェース仕様
      Usage of Type0001 Module(J).pdf : Type0001 Module を使用する上での注意事項
      Type0001 Sample Guide(J).pdf : サンプルプログラムの使用方法

    Binary Files
        Type0001 Module.bundle : Macintosh用　Type0001 Module本体 (Universal Binary)
        libNkPTPDriver.dylib : Macintosh用　PTP ドライバ (Universal Binary)
 
    Header Files
      Maid3.h : MAIDインターフェース基本ヘッダ
      Maid3d1.h : Type0001用MAIDインターフェース拡張ヘッダ
      NkTypes.h : 上記ヘッダで使用する型の定義

    Sample Program
      Type0001CtrlSample(Mac) : Xcode 2.4用のサンプルプログラムプロジェクト
                                (Universal Binary)


■制限事項
 本Module SDKを利用してコントロールできるカメラは1台のみです。
 複数台のコントロールには対応していません。
