(footprint "01550900M" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tedit 602B14A8)
  (attr through_hole)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 3.81) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text value "01550900M" (at -0.127 -3.683) (layer "F.Fab"))
  (pad "1" smd rect (at -3.19 0) (size 4.24 3.81) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "2" smd rect (at 3.19 0) (size 4.24 3.81) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (model "../../../3DModels/Littelfuse_Inc_-_01550900M.step"
    (offset (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
