(module 3SR-0402 (layer F.Cu) (tedit 6021C40C)
  (descr "Resistor SMD 0402, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
  (tags "resistor 0402")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.2 -3.1) (layer F.SilkS))
  (fp_text value R_0402 (at 0 1.45) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 0.2 -3.1) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.45 -1.83) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.45 -1.83) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.45 -0.92) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.45 -0.92) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.45 0) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.45 0) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0402.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
