(module OSCDFN250X200X89-4N (layer F.Cu) (tedit 61ED948C)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.63612 -2.54448 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value OSCDFN250X200X89-4N (at 9.530025 2.541335 0) (layer F.Fab))
  (pad 4 smd rect (at 0.625 -0.825) (size 0.75 0.76) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at 0.625 0.825) (size 0.75 0.76) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 1 smd rect (at -0.625 -0.825) (size 0.75 0.76) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -0.625 0.825) (size 0.75 0.76) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)