(module 51105C (layer F.Cu) (tedit 569C7E40)
  (fp_text reference REF** (at 0 -7.62) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 51105C (at 0 -10.16) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -6.35 2.54) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 6.35 2.54) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 6.35 -2.54) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -6.35 -2.54) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
