(module 8-MLP-3.3 (layer F.Cu) (tedit 602B1059)
  (fp_text reference REF** (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 8-MLP-3.3 (at 0 -5.08) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.975 1.375) (size 0.42 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.325 1.375) (size 0.42 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.325 1.375) (size 0.42 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.975 1.375) (size 0.42 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 -0.45) (size 2.37 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.975 -1.5) (size 0.42 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.35 -1.5) (size 0.42 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.35 -1.5) (size 0.42 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.975 -1.5) (size 0.42 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model D:/Dropbox/PCBs/KiCAD/3DModels/MLP-3_3x3_3.STEP
    (offset (xyz -1.15 -1.7 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
