(footprint SOP65P490X110-8N (layer F.Cu) (tedit 64C1598B)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.7526 -3.5814 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOP65P490X110-8N (at 13.208 3.4036 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.1844 -0.9652) (size 1.4986 0.4318) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -2.1844 -0.3302) (size 1.4986 0.4318) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -2.1844 0.3302) (size 1.4986 0.4318) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -2.1844 0.9652) (size 1.4986 0.4318) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 2.1844 0.9652) (size 1.4986 0.4318) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 2.1844 0.3302) (size 1.4986 0.4318) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 2.1844 -0.3302) (size 1.4986 0.4318) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at 2.1844 -0.9652) (size 1.4986 0.4318) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (fp_text user "*" (at -2.9972 -1.27) (layer F.Fab))
  (fp_text user "*" (at -2.9972 -1.27) (layer F.SilkS))
)