(footprint QFN65P400X400X80-17N (layer F.Cu) (tedit 66229FBF)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.265 -3.635 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value QFN65P400X400X80-17N (at 9.79 3.635 0) (layer F.Fab))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -0.975 1.935 90.0) (size 0.86 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -0.325 1.935 90.0) (size 0.86 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 0.325 1.935 90.0) (size 0.86 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 0.975 1.935 90.0) (size 0.86 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 0.975 -1.935 90.0) (size 0.86 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 0.325 -1.935 90.0) (size 0.86 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -0.325 -1.935 90.0) (size 0.86 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -0.975 -1.935 90.0) (size 0.86 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -1.935 -0.975) (size 0.86 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -1.935 -0.325) (size 0.86 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -1.935 0.325) (size 0.86 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -1.935 0.975) (size 0.86 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 1.935 0.975) (size 0.86 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 1.935 0.325) (size 0.86 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 1.935 -0.325) (size 0.86 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 1.935 -0.975) (size 0.86 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at 0.0 0.0) (size 2.35 2.35) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)