(module ASTMTXK (layer F.Cu) (tedit 58E16A05)
  (fp_text reference REF** (at 0 2.75) (layer F.SilkS))
  (fp_text value ASTMTXK (at 0 -2.75) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd circle (at -0.5 0.205) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd circle (at -0.5 -0.205) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd circle (at 0.5 -0.205) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd circle (at 0.5 0.205) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
