(module Adafruit_BME280 (layer F.Cu) (tedit 6021C44B)
  (fp_text reference REF** (at 0 1.27) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Adafruit_BME280 (at 0 -20.32) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -7.62 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -5.08 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -2.54 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 2.54 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at -6.35 -16.51) (size 2.9972 2.9972) (drill 2.1844) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at 6.35 -16.51) (size 2.9972 2.9972) (drill 2.1844) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ../../../3DModels/bme280.step
    (offset (xyz -8.890000000000001 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
