(module Adafruit_INA260 (layer F.Cu) (tedit 6021C450)
  (fp_text reference REF** (at 0 11.12) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Adafruit_INA260 (at -0.06 -12.96) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -8.8 -2.54) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -6.35 -2.54) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1.27 -2.54) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 1.27 -2.54) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 3.81 -2.54) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 6.35 -2.54) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 8.89 -2.54) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at -8.89 -20.32) (size 3.2 3.2) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at 8.89 -20.32) (size 3.200001 3.200001) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -2.54 -19.05) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 2.54 -19.05) (size 1.75 1.75) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
)
