(footprint BAT_2991TR (layer F.Cu) (tedit 66E9D6B7)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.0 -5.715 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value BAT_2991TR (at 3.175 5.715 0) (layer F.Fab))
  (pad N1 smd rect (at 0.0 -3.89) (size 1.57 1.57) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad N2 smd rect (at 0.0 3.89) (size 1.57 1.57) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)