(footprint "BME280" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tedit 5628B9D6)
  (attr through_hole)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 0.5) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text value "BME280" (at 0 -0.5) (layer "F.Fab"))
  (pad "1" smd rect (at 1.125 -0.975) (size 0.7 0.35) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "2" smd rect (at 1.125 -0.325) (size 0.7 0.35) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "3" smd rect (at 1.125 0.325) (size 0.7 0.35) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "4" smd rect (at 1.125 0.975) (size 0.7 0.35) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "5" smd rect (at -1.125 0.975) (size 0.7 0.35) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "6" smd rect (at -1.125 0.325) (size 0.7 0.35) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "7" smd rect (at -1.125 -0.325) (size 0.7 0.35) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "8" smd rect (at -1.125 -0.975) (size 0.7 0.35) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
)
