(module BMI160 (layer F.Cu) (tedit 58E098C0)
  (fp_text reference REF** (at 0.1 -4.4) (layer F.SilkS))
  (fp_text value BMI160 (at 0 4.9) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.2375 -0.75) (size 0.675 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.2375 -0.25) (size 0.675 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.2375 0.25) (size 0.675 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.2375 0.75) (size 0.675 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.5 1.0125) (size 0.25 0.675) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0 1.0125) (size 0.25 0.675) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.5 1.0125) (size 0.25 0.675) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.2375 0.75) (size 0.675 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.2375 0.25) (size 0.675 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.2375 -0.25) (size 0.675 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.2375 -0.75) (size 0.675 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.5 -1.0125) (size 0.25 0.675) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 0 -1.0125) (size 0.25 0.675) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -0.5 -1.0125) (size 0.25 0.675) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
