(module BMM150 (layer F.Cu) (tedit 58E805FA)
  (fp_text reference U55 (at -2.31 0.01) (layer F.SilkS))
  (fp_text value BMM150 (at 0.05 -3) (layer F.Fab))
  (pad E1 smd circle (at -0.566 -0.566) (size 0.18 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E3 smd circle (at -0.566 0) (size 0.18 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E5 smd circle (at -0.566 0.566) (size 0.18 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C1 smd circle (at 0 -0.566) (size 0.18 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C5 smd circle (at 0 0.566) (size 0.18 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A1 smd circle (at 0.566 -0.566) (size 0.18 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A3 smd circle (at 0.566 0) (size 0.18 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A5 smd circle (at 0.566 0.566) (size 0.18 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D2 smd circle (at -0.283 -0.283) (size 0.18 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B2 smd circle (at 0.283 -0.283) (size 0.18 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B4 smd circle (at 0.283 0.283) (size 0.18 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D4 smd circle (at -0.283 0.283) (size 0.18 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
