(footprint "BTT6200_SOP65P780X200-24N" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tedit 622D074B)
  (attr through_hole)
  (fp_text reference "REF**" (at -1.325 -5.135) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text value "PG-TSDSO-24-21" (at -0.2 5.2) (layer "F.Fab"))
  (pad "1" smd roundrect (at -2.9 -3.575) (size 1.5 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.06))
  (pad "2" smd roundrect (at -2.9 -2.925) (size 1.5 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.06))
  (pad "3" smd roundrect (at -2.9 -2.275) (size 1.5 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.06))
  (pad "4" smd roundrect (at -2.9 -1.625) (size 1.5 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.06))
  (pad "5" smd roundrect (at -2.9 -0.975) (size 1.5 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.06))
  (pad "6" smd roundrect (at -2.9 -0.325) (size 1.5 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.06))
  (pad "7" smd roundrect (at -2.9 0.325) (size 1.5 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.06))
  (pad "8" smd roundrect (at -2.9 0.975) (size 1.5 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.06))
  (pad "9" smd roundrect (at -2.9 1.625) (size 1.5 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.06))
  (pad "10" smd roundrect (at -2.9 2.275) (size 1.5 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.06))
  (pad "11" smd roundrect (at -2.9 2.925) (size 1.5 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.06))
  (pad "12" smd roundrect (at -2.9 3.575) (size 1.5 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.06))
  (pad "13" smd roundrect (at 2.9 3.575) (size 1.5 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.06))
  (pad "14" smd roundrect (at 2.9 2.925) (size 1.5 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.06))
  (pad "15" smd roundrect (at 2.9 2.275) (size 1.5 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.06))
  (pad "16" smd roundrect (at 2.9 1.625) (size 1.5 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.06))
  (pad "17" smd roundrect (at 2.9 0.975) (size 1.5 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.06))
  (pad "18" smd roundrect (at 2.9 0.325) (size 1.5 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.06))
  (pad "19" smd roundrect (at 2.9 -0.325) (size 1.5 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.06))
  (pad "20" smd roundrect (at 2.9 -0.975) (size 1.5 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.06))
  (pad "21" smd roundrect (at 2.9 -1.625) (size 1.5 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.06))
  (pad "22" smd roundrect (at 2.9 -2.275) (size 1.5 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.06))
  (pad "23" smd roundrect (at 2.9 -2.925) (size 1.5 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.06))
  (pad "24" smd roundrect (at 2.9 -3.575) (size 1.5 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.06))
  (pad "25" smd roundrect (at 0 0.02 90) (size 6.4 2.77) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.06))
)
