(footprint CAP_35SVPF82M (layer F.Cu) (tedit 66BD2971)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.525 -5.492 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CAP_35SVPF82M (at 5.605 5.619 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -3.475 0.0) (size 4.15 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 3.475 0.0) (size 4.15 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)