(footprint CONV_RNM-0505S/HP (layer F.Cu) (tedit 64080DD7)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.635 -5.715 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONV_RNM-0505S/HP (at 6.985 5.715 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -2.55 2.54) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.53 2.54) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.53 -2.54) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -0.01 -2.54) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
)