(module CR-2032/VCN (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value BAT_CR-2032_PAN (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad 1 smd oval (at -3.725 -1.8796) (size 3.5052 0.6604) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at 3.725 -1.8796) (size 3.5052 0.6604) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S_1_H1 np_thru_hole circle (at -2.3026 -1.8796) (size 0.1524 0.1524) (drill 0.1524) (layers))
  (pad S_1_H2 np_thru_hole circle (at -5.1474 -1.8796) (size 0.1524 0.1524) (drill 0.1524) (layers))
  (pad S_1 thru_hole oval (at -3.725 -1.8796) (size 3.5052 0.6604) (drill 0.0254) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S_2_H1 np_thru_hole circle (at 5.1474 -1.8796) (size 0.1524 0.1524) (drill 0.1524) (layers))
  (pad S_2_H2 np_thru_hole circle (at 2.3026 -1.8796) (size 0.1524 0.1524) (drill 0.1524) (layers))
  (pad S_2 thru_hole oval (at 3.725 -1.8796) (size 3.5052 0.6604) (drill 0.0254) (layers *.Cu *.Mask))
)
