(module CVS-04TB (layer F.Cu) (tedit 61D9C71B)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.41402 -4.3688 180) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CVS-04TB (at 0.01016 -0.08382 270) (layer F.Fab))
  (pad 8 smd rect (at 3.01016 -1.58382 270) (size 0.6 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.98984 -1.58382 270) (size 0.6 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 3.01016 -0.58382 270) (size 0.6 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.98984 -0.58382 270) (size 0.6 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 3.01016 0.41618 270) (size 0.6 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.98984 0.41618 270) (size 0.6 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 3.01016 1.41618 270) (size 0.6 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.98984 1.41618 270) (size 0.6 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at -2.22758 -2.58826 270) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at 2.24536 -2.49174 270) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at -2.2733 2.39014 270) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at 2.27076 2.4511 270) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
