(footprint "ChargR_ltc4162_v1" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tedit 0)
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 13.8684 19.1516 unlocked) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text value "ChargR_ltc4162_v1" (at -0.305 10.6768 unlocked) (layer "F.Fab"))
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at 0 17.5768) (layer "F.Fab"))
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at -0.01 -17.5232) (layer "F.Fab"))
  (pad "1" thru_hole rect (at -10.17 -17.5232 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "2" thru_hole oval (at -7.63 -17.5232 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "3" thru_hole oval (at -5.09 -17.5232 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "4" thru_hole oval (at -2.55 -17.5232 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "5" thru_hole oval (at -0.01 -17.5232 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "6" thru_hole oval (at 2.53 -17.5232 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "7" thru_hole oval (at 5.07 -17.5232 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "8" thru_hole oval (at 7.61 -17.5232 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "9" thru_hole oval (at 10.15 -17.5232 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "10" thru_hole oval (at 7.62 17.5768 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "11" thru_hole oval (at 5.08 17.5768 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "12" thru_hole oval (at 2.54 17.5768 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "13" thru_hole oval (at 0 17.5768 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "14" thru_hole oval (at -2.54 17.5768 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "15" thru_hole oval (at -5.08 17.5768 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "16" thru_hole circle (at -7.62 17.5768 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "17" thru_hole circle (at -16.3068 12.0396 90) (size 2 2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "17" thru_hole circle (at -11.2268 12.0396 90) (size 2 2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "18" thru_hole circle (at -16.3068 9.4996 90) (size 2 2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "18" thru_hole circle (at -11.2268 9.4996 90) (size 2 2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
)
