(module Cree-XP-L-HI (layer F.Cu) (tedit 608DC7D0)
  (fp_text reference REF** (at 0.025 2.975) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Cree-XP-L-HI (at 0.0508 -3.8862) (layer F.Fab))
  (pad 3 smd rect (at 0 0) (size 1.3 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.6 0) (size 0.7 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.6 0) (size 0.7 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.65 -1.4) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.65 -0.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.65 0.5) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.65 1.4) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 -1.4) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 -0.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 0.5) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 1.4) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.6 -1.4) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.6 -0.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.6 0.5) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.6 1.4) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu F.Mask))
  (model D:/Dropbox/PCBs/KiCAD/3DModels/xpg3.stp
    (offset (xyz 0 0 0.6))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 90))
  )
)
